Kosztorys ofertowy

Remont magazynu soli na Obwodzie Drogowym w Strzelcach Kraj.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis robót | Jed. miary | ilość | Cena jed. w zł | Wartość netto w zł |
| 1. | Demontaż osłony z blachy kwasoodpornej z ściany zewnętrznej pomieszczenia do wytwarzania solanki o wymiarach 370 cm x 75 cm. | Szt. | 1 |  |  |
| 2. | Skucie cokołów z płytek wewnątrz pomieszczenia na obwodzie 12.75 m i wys. 10 cm, skucie pasa płytek o szer. 30 cm na obwodzie12.75 m, skucie płytek z progu i cokołu zewnętrznego. | M2 | 6.48 |  |  |
| 3. | Skucie tynków wewnątrz pomieszczenia na obwodzie 12.75 m i do wys. 2.0 m | M2 | 25.50 |  |  |
| 4 | Usuniecie pasa styropianu gr 12 cm wraz z tynkami z ścian zewnętrznych na obwodzie 7.5 mb do wys. 2.0 m | M2 | 15.00 |  |  |
| 5. | Zagruntowanie podłoża ścian wew. i zewnętrznych | M2 | 40.50 |  |  |
| 6. | Wykonanie izolacji ścian wewnętrznych, zewnętrznych i podłoża po zdjętych płytkach | M2 | 46.98 |  |  |
| 7. | Szpachlowanie ścian wewnętrznych | M2 | 25.50 |  |  |
| 8. | Wklejenie taśm wodoszczelnych – wewnątrz pomieszczenia | mb | 13.00 |  |  |
| 9. | Ocieplenie ścian styrodurem – dowiązanie do istniejącej grubości 12 cm | M2 | 15.00 |  |  |
| 10. | Ułożenie ,odtworzenie, pasa płytek oraz cokołów | M2 | 6.48 |  |  |
| 11. | Wyrównanie i wykończenie ścian po ociepleniu / siatka+ klej + szpachlowanie | M2 | 15.00 |  |  |
| 12 | Wykonanie, uszczelnienie przejść instalacyjnych przez ścianę | szt | 2 |  |  |
| 13. | Wykonanie tynków cementowo wapiennych wew. pomieszczenia | M2 | 25.50 |  |  |
| 14 | Malowanie ścian wew. i zew. po wykonaniu robót izolacyjnych farbą silikatową, oddychającą | M2 | 89.75 |  |  |
| 15 | Konserwacja drzwi i ościeży drewnianych poprzez oczyszczenie i dwukrotne malowanie powierzchni drewnianych preparatami do impregnacji drewna | M2 | 4.40 |  |  |
| 16. | Konserwacja elementów drewnianych poprzez oczyszczenie i dwukrotne malowanie powierzchni drewnianych preparatami do impregnacji drewna | M2 | 24.57 |  |  |
| 17. | Renowacja istniejącej powłoki malarskiej z czyszczeniem ręcznym do ST 2 – wrota z blachy z zewnątrz budynku | M2 | 14.44 |  |  |
| 18 | Renowacja istniejącej powłoki malarskiej z czyszczeniem ręcznym do ST 2 – wrota z blachy wewnątrz budynku | M2 | 77 |  |  |
| 19. | Montaż osłony z blachy kwasoodpornej wraz z wymianą skorodowanych śrub w ilości 12 sztuk | szt | 1 |  |  |
| 20. | Utylizacja odpadów | Kpl. | 1 |  |  |
| Wartość netto: | | | | |  |
| Podatek Vat: | | | | |  |
| Wartość brutto: | | | | |  |