[bookmark: _GoBack] PODWYKONAWSTWO I CZĘŚCI KLUCZOWE ZAMÓWIENIA
a) Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, tj.: 

	Nr pozycji 
PRZEDMIARU
	Nr specyfikacji technicznej
	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW

	
	
	

	A
	B
	C

	X
	X
	NAWIERZCHNIE JEZDNI I CHODNIKÓW

	7
	D-05.03.15
	Naprawa (przez uszczelnienie podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznych)

	8
	D-05.03.15
	Wypełnienie styku bitumiczną masą zalewową między krawężnikiem a nawierzchnią jezdni

	9
	M-20.01.13
	Naprawa nawierzchni syntetycznych stref chodnikowych

	X
	X
	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 
I ZABEZPIECZAJĄCE

	X
	M.19.01.02
	Bariery ochronne stalowe na obiektach mostowych

	16
	 
	- montaż nowej bariery ochronnej typu SP

	17
	 
	- montaż nowej bariery ochronnej (pozostałe typy)

	18
	 
	- wymiana uszkodzonej bariery ochronnej

	19
	 
	- demontaż barier ochronnej

	20
	 
	- stare (korygowane) regulacja

	X
	M-19.01.03
	Barieroporęcz typu sztywnego

	21
	 
	- montaż barieroporęczy typu SP

	22
	 
	- montaż barieroporęczy (pozostałe typy)

	23
	 
	- wymiana uszkodzonej bariery 

	24
	 
	- demontaż barier mostowych

	25
	 
	- stare (korygowane) regulacja

	X
	X
	Balustrada

	26
	M-19.01.04a
	Balustrada z płaskowników

	27
	M-19.01.04b
	Balustrada z przeciągami rurowymi przy obiekcie mostowym

	X
	M-19.01.04c
	Balustrady aluminiowe

	34
	 
	Naprawa uszkodzonej balustrady z liną stalową w pochwycie

	35
	 
	Naprawa uszkodzonej balustrady bez liny w pochwycie

	36
	 
	- montaż balustrady aluminiowej

	37
	 
	- wymiana uszkodzonej balustrady aluminiowej

	38
	 
	- demontaż balustrady aluminiowej

	X
	X
	Osłony przeciwporażeniowe

	39
	M-19.01.05
	Wykonanie osłon przeciwporażeniowych

	X
	M-19.01.09
	Ekrany przeciwolśnieniowe drewniane

	40
	 
	Elementy wypełniające skrzydło - wymiana

	41
	 
	Elementy osłonowe skrzydła - wymiana

	42
	 
	Konstrukcja wsporcza - wymiana

	43
	 
	Impregnacja elementów drewnianych

	X
	X
	KRAWĘŻNIK I CHODNIK

	X
	X
	Krawężnik z elemntów betonowych lub kamiennych

	44
	D–08.01.01b 
	Krawężnik betonowy - nowy 

	45
	M-19.01.01a
	Krawężnik kamienny  - nowy 

	46
	
	Krawężnik kamienny z odzysku

	47
	D–08.03.01 
	Obrzeże betonowe - nowe

	X
	X
	NAPRAWA I ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONU

	51
	M-20.20.15a
	Naprawa powierzchni betonowych zaprawami typu PCC gr. warstwy 10 mm

	52
	
	- dodatek za  każde dalsze 10 mm

	53
	M-20.20.15d
	Iniekcja rys  w betonie

	X
	X
	Stal zbrojeniowa

	54
	M-20.20.15a
	Wzmocnienie istniejącego zbrojenia dodatkowymi prętami stalowymi

	55
	M-20.20.15a
	Zabezpieczenie antykorozyjne prętów zbrojeniowych

	X
	  M-20.01.08
	Pokrycie elementów betonowych powłokami ochronnymi poprzez:

	56
	 
	- hydrofobizację powierzchni

	57
	 
	- powłoki malarskie

	58
	 
	- wyprawy

	59
	M-15.01.05
	Pokrycie elementów betonowych odziemnych powłokami izolacyjnymi

	X
	X
	ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI STALOWYCH

	60
	M-14.02.01b
	Wykonanie pełnej powłoki malarskiej o gr. min 240 μm z czyszczeniem podłoża do Sa2,5

	61
	M-14.02.01e
	Renowacja istniejącej powłoki antykorozyjnej elementów stalowych

	X
	X
	BETON, KAMIEŃ, CEGŁA

	X
	X
	Beton konstrukcyjny

	62
	M-13.01.00
	Beton klasy C25/30 w deskowaniu

	63
	M-20.20.15c
	Odbudowa konstrukcji żelbetowej (obudowy wlotów i wylotów przepustów)

	64
	M-20.20.15a
	Uszczelnienie elementów  betonowych przepustu na łączach.  

	X
	M-13.02.00
	Beton niekonstrukcyjny

	65
	 
	Naprawy betonem C12/15

	66
	 
	Naprawy betonem C16/20

	X
	M-20.20.21a
	Konstrukcje kamienne

	67
	 
	Spoinowanie elementów konstrukcji kamiennej

	68
	 
	Likwidacja rys i pęknięć w konstrukcji kamiennej

	69
	 
	Dobudowa fragmentu konstrukcji lub uzupełnienie ubytków konstrukcji kamiennej

	X
	M.20.20.21
	Konstrukcje ceglane

	70
	 
	Spoinowanie konstrukcji ceglanych

	71
	 
	Likwidacja rys i pęknięć w konstrukcji ceglanej

	72
	 
	Dobudowa fragmentu konstrukcji lub uzupełnienie ubytków konstrukcji ceglanej

	X
	X
	ODWODNIENIE

	X
	X
	Kanalizacja deszczowa na obiekcie

	75
	M-16.01.02b
M-16.01.02c
M-16.01.02d
	Montaż nowych rur HDPE

	76
	
	Montaż nowych rur żywic poliestrowych

	77
	
	Montaż nowych rur z PCV

	78
	
	Montaż nowych rynien  

	79
	-
	Wymiana rurki sączka

	80
	-
	Uszczelnienie elementów systemu odwodnienia

	X
	X
	Naprawa istniejącego wpustu 

	81
	-
	Wymiana kratki wlotowej stalowej lub żeliwnej 

	82
	-
	Wymiana osadnika

	83
	-
	Wymiana pokrywy betonowej  

	X
	X
	ŁOŻYSKA

	87
	-
	Konserwacja łożysk stalowych

	X
	X
	INNE ROBOTY MOSTOWE

	X
	M-20.20.22
	Roboty rozbiórkowe

	93
	 
	Rozbiórka elementów z prefabrykatów betonowych

	94
	 
	Rozbiórka elementów betonowych mostu

	95
	 
	Rozbiórka elementów żelbetowych mostu

	96
	 
	Rozbiórka elementów z kamienia lub cegły

	X
	M-12.01.00
	Naprawa elementów stalowych

	116
	 
	Ręczne spawanie elementów konstrukcji

	117
	 
	Połączenia elementów stalowych 

	X
	X
	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych

	122
	M-20.01.17
	Wymiana masy uszczelniającej pomiędzy elementami konstrukcji materiałem trwale plastycznym

	123
	M-20.01.17
	Uszczelnienie styków  pionowych krawężnika lub prefabrykatu gzymsowego materiałem trwale plastycznym

	124
	M-18.01.04
	Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych za pomocą blach osłonowych 

	X
	X
	Roboty różne

	125
	-
	Interwencyjna grupa robocza z dojazdem na miejsce robót

	126
	-
	Kontrola urządzeń dylatacyjnych z nakładkami wyciszającymi

	130
	-
	Zabezpieczenie elementów konstrukcji obiektu mostowego siatkami



b) Wykonawca może powierzyć podwykonawcy wykonanie pozostałych części    
zamówienia (niezastrzeżonych w pkt. a) jako kluczowych), tj:     

	Nr pozycji 
 PRZEDMIARU
	Nr specyfikacji technicznej
	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW

	
	
	

	A
	B
	C

	X
	X
	NAWIERZCHNIE JEZDNI I CHODNIKÓW

	1
	D-05.03.11
	Frezowanie nawierzchni asfaltowej

	2
	D-05.03.12
	Ułożenie warstwy z asfaltu twardolanego

	3
	D-05.03.13a
	Ułożenie nawierzchni SMA o min grubości 4 cm 

	4
	
	- dodatek za każdy następny 1 cm grubości

	5
	D-05.03.05
	Ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego o min grubości 4 cm 

	6
	
	- dodatek za każdy następny 1 cm grubości

	X
	X
	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 
I ZABEZPIECZAJĄCE

	X
	D-07.05.01
	Bariery ochronne stalowe na dojazdach do obiektu inżynierskiego i na przepustach

	10
	 
	- montaż nowej bariery ochronnej typu SP

	11
	 
	- montaż nowej bariery ochronnej (pozostałe typy)

	12
	 
	- wymiana uszkodzonej bariery ochronnej

	13
	 
	- demontaż barier ochronnej

	14
	D-07.05.02 
	- stare (korygowane) regulacja

	15
	D-07.05.02 
	Zabezpieczenie antykorozyjne elementów barier ochronnych

	X
	X
	Balustrada

	28
	M-14.02.01a
M-14.02.01b
	Oczyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni stalowej do Sa 2,5

	29
	
	Wykonanie pełnej powłoki malarskiej o gr. min 180 μm

	30
	
	Wykonanie pełnej powłoki malarskiej o gr. min 220 μm

	31
	
	Wykonanie pełnej powłoki malarskiej o gr. min 360 μm

	32
	M-14.02.01c
M-14.02.01d
	Renowacja istniejącej powłoki malarskiej z czyszczeniem ręcznym do St2

	33
	M-14.02.01e
	Cząstkowa renowacja istniejącej powłoki malarskiej z czyszczeniem ręcznym do St1

	X
	X
	Chodnik z elementów betonowych  na podsypce cementowo-piaskowej

	48
	D-08.02.02
	wykonanie nowego chodnika z brukowej kostki betonowej szarej

	49
	D-08.02.02
	wykonanie nowego chodnika z brukowej kostki betonowej kolorowej

	50
	D-08.02.01
D-08.02.03
D-08.02.07
	remont (z użyciem materiału z odzysku)

	X
	X
	DREWNO

	73
	M-20.02.03
	Wymiana chodników drewnianych

	74
	M-20.02.03
	Konserwacja pomostu drewnianego

	X
	X
	ODWODNIENIE

	X
	D-08.05.01a
	Ściek z prefabrykowanych elementów betonowych

	84
	
	- wykonanie nowego ścieku skarpowego z typowych elementów korytkowych na podsypce cementowo-piaskowej

	85
	
	- wykonanie nowego ścieku skarpowego z typowych elementów trapezowych na podsypce cementowo-piaskowej

	86
	 
	- naprawa istniejącego ścieku 

	X
	M-18.01.03a
	DYLATACJE

	88
	 
	Remont cząstkowy dylatacji bitumicznych

	89
	 
	Wymiana górnej części (nawierzchniowej) dylatacji bitumicznej o szerokosci 50 cm

	90
	 
	- dodatek za każde 10 cm szerokości urządzenia

	91
	 
	Wymiana dylatacji bitumicznej o szerokości 50 cm

	92
	 
	- dodatek za każde 10 cm szerokości urządzenia

	X
	X
	INNE ROBOTY MOSTOWE

	X
	M-20.01.09
	Schody skarpowe

	97
	 
	- wykonanie schodów

	98
	 
	- remont schodów

	99
	 
	Naprawa balustrady stalowej schodów skarpowych

	100
	M-14.02.01e
	Malowanie balustrady stalowej schodów skarpowych

	X
	X
	Umocnienie stożków i skarp

	101
	M-20.01.11a
	- betonową kostką brukową - nową

	102
	 
	- betonową kostką brukową - z odzysku

	103
	M-20.01.11c
	- granitową kostką brukową - nową

	104
	 
	- granitową kostką brukową - z odzysku

	105
	 
	- płytami betonowymi - nowymi

	106
	 
	- płytami betonowymi - z odzysku

	107
	M-20.01.11
	- płytami ażurowymi - nowymi

	108
	 
	- płytami ażurowymi - z odzysku

	109
	D-06.01.02
	-  geowłókniną

	110
	M-20.01.11f
	- geokratą z wypełnieniem humusem i obsianiem trawą

	111
	M–20.01.11d
	- gabionami

	112
	D-06.01.01
	- ziemią wraz z zagęszczeniem i obsianiem trawą

	113
	D-06.01.04
	Roboty ziemne towarzyszące robotom mostowym

	X
	D-07.06.03
	Ogrodzenie z siatki stalowej

	114
	 
	Naprawa ogrodzenia z siatki w obrębie obiektu

	115
	 
	Naprawa brami w ogrodzeniu w obrębie obiektu

	X
	X
	Regulacja cieku pod obiektem

	118
	M-20.01.03
	Umocnienie brzegu palisadą drewnianą

	119
	M-20.01.02
	Umocnienie dna narzutem kamiennym

	120
	M-20.01.20
	Umocnienie brzegu faszyną

	121
	-
	Roboty ziemne ręczne

	X
	X
	Roboty różne

	127
	-
	Usługi świadczone przez podnośnik koszowy z operatorem do prac związanych z kontrolą obiektów inżynierskich

	128
	-
	Usługi transportowe świadczone samochodami o ładowności od 3.5 Mg do 12 Mg

	129
	-
	Usługi umożliwiające wykonywanie kontroli obiektów inżynierskich na ciekach wodnych


d)   W odniesieniu do kluczowych części zamówienia zastrzeżonych do osobistego wykonania przez Wykonawcę, Wykonawca nie może powoływać się na zdolności innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
e)   Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Tomie  SIWZ – Warunki Kontraktu.

