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I. [bookmark: _Toc455047564][bookmark: _Toc488656524]INFORMACJE WSTĘPNE 

Dotyczy: Budowa drogi GP


Umowa nr: ………………………………. 


GWARANTEM jest:  
[nazwa, adres, dane z KRS] 
będący Wykonawcą 
 

Uprawnionym z tytułu Gwarancji Jakości jest: 
Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział z siedzibą 
w  Warszawie ul. Mińska 25 

zwany dalej „Zamawiającym”, 
zwane dalej „Stronami”. 
 
 
 
 
 


II. [bookmark: _Toc455047565][bookmark: _Toc488656525]CZĘŚĆ OGÓLNA 
1. [bookmark: _Toc455047566][bookmark: _Toc488656526]Przedmiot i Okres Gwarancji Jakości 
1.1 Niniejsza Gwarancja Jakości (dalej zwana również „Gwarancją”) obejmuje całość Robót i Dokumentów Wykonawcy objętych przedmiotem zamówienia (dalej Przedmiotem Umowy) pt. „Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 79 od km 80+558 do km 82+230 na odcinku przejście przez m. Kozienic” określonych w Umowie oraz w innych dokumentach będących integralną częścią Umowy. Gwarant oświadcza, że niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z Rękojmi za Wady.
1.2 Gwarant oświadcza i zapewnia Zamawiającego, że wykonany przez niego cały Przedmiot Umowy, o którym mowa w punkcie 1.1 niniejszej Części Ogólnej, został wykonany prawidłowo, zgodnie z zobowiązaniami Wykonawcy, o których mowa w Umowie nr …, a także zgodnie z najlepszą wiedzą Gwaranta. 
1.3 Poprzez niniejszą Gwarancję Gwarant przyjmuje na siebie odpowiedzialność 
za Przedmiot Umowy, w tym za Dokumenty Wykonawcy i odpowiedni zakres Przedmiotu Umowy zrealizowany przez podwykonawców. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o których mowa w punkcie 2. niniejszej Części Ogólnej. 
1.4 Okres Gwarancji Jakości wynosi:
a) zgodnie z opisem Zamawiającego - dla elementów wymienionych w Części Szczegółowej (III. Część Szczegółowa) niniejszej Gwarancji; 
b) zgodnie z opisem Zamawiającego – dla pozostałych elementów niewymienionych w Części Szczegółowej (III. Część Szczegółowa) niniejszej Gwarancji – gwarancja nie krótsza niż 3 lata. 
Powyższe okresy liczone będą od daty wskazanej w Protokole z odbioru ostatecznego.
W przypadku wystawienia Protokołu z odbioru ostatecznego z zastrzeżeniem, że istnieją roboty zaległe do wykonania w zakresie objętym Gwarancją Jakości, termin gwarancji jakości dla robót zaległych rozpoczyna swój bieg od daty wskazanej w protokole z przeglądu realizacji robót zaległych, potwierdzającym wykonanie roboty zaległej.
Okres Gwarancji Jakości ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas, w którym elementy Robót, urządzeń lub wyposażenia określone w Gwarancji Jakości nie mogą być używane zgodnie z ich przeznaczeniem z powodu jakiejkolwiek Wady.
Wada powinna być usunięta przez Gwaranta w miejscu, w którym rzecz (urządzenie)  znajduje się w chwili ujawnienia Wady. W przypadku gdy, Wada nie może być usunięta w miejscu, w którym rzecz (urządzenie) znajduje się, Gwarant jest zobowiązany odebrać na swój koszt i ryzyko rzecz (urządzenie) z miejsca, w którym rzecz znajduje się (jest zamontowana), a następnie, po usunięciu Wady lub dokonaniu wymiany rzeczy (urządzenia) na nową/e, Gwarant zobowiązany jest dostarczyć rzecz (urządzenie) na koszt i ryzyko Gwaranta. 
1.5 Przed sporządzeniem Protokołu Odbioru ostatecznego, przedstawiciele Gwaranta, Inspektora Nadzoru i Zamawiającego zgodnie z treścią Umowy nr …… ustalą wpływ stwierdzonych odstępstw od postanowień Specyfikacji Technicznych Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych na zobowiązania Gwaranta.
1.6 Ilekroć w niniejszej Gwarancji Jakości jest mowa o Wadzie, należy przez to rozumieć wadę fizyczną, o której mowa w art. 556 § 1 k.c. polegająca w szczególności na zmniejszeniu funkcjonalności rzeczy, jej wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej, a także niezgodności rzeczy z postanowieniami Umowy, a także z najlepszą wiedzą Gwaranta oraz aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wadę stanowi także wada w Dokumentach Wykonawcy.   
2. [bookmark: _Toc455047567][bookmark: _Toc488656527]Obowiązki i uprawnienia Stron 
2.1 W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady w Przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowiązany do: 
a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego nieodpłatnego usunięcia Wady oraz trybu jej usunięcia, 
b) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego nieodpłatnej wymiany rzeczy na wolną od Wad oraz trybu jej wymiany.
2.2 W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady w Przedmiocie Umowy, Zamawiający jest uprawniony do: 
a) żądania nieodpłatnego usunięcia Wady, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodząca w zakres Przedmiotu Umowy była już dwukrotnie naprawiana – do żądania wymiany tej rzeczy lub jej części na nową, wolną od Wad; 
b) wskazania trybu usunięcia Wady lub wymiany rzeczy na wolną od Wad.
2.3 Ilekroć w postanowieniach jest mowa o „usunięciu Wady” należy przez to rozumieć również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres Przedmiotu Umowy na nową, wolną od Wad.
3. [bookmark: _Toc455047568][bookmark: _Toc488656528]Upoważnienie Zamawiającego (pełnomocnictwo) 
Niezależnie od udzielonej gwarancji, Gwarant niniejszym upoważnia Zamawiającego do wykonywania uprawnień z gwarancji przysługujących Gwarantowi wobec podmiotów, wobec których Gwarantowi przysługują takie uprawnienia, tj. w szczególności wobec producentów urządzeń, podwykonawców.
4. [bookmark: _Toc455047569][bookmark: _Toc488656529]Przeglądy Gwarancyjne 
4.1 Komisyjne Przeglądy Gwarancyjne odbywać się będą według uznania Zamawiającego, nie rzadziej niż raz w roku i zawsze, kiedy Zamawiający uzna to za uzasadnione w okresie obowiązywania Gwarancji.
4.2 W przypadku Przeglądów Gwarancyjnych, dla każdej grupy robót (w szczególności drogowa, ochrona środowiska, instalacje), Zamawiający może przeprowadzić odrębne Przeglądy Gwarancyjne niekoniecznie w tym samym czasie. 
4.3 Datę, godzinę i miejsce dokonania Przeglądu Gwarancyjnego dla każdej komisji przeglądowej wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie, z co najmniej 21-dniowym wyprzedzeniem. Gwarant jest obowiązany uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych. 
4.4 W skład każdej komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej dwie osoby wyznaczone przez Zamawiającego (przedstawiciele Zamawiającego w komisji) oraz co najmniej dwie osoby wyznaczone przez Gwaranta (przedstawiciele Gwaranta w komisji). Gwarant jest zobowiązany wyznaczyć co najmniej dwie osoby do dokonania Przeglądu Gwarancyjnego i wskazać Zamawiającemu wyznaczone osoby na piśmie w terminie najpóźniej na 7 dni przed planowanym przeglądem. 
4.5 Na Gwarancie spoczywa obowiązek zabezpieczenia dokonania Przeglądu Gwarancyjnego w okresie gwarancyjnym, tj. zapewnienia dostępu do przeglądanych elementów konstrukcji i wyposażenia, w tym nieodpłatne zapewnienie urządzeń potrzebnych do dokonania przeglądu, takich jak w szczególności zwyżka lub łódź. 
4.6 Z każdego Przeglądu Gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta w komisji, Zamawiający niezwłocznie prześle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego.
4.7 W przypadku odmowy przez Gwaranta podpisania Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego, Zamawiający będzie uprawniony do jednostronnego podpisania Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego.
4.8 Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania Przeglądu Gwarancyjnego, tj. zgodnie z punktem 4.3 niniejszej Części Ogólnej, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową. W takim przypadku Zamawiający jest uprawniony do jednostronnego podpisania Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego. 
4.9 W przypadku niestawiennictwa przedstawicieli Gwaranta w komisji w miejscu dokonania Przeglądu Gwarancyjnego bądź niewypełnienie przez Gwaranta innych zobowiązań określonych w niniejszej gwarancji, jeżeli na skutek tego nie będzie możliwe wykonanie przeglądu, Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia wykonania przeglądu podmiotowi trzeciemu, a Gwarant zostanie obciążony kosztami przeprowadzenia przeglądu.
5. [bookmark: _Toc455047570][bookmark: _Toc488656530]Tryb usuwania Wad
5.1 Gwarant obowiązany jest rozpocząć usuwanie ujawnionej Wady według przedstawionych w tabeli 1 wymagań technicznych oraz czasowych: 


Tabela 1.	Wymagania techniczne oraz czasowe dla usuwania Wad. 
	Klasyfikacja Wad
	Reakcja Gwaranta
	Wymagany czas reakcji 


	Wady Istotne

Powodujące bezpośrednio lub pośrednio brak lub ograniczenie możliwości eksploatacji jakiejkolwiek części przedmiotu Umowy
	1) Potwierdzenie przyjęcia  powiadomienia o wystąpieniu Wady i określenie sposobu usunięcia Wady
	Do 24 h od chwili powiadomienia o wystąpieniu Wady

	
	2) Zapewnienie nieprzerwanej dostępności do drogi i jej przejezdności
	Do 72 h od chwili powiadomienia o wystąpieniu Wady

	
	3) Całkowite usunięcie Wady
	Zgodnie ze wskazanym przez Zamawiającego w powiadomieniu o wystąpieniu Wady terminem na usunięcie Wady

	
Wady Nieistotne

Nie wpływające bezpośrednio lub pośrednio na możliwość eksploatacji jakiejkolwiek części przedmiotu Umowy
	1) Potwierdzenie przyjęcia powiadomienia o wystąpieniu Wady i określenie sposobu usunięcia Wady
	Do 72 h od chwili powiadomienia o wystąpieniu Wady

	
	2) Całkowite usunięcie Wady
	Zgodnie ze wskazanym przez Zamawiającego w powiadomieniu o wystąpieniu Wady terminem na usunięcie Wady

	Wady 
w Dokumentach Wykonawcy

	Usunięcie Wady
	Zgodnie ze wskazanym przez Zamawiającego w powiadomieniu  o wystąpieniu Wady terminem na usunięcie Wady


5.2 W przypadku Wady polegającej na nieuzyskaniu w trakcie badań odbiorowych wymaganego współczynnika tarcia nawierzchni poprzez usunięcie Wady rozumie się uzyskanie podczas ponownych pomiarów przeprowadzonych w okresie do 10 miesięcy od daty dopuszczenia odcinka do użytkowania wyników spełniających wymagania obowiązujących przepisów i wymagania Zamawiającego określone 
w WWiORB.
5.3 Zamawiający, po przedłożeniu przez Gwaranta pisemnego uzasadnienia, może zmienić terminy wskazane w punkcie 5.1 niniejszej Części Ogólnej, uwzględniając technologię usuwania Wady, zasady wiedzy technicznej i warunki klimatyczne. 
5.4 Stwierdzenie usunięcia Wady nastąpi z chwilą niezwłocznego podpisania przez obie Strony Protokołu Odbioru Prac z usuwania Wady. W Protokole Strony potwierdzą także termin usunięcia Wady. W przypadku braku możliwości podpisania protokołu w dniu, w którym dokonano usunięcia Wady, należy w późniejszym Protokole podać jej faktyczną datę usunięcia. 
5.5 Jeżeli Gwarant nie wypełni obowiązku usunięcia Wady w uzgodnionym terminie, Zamawiający będzie uprawniony, do zlecenia usunięcia Wady podmiotowi trzeciemu, a Gwarant zostanie obciążony kosztami usunięcia Wady. Powyższe nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego wynikających z tytułu Gwarancji Jakości i Rękojmi za Wady oraz przepisów prawa. 
5.6 Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem Wad. 
6. [bookmark: _Toc455047571][bookmark: _Toc488656531]Komunikacja 
6.1 Powiadomienia o wystąpieniu Wady dokonuje Zamawiający poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie wskazanej przez Gwaranta.
6.2 W powiadomieniu o wystąpieniu Wady, Zamawiający kwalifikuje kategorię Wady według kategorii ustalonych w tabeli zawartej w punkcie 5.1 niniejszej Części Ogólnej.
6.3 Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej. 
6.4 O wystąpieniu Wady stwierdzonej „ad hoc” lub podczas Przeglądu Gwarancyjnego odbywającego się bez udziału przedstawicieli Gwaranta w komisji, osoba wyznaczona przez Zamawiającego powiadamia telefonicznie osobę wskazaną przez Gwaranta, a następnie potwierdza powiadomienie o wystąpieniu wady faksem oraz pocztą elektroniczną na wskazane numery telefonów, numery faks i adresy. Potwierdzenie powiadomienia należy zachować dla celów dowodowych.
6.5 W przypadku złożenia powiadomienia o wystąpieniu Wady, o którym mowa w pkt 6.4, Gwarant zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania tego powiadomienia. Kopia potwierdzenia otrzymania powiadomienia o wystąpieniu Wady przesyłana jest przez Gwaranta również faksem oraz pocztą elektroniczną do Zamawiającego.
6.6 W przypadku Wad stwierdzonych podczas Przeglądu Gwarancyjnego odbywającego się z udziałem przedstawicieli Gwaranta, przedstawiciel Zamawiającego przekazuje osobiście i ustnie powiadomienie o wystąpieniu Wady. Protokół Przeglądu Gwarancyjnego ma moc potwierdzenia powiadomienia o wystąpieniu Wady oraz moc potwierdzenia przez Gwaranta otrzymania powiadomienia o wystąpieniu Wady, bez konieczności dokonania przez Zamawiającego dodatkowego potwierdzenia powiadomienia o wystąpieniu Wady oraz bez konieczności dokonania przez Gwaranta dodatkowego potwierdzenia otrzymania powiadomienia o wystąpieniu Wady.
6.7 Zarówno Zamawiający jak i Gwarant sporządzą wykaz osób upoważnionych 
do kontaktów, przekazywania, przyjmowania powiadomień o wystąpieniu Wad i potwierdzania otrzymania powiadomienia o wystąpieniu Wady. Wykazy osób zostaną przekazane przez Strony w terminie 7 dni od daty przekazania dokumentu Gwarancji Jakości Zamawiającemu. O każdej zmianie takich osób, Strony obowiązane są informować się niezwłocznie, pod rygorem uznania ostatnio wskazanej osoby jako upoważnionej w myśl niniejszego postanowienia.
6.8 Wszelkie pisma, kierowane będą przez Strony na adresy podane w niniejszym dokumencie Gwarancji Jakości.
6.9 O zmianach w danych adresowych, o których mowa w punkcie 6.4 niniejszej Części Ogólnej, Strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.
6.10 Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości powiadomić pisemnie o tym fakcie Zamawiającego.
7. [bookmark: _Toc488656532]Kary 
7.1 W przypadku niepotwierdzenia w terminie przyjęcia zgłoszenia od Zamawiającego przez Gwaranta lub niewskazania w terminie przez Gwaranta sposobu/sposobów usunięcia Wady, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Gwarantowi kary umownej w wysokości 0,01 % kwoty określonej w § 5 pkt. 1 Umowy jednak nie mniej niż 5 000 zł za każdy dzień zwłoki.
7.2 W przypadku nieusunięcia w terminie Wady lub wymiany rzeczy na wolną od Wad przez Gwaranta, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Gwarantowi kary umownej w wysokości 0,01 % kwoty określonej w § 5 pkt. 1 Umowy jednak nie mniej niż 1 000 zł, za każdy dzień zwłoki, z wyłączeniem sytuacji gdy kara za niedotrzymanie któregokolwiek z terminów usunięcia Wad, usterek lub wykonania zaległych prac ujawnionych w Okresie Gwarancji, została naliczona zgodnie z treścią Umowy nr …………
7.3 W przypadku gdy Wada zostanie usunięta przez Gwaranta w sposób nieprawidłowy, niezgodnie ze sztuką budowlaną lub niezgodnie ze sposobem usunięcia jaki był wymagany przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Gwarantowi kary umownej w wysokości 0,01 % kwoty określonej w § 5 pkt. 1 Umowy, jednak nie mniej niż 1 000 zł, za każdy dzień zwłoki.
7.4 W przypadku niestawiennictwa Gwaranta w miejscu dokonania Przeglądu Gwarancyjnego uniemożliwiającego Zamawiającemu jego dokonanie, jak również w przypadku niezabezpieczenia dokonania Przeglądu Gwarancyjnego, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Gwarantowi kary umownej w wysokości 0,01 % kwoty określonej w § 5 pkt. 1 Umowy, jednak nie mniej niż 1 000 zł, za każdy dzień zwłoki.
7.5 W przypadku nieterminowego powiadomienia Zamawiającego przez Gwaranta o dokonaniu zmiany osób upoważnionych do kontaktów, przekazywania, przyjmowania powiadomień o wystąpieniu Wady, Zamawiający będzie uprawniony do naliczania Gwarantowi kary umownej w wysokości 0,01 % kwoty określonej w § 5 pkt. 1 Umowy, jednak nie mniej niż 1 000 zł za każdy dzień zwłoki.
7.6 Niezależnie od naliczenia kar umownych, Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia od Gwaranta odszkodowania uzupełniającego, za nieusunięcie w terminie Wad lub wymianę rzeczy na wolne od Wad, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych. 
8. [bookmark: _Toc455047572][bookmark: _Toc488656533]Postanowienia końcowe 
8.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszą Gwarancją Jakości zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy - Kodeks Cywilny oraz ustawa - Prawo Zamówień Publicznych.
8.2 Niniejsza Gwarancja Jakości stanowi integralną część Umowy. 

 
PODPISY I PIECZĘCIE 
W imieniu Gwaranta:                                         

III. [bookmark: _Toc408483500][bookmark: _Toc408483793][bookmark: _Toc408484180][bookmark: _Toc455047573][bookmark: _Toc488656534]CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 
· Postanowienia ogólne 
Część Szczegółowa obejmuje elementy Przedmiotu Umowy wskazane w poniższych punktach. Wykonawca zobowiązuje się, że poszczególne wymienione elementy zachowają wskazane poniżej cechy funkcjonalne i wskaźniki, z uwzględnieniem określonego w niniejszej Części Gwarancji Jakości stopnia zużycia, wskazanego dla poszczególnych elementów Przedmiotu Umowy. Opisane poniżej cechy funkcjonalne i wskaźniki będą ustalane w oparciu o metodologię opisaną w niniejszej Części.
· Zakres gwarancji dla elementów wymienionych w Części Szczegółowej:

1. [bookmark: _Toc455047574][bookmark: _Toc488656535]NAWIERZCHNIE
W okresie obowiązywania Gwarancji Jakości stan nawierzchni oraz wartości parametrów nawierzchni powinny odpowiadać co najmniej wymaganiom określonym w rozdziałach 1.1 oraz 1.2 części Szczegółowej Gwarancji Jakości.
Metodyka pomiaru cech funkcjonalnych określonych w niniejszej Części – o ile nie została określona szczegółowo – będzie zgodna z zasadami wskazanymi w Zarządzeniu 
nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 kwietnia 2015 r. 
w sprawie diagnostyki stanu nawierzchni i jej elementów (Załączniki A i D).
1.1 Nawierzchnie podatne i półsztywne 
1.1.1 Okres Gwarancji Jakości
Okres Gwarancji Jakości dla warstwy ścieralnej oraz pozostałych warstw konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych wynosi ……. lat (od 5 do 7 lat – zgodnie z Ofertą Wykonawcy).
1.1.2 Stan nawierzchni
Ocenę stanu nawierzchni wykonuje się podczas objazdów wykonywanych przez pracowników Zamawiającego (np. Rejonów), przez Komisje powoływane przez Zamawiającego jak również przy użyciu pojazdów umożliwiających fotorejestrację w trybie ciągłym, wyposażonych w oprogramowanie do automatycznego rozpoznawania i klasyfikowania rodzajów uszkodzeń.
Wszystkie zauważone usterki  muszą być usuwane na bieżąco,  po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, wg programu naprawczego przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego. 
Sposób naprawy nawierzchni:
a) naprawy z powodu: wykruszenia, spękania siatkowego, odkształcenia poprzecznego, należy wykonać metodą wymiany tj. wyfrezować istniejąca warstwę lub warstwy i wbudować nową mieszankę mineralno-asfaltową wyprodukowaną na tej samej recepcie (tym samym kruszywie, asfalcie itp.) jak na ciągu głównym i o tym samym kolorze.
Wbudowana pojedyncza łata nie może mieć mniejszych wymiarów jak:
· szerokość minimalna: jeden pas ruchu między liniami oznakowania poziomego. W przypadku gdy uszkodzenie jest na granicy pasów to naprawa musi być wykonana na obu pasch ruchu (np. pas wewnętrzny i zewnętrzny łącznie z opaską bezpieczeństwa lub pas wewnętrzny i pas awaryjny. Wówczas należy również odtworzyć brakujące oznakowanie poziome,
· długość minimalna: 20 m,
· jeżeli odległość między łatami jest mniejsza niż 20 m, to należy je łączyć ze sobą w jeden ciąg.
b) Pęknięcia poprzeczne i podłużne, należy naprawiać w sposób podany w ppkt. a),
c) Każdą naprawę należy poprzedzić wykonaniem odwiertu, w celu sprawdzenia na jaką głębokość uszkodzenie sięga. Jeżeli powodem uszkodzenia są warstwy niżej leżące (stwierdzenie na podstawie wyników badań), należy również te warstwy  wymienić. 
1.1.3 Wymagane parametry cech powierzchniowych nawierzchni przed końcem okresu gwarancyjnego
Tabela 2.	Wymagane parametry cech powierzchniowych nawierzchni, liczone jako procent powierzchni na 1 km jezdni,
	Parametr
	Wartość [%]

	Spękania siatkowe, skupiska spękań i pęknięcia pojedyncze
	≤ 1

	Łaty
	≤ 1


W przypadku przekroczenia wymienionych w tabeli 2 wskaźników, Wykonawca jest  zobowiązany przedstawić Zamawiającemu program naprawczy na wymianę całego zakresu nawierzchni z wadami wymienionymi w tabeli.
1.1.4 Parametry nawierzchni
1.1.4.1 Szorstkość nawierzchni (miarodajny współczynnik tarcia)
Tabela 3.	Wymagane wartości miarodajnego współczynnika tarcia
	Klasa drogi
	Element nawierzchni
	Miarodajny współczynnik tarcia*

	GP, G
	Pasy ruchu, pasy dodatkowe, utwardzone pobocza
	≥ 0,36


*	podane wartości odnoszą się do miarodajnego współczynnika tarcia[footnoteRef:2] pomierzonego oponą PIARC 165/15R przy prędkości 60 km/h. [2:  miarodajny współczynnik tarcia Dm – różnica wartości średniej E(m) i odchylenia standardowego D: Dm = E(m) - D. Wyniki podaje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wartość miarodajnego współczynnik tarcia nie może być mniejsza od minimalnej wartości wyniku pomiaru na odcinku 50-cio metrowym] 

Miarodajny współczynnik tarcia wyznacza się dla kilometrowych odcinków dróg. 
W przypadkach szczególnych, jak początek i koniec drogi, wartość miarodajną  wyznacza się dla odcinków o długości 500 ÷ 1499 m. 
W tabeli 3 podano minimalne dopuszczalne wartości wskaźnika, poniżej których należy zastosować program naprawczy.
Pomiar współczynnika tarcia powinien być określony na mokrej nawierzchni przy całkowitym poślizgu opony testowej. Pomiar wykonuje się w śladzie prawego lub lewego koła nie rzadziej niż co 50 m na nawierzchni zwilżanej wodą w ilości 0,5 l/m2, przy 100% poślizgu opony testowej rowkowanej (ribbed tyre) rozmiaru 165 R 15 - zalecanej przez World Road Association PIARC, lub za pomocą innej wiarygodnej metody równoważnej,                         jeśli dysponuje się sprawdzoną zależnością korelacyjną umożliwiającą przeliczenie wyników pomiarów. Pomiary powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia od 5ºC do 30ºC, na czystej nawierzchni.
1.1.4.2 Równość poprzeczna
Tabela 4.	Wymagane wartości głębokości koleiny 
	Klasa drogi
	Miarodajna głębokość koleiny wyznaczona dla 50 m odcinka drogi Hm, [mm]
	Maksymalna głębokość koleiny [mm]

	A, S, GP, G
	≤ 10
	≤ 10



W tabeli 4 podano maksymalną dopuszczalną głębokość koleiny, powyżej której należy zastosować program naprawczy.
· Miarodajna głębokość koleiny wyznaczona dla 50 m odcinka drogi – jest równa sumie wartości średniej E[h] i dwóch odchyleń standardowych Dh, które oblicza się dla zbioru 50 wyników z automatycznego pomiaru głębokości koleiny z ustalonym krokiem pomiarowym (h) równym 1 m i oblicza się wg poniższego wzoru: 
Hm = E[h] + 2Dh
gdzie:
Hm	miarodajna głębokość koleiny dla odcinka 50 metrowego
E[h]	wartość średnia z n pojedynczych pomiarów dla ustalonego kroku pomiarowego h
Dh	odchylenie standardowe dla odcinka 50 metrowego

1.1.4.3 Równość podłużna 
Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni dróg klasy GP oraz G należy stosować metodę profilometryczną bazującą na wskaźnikach równości IRI [mm/m]. Profil nierówności warstwy nawierzchni należy rejestrować z krokiem co 10 cm. Wartość IRI standardowo należy wyznaczać z krokiem co 50 m. Pomiary należy wykonywać w śladzie prawego koła.
Wymagana równość podłużna jest określona przez wartość średnią wyników pomiaru IRIśr oraz wartość maksymalną pojedynczego pomiaru IRImax, których nie można przekroczyć na długości ocenianego odcinka nawierzchni nie dłuższego niż 1000 m. W przypadku odcinka nawierzchni o całkowitej długości mniejszej niż 500 m, dopuszczalną wartość IRIśr wg tabeli 5 należy zwiększyć o 0,2 mm/m. 
Dopuszcza się stosowanie równoważnej, wiarygodnej aparatury pomiarowej, jeśli dysponuje się sprawdzoną zależnością korelacyjną umożliwiającą przeliczenie wyników pomiarów na wartości uzyskiwane profilografem laserowym.
Tabela 5.	Wymagane parametry równości podłużnej
	Klasa drogi
	Element nawierzchni
	Wskaźniki dla zadanego zakresu długości odcinka drogi [mm/m]

	
	
	IRIśr
	IRImax

	A, S, GP
	Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, dodatkowe, włączenia i wyłączenia, jezdnie łącznic
	≤ 2,0
	≤ 2,6

	G
	Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, włączenia i wyłączenia, postojowe
	≤ 3,0
	≤ 3,6


W tabeli 5 podano maksymalne dopuszczalne wartości wskaźników, powyżej których należy zastosować program naprawczy.
1.1.4.4 Nośność nawierzchni
Stan nośności warstw konstrukcyjnych nawierzchni będzie oceniany w oparciu o pomiary ugięć aparatem FWD. Aparat FWD (Falling Weight Deflectometer) jest to ugięciomierz dynamiczny, w którym obciążenie testowe jest przekazywane na nawierzchnie w sposób symulujący przejazd pojazdu ciężkiego. 
Ocenę nośności nawierzchni należy wykonać tylko na odcinkach wskazujących na utratę nośności (ze względu na konieczność zamknięcia pasa ruchu podczas badań).
Pomiary ugięć nawierzchni należy wykonywać w przypadkach szczególnych (wystąpienie uszkodzeń nawierzchni typu: spękania, koleiny, nierówności) świadczących o potencjalnej utracie nośności na odcinkach wskazanych przez Zamawiającego.
Tabela 6.	Wymagane wartości nośności nawierzchni 
	Parametr
	Kategoria ruchu

	
	KR1-2
	KR3
	KR4
	KR5
	KR6-7

	Miarodajny wskaźnik ugięcia U, m
	≤ 550
	≤ 390
	≤ 300
	≤ 250
	≤ 205

	Miarodajny wskaźnik SCI300, m
	≤ 115
	≤ 70
	≤ 50
	≤ 40
	≤ 30


W tabeli 6 podano maksymalne dopuszczalne wartości parametrów, powyżej których należy zastosować program naprawczy zgodnie z warunkami umownymi.
Miarodajny wskaźnik ugięcia jest obliczany jako suma wartości średniej i odchylenia standardowego wskaźników ugięć dla wyników z kilometrowego odcinka drogi, krok pomiarowy co 50 m. Wartość wyznacza się wg wzoru:

[image: ]
gdzie:
U 	miarodajny wskaźnik ugięcia,
us 	standaryzowana wartość pojedynczego pomiaru ugięcia,
n 	liczba ugięć standaryzowanych na odcinku.
Du 	odchylenie standardowe standaryzowanych wartości pojedynczych pomiarów
	ugięć na odcinku miarodajnym.

Wynik obliczeń zaokrągla się zgodnie z ogólnymi zasadami. 
· standaryzowana wartość pojedynczego pomiaru ugięcia - jest to ugięcie maksymalne sprowadzone do standardowych warunków nacisku 50 kN na kołowej powierzchni 
o średnicy 300 mm przy temperaturze warstw asfaltowych 20°C uwzględniające sezon i rodzaj materiału podbudowy.
us = D(50/F)·fT·fS·fP
gdzie:
us	ugięcie standaryzowane [μm] 
D	maksymalne ugięcie zarejestrowane [μm] 
F	obciążenie zarejestrowane [kN] 
fT	współczynnik temperaturowy 
fS	współczynnik sezonowości 
fP	współczynnik podbudowy 
· Korekta ugięć ze względu na temperaturę warstw asfaltowych – współczynnik temperaturowy fT koryguje wyniki pomiarów ugięć sprężystych wykonanych w różnej temperaturze warstw asfaltowych i sprowadza je do wartości odpowiadającej temperaturze miarodajnej, czyli średniej temperaturze tych warstw w okresie wiosennym. Współczynnik temperaturowy fT określa się ze wzoru: 
fT = 1 + 0,02(20-T)
gdzie: 
T	temperatura warstw asfaltowych podczas badania FWD [°C] 

· Korekta ugięć ze względu na okres wykonywania pomiarów ugięć – współczynnik sezonowości fS, zależny jest od okresu przeprowadzania pomiarów. Normalizacja polega na sprowadzeniu wartości ugięć pomierzonych w różnych okresach w ciągu roku do standardowych warunków wykonywania pomiarów w jednym okresie roku, wyznaczonym doświadczalnie dla danej strefy klimatycznej. 
Wartości współczynnika fS zamieszczono w tabeli 7.
Tabela 7.	Wartości współczynnika sezonowości w zależności od okresu wykonywania pomiarów 
	Miesiąc wykonywania pomiarów FWD
	Wartość współczynnika fS

	marzec
	1,00

	kwiecień
	1,04

	maj
	1,08

	czerwiec
	1,12

	lipiec
	1,15

	sierpień
	1,17

	wrzesień
	1,20

	październik
	1,22

	listopad
	1,25

	grudzień
	1,28



· Korekta ugięć ze względu na rodzaj podbudowy
Współczynnik podbudowy fP przedstawia się następująco:
· nawierzchnie podatne: 1,0
· nawierzchnie z podbudową z kruszywa lub gruntu stabilizowanego cementem: od 1,0 do 1,1
· nawierzchnie z podbudową z chudego betonu: od 1,1 do 1,2
· nawierzchnie z podbudową z betonu cementowego: od 1,2 do 1,4
Większą wartość tego współczynnika zaleca się przyjmować, gdy ugięcia są mniejsze, 
a podbudowa sztywniejsza. Dla podbudowy związanej spoiwem hydraulicznym, która uległa znacznym spękaniom zmęczeniowym, współczynnik fp jest bliski jedności. Aby dobrze oszacować wartość współczynnika fp, konieczna jest, więc znajomość konstrukcji nawierzchni i ocena stanu podbudowy związanej spoiwem hydraulicznym.
Miarodajny wskaźnik SCI300 jest obliczany jako suma wartości średniej i odchylenia standardowego wskaźników krzywizny ugięcia nawierzchni dla wyników z kilometrowego odcinka drogi. Wartość wyznacza wg wzoru:


gdzie:
SCI300	miarodajny wskaźnik krzywizny ugięcia,
sci	standaryzowana wartość pojedynczego pomiaru wskaźnika krzywizny ugięcia,
n	liczba ugięć standaryzowanych na odcinku.
Dsci	odchylenie standardowe standaryzowanych wartości pojedynczych pomiarów wskaźnika krzywizny ugięcia na odcinku miarodajnym.

Standaryzowana wartość pojedynczego pomiaru wskaźnika krzywizny ugięcia sci:
sci = D0 - D300
gdzie: 
D0	ugięcie w punkcie centralnym,
D300	ugięcie w punkcie oddalonym o 300 mm od punktu centralnego.
Wynik obliczeń zaokrągla się zgodnie z ogólnymi zasadami.
W przypadkach szczególnych (wystąpienie uszkodzeń nawierzchni typu: spękania, koleiny, nierówności czy też przekroczenie wymaganych wartości przez którykolwiek ze wskaźników) dopuszcza się przeprowadzenie dokładnych analiz i badań w oparciu o dane szczegółowe (grubości warstw konstrukcji, ilości osi obliczeniowych itp.) w celu wyznaczenia rzeczywistej pozostałej trwałości zmęczeniowej nawierzchni.

 

2. [bookmark: _Toc408484183][bookmark: _Toc455047576][bookmark: _Toc488656536]OZNAKOWANIE DRÓG ORAZ URZĄDZENIA BRD
2.1 Oznakowanie poziome
Okres Gwarancji Jakości dla:
· oznakowania cienkowarstwowego – 1 rok,
· oznakowania grubowarstwowego –  4 lata.
2.2 Oznakowanie pionowe wraz z konstrukcją 
Okres Gwarancji Jakości dla:
· oznakowania pionowego (folia II typu i pryzmatyczna) – 10 lat,
· oznakowania pionowego (folia I typu) – 7 lat.
2.3 Inne urządzenia BRD
Okres Gwarancji Jakości dla:
· słupki U-1 wraz z U-8 – 18 miesięcy,
· drogowe bariery ochronne – 5 lat,
· osłony energochłonne i zabezpieczające – 5 lat,
· urządzenia sygnalizacji wraz z konstrukcją – 5 lat,
· urządzenia zabezpieczające ruch pieszych i rowerzystów – 5 lat.
2.4 Kontrola elementów oznakowania poziomego i pionowego
2.4.1 Kontrola elementów oznakowania poziomego i pionowego odbywać się będzie 
w oparciu o zapisy Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późniejszymi zmianami).
2.4.2 Wszystkie elementy oznakowania poziomego i pionowego powinny zachować trwałość i utrzymanie wymaganych parametrów (takich, jak widoczność, odblaskowość) zgodnie z dokumentem odniesienia wymienionym w powyższym punkcie 2.4.1 w całym okresie przewidzianym gwarancją.
2.4.3 Dla zapewnienia właściwej czytelności tablic w różnych warunkach pogodowych należy zaaplikować na powierzchni lica dodatkową folię bezbarwną przeciwdziałającą powstawaniu rosy na tablicy (folia antyroszeniowa) – dotyczy znaków E wykonanych na podkładzie stalowym.

3. [bookmark: _Toc408484184][bookmark: _Toc455047577][bookmark: _Toc488656537]ZIELEŃ
3.1 Zieleń
Gwarancja na zieleń wynosi 3 pełne sezony wegetacyjne (jako sezon wegetacyjny należy rozumieć okres od początku kwietnia do końca października, początek I sezonu jest zawsze liczony od 01.04 danego roku).
3.1.1 Wykonawca w okresie gwarancji jest zobowiązany do prowadzenia zabiegów konserwacyjnych zgodnie z wymogami określonymi „Warunkami Wykonania 
i Odbioru Robot Budowlanych” na wszystkich elementach zieleni przydrożnej wykonanej i/lub nasadzonej w ramach zrealizowanego zadania.
Zieleń w pasie drogowym, należy pielęgnować i utrzymywać w taki sposób, aby 
nie powodować ograniczenia przepływu wody, obsypywania się skarp i rozsiewania się chwastów. Jej wysokość nie może ograniczać widoczności urządzeń umieszczonych w pasie drogowym. Nie może także rozrastać się w skrajnię drogi 
a roślinność okrywowa (w tym trawa) nie może być wyższa niż 20 cm (za wyjątkiem stref najść i przemieszczania się na przejściach dla zwierząt). Zasady te obowiązują przez cały okres trwania gwarancji.  
3.1.2 Wykonawca w okresie gwarancji prowadzi zabiegi pielęgnacyjne zgodnie z sztuką ogrodniczą.
3.1.3 Sztuka ogrodnicza – na potrzeby niniejszego dokumentu przyjmuje się, iż Zamawiający pod tym pojęciem rozumie wszelkie prace związane z nawadnianiem, ściołowaniem, korowaniem, nawożeniem, przycinaniem (cięcia sanitarne i korygujące), koszeniem, grabieniem, pieleniem, stosowaniem środków ochrony chemicznej i naturalnej, palikowaniem oraz inne zabiegi wynikające z biologii i wymagań siedliskowych poszczególnych gatunków. Wyżej wymienione działania podejmowane przez Wykonawcę w odniesieniu do poszczególnych gatunków, powierzchni zielonych itp. mają na celu adaptację posadzonego/ zasianego materiału roślinnego do nowych warunków oraz wytworzenie  i zapewnienie w okresie gwarancji możliwości do samodzielnego wzrostu i trwałości po okresie gwarancji.
3.1.4 W okresie gwarancji Wykonawca przy udziale Zamawiającego corocznie dokonuje przeglądu zieleni, z którego sporządza się protokół. Przegląd wykonuje się w okresie sezonu wegetacyjnego, przy pełnym ulistnieniu i w fazie wzrostu roślin pozwalającym ocenić stopień udatności zasiewu/nasadzeń. Poprawki i uzupełnienia Wykonawca wykonuje w tym samym okresie wegetacyjnym.
3.1.5 Jeśli w trakcie pierwszego przeglądu stwierdzone zostanie, że udatność wykonanych nasadzeń jest poniżej 30% przyjmuje się, iż całą zieleń należy nasadzić powtórnie, a okres gwarancji wydłużyć o 1 pełny sezon wegetacyjny. 
3.1.6 Kontrola jakości humusowania i obsiania skarp, rowów i terenów płaskich. Po  trzecim sezonie wegetacyjnym gwarancji łączna powierzchnia nieporośniętych miejsc nie powinna być większa niż 2% wszystkich obsianych powierzchni, a maksymalny wymiar pojedynczych niezadarnionych / nie pokrytych trawą miejsc nie powinien przekraczać 0,5 m2. Nie dopuszcza się na zarośniętej powierzchni występowania jakichkolwiek wyżłobień erozyjnych ani lokalnych zsuwów.
3.1.7 Kontrola jakości nasadzonych drzew, krzewów i pnączy
a) Po 3 sezonach wegetacyjnych objętych okresem gwarancji udatność nasadzeń nie będzie niższa niż:
· 95 % dla krzewów
· 95 % dla drzew szkółkarskich (szkółki leśne)
· 98 % dla drzew soliterowych  
b) Dopuszczalny stopień wypadów (zieleni wysokiej i niskiej,  która się nie przyjęła):
· 5 % dla krzewów
· 5 % dla drzew szkółkarskich (szkółki leśne)
· 2 % dla drzew soliterowych
3.1.8 W przypadku nie osiągnięcia zakładanej udatności nasadzeń, o której mowa w pkt 3.1.7., Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia niezbędnych poprawek i uzupełnień w nasadzeniach w tym samym okresie wegetacyjnym, przy czym jeśli w trakcie przeprowadzonego przeglądu stwierdzone zostanie, że udatność wykonanych nasadzeń jest poniżej 30% całą zieleń należy nasadzić powtórnie, a okres gwarancji wydłużyć o 3 pełne sezony wegetacyjne.
3.1.9 Dopuszczalne formy uszkodzeń i nieprawidłowości określane na podstawie oceny wizualnej
· niewielkie defoliacje liści do 15% aparatu asymilacyjnego rośliny,
· zamieranie końcówek pędów u gatunków wymagających corocznych cieć korygujących,
· uszkodzenia powierzchni trawiastych spowodowane buchtowaniem dzików, kopce kretów itp.
· pojedyncze miejsca uszkodzeń pędów w wyniku obgryzania przez zwierzynę,
· dla form drzewiastych przejmowania roli przewodnika przez pędy boczne z pierwszego lub drugiego okółka, gdy jest martwy przewodnik – wyklucza się i tzw. „wilcze pędy” z części odziomkowej, 
· brak korowiny na nie więcej niż 10% obwodu lub nie więcej niż 20% pędów w przypadku form krzewiastych.


4. [bookmark: _Toc408484185][bookmark: _Toc455047578][bookmark: _Toc488656538]PREFABRYKATY BETONOWE
Okres Gwarancji Jakości dla prefabrykatów betonowych wynosi 5 lat.
4.1 Ocena w trakcie trwania okresu gwarancyjnego
W trakcie trwania okresu gwarancyjnego, wszystkie wbudowane elementy muszą spełniać wymagania określone w poszczególnych specyfikacjach technicznych stosowanych podczas realizacji zadania. Sprawdzeniu podlegać będą powierzchnie wbudowanych prefabrykatów, na które w sposób bezpośredni oddziałują warunki atmosferyczne oraz sole odladzające.
Występujące spękania siatkowe, wykruszenia, powierzchniowe złuszczenia, odspojenia powierzchniowej warstwy krawężników mogą być sygnałem na brak odporności na działanie mrozu i środków chemicznych podczas zimowego utrzymania. 
W przypadku, stwierdzenia postępującego zakresu w/w uszkodzeń przy kolejnych wizualnych ocenach, Komisja jest zobowiązana wskazać Wykonawcy konieczność przeprowadzenia badań określonych w specyfikacjach technicznych, na elementach wyjętych z obiektu. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami zawartymi w przytoczonych specyfikacjach.
Komisja może zlecić również badania kontrolne do Laboratorium Zamawiającego i w zakresie szerszym od określonego w poszczególnych specyfikacjach np. badanie krawężników, ścieków na mrozoodporność metodą bezpośrednią przy 150 cyklach zamrażania /rozmrażania.
Wyniki niespełniające wymagań, będą stanowiły podstawą dla Komisji do podejmowania adekwatnych decyzji, w tym wskazania do rozbiórki i wbudowania nowych elementów spełniających wymagania. W trakcie trwania okresu gwarancyjnego sprawdzeniu podlegać będą uszkodzenia powierzchni.
4.2 Dopuszczalny stopień uszkodzeń na cztery miesiące przed końcem okresu gwarancyjnego
a) Prefabrykaty powierzchniowe (kostki brukowe, płyty chodnikowe)
Łączna powierzchnia uszkodzeń na powierzchni nie przekraczającej 100 m2, nie powinna być większa niż:
· powierzchnia 20 kostek,
· powierzchnia 2 płyt,
natomiast maksymalna powierzchnia pojedynczego uszkodzenia nie powinna przekraczać:
· powierzchni jednej kostki brukowej,
· powierzchni 5 % płyty chodnikowej.
Dopuszczalna forma uszkodzeń to złuszczenia powierzchni narażonej na oddziaływanie ruchu i warunków atmosferycznych.
Niedopuszczalne jest odkształcenie powierzchni w przekroju podłużnym i poprzecznym, większe niż 5 mm.
b) Prefabrykaty liniowe (krawężniki, obrzeża, ścieki)
Na ocenianym odcinku o długości nie większej niż 100 m, dopuszcza się uszkodzenia nie większe niż:
· jeden krawężnik,
· dwa elementy ścieku,
· jedno obrzeże.
Dopuszczalna forma uszkodzeń to złuszczenia powierzchni narażonej na oddziaływanie warunków atmosferycznych.
Również dopuszcza się uszkodzenia mechaniczne (pęknięcia, wykruszenia) spowodowane czynnikami eksploatacyjnymi pod warunkiem wbudowania elementów zgodnie z wymaganiami specyfikacji.
Niedopuszczalne jest odkształcenie profilu podłużnego.
5. [bookmark: _Toc408484186][bookmark: _Toc455047579][bookmark: _Toc461445706]DROGOWE OBIEKTY INŻYNIERSKIE
Okres Gwarancji Jakości dla drogowych obiektów inżynierskich tj: obiektów mostowych (mosty wiadukty, estakady, kładki), tuneli (w tym przejść podziemnych), konstrukcji oporowych i przepustów, wynosi 10 lat.
W przypadku elementów wyposażenia obiektów inżynierskich (urządzenia dylatacyjne, łożyska itd.), dla których producent daje gwarancję, za okres Gwarancji Jakości przyjmuje się okres gwarancji producenta elementu wyposażenia, nie krótszy jednak niż 10 lat. 
5.1 Wskaźniki
5.1.1 Ocena stanu technicznego, każdego elementu drogowego obiektu inżynierskiego, podlegać będzie ocenie zgodnie z „Instrukcją przeprowadzania przeglądów podstawowych i rozszerzonych drogowych obiektów inżynierskich” wprowadzoną do stosowania Zarządzeniem nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 r. z późniejszymi zmianami.
5.1.2 Skala i kryteria ocen punktowych stanu technicznego każdego elementu drogowego obiektu inżynierskiego, podlegać będzie ocenie zgodnie z „Zasadami stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich” wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem Nr 64 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 listopada 2008 r. 
5.1.3 Końcową oceną stanu technicznego każdego elementu drogowego obiektu inżynierskiego będzie najniższa ocena za każdy rodzaj uszkodzeń przewidzianych dla tego elementu zgodnie z „Zasadami stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich”.
5.1.4 W końcowej ocenie stanu technicznego każdego elementu nie będą uwzględniane jako rodzaj uszkodzenia – Zanieczyszczenia lub wegetacja roślin (wegetacja roślin w zakresie, który nie wynika z zapisów części szczegółowej pkt 4), zgodnie z katalogiem uszkodzeń zawartym w „Instrukcji przeprowadzania przeglądów podstawowych i rozszerzonych drogowych obiektów inżynierskich”.
5.1.5 Do oceny elementów nie będą wliczane oceny cząstkowe dotyczące rodzaju uszkodzeń (zgodnie z „Zasadami stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich”), które wystąpiły na skutek zdarzeń losowych, tj. uszkodzeń elementów obiektu niewynikających z warunków normalnej eksploatacji.

5.2 Ocena stopnia zużycia
5.2.1 Nie dopuszcza się niższej oceny niż 5 pkt w trakcie trwania okresu gwarancji, dla stanu technicznego każdego elementu, podlegającego ocenie zgodnie z „Instrukcją przeprowadzania przeglądów podstawowych i rozszerzonych drogowych obiektów inżynierskich” oraz „Zasadami stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich”.
Wszelkie ujawnione w okresie gwarancji odstępstwa od projektu budowlanego i wykonawczego oraz STWIORB, które nie wynikają z normalnego zużycia, podlegają naprawie bez względu na ocenę stanu technicznego ustaloną zgodnie z „Zasadami stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich”.


6. [bookmark: _Toc455047580][bookmark: _Toc488656539]BRANŻE
6.1 Infrastruktura techniczna.
6.1.1 Jeżeli gestorem infrastruktury technicznej jest GDDKiA - Okres Gwarancji Jakości wynosi 5 lat. 
6.1.2 Jeżeli gestorem infrastruktury technicznej jest „Podmiot Obcy” – Gwarancja Jakości winna wynosić zgodnie z wymaganiami od „Gestora” wskazanymi w umowie/uzgodnieniu na przebudowę sieci.
6.2 [bookmark: _Toc459365228][bookmark: _Toc460333223]Oświetlenie
Okres Gwarancji Jakości dla:
· ledowych opraw oświetleniowych (LED) – źródła światła i oprawy wynosi 7 lat,
· konstrukcji wsporczej, słupów, masztów, szafek oświetleniowych, kabli i innych elementów składowych oświetlenia – 5 lat. 
Stan powłok zabezpieczających przed korozją opraw oświetleniowych, konstrukcji wsporczej, słupów, masztów, szafek oświetleniowych i innych elementów składowych oświetlenia należy ocenić pod względem stopnia zmian objawiających się przez złuszczenia, spękania, pofałdowania, tworzenie się pęcherzy itp. Dopuszczalny jest stopień zmian powłoki antykorozyjnej na poziomie 5% powierzchni danego elementu.
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