[bookmark: _GoBack]Załącznik nr 1 do OPZ

Wykaz elementów dróg podlegających utrzymaniu, 
ich przedmiar, opis i parametry

Uwaga: Wszelkie ilości i parametry podane dla obiektów i robót opisanych niniejszym OPZ są orientacyjne albo przybliżone a ewentualne zmiany, jakie mogą mieć miejsce w ramach Umowy, nie będą miały wpływu na ofertę Wykonawcy.
I. Odcinki dróg na terenie Rejonu w Bożej Woli

1. [bookmark: _Toc404150096][bookmark: _Toc416830698][bookmark: _Toc33319439][bookmark: _Toc33320731][bookmark: _Toc76542891][bookmark: _Toc76951772]Wykaz odcinków
Droga krajowa nr 7
	Lp.
	Nazwa odcinka
	lokalizacja
	długość odcinka

	
	
	od km
	do km
	(km)

	1
	Czosnów – Warszawa
	335+282
	349+490
	14,208



Droga krajowa nr S7
	Lp.
	Nazwa odcinka
	lokalizacja
	długość odcinka

	
	
	od km
	do km
	(km)

	1
	Węzeł Modlin - Czosnów
	325+992
	335+282
	9,290




Droga krajowa nr S8
	Lp.
	Nazwa odcinka
	lokalizacja
	długość odcinka

	
	
	od km
	do km
	(km)

	1
	Marki – Radzymin
	0+000
	15+808
	15,808

	2
	Radzymin – Niegów
	483+081
	500+065
	16,984


Droga krajowa nr 8/S8 – planowane pozbawienie kategorii drogi krajowej: 2017/2018
	Lp.
	Nazwa odcinka
	lokalizacja
	długość odcinka

	
	
	od km
	do km
	(km)

	1
	Marki – Radzymin
	468+800
	479+851
	11,051

	2
	Radzymin
	479+851
	482+400
	2,549



Droga krajowa nr 62 		
	Lp.
	Nazwa odcinka
	lokalizacja
	długość odcinka

	
	
	od km
	do km
	(km)

	1
	Czerwińsk - Stanisławów
	163+046
	194+450
	31 404

	2
	Obw. Pomiechówka (korekta łuków)
	0+000
	1+022
	1 022

	3
	Pomiechówek – w. Serock
	195+560
	217+714
	22 154

	4
	Obw. Serocka – rondo Wierzbica - Popowo
	219+270
	222+574
	3 304




Droga krajowa nr 85
	Lp.
	Nazwa odcinka
	lokalizacja
	długość odcinka

	
	
	od km
	do km
	(km)

	1
	Nowy Dwór Maz. –Kazuń (w. Błonie)
	0+000
	4+774
	4 774



Droga krajowa nr 61 		
	Lp.
	Nazwa odcinka
	lokalizacja
	długość odcinka

	
	
	od km
	do km
	(km)

	1
	Warszawa –obw. Jabłonny
	17+501
	18+108
	0,607

	2
	Obwodnica Jabłonnej
	0+000
	2+929
	2,929

	3
	Legionowo- Serock
	20+698
	35+888
	15,19

	4
	Obwodnica Serocka
	0+000
	6+992
	6,992

	
	Obwodnica Serocka - Klusek
	42+880
	43+123
	0,243





 Parametry 
Droga krajowa Nr S7 od km 325+992 do km 335+282, droga krajowa Nr 7 od km335+282 do km 349+490, Droga krajowa Nr 62 od km 163+046 do km222+574, droga krajowa Nr 85 od km 0+000 do km 4+774, droga krajowa Nr 61 od km 0+000 do km 42+998
	Lp. 
	Parametr
	Jednostka/Rodzaj
	DK 7
	DK S7
	DK 62
	DK 85
	DK 61

	1
	Klasa techniczna
	-
	GP
	S
	GP
	GP
	GP

	2
	długość trasy zasadniczej
	m
	14208
	9209
	57,884
	4,774
	25,497

	3
	długość trasy zasadniczej w rozbiciu na jedną jezdnię
	m
	28416
	18418
	
	
	50994,00

	4
	długość łącznic
	m
	2200
	1027
	-
	-
	44350

	5
	szerokość pasa ruchu
	m
	3,5
	3,5-3,75
	3
	3
	2x3,5;3,5

	6
	szerokość pasa awaryjnego, łączniki, łącznice, pozostałe
	m
	2-5
	2-5
	2
	2
	0,5;4,00

	7
	szerokość pasów włączeń i wyłączeń 
w węzłach
	m
	2-4
	2-4
	-
	-
	3,0;5,5

	8
	szerokość opaski wewnętrznej
	m
	0,2-0,5
	0,2-0,5
	-
	-
	0,5

	9
	szerokość pasa dzielącego
	m
	4-9
	4
	-
	-
	2,5-3,0
2,0-5,0
2,0-13,0
2,0-2,1-4,0

	10
	szerokość pobocza gruntowego
	m
	0,75
	0,75
	2
	-
	1,5-2,0

	11
	całkowita powierzchnia wszystkich jezdni (jezdnie zasadnicze + pasy awaryjne + łącznice + pasy wyłączeń + włączeń)
	m2
	425 794
	215 185
	714,336
	57,288
	1 171639,2

	12
	skrajnia pionowa
	m
	5,3
	5,04
	4,60
	4,60
	3,7-4,7

	13
	konstrukcja nawierzchni dostosowana do obciążeń
	kN/oś
	115
	115
	10
	8
	115

	14
	długość rowów przydrożnych
	m
	21000
	14000
	82000
	2000
	33 200

	15
	długość ścieków betonowych
	m
	13264
	7274
	4000
	1200
	10613,90

	16
	długość osłon przeciwolśnieniowych
	m
	0
	1075
	-
	-
	7927

	17
	długość ekranów akustycznych: betonowe stalowe (przezierne)
	m
	3057
	65
	-
	-
	15 149,20

	18
	długość ogrodzeń
	m
	-
	-
	-
	-
	1756

	19
	ilość znaków pionowych
	szt.
	781
	175
	2305
	266
	1706

	20
	ilość słupków prowadzących
	szt.
	284
	186
	1190
	96
	612

	21
	ilość tablic drogowskazowych
	szt.
	27
	24
	266
	24
	181

	22
	powierzchnia do koszenia traw
	ha
	27,18
	24,18
	90
	6,6
	35,88

	23
	ilość studzienek kanalizacyjnych
	szt.
	110
	60
	-
	-
	1055

	24
	ilość bramownic nad jezdnią
	szt.
	9
	3
	-
	-
	8

	25
	powierzchnia chodników
	m2
	6566
	2149
	10742
	2120
	63 491,89

	26
	liczba przepompowni
	szt.
	1
	-
	2
	-
	-

	27
	liczba wpustów deszczowych
	szt.
	140
	56
	40
	20
	-





Droga krajowa Nr S8 od km 0+000 do km 15+808, droga krajowa Nr S8 od km 483+081 do km 500+065, droga krajowa Nr 8 od km 468+800 do km 479+851, droga krajowa Nr S8 od km 479+851 do km 482+400
	Lp. 
	Parametr
	Jednostka/Rodzaj
	DK S8*
	DK S8
	DK 8
	DK S8

	1
	Klasa techniczna
	-
	S
	S
	GP
	S

	2
	długość trasy zasadniczej
	m
	15 808
	16 984
	11 051
	2 549

	3
	długość trasy zasadniczej w rozbiciu na jedną jezdnię
	m
	31 616
	33 968
	22 102
	5 098

	4
	długość łącznic
	m
	6 596
	1 405
	880
	380

	5
	szerokość pasa ruchu
	m
	3,5
	3,5
	3,0 ÷ 3,5
	3,5

	6
	szerokość pasa awaryjnego, łączniki, łącznice, pozostałe
	m
	1,0 ÷ 9,0
	2,5 ÷ 7,0
	0,0 ÷ 7,0
	2,5 ÷ 7,0

	7
	szerokość pasów włączeń i wyłączeń 
w węzłach
	m
	3,5
	3,5
	3,0 ÷ 3,5
	3,5

	8
	szerokość opaski wewnętrznej
	m
	0,5
	0,5
	0,0 ÷ 0,5
	0,5

	9
	szerokość pasa dzielącego
	m
	4,0
	3,0 ÷ 5,0
	2,0 ÷ 9,0
	4,0 ÷ 5,0

	10
	szerokość pobocza gruntowego
	m
	2,5
	1,0 ÷ 2,0
	0,0 ÷ 2,0
	0,75 ÷ 3,0

	11
	całkowita powierzchnia wszystkich jezdni (jezdnie zasadnicze + pasy awaryjne + łącznice + pasy wyłączeń + włączeń)
	m2
	500 000
	400 000
	240 000
	60 000

	12
	skrajnia pionowa
	m
	5,0
	4,9
	5,0
	4,85

	13
	konstrukcja nawierzchni dostosowana do obciążeń
	kN/oś
	11,5
	11,5
	-
	11,5

	14
	długość rowów przydrożnych
	m
	12 000
	36 000
	3 600
	4 500

	15
	długość ścieków betonowych
	m
	30 000
	4 500
	1 480
	1 650

	16
	długość osłon przeciwolśnieniowych
	m
	6 508
	550
	0
	0

	17
	długość ekranów akustycznych: betonowe stalowe (przezierne)
	m
	11 655
	2 808
	0
	0

	18
	długość ogrodzeń
	m
	26 240
	36 000
	0
	0

	19
	ilość znaków pionowych
	szt.
	550
	450
	870
	78

	20
	ilość słupków prowadzących
	szt.
	620
	700
	330
	104

	21
	ilość tablic drogowskazowych
	szt.
	107
	100
	31
	13

	22
	powierzchnia do koszenia traw
	ha
	24
	34
	6
	1,8

	23
	ilość studzienek kanalizacyjnych
	szt.
	376
	10
	166
	0

	24
	ilość bramownic nad jezdnią
	szt.
	18
	13
	0
	0

	25
	powierzchnia chodników
	m2
	8 740
	15 055
	15 000
	900

	26
	liczba pompowni
	szt.
	14

	27
	liczba wpustów deszczowych
	szt.
	656
	18
	293
	20


2. 
3. Wykaz dróg dojazdowych, serwisowych i zbiorczo – rozprowadzających 
	Lp.
	Nazwa odcinka (DK7)
	Lokalizacja odcinka
	Długość odcinka

	
	
	km od
	km do
	[m]

	1
	Czosnów – Łomianki str. L i P
	335+282
	349+490
	23 370

	2
	Zakroczym – Czosnów str. L i P
	325+992
	335+282
	9780

	3
	
	
	
	



	Lp.
	Nazwa odcinka  (DK 8)
	Lokalizacja odcinka
	Długość odcinka

	
	
	km od
	km do
	[m]

	1
	Jezdnia z-r węzeł Wola Rasztowska str. L
	488+550
	488+932
	382

	2
	Jezdnia z-r węzeł Wola Rasztowska str. P
	488+715
	489+123
	408

	3
	Jezdnia z-r Małopole str.  L
	491+110
	491+545
	435

	4
	Jezdnia z-r Małopole str.  P
	491+050
	491+248
	498

	5
	Jezdnia z-r węzeł Trojany str. L
	493+320
	494+100
	780

	6
	Jezdnia z-r węzeł Trojany str. P
	493+890
	494+250
	360

	7
	Jezdnia z-r Trojany str. L
	495+290
	495+531
	241

	8
	Jezdnia z-r Trojany str. P
	495+475
	495+716
	241

	9
	Jezdnia z-r Głuchy str. L
	497+325
	497+612
	287

	10
	Jezdnia z-r Głuchy str. p
	497+340
	497+662
	322

	11
	Marki /Wojskiego – Płocka/ str. P
	468+900
	469+685
	695

	12
	Marki /Puławskiego – Wąska/ str. L
	473+073
	473+650
	577

	13
	Marki /Mała – Graniczna/ str. L
	473+728
	474+037
	309

	14
	Droga serwisowa Małopole – Lasków str. L
	490+780
	496+600
	8 100

	15
	Droga serwisowa Małopole – Trojany str. P
	491+300
	496+555
	5 388

	16
	Droga serwisowa Głuchy – Niegów str. L
	496+600
	499+320
	2 980

	17
	Droga serwisowa Głuchy – Niegów str. P
	496+555
	500+065
	4 500




	Lp.
	Nazwa odcinka
	Lokalizacja odcinka
	Długość odcinka

	
	
	km od
	km do
	[m]

	1
	Węzły : Borowa Góra, Wojsk Łączności, Serock, Wierzbica
Przejazdy: Nasielsk , Polna, Góry Pobyłkowskie, Pobyłkowo, Węzeł Wierzbica, rondo Pułtuska oraz Wierzbica-Łacha
	29+480 0+000 42+880 219+147
	35+888 6+992 43+123 220+460  
	28,356





II. Odcinki dróg na terenie Rejonu w Garwolinie

1. Wykaz odcinków
Droga krajowa nr S 17
	Lp.
	Nazwa odcinka
	lokalizacja
	długość odcinka

	
	
	od km
	do km
	(km)

	1
	Obwodnica Garwolina
	0+000
	12+797
	12+797



2. Wykaz odcinków
Droga krajowa nr 17
	Lp.
	Nazwa odcinka
	lokalizacja
	długość odcinka

	
	
	od km
	do km
	(km)

	1
	Od granicy z miastem stołecznym Warszawa – do ronda w Kołbieli
	1+617
	24+125
	22,508

	2
	Od ronda w Kołbieli – do obwodnicy Garwolina 
	24+125
	40+400
	16,275

	3
	Od obwodnicy Garwolina – do gr. woj.
	50+543
	74+883
	24,340







3. Wykaz odcinków
Droga krajowa nr 50
	Lp.
	Nazwa odcinka
	lokalizacja
	długość odcinka

	
	
	od km
	do km
	(km)

	1
	Rondo w Górze Kalwarii
(w utrzymaniu Rejonu w Grójcu)
	177+576
	177+676
	0,1

	2
	Rondo-most
przekrój szlakowy szerokość jezdni 7,0 m, obustronne pobocza z klińca szerokości 2,0 m  oraz obustronne rowy drogowe
	177+676 
	179+400
	1,724

	3
	Most
	179+400 
	180+031,30
	0,631

	4
	Kosumce- Człekówka
przekrój szlakowy, szerokość jezdni 7,0 m, obustronne pobocza bitumiczne szerokości 2,0 m pobocza gruntowe szerokości 0,75m oraz obustronne rowy drogowe.
	180+031,30 
	196+700
	16,669

	5
	Człekówka- Kołbiel
przekrój szlakowy szerokość jezdni 7,0 m, obustronne pobocza z klińca gr 12cm szerokości 0,75m oraz obustronne rowy drogowe .
	196+700 
	198+200
	1,5

	6
	Kołbiel
przekrój półuliczny, szerokość jezdni zmienna od 7,50 m do 11,50 m z chodnikiem po stronie prawej szerokości 2,50 m, poboczem z klińca szerokości 1,0 m
	198+200 
	198+942
	0,742

	7
	Kołbiel
przekrój uliczny o zmiennej szerokości jezdni od 9,0 do 11,5 m z obustronnymi chodnikami o szerokości od 2,0 do 3,0 m
	198+942 
	199+371
	0,429

	8
	Kołbiel
przekrój półuliczny, szerokość jezdni 7,0 m z chodnikiem początkowo po stronie lewej km 199+946 dalej po stronie prawej szerokości 2,50 m, poboczem z klińca szerokości 0,75m
	199+371 
	200+228
	0,857

	9
	Kołbiel- Rudzienko
przekrój szlakowy szerokość jezdni 7,0 m, obustronne pobocza  z klińca szerokości 0,75 m  oraz obustronne rowy drogowe
	200+228 
	205+419
	5,191

	                                                                                         RAZEM
	27,843



4. Wykaz odcinków

Droga krajowa nr 76
	Lp.
	Nazwa odcinka
	lokalizacja
	długość odcinka

	
	
	od km
	do km
	(km)

	1
	Wilga- Trzcianka
Przekrój szlakowy, szerokość jezdni 6,0 m, obustronne pobocza gruntowe  oraz obustronne rowy drogowe.
	0+000
	5+078
	5,078

	
	m. Trzcianka 
Przekrój półuliczny, szerokość jezdni 6,0 m, chodnik szer.2m po lewej lub prawej stronie  oraz obustronne rowy drogowe.
	5+078
	7+432
	2,354

	
	Trzcianka- Garwolin
Przekrój szlakowy, szerokość jezdni 6,0 m, obustronne pobocza gruntowe  oraz obustronne rowy drogowe.
	7+432
	17+100
	9,668

	2
	Garwolin
Przekrój szlakowy, szerokość jezdni 7,0 m, obustronne pobocza gruntowe  oraz obustronne rowy drogowe.
	17+100
	18+100
	1,000

	3
	Przejście przez miasto Garwolin
 przekrój uliczny chodnik obustronny o zmiennej szerokości jezdni od 7 do 10 m z obustronnymi chodnikami.
	18+100
	20+421
	2,321

	4
	Garwolin- Niecieplin
Przekrój szlakowy, szerokość jezdni 7,0 m, obustronne pobocza gruntowe oraz obustronne rowy drogowe.
	20+421
	21 +800
	1,379

	5
	Niecieplin- Borowie
Przekrój szlakowy szerokość jezdni 6,0 m, 
obustronne pobocza gruntowe oraz obustronne rowy drogowe
	21+800
	31+473
	9,673

	6
	Borowie
Przekrój uliczny szerokość jezdni 6,0 m, 
chodnik obustronny o zmiennej szerokości
	31+473
	32+071
	0,598

	7
	Borowie- Łopacianka
Przekrój szlakowy, szerokość jezdni 6,0 m, obustronne pobocza gruntowe  oraz obustronne rowy drogowe.
	32+071
	39+501
	7,430

	                                                                                                                                RAZEM 
	39,501



5. Parametry 
Droga krajowa Nr S17 od km 0+000 do km 12+797, Nr 17 od km 1+617 do km 74+883, Nr 50 od km 177+576 do km 205+419,         Nr 76 od km 0+000 do km 39+501
	Lp. 
	Parametr
	Jednostka/Rodzaj
	DK S17
	DK 17
	DK 50
	
	DK 76

	1
	Klasa techniczna
	-
	GP
	GP
	GP
	
	G

	2
	długość trasy zasadniczej
	m
	12797
	63123
	27843
	
	39501

	3
	długość trasy zasadniczej w rozbiciu na jedną jezdnię
	m
	25594
	63123
	27843
	
	39501

	4
	długość łącznic
	m
	3227
	0
	brak
	
	brak

	5
	szerokość pasa ruchu
	m
	3,5
	3,5
	3,5
	
	3,0-4,0

	6
	szerokość pasa awaryjnego, łączniki, łącznice, pozostałe
	m
	3,5-6,0
	0
	brak
	
	brak

	7
	szerokość pasów włączeń i wyłączeń 
w węzłach
	m
	3,5
	3,5
	brak
	
	brak

	8
	szerokość opaski wewnętrznej
	m
	1,0
	0
	brak
	
	brak

	9
	szerokość pasa dzielącego
	m
	3-4
	0
	brak
	
	brak

	10
	szerokość pobocza gruntowego
	m
	1,25
	0,75
	2,0-2,5
	
	1,25- 1,5


	11
	całkowita powierzchnia wszystkich jezdni (jezdnie zasadnicze + pasy awaryjne + łącznice + pasy wyłączeń + włączeń)
	m2
	299665
	457630,5
	197146,5 
	
	256524

	12
	skrajnia pionowa
	m
	5,0
	5,0
	4,83
	
	5,0

	13
	konstrukcja nawierzchni dostosowana do obciążeń
	kN/oś
	115
	115
	115
	
	100 

	14
	długość rowów przydrożnych
	m
	32000
	97064
	7,05
	
	18755

	15
	długość ścieków betonowych
	m
	11095
	2108
	3598
	
	2538

	16
	długość osłon przeciwolśnieniowych
	m
	1397
	0
	brak
	
	brak

	17
	długość ekranów akustycznych: betonowe stalowe (przezierne)
	m
	6928
	90
	brak
	
	brak

	18
	długość ogrodzeń
	m
	0
	0
	brak
	
	brak

	19
	ilość znaków pionowych
	szt.
	148
	1231
	877
	
	550

	20
	ilość słupków prowadzących
	szt.
	350
	1500
	247
	
	790

	21
	ilość tablic drogowskazowych
	szt.
	18
	395
	291
	
	89

	22
	powierzchnia do koszenia traw
	ha
	47,7304
	90,6996
	53,6194
	
	39,1225

	23
	ilość studzienek kanalizacyjnych
	szt.
	279
	15
	27
	
	68

	24
	ilość bramownic nad jezdnią
	szt.
	15
	0
	brak
	
	brak

	25
	powierzchnia chodników
	m2
	6474
	12422,5
	11945
	
	16367

	26
	liczba pompowni
	szt.
	0
	0
	0
	
	0 (separatory)

	27
	liczba wpustów deszczowych
	szt.
	23
	15
	27
	
	85




1. Wykaz dróg dojazdowych, serwisowych i zbiorczo – rozprowadzających DK 50

	Lp.
	Nazwa:
	Lokalizacja odcinka:
	Długość [m]:

	
	
	km od:
	km do:
	

	1
	Droga nr 1 str. L
	180+794,13
	180+944,31
	150,18

	2
	Droga nr 2 str. L
	181+002,02
	181+014,47
	12,45

	3
	Droga nr 3 str. P
	180+793,84
	181+040,22
	246,38

	4
	Droga nr 4 str. P
	181+078,89
	181+209,69
	130,80

	5
	Droga nr 5 str. L
	181+200,07
	181+826,64
	626,57

	6
	Droga nr 6 str. P
	181+661,70
	181+743,83
	82,13

	7
	Droga nr 7 str. P
	181+887,85
	182+021,76
	133,91

	8
	Droga nr 8 str. P
	182+694,65
	183+294,14
	599,49

	9
	Droga nr 9 str. L
	183+009,41
	183+294,48
	285,07

	10
	Droga nr 10  str. P
	183+240,00
	183+590,00
	350,00

	11
	Droga nr 11 str. L
	184+372,12
	184+392,52
	20,40

	12
	Droga nr 12 str. L
	185+729,47
	185+826,49
	97,02

	13
	Droga nr 13 str. L
	185+898,78
	186+320,72
	421,94

	14
	Droga nr 14 str. P
	186+122,41
	186+345,72
	223,31

	15
	Droga nr 15 str. P
	186+383,75
	186+635,37
	251,62

	16
	Droga nr 16 str. L
	186+613,69
	186+635,07
	21,38

	
	
	
	Razem
	3652,65






III. Odcinki dróg na terenie Rejonu w Grójcu

1. Wykaz odcinków
Droga krajowa nr 48
	l.p.
	nazwa odcinka
	lokalizacja
	długość odcinka

	
	
	od km
	do km
	(m)

	
	Łącznik
	0
	0
	0

	1
	Granica województwa łódzkiego - Ossa
	34,049
	35,400
	1 351,00

	2
	Ossa – Kamienna Wola
	35,400
	38,400
	3 000,00

	3
	Kamienna Wola – Odrzywół
	38,400
	40,600
	2 200,00

	4
	Odrzywół – Klwów
	40,600
	47,200
	6 600,00

	5
	Klwów – Potworów
	47,200
	54,000
	6 800,00

	6
	Potworów – Olszowa
	54,000
	63+100
	7 100,00

	7
	Olszowa – Grzmiąca
	63+100
	66+500
	3 400,00

	8
	Grzmiąca – Wyśmierzyce
	66+500
	70+500
	4 000,00

	9
	Wyśmierzyce – Białobrzegi
	70+500
	81+000
	10 500,00

	10
	Białobrzegi-(nieciągłośc)
	0+000
	0+049
	49,00

	11
	Białobrzegi – Stromiec
	81+000
	90+000
	9 000,00

	12
	Stromiec – Dobieszyn
	90+000
	100+000
	10 000,00

	13
	Dobieszyn – Sielce (granica z Rejonem Zwoleń)
	100+000
	102,603
	2 603,00



Droga krajowa nr 50
	l.p.
	nazwa odcinka
	lokalizacja
	długość odcinka

	
	
	od km
	do km
	(m)

	
	Łącznik
	0
	0
	0

	1
	Budki Petrykowskie - Pniewy
	133,341
	142,500
	9 159,00

	2
	Pniewy - Grójec
	142,500
	149,300
	6 800,00

	3
	Grójec – Obwodnica Słomczyna
	149,300
	0,000 (151,800)
	2 500,00

	4
	Obwodnica Słomczyna
	0,000
	4,586
	4 586,00

	5
	Obwodnica Słomczyna – Obwodnica Drwalewa i Chynowa
	4,586 (156,043)
	0,000 (158,096)
	2 053,00

	6
	Obwodnica Drwalewa i Chynowa
	0,000
	8,337
	8 337,00

	7
	Obwodnica Drwalewa i Chynowa – Góra Kalwaria
	8,337 (166,704)
	177,576
	10 872,00





Droga krajowa nr 79
	l.p.
	nazwa odcinka
	lokalizacja
	długość odcinka

	
	
	od km
	do km
	(m)

	
	Łącznik
	0
	0
	0

	1
	Góra Kalwaria (miasto)
	24+750
	29+300
	4 550,00

	2
	Góra Kalwaria – Potycz (rondo)
	29+300
	37+000
	7 700,00

	3
	Potycz (rondo) – most na rzece Pilicy w Mniszewie
	37+000
	43+040
	6 040,00



Droga krajowa nr 7 i S-7 od 02.06.2020r
	Lp.
	Nazwa odcinka
	lokalizacja
	długość odcinka

	
	
	od km
	do km
	(m)

	1
	Sękocin Stary – Wola Mrokowska
	388,700
	397,336
	8 636,00

	2
	Wola Mrokowska - Głuchów
	397,336
	410,550
	13 164,00

	3
	S-7 Początek S7-Kośmin
	410,550
	411,846
	1 346,00

	4
	S-7 Kośmin - Mszczonowska
	411,846
	414,936
	3 090,00

	5
	S-7 Mszczonowska-Mogielnicka
	414,936
	416,079
	1 143,00

	6
	S-7 Mogielnicka-Kępina
	416,079
	417,768
	1 689,00

	7
	S-7 Kępina - Skurów
	417,768
	420,254
	2 486,00

	8
	Skurów-Józefów
	420,254
	427,994
	7 740,00

	9
	Józefów-Broniszew
	427,994
	430,847
	2 853,00

	10
	Broniszew-początek S-7a
	430,847
	436,098
	5 251,00

	11
	S-7a –Białobrzegi Południe
	0,000
	1,773
	1 773,00

	12
	Białobrzegi Południe – Białobrzegi Północ
	1,773
	5,198
	3 425,00

	13
	Białobrzegi Północ-koniec Obw. Białobrzegów
	5,198
	8,233
	3 035,00

	14
	- Łącznice
	
	
	8 518,00

	15
	Przejazdy w węzłach
	
	
	6 431,40

	16
	Drogi zbiorczo-rozprowadzające L
	414,660
	415,371
	711,00

	17
	Drogi zbiorczo-rozprowadzające P
	414,620
	416,095
	1 475,00

	18
	Drogi zbiorczo-rozprowadzające P
	419,340
	420,600
	1 260,00

	19
	Drogi zbiorczo-rozprowadzające
	419,200
	420,850
	1 650,00

	20
	Zatoka ITD
	422,135
	422,265
	130,00

	21
	Drogi serwisowe, lokalne, dojazdowe
	
	
	46 933,06

	22
	Łącznik
	446+490
	przejazd
	772,00

	23
	Węzeł Kamień
	446+490
	
	

	24
	- Łącznica 
	
	
	246,00

	25
	- Łącznica 
	
	
	276,00

	26
	Łącznik
	451+352
	przejazd
	679,00

	27
	Węzeł Gózd
	451+352
	
	

	28
	- Łącznica 
	
	
	240,00

	29
	- Łącznica 
	
	
	276,00

	30
	Obwodnica Białobrzegów - Jedlanka
	444+331
	457+547
	13 216,00



2. Parametry 
Droga krajowa nr 48 od km 34+049 do km 102+603, droga krajowa nr 50 od km 133+341 do km 177+576, droga krajowa nr 79 od km 24+750 do km 43+040, oraz od 02.06.2020r: drogi krajowe nr 7 od km 397+336 do km 410+550 oraz S-7 od km 410+550 do km 436+098 i od km 0+000 do km 8+233 (obwodnica Białobrzegów) i od km 444+098 do km 457+547. 
	Lp. 
	Parametr
	Jednostka/Rodzaj
	DK 48
	DK 50
	DK 79
	DK 7 * od 02.06.2020r
	DK S-7* od 02.06.2020r

	1
	Klasa techniczna
	-
	G
	GP
	G
	GP
	S

	2
	Długość trasy zasadniczej
	m
	68 603,00
	44 307,00
	18 290,00
	21 782,00
	47 171,00

	3
	Długość łącznic
	m
	0,00
	500,00
	0,00
	0,00
	9 556,00

	4
	Długość trasy zasadniczej w rozwinięciu na jedną jezdnię + łącznice
	m
	68 603,00
	45 107,00
	18 290,00
	43 564,00
	103 100,00

	5
	Długość dróg technologicznych
	m
	0,00
	3 500,00
	0,00
	4 500,00
	63 166,06

	6
	Całkowita powierzchnia wszystkich jezdni
	m2
	411 324,00
	338 149,00
	135 098,00
	459 596,00
	1 122 041,30

	7
	Ilość punktów świetlnych
	szt.
	0,00
	275,00
	19,00
	71,00
	924,00

	8
	Ilość separatorów
	szt.
	0,00
	30,00
	0,00
	0,00
	45,00

	9
	Długość ścieków (wszystkie rodzaje)
	m
	3 100,00
	2 700,00
	150,00
	683,00
	34 078,00

	10
	Ilość zbiorników odparowujących
	szt.
	0,00
	3,00
	0,00
	0,00
	54,00

	11
	Długość barier energochłonnych (wszystkie rodzaje)
	m
	814,00
	17 449,00
	3 123,00
	29 427,00
	144 019,00

	12
	Długość osłon przeciwolśnieniowych
	m
	0,00
	486,00
	0,00
	0,00
	17 408,00

	13
	Długość ekranów akustycznych (wszystkie rodzaje)
	m
	0,00
	444,00
	0,00
	0,00
	26 186,15

	14
	Długość ogrodzenia
	m
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	70 901,00

	15
	Ilość znaków pionowych
	szt.
	807,00
	1236,00
	532,00
	906,00
	1 767,00

	16
	Ilość słupków prowadzących
	szt.
	1 372,00
	938,00
	404,00
	736,00
	1 860,00

	17
	Ilość tablic drogowskazowych
	szt.
	268,00
	120,00
	35,00
	90,00
	312,00

	18
	Powierzchnia oznakowania poziomego
	m2
	21 136,60
	30 555,00
	8 180,70
	35 748,00
	91 122,00

	19
	Powierzchnia do koszenia traw
	ha
	51,149
	72,59
	17,72
	41,71
	244,13

	20
	Ilość studzienek kanalizacyjnych
	szt.
	210,00
	0,00
	0,00
	65,00
	484,00

	21
	Ilość bramownic nad jezdnią
	szt.
	0,00
	0,00
	0,00
	19,00
	52,00

	22
	Sygnalizacje świetlne 
	szt.
	1,00
	0,00
	2,00
	7,00
	1,00

	23
	Powierzchnia chodników
	m2
	49 565,00
	35 267,12
	10 785,00
	62 121,00
36 830,00

	24
	Sprzątanie powierzchni przy krawężnikach
	m
	21 944,00
	9 792,50
	4 968,00
	5 685,00
	25 947,00

	25
	Sprzątanie elementów BRD
	m
	1 520,00
	4 987,40
	241,00
	350,00
	3 384,00

	26
	Poduszki zderzeniowe T-800
	szt. 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12,00

	27
	Drzwi ewakuacyjne w ekranach akustycznych
	szt.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	40,00

	28
	Stacja meteo (tablica świetlna)
	szt.
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	1,00

	29
	Znaki VMS aktywne A-15
	szt.
	0,00
	0,00
	0,00
	2,00
	8,00

	30
	Znaki aktywne C-9/U-5
	Szt.
	0,00
	60,00
	0,00
	25,00
	26,00

	31
	Szerokość pasa ruchu
	m
	od 2,75 do 4,50
	3,50
	od 3,00 do 3,50
	3,50
	3,50

	32
	Szerokość pasa awaryjnego, łączniki, łącznice, pozostałe, most
	m
	0,00
	3,50
	0,00
	2,50
	2,50

	33
	Szerokość pasów włączeń i wyłączeń
	m
	0,00
	3,00
	0,00
	3,50
	3,50

	34
	Szerokość pasa dzielącego
	m
	0,00
	0,00
	0,00
	4,0
	4,00

	35
	Szerokość pobocza gruntowego
	m
	od 1,00 do 1,50
	od 0,50 do 1,00
	od 1,00 do 1,50
	1,50
	od 0,75 do 1,50

	39
	Skrajnia pionowa
	m
	5,00
	4,70
	5,00
	5,00
	4,70

	37
	Konstrukcja nawierzchni dostosowana do obciążeń
	kN/oś
	b.d.
	115,00
	Od 80,00 do 100,00
	115,00
	115,00

	38
	Szerokość pasa ruchu łącznic na prostej
	m
	0,00
	3,50
	0,00
	0,00
	3,50

	39
	Długość rowów przydrożnych
	mb
	130 000,00
	57 100,00
	25 900,00
	42 772,00
	129 329,80

	40
	Ilość pompowni
	szt.
	0
	0
	0
	0
	0

	41
	Ilość ścieków betonowych
	m
	3 100,00
	2 700,00
	150,00
	683,00
	33 378,00

	42
	Ilość oznakowania aktywnego
	szt.
	10,00
	121,00
	9,00
	59,00
	29,00

	43
	Ilość drzew do pielęgnacji i utrzymania
	szt.
	4 500,00
	1 500,00
	1 500,00
	1500,00
	1750,00



3. Wykaz dróg dojazdowych, serwisowych i zbiorczo – rozprowadzających 
	Droga nr 50 
Obwodnica Drwalewa i Chynowa

	

	Lp.
	Nazwa:
	Lokalizacja odcinka:
	Długość [m]:

	
	
	km od:
	km do:
	

	1
	Droga lokalna nr 1
	1+994,70
	2+508,84
	514,14

	2
	Droga lokalna nr 8
	13+002,61
	13+667,74
	665,13

	3
	Droga lokalna nr 10
	0+000,00
	0+826,55
	826,55

	4
	Droga lokalna nr 11
	0+000,00
	0+131,60
	131,60

	5
	Droga powiatowa nr 34157
	1+000,00
	1+352,58
	352,58

	6
	Droga powiatowa nr 34157
	0+000,00
	0+037,77
	37,77

	7
	Droga powiatowa nr 34158
	5+987,78
	6+526,48
	538,70

	8
	Droga powiatowa nr 34159
	19+000,00
	19+538,17
	538,17

	9
	Droga powiatowa nr 34160
	18+028,52
	18+795,63
	767,11



	DK50 
Obwodnica Słomczyna

	

	Lp.
	Nazwa:
	Lokalizacja odcinka:
	Długość [m]:

	
	
	km od:
	km do:
	

	10
	Droga lokalna nr 1
	0+000
	1+753
	1753,00

	11
	Droga lokalna nr 2
	0+000
	0+172
	172,00

	12
	Droga lokalna nr 3
	0+000
	1+300
	1300,00







DK 7 i S-7 od 02.06.2020r
	Lp.
	Nazwa odcinka
	Lokalizacja odcinka
	Długość odcinka

	
	
	km od
	km do
	[m]

	1
	m. Łazy str. p 
	391+320
	391+800
	480

	2
	m. Marysin – Wygoda str. p
	392+560
	394+400
	1840

	3
	m. Wygoda str. l
	393+080
	393+390
	310

	4
	m. Jabłonowo str. p
	393+944
	394+360
	416

	5
	Drogi lokalne na odcinku Tarczyn - Grójec
	-
	-
	4 500,00

	6
	Drogi zbiorczo-rozprowadzające L
	414,660
	415,371
	711,00

	7
	Drogi zbiorczo-rozprowadzające P
	414,620
	416,095
	1475,00

	8
	Drogi zbiorczo-rozprowadzające P
	419,340
	420,600
	1260,00

	9
	Drogi zbiorczo-rozprowadzające L
	419,200
	420,850
	1650,00

	10
	Głuchów -Głuchów 
	0
	356,00
	356,00

	11
	Głuchów  wieś
	0
	150,00
	150,00

	12
	Od węzła Mogielnickiego do Lewiczyńskiej
	0
	1 227,00
	1 227,00

	13
	Od 50 do ciągu pieszo-jezdnego
	0
	569,00
	569,00

	14
	Od 50 do Molnicy
	0
	903,00
	903,00

	15
	Od FAURECJI 
	0
	498,00
	498,00

	16
	Kośmin Worów (wiadukt)
	0
	1 647,00
	1 647,00

	17
	Łącznik zachodni
	0
	100,00
	100,00

	18
	Łącznik wschodni
	0
	100,00
	100,00

	19
	Od Worowskiej do zbiorników
	0
	445,00
	445,00

	20
	Ul. Rzeczna, Polna, (gminne, wiadukt )
	0
	342,00
	342,00

	21
	Dojazd do MOP (gminna)
	0
	52,00
	52,00

	22
	Głuchów-Kośmin 
	0
	722,00
	722,00

	23
	Głuchów-Szczęsna ( 158)
	0
	1 500,00
	1 500,00

	24
	D1 (Grudzkowola)
	0
	884,00
	884,00

	25
	D3 (Grudzkowola do MOP)
	0
	450,00
	450,00

	26
	Dojazdowa (2011r.)
	0
	397,00
	397,00

	27
	D2 (Kępina-Skurów)
	0
	2 362,00
	2 362,00

	28
	Przejazd Zaborów I
	0
	853,00
	853,00

	29
	Przejazd Zaborów II
	0
	85,06
	85,06

	30
	D7 (Józefów-Broniszew)
	0
	3 055,00
	3 055,00

	31
	D10 (Stanisławów-Kolonia Promna)
	0
	2 826,00
	2 826,00

	32
	D8 (Józefów-Broniszew)
	0
	2 299,00
	2 299,00

	33
	D9 (Lekarcice - Białobrzegi
	0
	6 300,00
	6 300,00

	34
	Przejazd Stanisławów
	0
	456,00
	456,00

	35
	Promna Kolonia -Falęcice
	0
	1 650,00
	1 650,00

	36
	 147 (Anielin -Goszczyn)
	0
	7 607,00
	7 607,00

	37
	 Długowola-Zbrosza (172)
	0
	1 600,00
	1 600,00

	38
	 168 (Anielin-Warpęsy)
	0
	1 429,00
	1 429,00

	39
	 170 Bartodzieje -Zbrosza
	0
	1 288,00
	1 288,00

	40
	 (173) Daltrozów-Pnie
	0
	3 247,00
	3 247,00

	41
	 (148)Goszczyn-Nowy Przybyszew
	0
	1 534,00
	1 534,00

	42
	Droga do pól - 1
	444+087
	446+000
	2358 L

	43
	Droga leśna - 4
	445+050
	445+250
	590 P

	44
	Dojazd do działek - 5
	445+250
	445+850
	606 P

	45
	Droga doj. do drogi powiatowej – 5A 
	445+500
	445+600
	339P

	46
	Węzeł Kamień – przejazd - 6
	445+963
	
	772

	47
	Droga łącząca węzeł z m. Kamień - 8
	445+963
	447+350
	1539 L

	48
	Przejazd Kamień - 11
	446+490
	
	423

	49
	Droga Siekluki Gózd - 12
	448+900
	451+352
	2844 P

	50
	Droga łącząca Bar U Jana i U Stacha -14
	449+950
	451+100
	1112 P

	51
	Drogi rozprowadzające – 15 i 16
	451+100
	451+400
	1355 L,P

	52
	Węzeł Gozd, droga nr 732 przejazd - 17
	451+352
	
	679

	53
	Droga lokalna Gózd-Kępiny – 22
	455+670
	457+547
	2016 L

	54
	Droga lokalna Żdżary-Kępiny – 26
	455+670
	457+547
	2132 P

	55
	Droga lokalna 
	457+553
	459+227
	1700

	56
	Skrzyżowanie Jedlanka
	459+227
	459+236
	90





IV. Odcinki dróg na terenie Rejonu w Mińsku Mazowieckim

OD Bojmie

1. Wykaz odcinków
Droga krajowa nr 50
	Lp.
	Nazwa odcinka
	lokalizacja
	długość odcinka

	
	
	od km
	do km
	(km)

	1
	Grębiszew - Arynów
	205+419
	216+729
	11.310


 
Droga krajowa nr 92
	Lp.
	Nazwa odcinka
	lokalizacja
	długość odcinka

	
	
	od km
	do km
	(km)

	1
	Choszczówka - Stojadła
	512+481
	515+200
	2.719

	2
	Stojadła – Mińsk Maz. - Jędrzejów
	515+200
	528+300
	13.085

	3
	Jędrzejów - Ryczołek
	528+300
	532+385
	4.085



Droga krajowa nr 2
	Lp.
	Nazwa odcinka
	lokalizacja
	długość odcinka

	
	
	od km
	do km
	(km)

	1
	Ryczołek – Augustówka 
	532+385
	538+870
	6.485

	2
	Augustówka – Stara Opole
	538+870
	560+972
	22.102



 


2. 
3. Parametry 
Droga krajowa Nr 50, droga krajowa Nr 2 i 92 
	Lp. 
	Parametr
	Jednostka/Rodzaj
	DK 50
	DK 92
	DK 2

	1
	Klasa techniczna
	-
	GP
	GP
	

	2
	długość trasy zasadniczej
	m
	11310
	19700
	28587

	3
	długość trasy zasadniczej w rozbiciu na jedną jezdnię
	m
	11310
	19700
	28587

	4
	długość łącznic
	m
	900
	-
	-

	5
	szerokość pasa ruchu
	m
	2x3,50
	2x3,50
	2x3,50

	6
	szerokość pasa awaryjnego, łączniki, łącznice, pozostałe
	m
	2x2,0
	-
	-

	7
	szerokość pasów włączeń i wyłączeń 
w węzłach
	m
	-
	-
	-

	8
	szerokość opaski wewnętrznej
	m
	-
	-
	-

	9
	szerokość pasa dzielącego
	m
	-
	-
	-

	10
	szerokość pobocza gruntowego
	m
	0,75
	0,75
	0,75

	11
	całkowita powierzchnia wszystkich jezdni (jezdnie zasadnicze + pasy awaryjne + łącznice + pasy wyłączeń + włączeń)
	m2
	217890
	462397
	
323818

	12
	skrajnia pionowa
	m
	5,00
	5,00
	5,00

	13
	konstrukcja nawierzchni dostosowana do obciążeń
	kN/oś
	115
	115
	115

	14
	długość rowów przydrożnych
	m
	22000
	-
	-

	15
	długość ścieków betonowych
	m
	9219
	-
	-

	16
	długość osłon przeciwolśnieniowych
	m
	600
	57200
	30000

	17
	długość ekranów akustycznych: betonowe stalowe (przezierne)
	m
	-
	-
	
-

	18
	długość ogrodzeń
	m
	-
	-
	-

	19
	ilość znaków pionowych
	szt.
	160
	293
	883

	20
	ilość słupków prowadzących
	szt.
	220
	560
	322

	21
	ilość tablic drogowskazowych
	szt.
	53
	98
	123

	22
	powierzchnia do koszenia traw
	ha
	41
	20,5
	39

	23
	ilość studzienek kanalizacyjnych
	szt.
	125
	-
	65

	24
	ilość bramownic nad jezdnią
	szt.
	-
	-
	-

	25
	powierzchnia chodników
	m2
	1728
	36668
	30045

	26
	liczba wpustów deszczowych
	szt.
	16
	-
	70




4. 
5. Wykaz dróg dojazdowych, serwisowych i zbiorczo – rozprowadzających 
	Lp.
	Nazwa odcinka
	Lokalizacja odcinka
	Długość odcinka

	
	
	km od
	km do
	[m]

	1
	Augustówka – Opole Stare DK 2
	545+040
	545+390
	350

	2
	Choszczówka – Stojadła DK 92 str. L
	512+500
	512+950
	450

	3
	Choszczówka – Stojadła DK 92 str. P
	512+500
	512+930
	430



OD Zawiszyn

1. Wykaz odcinków
Droga krajowa nr 50
	Lp.
	Nazwa odcinka
	lokalizacja
	długość odcinka

	
	
	od km
	do km
	(km)

	1
	Arynów - Łochów
	216+347
	254+740
	38,393

	2
	Przejście przez Łochów
	254+740
	256+738
	1,998






Droga krajowa nr 62
	Lp.
	Nazwa odcinka
	lokalizacja
	długość odcinka

	
	
	od km
	do km
	(km)

	1
	Łochów - Węgrów
	262+540
	292+425
	29,885

	2
	Obwodnica Węgrowa
	0+000
	1+290
	1,290

	3
	Węgrów - Klimowizna
	293+696
	297+970
	4,274






2. 
3. Parametry 
Droga krajowa Nr 50 od km 216+347 do km 256+738, droga krajowa Nr 62 od km 262+540 do km 297+970.
	Lp. 
	Parametr
	Jednostka/Rodzaj
	DK 50
	DK 62

	1
	Klasa techniczna
	-
	GP
	G

	2
	długość trasy zasadniczej
	m
	40391
	35449

	3
	długość trasy zasadniczej w rozbiciu na jedną jezdnię
	m
	42630
	35449

	4
	długość łącznic
	m
	-
	-

	5
	szerokość pasa ruchu
	m
	3,5-3,6
	3,0-3,5

	6
	szerokość pasa awaryjnego, łączniki, łącznice, pozostałe
	m
	-
	-

	7
	szerokość pasów włączeń i wyłączeń 
w węzłach
	m
	3
	3

	8
	szerokość opaski wewnętrznej
	m
	1,5
	1,5

	9
	szerokość pasa dzielącego
	m
	1,5
	-

	10
	szerokość pobocza gruntowego
	m
	1,5
	1,25

	11
	całkowita powierzchnia wszystkich jezdni (jezdnie zasadnicze + pasy awaryjne + łącznice + pasy wyłączeń + włączeń)
	m2
	315143,4
	382457,4

	12
	skrajnia pionowa
	m
	4,7
	-

	13
	konstrukcja nawierzchni dostosowana do obciążeń
	kN/oś
	10
	10

	14
	długość rowów przydrożnych
	m
	76786
	38393

	15
	długość ścieków betonowych
	m
	136
	19

	16
	długość osłon przeciwolśnieniowych
	m
	-
	-

	17
	długość ekranów akustycznych: betonowe stalowe (przezierne)
	m
	1000
	-

	18
	długość ogrodzeń
	m
	-
	-

	19
	ilość znaków pionowych
	szt.
	781
	1053

	20
	ilość słupków prowadzących
	szt.
	820
	     720

	21
	ilość tablic drogowskazowych
	szt.
	102
	76

	22
	powierzchnia do koszenia traw
	ha
	70,19
	50,71

	23
	ilość studzienek kanalizacyjnych
	szt.
	67
	149

	24
	ilość bramownic nad jezdnią
	szt.
	10
	-

	25
	powierzchnia chodników
	m2
	15101,30
	32971,80

	26
	liczba osadników
	szt.
	2
	1

	27
	liczba wpustów deszczowych
	szt.
	36
	8




4. 
5. Wykaz dróg dojazdowych, serwisowych i zbiorczo – rozprowadzających 
	Lp.
	Nazwa odcinka
	Lokalizacja odcinka
	Długość odcinka

	
	
	km od
	km do
	[m]

	1
	Droga dojazdowa (lokalna)
	256+040
	256+738
	698

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	



OD Mińsk Maz. – od 11.07.2019 r.

1. Wykaz odcinków
Autostrada A2 odcinek autostradowej obwodnicy Mińska Mazowieckiego od km 520+861 do km 541+380
	l.p.
	nazwa odcinka
	lokalizacja
	długość odcinka

	
	
	od km
	do km
	(m)

	1
	Łącznik
	520+861 
	521+572,84
	711,84

	2
	A2
	521+572,84
	541+380,00
	19 807,16

	3
	Węzeł Mińsk Maz.
	 
	 
	 

	
	- Łącznica A-A
	0+000
	0+537,87
	537,87

	
	- Łącznica A-B
	0+000
	0+477,80
	477,80

	
	- Łącznica A-C
	0+000
	1+151,23
	1151,23

	
	- Łącznica A-D
	0+000
	0+395,72
	395,72

	
	- Łącznica A-E
	0+000
	0+310,44
	310,44

	4
	Węzeł Janów
	 
	 
	 

	
	- Łącznica L-A
	0+000
	0+309,39
	309,39

	
	- Łącznica L-B
	0+000
	0+272,13
	272,13

	
	- Łącznica L-C
	0+000
	0+207,84
	207,84

	
	- Łącznica L-D
	0+000
	0+345,19
	345,19

	
	- Łącznica L-E
	0+000
	0+208,22
	208,22

	
	- Łącznica L-F
	0+000
	0+173,57
	173,57

	5
	Węzeł Kałuszyn
	 
	 
	 

	
	- Łącznica R-A
	0+016,50
	0+823,40
	806,90

	
	- Łącznica R-B
	0+000
	0+267,07
	267,07

	
	- Łącznica R-C
	0+000
	0+222,55
	222,55

	
	- Łącznica R-D
	0+000
	0+217,11
	217,11

	
	- Łącznica R-E
	0+000
	0+186,11
	186,11

	
	- Łącznica R-T
	0+000
	0+279,71
	279,71





Droga krajowa Nr 2 odc. od skrzyżowania z drogą Nr 17 (Zakręt) do ronda w Choszczówce Dębskiej

	l.p.
	nazwa odcinka
	lokalizacja
	długość odcinka

	
	
	od km
	do km
	(m)

	1
	węzeł z DK 17
	495+572
	495+880
	308

	2
	Zakręt - Dębe Wielkie
	495+880
	507+200
	11320

	3
	p.p. Dębe Wielkie
	507+200
	510+130
	2930

	4
	Dębe Wielkie - Choszczówka
	510+130
	512+480,60
	2350,60






2. 
3. Parametry 
Autostrada A2 odcinek autostradowej obwodnicy Mińska Mazowieckiego od km 520+861 do km 541+380, Droga krajowa Nr 2 od km 495+572 do km 512+480,60

	Lp. 
	Parametr
	Jednostka/Rodzaj
	Autostrada A2
	DK 2

	1
	Klasa techniczna
	-
	A
	GP

	2
	długość trasy zasadniczej
	m
	19 807,16
	16 908,60

	3
	długość trasy zasadniczej w rozbiciu na jedną jezdnię
	m
	39 614,32
	16 908,60

	4
	długość łącznic
	m
	6 368
	-

	5
	szerokość pasa ruchu
	m
	3,75
	3,50

	6
	szerokość pasa awaryjnego, łączniki, łącznice, pozostałe
	m
	3, 6÷8; 8,4÷11,40; 3,5÷8
	-

	7
	szerokość pasów włączeń i wyłączeń 
w węzłach
	m
	3,50
	-

	8
	szerokość opaski wewnętrznej: pas włączeń, pas dzielący pozostałe most

	m

	0,5
1,
0,8
0,
	-

	9
	szerokość pasa dzielącego
	m
	11,50
	-

	10
	szerokość pobocza gruntowego
	m
	1,75
	0,50

	11
	całkowita powierzchnia wszystkich jezdni (jezdnie zasadnicze + pasy awaryjne + łącznice + pasy wyłączeń + włączeń)
	m2
	390 176,00
	251 070,00

	12
	skrajnia pionowa
	m
	4,70
	4,70

	13
	konstrukcja nawierzchni dostosowana do obciążeń
	kN/oś
	115
	100

	14
	długość rowów przydrożnych
	m
	47 800,00
	31 076

	15
	długość ścieków betonowych
	m
	51 060,00
	4 483,93

	16
	długość osłon przeciwolśnieniowych
	m
	6 454,00
	-

	17
	długość ekranów akustycznych: betonowe stalowe (przezierne)
	m
	10 280,00
	-

	18
	długość ogrodzeń
	m
	44 947,00
	3 540,00

	19
	ilość znaków pionowych
	szt.
	736
	882

	20
	ilość słupków prowadzących
	szt.
	831
	334

	21
	ilość tablic drogowskazowych
	szt.
	126
	178

	22
	powierzchnia do koszenia traw
	ha
	130
	22,45

	23
	ilość studzienek kanalizacyjnych
	szt.
	1 926
	372

	24
	ilość bramownic nad jezdnią
	szt.
	20
	-

	25
	powierzchnia chodników
	m2
	13 500

	87 251,50

	26
	liczba pompowni
	szt.
	1
	0

	27
	liczba wpustów deszczowych
	szt.
	1 926
	372




4. 
5. Wykaz dróg dojazdowych, serwisowych i zbiorczo – rozprowadzających 
	Lp.
	Nazwa odcinka
	Lokalizacja odcinka
	Długość odcinka

	
	
	km od
	km do
	[m]

	
	Droga dojazdowa SP-01
	0+000,00
	0+768,47
	768,47

	
	Droga dojazdowa SP-02
	0+000,00
	0+275,89
	275,89

	
	Droga dojazdowa SP-03
	0+000,00
	1+016,89
	1016,89

	
	Droga dojazdowa SP-04
	0+002,61
	2+023,84
	2021,23

	
	Droga dojazdowa SP-05
	0+000,00
	2+066,91
	2066,91

	
	Droga dojazdowa SP-06
	0+002,75
	1+809,19
	1807,44

	
	Droga dojazdowa SP-07
	0+003,00
	1+539,25
	1536,25

	
	Droga dojazdowa SP-08
	0+002,83
	1+475,27
	1472,44

	
	Droga dojazdowa SP-09
	1+053,00
	2+035,18
	985,18

	
	Droga dojazdowa SP-14
	0+622,00
	1+152,59
	530,59

	
	Droga dojazdowa SP-15
	0+002,75
	1+437,26
	1434,51

	
	Droga dojazdowa SP-16
	0+011,59
	0+230,76
	219,17

	
	Droga dojazdowa SP-17
	0+000,00
	1+493,70
	1493,70

	
	Droga dojazdowa SL-01
	0+000,00
	0+499,58
	499,58

	
	Droga dojazdowa SL-02
	0+000,00
	0+863,11
	863,11

	
	Droga dojazdowa SL-03
	0+000,00
	2+411,00
	2411,00

	
	Droga dojazdowa SL-04
	0+000,00
	0+596,78
	596,78

	
	Droga dojazdowa SL-05
	0+000,00
	2+515,68
	2515,68

	
	Droga dojazdowa SL-06
	0+003,00
	1+429,88
	1426,88

	
	Droga dojazdowa SL-07
	0+002,66
	0+051,31
	48,65

	
	Droga dojazdowa SL-08
	0+002,86
	1+648,19
	1645,33

	
	Droga dojazdowa SL-09
	1+256,00
	1+843,88
	587,88

	
	Droga dojazdowa SL-18
	0+000,00
	1+102,67
	1102,67



V. Odcinki dróg na terenie Rejonu w Mławie

1. Wykaz odcinków
Droga krajowa nr 7	
	Lp.
	Nazwa odcinka
	lokalizacja
	długość odcinka

	
	
	od km
	do km
	(km)

	1
	Napierki- Rybitwy
	225+100
	277+500
	52,400



Droga krajowa nr 60
	Lp.
	Nazwa odcinka
	lokalizacja
	długość odcinka

	
	
	od km
	do km
	(km)

	1
	Drobin- Ciechanów
	104+773
	154+678
	49,905



Droga krajowa nr 50
	Lp.
	Nazwa odcinka
	lokalizacja
	długość odcinka

	
	
	od km
	do km
	(km)

	1
	Ciechanów- Ciemniewo
	0+000
	21+324
	21,324



2. Parametry 
Droga krajowa Nr 7 od km 225+100 do km 277+500, droga krajowa Nr 60 od km 104+773 do km 154+678, droga krajowa Nr 50 od km 0+000 do km 21+324
	Lp. 
	Parametr
	Jednostka/Rodzaj
	DK 7
	DK 60
	DK 50

	1
	Klasa techniczna
	-
	GP
	GP
	GP

	2
	długość trasy zasadniczej
	m
	52400
	49905
	21324

	3
	długość trasy zasadniczej w rozbiciu na jedną jezdnię
	m
	52400
	51655
	22924

	4
	długość łącznic
	m
	-
	-
	-

	5
	szerokość pasa ruchu
	m
	7
	7
	6

	6
	szerokość pasa awaryjnego, łączniki, łącznice, pozostałe
	m
	pobocze utwardzone 2x2m
	-
	-

	7
	szerokość pasów włączeń i wyłączeń 
w węzłach
	m
	-
	-
	-

	8
	szerokość opaski wewnętrznej
	m
	
	
	

	9
	szerokość pasa dzielącego
	m
	
	
	

	10
	szerokość pobocza gruntowego
	m
	0,75
	1,5
	1,5

	11
	całkowita powierzchnia wszystkich jezdni (jezdnie zasadnicze + pasy awaryjne + łącznice + pasy wyłączeń + włączeń)
	m2
	487755
	424942
	158890

	12
	skrajnia pionowa
	m
	4,70
	4,50
	4,70

	13
	konstrukcja nawierzchni dostosowana do obciążeń
	kN/oś
	
	
	

	14
	długość rowów przydrożnych
	m
	97100
	86760
	31040

	15
	długość ścieków betonowych
	m
	1856
	4340
	871

	16
	długość osłon przeciwolśnieniowych
	m
	-
	-
	-

	17
	długość ekranów akustycznych: betonowe stalowe (przezierne)
	m
	-
	135
	-

	18
	długość ogrodzeń
	m
	-
	-
	-

	19
	ilość znaków pionowych
	szt.
	1329
	1201
	507

	20
	ilość słupków prowadzących
	szt.
	1074
	1004
	430

	21
	ilość tablic drogowskazowych
	szt.
	257
	233
	91

	22
	powierzchnia do koszenia traw
	ha
	57,9311
	71,2617
	22,1288

	23
	ilość studzienek kanalizacyjnych
	szt.
	11
	112
	225

	24
	ilość bramownic nad jezdnią
	szt.
	0
	3
	0

	25
	powierzchnia chodników
	m2
	21565
	35826
	25728

	26
	liczba pompowni
	szt.
	0
	0
	0

	27
	liczba wpustów deszczowych
	szt.
	73
	195
	137


3. 
4. Wykaz dróg dojazdowych, serwisowych i zbiorczo – rozprowadzających 
	Lp.
	Nazwa odcinka
	Lokalizacja odcinka
	Długość odcinka

	
	
	km od
	km do
	[m]

	1
	DK7 Droga gruntowa obwodnica Mławy
	236+610
	236+855
	245

	2
	DK7 Droga gruntowa Strzegowo
	264+400
	264+485
	85

	3
	DK50 Ciechanów ul. Płońska”
	0+660
	0+805
	145

	4
	Wiadukt nad DK60 DP07720
	0+000
	0+576
	576

	5
	Wiadukt nad DK60 DP07718
	0+000
	0+499
	499

	6
	Wiadukt nad DK60 DP07723
	0+000
	0+484
	484

	7
	Wiadukt nad DK60 DP07720- łącznice
	0+000
	0+576
	848

	8
	DK60 Dojazdy do posesji na obwodnicy Raciąża
	0+000
	4+020
	1255

	9
	DK60 Ciechanów ul. Przytorowa
	150+585
	150+800
	215

	10
	DK60 Ciechanów ul. Fabryczna
	150+856
	150+955
	99

	11
	DK60 Ciechanów ul. Tatarska”
	151+330
	151+686
	356

	12
	DK60 Ciechanów ul. Pułtuska”
	152+593
	152+707
	114






VI. Odcinki dróg na terenie Rejonu w Ostrołęce

1. Wykaz odcinków
Droga krajowa nr 61
	Lp.
	Nazwa odcinka
	lokalizacja
	długość odcinka

	
	
	od km
	do km
	(km)

	1
	Klusek-Pułtusk
	42+998
	59+019
	16,021

	2
	przejście przez Pułtusk
	59+019
	63+960
	4,941

	3
	Pułtusk-Szelków
	63+960
	77+255
	13,295

	4
	przejście przez Szelków
	77+255
	79+605
	2,350

	5
	Szelków-Różan
	79+605
	90+565
	10,960

	6
	przejście przez Różan
	90+565
	93+460
	2,895

	7
	Różan-Ostrołęka
	93+460
	116+047
	22,587

	8
	Ostrołęka-granica województw mazowieckiego/podlaskiego
	123+900
	129+620
	5,720



Droga krajowa nr 60
	Lp.
	Nazwa odcinka
	lokalizacja
	długość odcinka

	
	
	od km
	do km
	(km)

	1
	przejście przez  Różan 
	207+239
	210+620
	3,381

	2
	Różan – granica powiatów ostrołęckiego/ostrowskiego
	210+620
	225+465
	14,845



Droga krajowa nr 53
	Lp.
	Nazwa odcinka
	lokalizacja
	długość odcinka

	
	
	od km
	do km
	(km)

	1
	granica województw mazowieckiego/warmińsko-mazurskiego - Myszyniec
	80+693
	83+550
	2,857

	2
	przejście przez Myszyniec
	83+550
	86+747
	3,197

	3
	Myszyniec - Kadzidło
	86+747
	101+771
	15,024

	4
	Kadzidło-Dylewo
	101+771
	108+905
	7,134

	5
	przejście przez Dylewo
	108+905
	110+340
	1,435

	6
	Dylewo - Ostrołęka
	110+340
	121+510
	11,170





2. 
3. Parametry 
Droga krajowa Nr 61 od km 42+998 do km 116+047 i od km 123+900 do km 129+620, droga krajowa Nr 60 od km 207+239 do km 225+465, droga krajowa Nr 53 od km 80+693 do km 121+510
	Lp. 
	Parametr
	Jednostka/Rodzaj
	DK 61
	DK 60
	DK 53

	1
	Klasa techniczna
	-
	GP
	GP
	G

	2
	długość trasy zasadniczej
	m
	78 769
	18 226
	40 817

	3
	długość trasy zasadniczej w rozbiciu na jedną jezdnię
	m
	78 769
	18 226
	40 817

	4
	długość łącznic
	m
	nie dotyczy
	nie dotyczy
	nie dotyczy

	5
	szerokość pasa ruchu
	m
	3,50
	3,50
	3,00÷3,50

	6
	szerokość pasa awaryjnego, łączniki, łącznice, pozostałe
	m
	nie dotyczy
	nie dotyczy
	nie dotyczy

	7
	szerokość pasów włączeń i wyłączeń 
w węzłach
	m
	nie dotyczy
	nie dotyczy
	nie dotyczy

	8
	szerokość opaski wewnętrznej
	m
	nie dotyczy
	nie dotyczy
	nie dotyczy

	9
	szerokość pasa dzielącego
	m
	nie dotyczy
	nie dotyczy
	nie dotyczy

	10
	szerokość pobocza gruntowego
	m
	1,25÷2,0
	1,5
	1,25÷2,0

	11
	całkowita powierzchnia wszystkich jezdni (jezdnie zasadnicze + pasy awaryjne + łącznice + pasy wyłączeń + włączeń)
	m2
	648 743
	131 442
	
255 916

	12
	skrajnia pionowa
	m
	6,0
	6,0
	6,0

	13
	konstrukcja nawierzchni dostosowana do obciążeń
	kN/oś
	10kN
	10kN
	8kN

	14
	długość rowów przydrożnych
	m
	140 990
	34 150
	74 500

	15
	długość ścieków betonowych
	m
	6 200
	650
	2 900

	16
	długość osłon przeciwolśnieniowych
	m
	nie dotyczy
	nie dotyczy
	nie dotyczy

	17
	długość ekranów akustycznych: betonowe stalowe (przezierne)
	m
	nie dotyczy
	nie dotyczy
	nie dotyczy

	18
	długość ogrodzeń
	m
	nie dotyczy
	nie dotyczy
	nie dotyczy

	19
	ilość znaków pionowych
	szt.
	1 602
	199
	884

	20
	ilość słupków prowadzących
	szt.
	1 586
	374
	856

	21
	ilość tablic drogowskazowych
	szt.
	163
	24
	66

	22
	powierzchnia do koszenia traw
	ha
	104,7
	21,9
	42,2

	23
	ilość studzienek kanalizacyjnych
	szt.
	274
	2
	82

	24
	ilość bramownic nad jezdnią
	szt.
	nie dotyczy
	nie dotyczy
	nie dotyczy

	25
	powierzchnia chodników
	m2
	31 405
	4 636
	15 368

	26
	liczba przepompowni
	szt.
	0
	0
	0

	27
	liczba wpustów deszczowych
	szt.
	264
	2
	111




4. 
5. Wykaz dróg dojazdowych, serwisowych i zbiorczo – rozprowadzających 
	Lp.
	Nazwa odcinka
	Lokalizacja odcinka
	Długość odcinka

	
	
	km od
	km do
	[m]

	1
	DK 61 Szelków-Szelków SP
	77+830
	78+650
	820

	2
	DK 61 Ostrołęka-Teodorowo SP
	123+900
	124+581
	681

	3
	DK 61 Teodorowo-Laskowiec SL
	124+581
	126+530
	1 949

	4
	DK 61 przejście przez m. Nożewo SL*
	110+790
	111+300
	510

	5
	DK 61 przejście przez m. Nożewo SP*
	111+300
	111+400
	100



*- odcinek do wykonania w 2017r.


VII. Odcinki dróg na terenie Rejonu w Ostrowi Mazowieckiej

1. Wykaz odcinków
Droga krajowa nr S-8
	Lp.
	Nazwa odcinka
	lokalizacja
	długość odcinka

	
	
	od km
	do km
	(km)

	1
	Niegów – Obwodnica Wyszkowa
	500+065
	504+000
	3,935



Droga krajowa nr S-8d
	Lp.
	Nazwa odcinka
	lokalizacja
	długość odcinka

	
	
	od km
	do km
	(km)

	1
	Obwodnica Wyszkowa
	0+000
	12+735    
	12,735



Droga krajowa nr S-8a
	Lp.
	Nazwa odcinka
	lokalizacja
	długość odcinka

	
	
	od km
	do km
	(km)

	1
	Obwodnica Ostrowi Maz.
	0+000
	8+375
	8,375



Droga krajowa nr 50
	Lp.
	Nazwa odcinka
	lokalizacja
	długość odcinka

	
	
	od km
	do km
	(km)

	1
	Łochów – Topór 
	256+738
	266+068
	9,330

	2
	Topór – Sadowne 
	266+068
	272+880
	6,812

	3
	Sadowne – Brok 
	272+880
	279+245
	6,365

	4
	Brok – Ostrów Maz. 
	279+245
	289+138
	9,893



Droga krajowa nr 60
	Lp.
	Nazwa odcinka
	lokalizacja
	długość odcinka

	
	
	od km
	do km
	(km)

	1
	Czernie – Ostrów Maz.
	225+465
	243+536
	18,071






Droga krajowa nr 62
	Lp.
	Nazwa odcinka
	lokalizacja
	długość odcinka

	
	
	od km
	do km
	(km)

	1
	Popowo-Wyszków
	222+547
	246+327
	23,780

	2
	m. Wyszków
	0+000
	0+547
	0,547

	3
	Wyszków-Łochów
	246+327
	262+540
	16,213




2. Parametry 
Droga krajowa Nr S-8 od km 500+065 do km 504+000, Droga krajowa S-8d Obwodnica Wyszkowa od km 0+000 do km 12+735,   Droga krajowa S-8a Obwodnica Ostrowi Maz.  od km 0+000 do km 8+375,  Droga krajowa Nr 50 odc. Łochów – Ostrów Maz. od km 256+738 do km 289+138, Droga krajowa Nr 60 odc. Czernie – Ostrów Maz. od km 225+465 do km 243+536, Droga krajowa Nr 62 odc. Popowo – Wyszków – Łochów od km 222+547 do km 246+327 i m. Wyszków od km 0+000 do km 0+547 (most. rz. Bug) oraz od km 246+327 do km 262+540,
	Lp. 
	Parametr
	Jednostka/Rodzaj
	DK S-8
	DK S-8d
	DK D-8a
	DK 50
	DK60
	DK 62

	1
	Klasa techniczna
	-
	S
	S
	S-8
	GP
	GP
	G

	2
	długość trasy zasadniczej
	m
	3935
	12735
	8375
	32400
	18071
	40540

	3
	długość trasy zasadniczej w rozbiciu na jedną jezdnię
	m
	7870
	 25470
	16750
	32400
	18071
	40540

	4
	długość łącznic
	m
	671,42
	2631,69
	3985
	-
	-
	-

	5
	szerokość pasa ruchu
	m
	3,50
	3,50
	3,50
	3,0-3,5
	3,50
	3,50

	6
	szerokość pasa awaryjnego, łączniki, łącznice, pozostałe
	m
	2,50
	2,5-4,0
	2,5
	-
	-
	3,0

	7
	szerokość pasów włączeń i wyłączeń 
w węzłach
	m
	3,50
	3,5
	3,5
	-
	-
	-

	8
	szerokość opaski wewnętrznej
	m
	0,5
	0,5
	0,5
	-
	-
	-

	9
	szerokość pasa dzielącego
	m
	4,0
	4,0
	4,0
	-
	-
	-

	10
	szerokość pobocza gruntowego
	m
	1,25
	1,25
	1,0
	1,5-2,0
	1,5-2,0
	1,0-1,5

	11
	całkowita powierzchnia wszystkich jezdni (jezdnie zasadnicze + pasy awaryjne + łącznice + pasy wyłączeń + włączeń)
	m2
	106567
	279182
	213574
	229881
	126497
	307560

	12
	skrajnia pionowa
	m
	4,7-5,2
	4,7-5,7
	5,15-5,65
	5,0
	5,0
	5,0

	13
	konstrukcja nawierzchni dostosowana do obciążeń
	kN/oś
	115
	115
	115
	100
	100
	100

	14
	długość rowów przydrożnych
	m
	8870
	25740
	16750
	19223
	10250
	30493

	15
	długość ścieków betonowych
	m
	2688
	21963
	18482
	400
	-
	300

	16
	długość osłon przeciwolśnieniowych
	m
	1780
	1920
	2500
	-
	-
	-

	17
	długość ekranów akustycznych: betonowe stalowe (przezierne)
	m
	2094,63
	518,94
	1133
	-
	-
	-

	18
	długość ogrodzeń
	m
	7816
	25294
	9300
93000
	-
	-
	-

	19
	ilość znaków pionowych
	szt.
	192
	505
	340
	638
	172
	1183

	20
	ilość słupków prowadzących
	szt.
	160
	510
	345
	648
	361
	820

	21
	ilość tablic drogowskazowych
	szt.
	28
	41
	31
	46
	27
	108

	22
	powierzchnia do koszenia traw
	ha
	16,90
	54,74
	32,84
	34,0
	34,50
	53,40

	23
	ilość studzienek kanalizacyjnych
	szt.
	15
	155
	45
	-
	-
	18

	24
	ilość bramownic nad jezdnią
	szt.
	7
	15
	4
	-
	-
	-

	25
	powierzchnia chodników
	m2
	1688
	1578
	1280
	3805
	3000
	10050

	26
	liczba przepompowni 
	szt.
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	27
	liczba wpustów deszczowych
	szt.
	38
	536
	209
	58
	-
	85




3. Wykaz dróg dojazdowych, serwisowych i zbiorczo – rozprowadzających odc. Niegów – Obw. Wyszkowa od km 500+065 do km 504+000  
	Lp.
	Nazwa odcinka
	Lokalizacja odcinka
	Długość odcinka

	
	
	km od
	km do
	[m]

	1
	Droga zbiorczo –rozprowadzająca Nr 11
	500+160,26
	499+760
	400,26

	2
	Droga zbiorczo- rozprowadzająca Nr 12
	499+898
	500+300,61
	402,61

	4
	Drogi gminne strona prawa 
Nr 23,23a,23b,25,25a,26,28
	500+180
	504+000
	4261,87

	5
	Drogi gminne strona lewa Nr DD 11,
	
	
	

	6
	Drogi gminne strona lewa Nr DD 11,
DG Nr 20,21,21a,24a,24b,24c,27,29
	500+065
	504+000
	4977,77

	7
	Droga zbiorczo-rozprowadzająca Nr 13
	501+993,86
	501+630
	363,86

	8
	Droga zbiorczo-rozprowadzająca Nr 14
	501+680
	501+925,57
	254,57



          

 Wykaz dróg dojazdowych, serwisowych i zbiorczo – rozprowadzających odc. Obwodnica Wyszkowa  od km 0+000 do km 12+735  
	Lp.
	Nazwa odcinka
	Lokalizacja odcinka
	Długość odcinka

	
	
	km od
	km do
	[m]

	1
	Droga zbiorcza Nr 1
	0+000
	0+713,20
	713,20

	2
	Drogi dojazdowe strona prawa 
Nr 2,2’,4,4c,5,6 8,10,11,11’ ,12
	1+530
	10+480
	7198,69

	3
	Drogi dojazdowe strona  lewa 
Nr 1,3,połączeniowa , 4b,7,9,13,14,15
	0+000
	10+480
	5261,41

	4
	DG Tumanek   w km
	3+755
	-
	366,25

	5
	DG Deskurów  w km
	1+915
	-
	1150,50





6. 
7. Wykaz odcinków
Droga krajowa nr 8/S-8 nowobudowana
	Lp.
	Nazwa odcinka
	lokalizacja
	długość odcinka

	
	
	od km
	do km
	(km)

	1
	Turzyn – Poręba 
	516+482
	529+470
	12,988

	2
	Poręba – Ostrów Maz. (Obw. Ostrowi) 
	529+470
	545+582
	16,112

	3
	Podborze – Prosienica 
	553+145
	562+542
	9,400




8. Parametry 
Droga krajowa Nr  8/S-8 (nowobudowana) 
· odc. Ia Turzyn – Poręba od km 516+482 do km 529+470
· odc. Ib  Poręba – Ostrów Maz. od km 529+470 do km 545+582
· odc. II Podborze – Prosienica od km 553+145 do km 562+542

	Lp. 
	Parametr
	Jednostka/Rodzaj
	Odc. Ia
	Odc. Ib 
	Odc. II 

	1
	Klasa techniczna
	-
	S
	S
	S

	2
	długość trasy zasadniczej
	m
	12,988
	16,112
	9,400

	3
	długość trasy zasadniczej w rozbiciu na jedną jezdnię
	m
	25,996
	32,224
	18,794

	4
	długość łącznic
	m
	2521
	2552
	1285,74

	5
	szerokość pasa ruchu
	m
	7
	7
	7

	6
	szerokość pasa awaryjnego, łączniki, łącznice, pozostałe
	m
	3-9
	2,50-6,0
	2,5-6

	7
	szerokość pasów włączeń i wyłączeń 
w węzłach
	m
	3,50
	3,50
	3,50

	8
	szerokość opaski wewnętrznej
	m
	0,5
	0,5
	0,3

	9
	szerokość pasa dzielącego
	m
	12
	12
	12

	10
	szerokość pobocza gruntowego
	m
	1,25-3,50
	1,25-3,50
	1,8-2,0

	11
	całkowita powierzchnia wszystkich jezdni (jezdnie zasadnicze + pasy awaryjne + łącznice + pasy wyłączeń + włączeń)
	m2
	165380
	182252
	    105956

	12
	skrajnia pionowa
	m
	4,70
	4,70
	5,0

	13
	konstrukcja nawierzchni dostosowana do obciążeń
	kN/oś
	115
	115
	115

	14
	długość rowów przydrożnych
	m
	54605
	60070
	35100

	15
	długość ścieków betonowych
	m
	26258
	27864
	9551

	16
	długość osłon przeciwolśnieniowych
	m
	1197
	1928
	1812,40

	17
	długość ekranów akustycznych: betonowe stalowe (przezierne)
	m
	932
	1071
	2217

	18
	długość ogrodzeń
	m
	33288
	39598
	19089

	19
	ilość znaków pionowych
	szt.
	704
	386
	530

	20
	ilość słupków prowadzących
	szt.
	510
	856
	371

	21
	ilość tablic drogowskazowych
	szt.
	67
	69
	34

	22
	powierzchnia do koszenia traw
	ha
	49,85
	73,39
	12,20

	23
	ilość studzienek kanalizacyjnych
	szt.
	223
	333
	214

	24
	ilość bramownic nad jezdnią
	szt.
	49
	25
	11

	25
	powierzchnia chodników
	m2
	8810
	10885
	2588

	26
	liczba wpustów deszczowych
	szt.
	987
	1025
	237




9. Wykaz dróg dojazdowych, serwisowych i zbiorczo – rozprowadzających

Odcinek Ia 
	Lp.
	Nazwa odcinka
	Lokalizacja odcinka
	Długość odcinka

	
	
	km od
	km do
	[m]

	1
	DD 01
	0+000
	4+831,57
	4831,57

	2
	DD 02
	0+000
	1+973,67
	1973,67

	4
	DD 02a
	0+000
	0+118,29
	118,29

	5
	DD 03
	0+000
	1+103,82
	1103,82

	6
	DD 04
	0+000
	3+720,70
	3720,7

	7
	DD 04a
	0+000
	0+193,5
	193,5

	8
	DD 05
	0+000
	1+810,7
	1810,7

	9
	DD 06
	0+000
	4+831,57
	4831,57

	10
	DD 07
	0+000
	1+973,67
	1973,67

	11
	DD 07a
	0+000
	0+118,29
	118,29

	12
	DD 08
	0+000
	1+103,82
	1103,82

	13
	DD 08a
	0+000
	3+720,70
	3720,7

	14
	DP 02
	0+000
	0+1455,35
	0,455,35

	15
	DP 04
	0+000
	0+478,35
	0,4587,35

	16
	DP 07a
	0+000
	0+095
	0,95






 Odcinek Ib 
	Lp.
	Nazwa odcinka
	Lokalizacja odcinka
	Długość odcinka

	
	
	km od
	km do
	[m]

	1
	DD 08
	1+011.02
	3+352.48
	3352,48

	2
	DD 08a
	0+350.47
	0+744.52
	744,52

	4
	DD 09
	0+000.00
	0+860.14
	860,14

	5
	DD 09a
	0+000.00
	0+306.95
	306,95

	6
	DD 10 
	0+000.00
	1+915.10
	1915,10

	7
	DD 11
	0+000.00
	5+344.69
	5344,69

	8
	DD 11a
	0+000.00
	0+485.89
	485,89

	9
	DD 11b
	0+000.00
	0+088.97
	88,97

	10
	DD 12
	0+000.00
	1+906.09
	1906,09

	11
	DD 13
	0+000.00
	3+981.41
	3981,41

	12
	DD 14
	0+000.00
	1+776.49
	1776,49

	13
	DD 15
	0+000.00
	1+898.26
	1898,26

	14
	DD 16 
	0+000.00
	5+672.38
	5672,38

	15
	DD 17 
	0+000.00
	0+874.62
	874,62

	16
	DG 440116W
	530+757
	142,38








Odcinek  II 
	Lp.
	Nazwa odcinka
	Lokalizacja odcinka
	Długość odcinka

	
	
	km od
	km do
	[m]

	1
	DD-19
	0+000
	1142,61
	1142,61

	2
	DD-20
	0+000
	5642,44
	5642,44

	3
	DD-22
	0+000
	1288,03
	1288,03

	4
	DD-24
	0+000
	1854,45
	1854,45

	5
	DD-18
	0+000
	577,81
	577,81

	6
	DD-20A
	0+000
	185,15
	185,15

	7
	DD21
	0+000
	2862,16
	2862,16

	8
	DD23
	0+000
	2018,78
	2018,78

	9
	DD-25
	0+000
	1400,67
	1400,67

	10
	DP 13
	554+132
	358,78

	11
	DP 14
	557+056
	530,57

	12
	DP 15
	559+736
	212,14

	13
	DP 16/węzeł Prosienica 
	
	
	578,66










VIII. Odcinki dróg na terenie Rejonu w Ożarowie Mazowieckim

1. Wykaz odcinków
Droga krajowa nr DK92
	Lp.
	Nazwa odcinka
	lokalizacja
	długość odcinka

	
	
	od km
	do km
	(km)

	1
	KOMPINA-KUZNOCIN
	410+068
	420+662
	10.594

	2
	KUZNOCIN-WÓJTÓWKA
	0+000
	6+324
	6.324

	3
	WÓJTÓWKA - WARSZAWA
	425+859
	467+484
	41,625



Droga krajowa nr DK50 ( + DK 50a i DK50f )
	Lp.
	Nazwa odcinka
	lokalizacja
	długość odcinka

	
	
	od km
	do km
	(km)

	1
	WYSZOGRÓD-SOCHACZEW
	64+067
	84+993
	20,926

	2
	           SOCHACZEW-WISKITKI
	88+140
	102+317
	14,177

	3
	          OBWODNICA ŻYRARDOWA
	0+000
	15+100
	15,100

	4
	50 Obwodnica Żyrardowa – Obwodnica Mszczonowa
	117,546
	118,500
	0,954

	5
	50a Obwodnica Mszczonowa
	0,000
	9,220
	9,220

	6
	50 Obwodnica Mszczonowa – Budki Petrykowskie
	127,380
	133,341
	5,961



Droga krajowa nr S-8h;DK-8; S-8l
	Lp.
	Nazwa odcinka
	lokalizacja
	długość odcinka

	
	
	od km
	do km
	(km)

	1
	Adamowice - Radziejowice
	408,753
	419,380
	10,627

	2
	DK 8 Radziejowice
	419,380
	420,100
	0,720

	3
	Odcinek w przebudowie DK8 do S-8
	420,100
	441+200
	21,100

	4
	OPACZ - PASZKOW
	0+000
	9+230
	9.230mb



Droga krajowa nr S-7r
	Lp.
	Nazwa odcinka
	lokalizacja
	długość odcinka

	
	
	od km
	do km
	(km)

	1
	SEKOCIN - JANKI
	4+500
	0+000
	4500mb



Droga krajowa nr DK79
	Lp.
	Nazwa odcinka
	lokalizacja
	długość odcinka

	
	
	od km
	do km
	(km)

	1
	MYSIADLO – GORA KALWARIA
	6+977
	24+767
	17790mb




2. 
	Lp. 
	Parametr
	Jednostka/Rodzaj
	DK 92 OD Sochaczew
	DK 92 OD Ożarów
	DK 50 OD Sochaczew
	DK 50 OD Mszczonów
	DK S8 OD Mszczonów
	DK S-8l
	DK S-7r
	DK.-79.

	1
	Klasa techniczna
	-
	GP
	GP
	GP
	GP
	S
	S
	S
	G

	2
	długość trasy zasadniczej
	m
	16.918
	41,625
	36503
	29835
	11347
	9230
	4500
	17790

	3
	długość trasy zasadniczej w rozbiciu na jedną jezdnię
	m
	-
	44,825
	37219
	29835
	22694
	18460
	9000
	20713

	4
	długość łącznic
	m
	300
	-
	-
	2755
	
	
	
	00

	5
	szerokość pasa ruchu
	m
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50
	3,5
	3,5
	3,0 – 3,5

	6
	szerokość pasa awaryjnego, łączniki, łącznice, pozostałe
	m
	2,0-2,5
	0,5-2,0
	0,5 - 3,50
	0-5 - 3,50
	3,50
	0,5 – 3,0
	0,5 – 3,0
	00

	7
	szerokość pasów włączeń i wyłączeń 
w węzłach
	m
	3,5
	3,5
	3,00-3,50
	3,00-3,50
	3,50
	5 - 6
	5-6
	00

	8
	szerokość opaski wewnętrznej
	m
	0,5
	0,5
	0,50
	0,50-2,00
	0,50
	0,5
	0,5
	0,5

	9
	szerokość pasa dzielącego
	m
	-
	3,0
	0-4,00
	0-4,00
	4,00
	2,0 – 5,0
	1,0 – 4,0
	2,0 – 10,

	10
	szerokość pobocza gruntowego
	m
	0,75
	0,75
	0,50-2,50
	0,50-2,50
	1,00
	1,0
	1,0
	0,5 – 3,0

	11
	całkowita powierzchnia wszystkich jezdni (jezdnie zasadnicze + pasy awaryjne + łącznice + pasy wyłączeń + włączeń)
	m2
	203.687
	508843
	194.904
	415521
	285620
	294.930
	104.420
	
116.100

	12
	skrajnia pionowa
	m
	4,85
	5,0
	4,70
	4,70
	5,00
	5,0
	5,0
	4,5

	13
	konstrukcja nawierzchni dostosowana do obciążeń
	kN/oś
	115
	115
	115
	115
	115
	115
	115
	115/80

	14
	długość rowów przydrożnych
	m
	33.863
	62628
	74956
	77570
	38600
	21000
	14000
	18000

	15
	długość ścieków betonowych
	m
	10.150
	2065
	4286
	26450
	9100
	27.936
	--
	6.850

	16
	długość osłon przeciwolśnieniowych
	m
	220
	0
	0
	450
	700
	250
	140
	00

	17
	długość ekranów akustycznych: betonowe stalowe (przezierne)
	m
	6.043
	0
	4339
	3306
	8629
	3.438
	1.059
	00

	18
	długość ogrodzeń
	m
	0
	-
	475
	29700
	18600
	
	
	00

	19
	ilość znaków pionowych
	szt.
	422
	1321
	645
	760
	470
	725
	397
	720

	20
	ilość słupków prowadzących
	szt.
	334
	772
	745
	600
	450
	368
	194
	360

	21
	ilość tablic drogowskazowych
	szt.
	86
	96
	103
	85
	68
	174
	49
	45

	22
	powierzchnia do koszenia traw
	ha
	34,06
	62,48
	54,62
	117,96
	56,45
	
	
	26,6

	23
	ilość studzienek kanalizacyjnych
	szt.
	54
	235
	91
	574
	250
	
	
	45

	24
	ilość bramownic nad jezdnią
	szt.
	4
	7
	12
	8
	12
	13
	5
	2

	25
	powierzchnia chodników
	m2
	19.071,6
	93.511,7
	36.361
	8100
	16.400
	18.280
	8.310
	8.420

	26
	liczba pompowni
	szt.
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	0

	27
	liczba wpustów deszczowych
	szt.
	54
	254
	91
	560
	280
	
	
	14

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



3. 
3. Wykaz dróg dojazdowych, serwisowych i zbiorczo – rozprowadzających 
	Lp.
	Nazwa odcinka
	Lokalizacja odcinka
	Długość odcinka

	
	
	km od
	km do
	[m]

	1
	Dr. serw. Obw. Sochaczewa dr.92
	0+000L
	0+440
	455

	
	
	0+980P
	0+000
	991

	
	
	2+740P
	1+880
	1231

	
	
	1+880L
	3+450
	1380

	
	
	3+200P
	3+450
	268

	
	
	4+180P/L
	4+450
	686

	
	
	5+400P
	5+800
	439

	
	DK 92 Sochaczew - Warszawa 
m. Paprotnia
	436+655
	436+919
	264

	
	 m. Paprotnia
	436+924
	437+045
	121

	
	DK 92 Sochaczew – Warszawa
 m. Błonie
	448+720
	448+880
	160

	
	 m. Błonie
	448+900
	449+478
	578

	
	m. Błonie
	449+150
	449+330
	180

	
	 m. Błonie
	449+820
	450+030
	210

	
	 m. Błonie
	449+880
	450+420
	540

	2
	Dr. serw. Obw. Młodzieszyna dr.50
	74+200 L
	73+620
	547

	
	
	74+200 P
	73+600
	616

	
	
	74+520 P
	75+300
	864

	3
	Dr. serw. Obw. Sochaczewa dr.50
	82+200L
	82+330
	215

	
	
	82+330P
	82+200
	144

	
	
	82+400P
	82+330
	86

	
	
	83+390P
	82+650
	788

	
	
	84+480P
	83+740
	818

	
	
	84+380L
	82+720
	1644

	
	
	84+950L
	84+740
	125

	4
	Dr. serw. Obw. Żyrardowa dr.50
	0+340L
	1+240
	935

	
	
	0+340P
	1+380
	1015

	
	
	1+315P/L
	1+315
	95

	
	droga serwisowa 3 L i P
	2+440
	2+500
	457

	
	droga serwisowa 4 L
	2+490
	2+500
	78

	
	droga serwisowa 5 P
	2+420
	2+500
	80

	
	droga serwisowa 6 P
	2+500
	4+160
	1778

	
	droga serwisowa 7 L
	4+050
	4+160
	115

	
	droga serwisowa 8a L
	4+160
	5+120
	980

	
	droga serwisowa 8b L
	5+120
	5+300
	152

	
	droga serwisowa 9 P
	5+440
	5+635
	201

	
	droga serwisowa 10 L i P
	8+215
	8+385
	448

	
	droga serwisowa 11 P
	8+820
	9+170
	365

	
	droga serwisowa 12 L
	10+420
	10+980
	725

	
	droga serwisowa 13 P
	10+420
	10+850
	570

	
	droga serwisowa 14 P
	10+830
	11+150
	417

	
	droga serwisowa 15 L i P
	10+850
	10+910
	492

	
	droga serwisowa 16 L
	11+640
	12+300
	880

	
	droga serwisowa 16a L
	12+290
	12+310
	37

	
	droga serwisowa 16b L
	12+150
	12+165
	34

	
	droga serwisowa 17 L
	12+240
	12+680
	451

	
	droga serwisowa 18 P
	11+780
	12+310
	730

	
	droga serwisowa 19 P
	12+320
	12+350
	297

	
	droga serwisowa 20 L
	13+670
	14+770
	1176

	
	droga serwisowa 21 L
	14+770
	15+055
	891

	
	droga serwisowa 22 P
	13+470
	13+715
	258

	
	droga serwisowa 23 P
	13+715
	15+015
	1297

	5.
	Słabomierz - Mszczonów L
	0+625
	2+190
	1670

	
	Mszczonów - WD1 - zbiornik ret. P
	2+920
	5+520
	2663

	
	Jw. L
	2+920
	5+660
	2791

	
	zbiornik ret. - Tarczyńska P
	5+790
	6+400
	652

	
	Jw.. L
	5+690
	6+480
	936

	
	Tarczyńska pola P
	6+400
	6+780
	472

	
	WD4 - Zbiroża L
	7+760
	8+915
	1150

	6.
	ul. Leśna - Węzeł Mszczonów Płd. P
	408+960
	409+300
	450

	
	ul. Dębowa - Węzeł Mszczonów Płd. L
	408+880
	409+600
	900

	
	Gąba - Węzeł Mszczonów Płd. P
	409+300
	409+300
	250

	
	Węzeł Mszczonów Płd. L i P
	409+200
	409+800
	1780

	
	Węzeł Mszczonów Płd. - ul. Rawska P
	409+300
	412+700
	3500

	
	Węzeł Mszczonów Płd. - ul. Kolejowa L
	409+600
	413+270
	3600

	
	Wodnik - ul. Poniatowskiego L
	414+100
	414+950
	1050

	
	Węzeł Mszczonów Płn. - ul. Lipowa L
	415+606
	417+250
	900

	
	Węzeł Mszczonów Płn. - Węzeł Radziejowice P
	415+606
	419+060
	3300

	
	droga dojazd. 417 L
	417+520
	417+690
	200

	
	droga dojazd. 418 L i L2 L
	417+880
	418+620
	750

	
	Radziejowice - Zboiska L i P
	418+240
	418+240
	350

	
	Węzeł Radziejowice rondo L i P
	419+060
	419+060
	350

	
	Radziejowice - Krze Duże P
	419+060
	420+100
	1040

	
	Radziejowice - Krze Duże L
	419+060
	420+100
	1040

	7.
	S-8; OPACZ - PASZKOW
	0+000
	9+230
	30.842

	8.
	S-7; JANKI - SEKOCIN
	0+000
	4+500
	j.w. (razem z S-8)

	
	DD10,DD11,DD12,DD13,DD14,DD15,DD16,DD19, ul. Pruszkowska
	
	
	3 761

	
	ul. Centralna, DD-20, DL-21, DL-22, DL-23, DL-24, DL-25, DL-26, DL-27
	
	
	4 121

	
	DD105, DD106, DD107, DD108, DD109, DD110, DD111, DD112
	
	
	3 738

	
	DD113, DD114, DD115
	
	
	4 934

	
	DL116, DL116A, DL117, DL117A, DL117C
	
	
	4 474

	
	DL118, DL119, DL121, DL122, DL123, DD126, DD127, DD128
	
	
	4 856

	
	ul. 6 Sierpnia, ul. Sękocińska, ul. Wierzbowa, ul. Podleśna, DL-103, DL104, DD105a, DL123a, DL124, DL125, DL129, DD139
	
	
	4 958



IX. Odcinki dróg na terenie Rejonu w Płocku

1. Wykaz odcinków
Droga krajowa nr 10
	Lp.
	Nazwa odcinka
	lokalizacja
	długość odcinka

	
	
	od km
	do km
	(km)

	1
	Blinno – Drobin
	377+256
	420+540
	43,284



Droga krajowa nr 60
	Lp.
	Nazwa odcinka
	lokalizacja
	długość odcinka

	
	
	od km
	do km
	(km)

	1
	Sieraków – Lisica
	35+486
	42+600
	7,114

	2
	Obwodnica Gostynina
	0+000
	8+804
	8,804

	3
	Rogożewek – Płock
	52+567
	62+036
	9,469

	4
	Płock – Drobin
	75+944             
	104+773   
	28,829






Droga krajowa nr 62
	Lp.
	Nazwa odcinka
	lokalizacja
	długość odcinka

	
	
	od km
	do km
	(km)

	1
	Karolewo – Płock
	95+911
	114+787
	18,876

	2
	Płock – Wyszogród
	123+612    
	151+725
	28,113






2. 
3. Parametry 
Droga krajowa nr 10 od km 377+256 do km 420+540, droga krajowa nr 60 od km 35+486 do km 62+036 oraz od km 75+944 do km 104+773, droga krajowa nr 62 od km 95+911 do km 114+787 oraz od km 123+612 do km 151+725.  
	Lp. 
	Parametr
	Jednostka/Rodzaj
	DK 10
	DK 60
	DK 62

	1
	Klasa techniczna
	-
	GP
	GP
	G

	2
	długość trasy zasadniczej
	m
	42384
	54216
	46989

	3
	długość trasy zasadniczej w rozbiciu na jedną jezdnię
	m
	42384
	54216
	46989

	4
	długość łącznic
	m
	0
	0
	0

	5
	szerokość pasa ruchu
	m
	3,5
	3,0-4,1
	3,0-5,4

	6
	szerokość pasa awaryjnego, łączniki, łącznice, pozostałe
	m
	0
	0
	0

	7
	szerokość pasów włączeń i wyłączeń 
w węzłach
	m
	0
	0
	0

	8
	szerokość opaski wewnętrznej
	m
	0
	0
	0

	9
	szerokość pasa dzielącego
	m
	0
	0
	0

	10
	szerokość pobocza gruntowego
	m
	0,75-1,5
	1,0-2,5
	2,0-3,0

	11
	całkowita powierzchnia wszystkich jezdni (jezdnie zasadnicze + pasy awaryjne + łącznice + pasy wyłączeń + włączeń)
	m2
	477400
	433996
	331447

	12
	skrajnia pionowa
	m
	5,00 (4,70 wiadukt)
	5,0
	5,0

	13
	konstrukcja nawierzchni dostosowana do obciążeń
	kN/oś
	115
	100-115
	100

	14
	długość rowów przydrożnych
	m
	81898
	105207
	88645

	15
	długość ścieków betonowych
	m
	4691
	672
	80

	16
	długość osłon przeciwolśnieniowych
	m
	0
	0
	0

	17
	długość ekranów akustycznych: betonowe stalowe (przezierne)
	m
	0
	2784
	0

	18
	długość ogrodzeń
	m
	0
	945
	0

	19
	ilość znaków pionowych
	szt.
	892
	1569
	590

	20
	ilość słupków prowadzących
	szt.
	866
	1084
	956

	21
	ilość tablic drogowskazowych
	szt.
	140
	348
	119

	22
	powierzchnia do koszenia traw
	ha
	57,13
	79,22
	56,56

	23
	ilość studzienek kanalizacyjnych
	szt.
	97
	59
	14

	24
	ilość bramownic nad jezdnią
	szt.
	0
	0
	0

	25
	powierzchnia chodników
	m2
	27180
	32329
	26191

	26
	liczba przepompowni
	szt.
	0
	0
	0

	27
	liczba wpustów deszczowych
	szt.
	114
	137
	37




4. 
5. Wykaz dróg dojazdowych, serwisowych i zbiorczo – rozprowadzających 
	L.p.
	Nazwa:
	Lokalizacja odcinka:
	Długość [m]
	Lokalizacja odcinka

	
	
	km od:
	km do:
	
	

	1
	DW1
	0+000 
	0+416,95
	416,95
	Na początku obwodnicy, po lewej stronie                                    (równoległa do DK60 )

	2
	DW2
	0+000
	0+790
	790
	Po stronie lewej przed skrzyżowaniem z ulicą 18-go stycznia będącą drogą dojazdową DD2

	3
	DW3
	0+000
	0+122,53
	122,53
	Dojazd do leśniczówki od drogi dojazdowej DD2 ( 18-go stycznia ) po stronie prawej

	4
	DW4
	0+000
	0+159,34
	159,34
	Po stronie lewej za skrzyż. z drogą dojazdową DD2      ( 18-go stycznia )

	5
	DW5
	0+000 
	1+989,80
	1989,8
	Dalszy ciąg ,,serwisówki" po stronie lewej, równoległa do DK60

	6
	DW6
	0+000 
	1+747,14
	1747,14
	Po stronie prawej, za skrzyżowaniem z drogą dojazdową DD2 ( 18-go stycznia )

	7
	DW7
	0+000 
	0+153
	153
	Dojazd do obiektu inżynierskiego WD-1 po stronie lewej za obiektem

	8
	DW8
	0+000
	0+154
	154
	Dojazd do obiektu inżynierskiego WD-1 po stronie prawej za obiektem

	9
	DW9
	0+000
	0+261,05
	261,05
	Odcinek drogi wewnętrznej za mostem MD-1 po stronie lewej przed skrzyż. w Legradzie

	10
	DW10
	0+000 
	0+096
	96
	Odcinek drogi wewnętrznej od drogi dojazdowej DD6 prowadzącej do Legardy po stronie prawej

	11
	DW11
	0+000
	0+695,29
	695,29
	Od skrzyżowania w miejscowości Legarda z drogi dojazdowej DD5 w lewo ( po prawej stronie DK60 )

	12
	DW12
	0+000
	0+239,18
	239,18
	Przed obiektem inżynierskim WD-2 po stronie lewej

	13
	DW13
	0+000
	0+372,21
	372,21
	Za obiektem inżynierskim WD-2 po stronie lewej, równoległa do DK60

	14
	DW14
	0+000
	0+739,04
	739,04
	Odcinek drogi wewnętrznej po stronie prawej pomiędzy obiektami WD-2 a WD-3

	15
	DW15
	0+000
	0+197,34
	197,34
	Dalszy ciąg drogi wewnętrznej DW14, od drogi dojazdowej DD8 w kierunku prawym

	16
	DW16
	0+000
	0+104,61
	104,61
	Od ronda ,,Majdany" po stronie prawej (od drogi dojazdowej DD10 w prawo)

	17
	DW17
	0+000
	0+626,26
	626,26
	Stary przebieg DK60 po lewej stronie w miejscowości Rogożewek.

	18
	DD4
	0+000 
	0+421,82
	421,82
	Droga gminna prowadząca przez obiekt inżynierski WD-1

	19
	DD7
	0+000
	0+506,11
	506,11
	Droga gminna prowadząca przez obiekt inżynierski WD-

	17
	DD8
	0+000
	0+498,44
	498,44
	Droga gminna prowadząca przez obiekt inżynierski WD-3

	ŁĄCZNIE
	10 290,11
	























X. 
XI. Odcinki dróg na terenie Rejonu w Płońsku
Droga krajowa Nr 7 jednojezdniowa od km 277+573 do km 295+391, droga krajowa Nr 7 dwujezdniowa od km 0+000 do km 0+658, od km 4+363 do km 4+700, od km 300+091 do km 320+830, droga krajowa Nr S7 od km 0+658 do 4+363, od km 320+830 do km 325+992, droga krajowa Nr 10 od km 420+540 do km 420+319, droga krajowa Nr 50 od km 21+324 do km 64+067, droga krajowa Nr 62 od km 151+725 do km 163+046
	Lp. 
	Parametr
	Jednostka/Rodzaj
	DK 7 jednojezdniowa
	DK 7 dwujezdniowa
	DK S7
	DK10
	DK 50
	DK 62

	1
	Klasa techniczna
	-
	GP
	GP
	S
	GP
	G
	G

	2
	długość trasy zasadniczej
	m
	17,891
	21,503
	9,058
	31,779
	42,723
	11,321

	3
	długość trasy zasadniczej w rozbiciu na jedną jezdnię
	m
	17,891
	45,327
	24,863
	32,625
	42,723
	11,321

	4 
	 długość  łącznic
	m
	-
	2321
	6747
	846
	-
	-

	5
	szerokość pasa ruchu
	m
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,0-3,5
	3,5

	6
	szerokość pasa awaryjnego, łączniki, łącznice, pozostałe
	m
	2,0
	2,5- 7,0
	2,5- 7,0
	1,5
	-
	-

	7
	szerokość pasów włączeń i wyłączenia 
w węzłach
	m
	-
	3 do 3,5
	3 do 3,5
	-
	-
	-

	8
	szerokość opaski wewnętrznej
	m
	-
	0,5
	0,5
	-
	-
	-

	9
	szerokość pasa dzielącego
	m
	-
	4
	4
	-
	-
	-

	10
	szerokość pobocza gruntowego
	m
	0,5
	0,5 do 1,25
	0,5 do 1,25
	0,5 do 1,25
	1,5-2,7
	2,0 do 3,0

	11
	całkowita powierzchnia wszystkich jezdni (jezdnie zasadnicze + pasy awaryjne + łącznice + pasy wyłączeń + włączeń)
	m2
	197401
	477304
	229877
	334575
	307270
	83528

	12
	skrajnia pionowa
	m
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7

	13
	konstrukcja nawierzchni dostosowana do obciążeń
	kN/oś
	100
	100
	100/115
	115
	80/100/115
	100/115

	14
	długość rowów przydrożnych
	m
	34782
	45306
	33224
	61558
	83446
	22142

	15
	długość ścieków betonowych
	m
	136
	4526
	10744
	416
	1412
	337

	16
	długość osłon przeciwolśnieniowych
	m
	-
	3295
	2970
	-
	-
	-

	17
	długość ekranów akustycznych: betonowe, stalowe (przezierne)
	m
	-
	360
	5794
	-
	688
	-

	18
	długość ogrodzeń
	m
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	19
	ilość znaków pionowych
	szt.
	297
	737
	485
	1083
	867
	241

	20
	ilość słupków prowadzących
	szt.
	358
	836
	392
	650
	856
	226

	21
	ilość tablic drogowskazowych
	szt.
	79
	226
	94
	205
	234
	60

	22
	powierzchnia do koszenia traw
	ha
	32,50

	56,70
	58,0
	61,5
	59,7
	16


	23
	ilość studzienek kanalizacyjnych
	szt.
	
	8
	90
	28
	48
	1

	24
	ilość bramownic nad jezdnią
	szt.
	-
	3
	4
	-
	-
	1

	25
	powierzchnia chodników
	m2
	1550
	4058
	3495
	13052
	16240
	1483

	26
	liczba przepompowni
	szt.
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	27
	liczba wpustów deszczowych
	szt.
	6
	48

	217
	46
	93
	4





XII. Odcinki dróg na terenie Rejonu w Przasnyszu

1. Wykaz odcinków
Droga krajowa nr 57
	Lp.
	Nazwa odcinka
	lokalizacja
	długość odcinka

	
	
	od km
	do km
	(km)

	1
	gr. woj. - Pułtusk 
	112+994
	188+408
	75 414



Droga krajowa nr 60
	Lp.
	Nazwa odcinka
	lokalizacja
	długość odcinka

	
	
	od km
	do km
	(km)

	1
	Ciechanów – Maków Mazowiecki - Różan
	154+678
	207+239
	52 561



2. 
3. Parametry 
Droga krajowa Nr 57 od km 112,994 do km 188,408, 
droga krajowa Nr 60 od km 154,678 do km 207,239
	Lp. 
	Parametr
	Jednostka/Rodzaj
	DK 57
	DK 60

	1
	Klasa techniczna
	-
	G
	GP

	2
	długość trasy zasadniczej
	m
	75 414
	52 561

	3
	długość trasy zasadniczej w rozbiciu na jedną jezdnię
	m
	75 414
	52 998

	4
	długość łącznic
	m
	-
	-

	5
	szerokość pasa ruchu
	m
	3-3,5
	3,5

	6
	szerokość pasa awaryjnego, łączniki, łącznice, pozostałe
	m
	-
	-

	7
	szerokość pasów włączeń i wyłączeń 
w węzłach
	m
	-
	-

	8
	szerokość opaski wewnętrznej
	m
	-
	-

	9
	szerokość pasa dzielącego
	m
	-
	-

	10
	szerokość pobocza gruntowego
	m
	1,5-2,0
	1,5-3,0

	11
	całkowita powierzchnia wszystkich jezdni (jezdnie zasadnicze + pasy awaryjne + łącznice + pasy wyłączeń + włączeń)
	m2
	510 988
	
398 738


	12
	skrajnia pionowa
	m
	4,60
	4,70

	13
	konstrukcja nawierzchni dostosowana do obciążeń
	kN/oś
	10
	10

	14
	długość rowów przydrożnych
	m
	134 032 
	101 622

	15
	długość ścieków betonowych
	m
	4 255
	-

	16
	długość osłon przeciwolśnieniowych
	m
	-
	-

	17
	długość ekranów akustycznych: betonowe stalowe (przezierne)
	m
	-
	-

	18
	długość ogrodzeń
	m
	2 000
	760

	19
	ilość znaków pionowych
	szt.
	1605
	595

	20
	ilość słupków prowadzących
	szt.
	1400

	1360

	21
	ilość tablic drogowskazowych
	szt.
	345
	245

	22
	powierzchnia do koszenia traw
	ha
	62,14
	71,55

	23
	ilość studzienek kanalizacyjnych
	szt.
	95
	15

	24
	ilość bramownic nad jezdnią
	szt.
	-
	-

	25
	powierzchnia chodników
	m2
	30 685
	14 080

	26
	liczba przepompowni
	szt.
	0
	0

	27
	liczba wpustów deszczowych
	szt.
	278

	20








XIII. Odcinki dróg na terenie Rejonu w Radomiu

1. Wykaz odcinków
Droga krajowa nr S-7
	Lp.
	Nazwa odcinka
	lokalizacja
	długość odcinka

	
	
	od km
	do km
	(km)

	1
	Jedlińsk – Młodocin *
	0+000
	24+700
	24,700

	2
	Młodocin – granica województwa **
	484+801
	506+802
	22,000


* odcinek w budowie – planowany termin zakończenia inwestycji to 2018r.
** odcinek w budowie – planowany termin zakończenia inwestycji to 2017r.
Droga krajowa nr 7
	Lp.
	Nazwa odcinka
	lokalizacja
	długość odcinka

	
	
	od km
	do km
	(km)

	1
	Radom-Szydłowiec
	478+925
	498+925
	20,000



Droga krajowa nr 9
	Lp.
	Nazwa odcinka
	lokalizacja
	długość odcinka

	
	
	od km
	do km
	(km)

	1
	Radom – Zębiec
	11+309
	44+547
	33,238







Droga krajowa nr 12
	Lp.
	Nazwa odcinka
	lokalizacja
	długość odcinka

	
	
	od km
	do km
	(km)

	1
	Gielniów - Radom
	454+081
	501+750
	47,669

	2
	Radom-Podgóra
	506+281
	523+850
	17,569





2. 
3. Parametry 
Droga krajowa Nr S-7 od km 0+000 do km 24+700, droga krajowa Nr S-7 od km 484+801 do km 506+802 , droga krajowa Nr 7 od km 478+925 do km 498+925 , droga krajowa Nr 9 od km 11+309 do km 44+547 , droga krajowa Nr 12 od km 454+081 do km 501+750, droga krajowa Nr 12 od km 506+281 do km 523+850
	Lp. 
	Parametr
	Jednostka/Rodzaj
	DK S-7
	DK S-7
	DK 7
	DK 9
	DK12
	DK 12

	1
	Klasa techniczna
	-
	S
	S2
	GP
	GP
	GP
	GP

	2
	długość trasy zasadniczej
	m
	24700
	22000
	20000
	33238
	47669
	17569

	3
	długość trasy zasadniczej w rozbiciu na jedną jezdnię
	m
	49400
	44000
	20000
	33238
	47669
	17569

	4
	długość łącznic
	m
	6162
	5400
	0
	0
	0
	0

	5
	szerokość pasa ruchu
	m
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50
	3,00
	4,00

	6
	szerokość pasa awaryjnego, łączniki, łącznice, pozostałe
	m
	2,50
	2,50
	2,00
	0
	0
	0

	7
	szerokość pasów włączeń i wyłączeń 
w węzłach
	m
	3,50
	3,50
	3,00
	0
	0
	0

	8
	szerokość opaski wewnętrznej
	m
	0,50
	2 x 0,50
	0
	0
	0,50
	0

	9
	szerokość pasa dzielącego
	m
	12,00
	8,00 – 12,00
	0
	0
	0
	0

	10
	szerokość pobocza gruntowego
	m
	0,75-1,80
	1,25
	0,70-1,00
	1,50
	1,50
	2,00

	11
	całkowita powierzchnia wszystkich jezdni (jezdnie zasadnicze + pasy awaryjne + łącznice + pasy wyłączeń + włączeń)
	m2
	551565
	480000
	220000
	255171
	433416
	160152

	12
	skrajnia pionowa
	m
	4,70
	4,70
	4,70
	4,50
	4,70
	4,50

	13
	konstrukcja nawierzchni dostosowana do obciążeń
	kN/oś
	115
	115
	100
	10
	115
	11,5

	14
	długość rowów przydrożnych
	m
	49400
	87500
	40000
	58100
	95338
	33000

	15
	długość ścieków betonowych
	m
	44980
	36542
	0
	29
	2233
	1095

	16
	długość osłon przeciwolśnieniowych
	m
	1388
	7890
	0
	0
	0
	0

	17
	długość ekranów akustycznych: betonowe stalowe (przezierne)
	m
	20609
	23228
	0
	0
	0
	0

	18
	długość ogrodzeń
	m
	33660
	37471
	0
	0
	60
	0

	19
	ilość znaków pionowych
	szt.
	1184
	232
	361
	682
	1383
	366

	20
	ilość słupków prowadzących
	szt.
	999
	442
	402
	660
	952
	350

	21
	ilość tablic drogowskazowych
	szt.
	325
	65
	91
	62
	235
	25

	22
	powierzchnia do koszenia traw
	ha
	125
	187
	22
	31,07
	65
	24,85

	23
	ilość studzienek kanalizacyjnych
	szt.
	286
	351
	0
	77
	201
	19

	24
	ilość bramownic nad jezdnią
	szt.
	28
	14
	0
	0
	0
	0

	25
	powierzchnia chodników
	m2
	22844
	34723
	11685
	22851
	78860
	23631

	26
	liczba pompowni
	szt.
	6*
	8
	0
	0
	1
	0

	27
	liczba wpustów deszczowych
	szt.
	950
	1350
	4
	0
	253
	2


* ostateczna ilość może ulec zmianie - odcinek w trakcie projektowania
4. Wykaz dróg dojazdowych, serwisowych i zbiorczo – rozprowadzających 
	Lp.
	Nazwa odcinka
	Lokalizacja odcinka
	Długość odcinka

	
	
	km od
	km do
	[m]

	1
	Jedlińsk – Młodocin
	0+000
	24+700
	49400

	2
	Młodocin – granica województwa
	484+801
	506+802
	43000

	3
	
	
	
	




XIV. Odcinki dróg na terenie Rejonu w Siedlcach

1. Wykaz odcinków
Droga krajowa nr 2
	Lp.
	Nazwa odcinka
	lokalizacja
	długość odcinka

	
	
	od km
	do km
	(km)

	1
	Opole - Grochówka
	561+124
	599+487
	38,363






Droga krajowa nr 19
	Lp.
	Nazwa odcinka
	lokalizacja
	długość odcinka

	
	
	od km
	do km
	(km)

	1
	Kózki - Mostów
	161+548
	199+828
	38,280



Droga krajowa nr 62
	Lp.
	Nazwa odcinka
	lokalizacja
	długość odcinka

	
	
	od km
	do km
	(km)

	1
	Węgrów - Frankopol
	297+970
	332+775
	34,805




Droga krajowa nr 63
	Lp.
	Nazwa odcinka
	lokalizacja
	długość odcinka

	
	
	od km
	do km
	(km)

	1
	Godlewo W. - Siedlce
	197+401
	266+676
	69,275

	2
	Ujrzanów - Gostchorz
	274+211
	287+884
	13,673



2. 
3. Parametry 
Droga krajowa Nr 2 od km 561+124 do km 599+487, droga krajowa Nr 19 od km 161+548 do km 199+828, droga krajowa Nr 62 od km 297+970 do km 332+775, droga krajowa Nr 63 od km 197+401 do km 287+884.
	Lp. 
	Parametr
	Jednostka/Rodzaj
	DK 2
	DK 19
	DK 62
	DK 63

	1
	Klasa techniczna
	-
	GP
	GP
	G
	G

	2
	długość trasy zasadniczej
	m
	38 363
	38 280
	34 805
	82 948

	3
	długość trasy zasadniczej w rozbiciu na jedną jezdnię
	m
	38 363
	38 280
	35 330
	82 948

	4
	długość łącznic
	m
	155
	0
	0
	0

	5
	szerokość pasa ruchu
	m
	3,5
	3,05 ÷ 3,75
	3,0 ÷ 3,5
	3,0 ÷ 3,5

	6
	szerokość pasa awaryjnego, łączniki, łącznice, pozostałe
	m
	8,0
	-
	-
	3,5

	7
	szerokość pasów włączeń i wyłączeń 
w węzłach
	m
	3,0
	-
	-
	-

	8
	szerokość opaski wewnętrznej
	m
	0,4; 3,0; 3,4
	-
	-
	-

	9
	szerokość pasa dzielącego
	m
	0 ÷5,0
	-
	-
	3,0

	10
	szerokość pobocza gruntowego
	m
	0,75 ÷ 1,5
	1,0 ÷2,0
	0,5 ÷ 5,0
	1,0 ÷ 2,2

	11
	całkowita powierzchnia wszystkich jezdni (jezdnie zasadnicze + pasy awaryjne + łącznice + pasy wyłączeń + włączeń)
	m2
	433 000
	238 836
	222 231
	530 483

	12
	skrajnia pionowa
	m
	4,5
	4,0
	4,5
	4,5/5

	13
	konstrukcja nawierzchni dostosowana do obciążeń
	kN/oś
	115
	115
	80 ÷ 100
	100

	14
	długość rowów przydrożnych
	m
	69 300
	57 800
	52 126
	78 513

	15
	długość ścieków betonowych
	m
	1064
	1315
	124
	878

	16
	długość osłon przeciwolśnieniowych
	m
	0
	-
	-
	-

	17
	długość ekranów akustycznych: betonowe stalowe (przezierne)
	m
	505
	-
	-
	-

	18
	długość ogrodzeń
	m
	0
	-
	-
	-

	19
	ilość znaków pionowych
	szt.
	1207
	593
	796
	1037

	20
	ilość słupków prowadzących
	szt.
	766
	815
	798
	1722

	21
	ilość tablic drogowskazowych
	szt.
	142
	122
	120
	216

	22
	powierzchnia do koszenia traw
	ha
	53
	42,6
	28,3
	83,3

	23
	ilość studzienek kanalizacyjnych
	szt.
	36
	10
	50 (46 obce)
	123

	24
	ilość bramownic nad jezdnią
	szt.
	3
	-
	-
	-

	25
	powierzchnia chodników
	m2
	37855
	8777
	40942
	57190

	26
	liczba pompowni
	szt.
	0
	0
	0
	0

	27
	liczba wpustów deszczowych
	szt.
	0
	2
	4
	10




4. 
5. Wykaz dróg dojazdowych, serwisowych i zbiorczo – rozprowadzających 

Droga krajowa nr 2
	Lp.
	Nazwa odcinka
	Lokalizacja odcinka
	Długość odcinka

	
	
	km od
	km do
	[m]

	1
	Iganie - Ujrzanów
	563+700
	574+000
	8 950



Droga krajowa nr 63
	Lp.
	Nazwa odcinka
	Lokalizacja odcinka
	Długość odcinka

	
	
	km od
	km do
	[m]

	1
	Wiśniew Kolonia
	281+463
	282+100
	637



XV. Odcinki dróg na terenie Rejonu w Zwoleniu

1. Wykaz odcinków
Droga krajowa nr 12
	Lp.
	Nazwa odcinka
	lokalizacja
	długość odcinka

	
	
	od km
	do km
	(km)

	1
	Podgóra – Zwoleń
	523+850
	548+813
	24,963



Droga krajowa nr 48
	Lp.
	Nazwa odcinka
	lokalizacja
	długość odcinka

	
	
	od km
	do km
	(km)

	1
	Miejska Dąbrowa – Dęblin
	102+603
	153+520
	50,917



Droga krajowa nr 79
	Lp.
	Nazwa odcinka
	lokalizacja
	długość odcinka

	
	
	od km
	do km
	(km)

	1
	Mniszew – Kostusin
	43+040
	144+038
	100,998



2. Parametry 
Droga krajowa Nr 12 od km 523+850 do km 548+813, droga krajowa Nr 48 od km 102+603 do km 153+520, droga krajowa nr 79 od km 43+040 do km 144+038
	Lp.
	Parametr
	Jednostka/Rodzaj
	DK 12
	DK 48
	DK 79

	1
	Klasa techniczna
	-
	GP
	G
	G

	2
	długość trasy zasadniczej
	m
	24 963
	50 917
	100 998

	3
	długość trasy zasadniczej w rozbiciu na jedną jezdnię
	m
	24 963
	50 917
	101 258

	4
	długość łącznic
	m
	0
	0
	0

	5
	szerokość pasa ruchu
	m
	4
	3
	3,0 - 3,5

	6
	szerokość pasa awaryjnego, łączniki, łącznice, pozostałe
	m
	0
	0
	0

	7
	szerokość pasów włączeń i wyłączeń 
w węzłach
	m
	0
	0
	0

	8
	szerokość opaski wewnętrznej
	m
	0
	0
	0

	9
	szerokość pasa dzielącego
	m
	0
	0
	0

	10
	szerokość pobocza gruntowego
	m
	1,5-2,0
	1,25
	1,0 – 1,7

	11
	całkowita powierzchnia wszystkich jezdni (jezdnie zasadnicze + pasy awaryjne + łącznice + pasy wyłączeń + włączeń)
	m2
	219 972
	333 390
	
768 930

	12
	skrajnia pionowa
	m
	4,7
	4,7
	4,5

	13
	konstrukcja nawierzchni dostosowana do obciążeń
	kN/oś
	115
	100/80
	80/115

	14
	długość rowów przydrożnych
	m
	45 926
	63 954
	168 016

	15
	długość ścieków betonowych
	m
	204
	4 283
	2 950

	16
	długość osłon przeciwolśnieniowych
	m
	0
	0
	0

	17
	długość ekranów akustycznych: betonowe stalowe (przezierne)
	m
	0
	0
	0

	18
	długość ogrodzeń
	m
	0
	0
	0

	19
	ilość znaków pionowych
	szt.
	744
	1061
	2 310

	20
	ilość słupków prowadzących
	szt.
	490
	1 070
	2 040

	21
	ilość tablic drogowskazowych
	szt.
	125
	78
	351

	22
	powierzchnia do koszenia traw
	ha
	38,77
	32,17
	92,15

	23
	ilość studzienek kanalizacyjnych
	szt.
	68
	7
	88

	24
	ilość bramownic nad jezdnią
	szt.
	0
	0
	0

	25
	powierzchnia chodników
	m2
	23 972
	40 548
	79 895

	26
	liczba osadników
	szt.
	2
	1
	8

	27
	liczba wpustów deszczowych
	szt.
	105
	30
	203



