Szczegółowe Specyfikacje Techniczne - Wykonanie dodatkowych zabezpieczeń w formie montażu wygrodzenia ochronnego dla zwierząt i płazów przy obwodnicy Mińska Mazowieckiego.

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot 
Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem ogrodzeń wchodzących w zakres zadania nr 1 dla zlecenia pn. Wykonanie dodatkowych zabezpieczeń siatka PCV przy Obwodnicy Mińska Mazowieckiego. 

1.2. Zakres stosowania 
Niniejsza dokumentacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych 
Ogrodzenie jest środkiem zabezpieczającym drogę przed zakłóceniami ruchu, które mogą powstać na skutek wtargnięcia z bezpośredniego jej otoczenia - ludzi, zwierząt lub pojazdów. Im droga jest wyższej klasy technicznej, tym wymaga większej kontroli dostępu do niej w celu zapewnienia pełnego zabezpieczenia przed wszelkimi formami zaburzenia ruchu.

Niniejsza specyfikacja dotyczy:

- wykonania niezależnego ogrodzenia z tzw. siatki żabianki ( PCV o oczku ≤5mm) przymocowanej do istniejących wygrodzeń autostradowych

1.4. Ogólne zasady wykonywania ogrodzeń z siatki PCV
a) w zakresie lokalizacji ogrodzenia

1. Ogrodzenie należy zlokalizować w pasie istniejącego ogrodzenia autostradowego 

2. Ogrodzenie powinno stanowić szczelną barierę na całej długości drogi.
b) w zakresie wysokości ogrodzenia

1. Minimalna wysokość ogrodzenia stanowiącego zabezpieczenie batrachofauny – 50cm. Siatka wygradzająca powinna zostać zakończona nawisem o długości min. 15 cm odchylonym od poziomu o kąt 45-70%.
2. Siatka wygradzająca stanowiąca zabezpieczenie batrachofauny powinna zostać zagłębiona w istniejący teren na głębokość min. 20cm.

c) w zakresie szczelności ogrodzenia

1. W obrębie, w którym ogrodzenie batrachofauny ma pełnić swoją funkcję, nie dopuszcza się jakichkolwiek prześwitów, otworów, szczelin większych od 5mm.

2. W przypadku gdy ogrodzenie stanowiące zabezpieczenie batrachofauny przechodzi nad rowem powinno być tak rozwiązane, żeby pod nim nie mogły przedostawać się osobniki batrachofauny. 
d) w zakresie dostępności do drogi przez bramy 
1. W zakresie, w którym konieczne jest zabezpieczenie na bramie należy wykonać to w sposób szczelny przy podłożu jak i przy połączeniu skrzydeł bramy.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania dla materiałów

2.1.1. Siatki metalowe dla zabezpieczenia batrachofauny

Dla zabezpieczenia batrachofauny należy stosować siatkę z PCVj:

Prześwit oczka nie może przekraczać 5mm.

Powierzchnia siatki powinna być gładka, bez załamań, wybrzuszeń i wgnieceń. 

Siatki w rolkach należy przechowywać w pozycji pionowej w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających korodująco.

3. Rozpięcie siatki ogrodzeniowej zabezpieczającej batrachofaunę

Siatki montowane na istniejących wygrodzeniach autostradowych należy przymocować za pomocą opasek samozaciskowych. Siatki muszą wystawać 50cm ponad poziom terenu. Górna krawędź siatki (na wysokości 50cm ponad terenem) powinna zostać przymocowana do zamontowanej linki/drutu usztywniającego.
PODSTAWA PŁATNOŚCI

4. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m ogrodzenia regulowanego w obrębie rowów oraz niezależnego ogrodzenia zabezpieczającego  batrachofaunę obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji ogrodzenia oraz materiałów pomocniczych,

- ustawienie ogrodzenia w sposób zapewniający stabilność,

- montaż elementów uszczelniających
- uporządkowanie terenu
