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I. PRZEDMIARY ROBÓT

1. Przedmiar robót na zadanie nr 1
Rejon w  Koszalinie
Drogi krajowe nr 6, 11 i nr 37
[image: image1.emf]Lp. Opis robót j.m. ilość jednostek

1 2 3 4

1.

segregacyjne m2 61 300

krawędziowe m2 84 700

pozostałe elementy  m2 41 900

Oznakowanie w kolorze czerwonym m2 4 000

2. Usuwanie oznakowania cienkowarstwowego m2 50 000

3.

segregacyjne m2 10 200

krawędziowe m2 15 356

pozostałe elementy  m2 8 000

4. Oznakowanie grubowarstwowe - z masy termoplastycznej m2 4 000

5. Oznakowanie grubowarstwowe w kolorze czerwonym m2 2 000

6.

Usuwanie oznakowania grubowarstwowego -  z masy 

chemoutwardzalnej i termoplastycznej

m2 5 000

Wykonanie oznakowania poziomego na drogach krajowych administrowanych 

przez GDDKiA Oddział w Szczecinie Rejon w Koszalinie (zadanie nr 1)

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe



Oznakowanie grubowarstwowe - z masy chemoutwardzalnej


2. Przedmiar robót na zadanie nr 2
Rejon w Nowogardzie
Drogi krajowe nr S3 i 3
[image: image2.emf]Lp. Opis robót j.m. ilość jednostek

1 2 3 4

1.

segregacyjne m2 28 800

krawędziowe m2 62 100

pozostałe elementy  m2 24 500

2. Usuwanie oznakowania cienkowarstwowego m2 2 000

3.

segregacyjne m2 250

krawędziowe m2 300

pozostałe elementy  m2 100

4. Oznakowanie grubowarstwowe - z masy termoplastycznej m2 100

5.

Usuwanie oznakowania grubowarstwowego -  z masy 

chemoutwardzalnej i termoplastycznej

m2 100

Wykonanie oznakowania poziomego na drogach krajowych administrowanych 

przez GDDKiA Oddział w Szczecinie Rejon w Nowogardzie (zadanie nr 2)

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe



Oznakowanie grubowarstwowe - z masy chemoutwardzalnej


3. Przedmiar robót na zadanie nr 3
Rejon w Stargardzie
Drogi krajowe nr S10, 10 i nr 20

[image: image3.emf]Lp. Opis robót j.m. ilość jednostek

1 2 3 4

1.

segregacyjne m2 80 000

krawędziowe m2 150 000

pozostałe elementy  m2 20 000

2. Usuwanie oznakowania cienkowarstwowego m2 2 000

3.

segregacyjne m2 5 000

krawędziowe m2 10 000

pozostałe elementy  m2 2 000

4. Oznakowanie grubowarstwowe - z masy termoplastycznej m2

5.

Usuwanie oznakowania grubowarstwowego -  z masy 

chemoutwardzalnej i termoplastycznej

m2 2 000

Wykonanie oznakowania poziomego na drogach krajowych administrowanych 

przez GDDKiA Oddział w Szczecinie Rejon w Stargardzie (zadanie nr 3)

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe



Oznakowanie grubowarstwowe - z masy chemoutwardzalnej


4. Przedmiar robót na zadanie nr 4
Rejon w Szczecinie

Drogi krajowe nr A-6, nr 3, nr 10, nr 13 i nr 31
[image: image4.emf]Lp. Opis robót j.m. ilość jednostek

1 2 3 4

1.

segregacyjne m2 60 300

krawędziowe m2 210 000

pozostałe elementy  m2 33 000

2. Usuwanie oznakowania cienkowarstwowego m2 850

3.

segregacyjne m2 1 000

krawędziowe m2 2 000

pozostałe elementy  m2 750

4. Oznakowanie grubowarstwowe - z masy termoplastycznej m2 500

5.

Usuwanie oznakowania grubowarstwowego -  z masy 

chemoutwardzalnej i termoplastycznej

m2 150

Wykonanie oznakowania poziomego na drogach krajowych administrowanych 

przez GDDKiA Oddział w Szczecinie Rejon w Szczecinie (zadanie nr 4)

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe



Oznakowanie grubowarstwowe - z masy chemoutwardzalnej


5. Przedmiar robót na zadanie nr 5
Rejon w Szczecinku

Drogi krajowe nr 11, nr 20 i nr 25
[image: image5.emf]Lp. Opis robót j.m. ilość jednostek

1 2 3 4

1.

segregacyjne m2 90 000

krawędziowe m2 100 000

pozostałe elementy  m2 20 000

2. Usuwanie oznakowania cienkowarstwowego m2 1 000

3.

segregacyjne m2 400

krawędziowe m2 400

pozostałe elementy  m2 100

4. Oznakowanie grubowarstwowe - z masy termoplastycznej m2 100

5.

Usuwanie oznakowania grubowarstwowego -  z masy 

chemoutwardzalnej i termoplastycznej

m2 500

Wykonanie oznakowania poziomego na drogach krajowych administrowanych 

przez GDDKiA Oddział w Szczecinie Rejon w Szczecinku (zadanie nr 5)

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe



Oznakowanie grubowarstwowe - z masy chemoutwardzalnej


6. Przedmiar robót na zadanie nr 6
Rejon w Szczecinku

Drogi krajowe nr 10 i 22

[image: image6.emf]Lp. Opis robót j.m. ilość jednostek

1 2 3 4

1.

segregacyjne m2 80 000

krawędziowe m2 75 000

pozostałe elementy  m2 15 000

2. Usuwanie oznakowania cienkowarstwowego m2 6 000

3.

segregacyjne m2 100

krawędziowe m2 100

pozostałe elementy  m2 1 000

4. Oznakowanie grubowarstwowe - z masy termoplastycznej m2 100

5.

Usuwanie oznakowania grubowarstwowego -  z masy 

chemoutwardzalnej i termoplastycznej

m2 100

Wykonanie oznakowania poziomego na drogach krajowych administrowanych 

przez GDDKiA Oddział w Szczecinie Rejon w Wałczu (zadanie nr 6)

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe



Oznakowanie grubowarstwowe - z masy chemoutwardzalnej


II. OPISY WYKONANIA USŁUGI


W powyższym dziale przedstawiono opisy wykonania usług wraz z ich podziałem na  poszczególne rodzaje ujęte w przedmiarach i formularzach cenowych: 

Określone OPZ prace należy prowadzić zgodnie z wymogami określonymi w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej – Wymagania Ogólne z zachowaniem wszystkich wymogów z zakresu BHP i Ppoż. w sposób gwarantujący należyte wykonanie prac,  w szczególności :

· Wykonawca jest zobowiązany do tego aby wszyscy pracownicy wykonujący prace przy bieżącym utrzymaniu dróg  :

· posiadali aktualne badania lekarskie,

· posiadali aktualne, udokumentowane przeszkolenie wstępne i okresowe oraz stanowiskowe z zakresu BHP i Ppoż.,  przeprowadzone przez osoby do tego uprawnione staraniem i na koszt Wykonawcy.
· posiadali odpowiednie kwalifikacje do wykonywanych przez siebie prac udokumentowane, odpowiednimi uprawnieniami,

· byli wyposażeni w wymaganą odrębnymi przepisami odzież ochronną lub ubranie robocze kamizelkę ostrzegawczą koloru pomarańczowego lub żółtego, sprzęt ochrony osobistej, środki czystości. 
· Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji usługi objętej umową, jeżeli do ich powstania przyczynili się pracownicy Wykonawcy. Wykonawca powinien zawrzeć odpowiednie umowy ubezpieczenia dotyczące pojazdu / sprzętu i pracowników.
· Ubezpieczeniu podlegają w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pojazdu / sprzętu i pracowników Wykonawcy oraz osób trzecich, powstałe w związku z wykonywaną usługą, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 

· Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za oznakowanie i zabezpieczenie robot i usług wykonywanych w pasie drogowym pod ruchem. Oznakowanie drogi, pojazdów, maszyn i urządzeń w miejscach wykonywanych robót i usług winno być zgodne z projektem oznakowania wykonanym staraniem i na koszt Wykonawcy zgodnym z instrukcją oznakowania robót w pasie drogowym zatwierdzonym przez GDDKiA Oddział w Szczecinie oraz uzgodnionym przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie.

· Wykonawca zobowiązany jest do : 

· Prowadzenia robót i usług w/g dalej zamieszczonych opisów, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu i nie utrudniający ruch pojazdów i pieszych,

· Przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

· Przestrzegania uwag i zaleceń pracowników Zamawiającego nadzorujących wykonanie robót.

· Wszelkie konsekwencje jakie wynikną z niespełnienia przez Wykonawcę zobowiązań podanych  w powyższych punktach ponosić będzie Wykonawca.

Ustala się następujące terminy wykonania robót:
· W przypadku wykonania oznakowania poziomego w ilości do 5 000 m2 - termin wykonania 14 dni od daty zlecenia jego wykonania (ewentualne skrócenie terminu zgodnie z ofertą Wykonawcy).
· W przypadku wykonania oznakowania poziomego w ilości powyżej 5 000 m2 - termin wykonania 30 dni od daty zlecenia jego wykonania (ewentualne skrócenie terminu zgodnie z ofertą Wykonawcy).
Terminy realizacji poszczególnych zleceń liczone będą zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Rozpoczęcie wykonywania zlecenia następuje w dniu następnym po dniu otrzymania zlecenia.

Zamówione przez Zamawiającego w ramach niniejszej umowy ilości robót w poszczególnych asortymentach wynikać będą z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w okresie trwania umowy i mogą się różnić od ilości wykazanych w Formularzach cenowych i Przedmiarach robót.
Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie prace fizyczne związane z wykonywaniem wszystkich robót wymienionych w kosztorysie będą wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę.
III.
WYKONANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO

1.1.
Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego

1.1.1. 
Zakres robót objętych zamówieniem zawierają Formularze Cenowe na poszczególne zadania nr od 1 do 6 (Rozdział … niniejszej SIWZ) oraz Przedmiary robót na poszczególne zadania nr od 1 do 6.
1.1.2.
Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót przedstawione są w Specyfikacjach Technicznych stanowiących integralną część niniejszej SIWZ.
D – 00.00.00
Wymagania ogólne

D – 07.01.01
Oznakowanie poziome

1.2.
Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego

1.2.1.
Zakres robót objętych zamówieniem zawierają Formularze Cenowe na poszczególne zadania nr od 1 do 6 (Rozdział … niniejszej SIWZ) oraz Przedmiary robót na poszczególne zadania nr od 1 do 6.
1.2.2.
Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót przedstawione są w Specyfikacjach Technicznych stanowiących integralną część niniejszej SIWZ.

D – 00.00.00
Wymagania ogólne

D – 07.01.01
Oznakowanie poziome

1.3. Likwidacja istniejącego oznakowania poziomego cienkowarstwowego

1.3.1.
Zakres robót objętych zamówieniem zawierają Formularze Cenowe na poszczególne zadania nr od 1 do 6 (Rozdział … niniejszej SIWZ) oraz Przedmiary robót na poszczególne zadania nr od 1 do 6.
1.3.2.
Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót przedstawione są w Specyfikacjach Technicznych stanowiących integralną część niniejszej SIWZ.

D – 00.00.00
Wymagania ogólne

D – 07.01.02
Oznakowanie poziome

1.4. Likwidacja istniejącego oznakowania poziomego grubowarstwowego

1.4.1.
Zakres robót objętych zamówieniem zawierają Formularze Cenowe na poszczególne zadania nr od 1 do 6 (Rozdział … niniejszej SIWZ) oraz Przedmiary robót na poszczególne zadania nr od 1 do 6.
1.4.2.
Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót przedstawione są w Specyfikacjach Technicznych stanowiących integralną część niniejszej SIWZ.

D – 00.00.00
Wymagania ogólne

D – 07.01.02
Oznakowanie poziome
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