Szczegółowe Specyfikacje Techniczne - Wykonanie dodatkowych zabezpieczeń w formie montażu wygrodzenia ochronnego dla zwierząt i płazów przy obwodnicy Mińska Mazowieckiego.
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

1. Wysokość wygrodzenia wynosi:


2,25 m. – w rejonie przepustu 527+550

1,50 m. – w rejonie pozostałych przepustów
2. Ogrodzenie powinno szczelnie przylegać do terenu.

3. Ogrodzenia powinny zachować trwałość przez co najmniej 15 lat. W związku z tym metalowe elementy ogrodzenia powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez powłoki cynkowe lub inne powłoki zaakceptowane przez Zleceniodawcę.
MATERIAŁY
1. Siatka stalowa
· Należy stosować siatkę stalową węzłową z drutu ocynkowanego zgodna z aprobatą techniczną IBDiM. 

· Wielkość siatki: do wysokości 0,75 druty poziome max. co 5 cm w dolnej części, rozstaw drutów pionowych 15-30 cm.
· Druty poziome dolny i górny ø 2,5 mm, druty poziome pośrednie ø 2 mm, drut pionowy ø 1,9 mm.

· Minimalna powłoka antykorozyjna cynku: wg. PN-H-04623:1986 – 215g/m2

· Siatka powinna być wyposażona w trwale oznakowane elementy, będące konstrukcyjną częścią siatki, pozwalające w przypadku kradzieży na łatwą identyfikację elmentów.

2. Słupki ogrodzeniowe stalowe

· Słupki ogrodzeniowe stalowe z rur stalowych okrągłych walcowanych bez szwu.
· Słupki powinny być wyposażone w kapturek w wytłoczenia wycięte ze ścianki słupka, będące integralna częścią słupka (uchwyty do zawieszenia siatki).

· Słupki powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy: PN-11-84023/07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030/02. Rury powinny być cechowane. Cechowanie na rurze lub przewieszce powinno obejmować znak wytwórcy, znak stali i numer wytopu.
· Każde zawiesie (uchwyt do mocowania siatki) mocująca siatke na słupku powinna zapewnić przeniesienie siłu 1 kN, stycznej do ogrodzenia.

· Zawiesia (wytłoczenia) w ściance słupka będące jego integralną częścią powinny umożliwiać swobodne poziome przemieszczenie się drutów podłużnych siatki.

· Słupki i podpory muszą posiadać aprobatę techniczną IBDiM i posiadać zabezpieczenia przed kradzieżą zgodnie z procedurą zabezpieczeń przeciw kradzieżowych.

3. Bramy i furtki autostradowe
· Powinny być wykonane z profili stalowych zamknietych, w sposób maksymalnie zabezpieczający je przed kradzieżą lub niepowołanym otwarciem.
· Rama profil 40x40x1,5 mm, w skrzydłach bram dodatkowych słupek pionowy usztywniający 40x40x1,5 w środku rozpiętości.
· Zewnętrzna część ramy skrzydła wykonana z profilu 60x60x1,5 mm powinna jednocześnie pracować jako zawias skrzydła bramy wypełniony rurą stalową stanowiącą oś obrotu skrzydła bramy.
· Słupy: zawiasowy 60x60x1,5 mm, zderzakowy rura o 60x2,0 mm.
· Wypełnienie skrzydeł bram z siatki stalowej zgrzewanej o oczkach 50/50/3 mm.
· Zamknięcie na kłódkę w osłonie zabezpieczającej przed zerwanie kłódki oraz stanowiącym ochronę przed wpływem warunków atmosferycznych.
· Brama wyposażona na jednym ze skrzydeł w rygiel blokujący w gruncie.
· Skrzydło bramy powinno być wyposażone w tabliczkę znamionową, na której naniesiony w sposób trwały np. numeratorem napis informujący o inwestorze. Wspomniany sposób znakowania ma na celu zabezpieczenie elementów przed kradzieżą.
· Całość konstrukcji bram zabezpieczona antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe wg. normy PN-H-82200 z grubością warstwy cynku 420 g/m2.
· Siatka zgrzewana za wypełnienie konstrukcji bram powinna być wykonana z prętów stalowych
· Profile stalowe, z których wykonana jest konstrukcja bram, powinny być wykonane ze stali gatunku ST3SX (EU S235JR).
· Bramy muszą posiadać aprobatę techniczną IBDiM i posiadać zabezpieczenia przed kradzieżą zgodnie z procedurą zabezpieczeń przeciw kradzieżowych.
4. Zabezpieczenia przejść przez cieki wodne
· Miejsca przejść ogrodzenia nad rowami należy zabezpieczyć ruchomą konstrukcją wykonaną z siatki stalowej zgrzewanej o oczkach 50 x 50 x 3 mm.

· Stalowe elementy powinny mieć możliwość obracania się na rurze zawiasowej umieszczonej w dole ogrodzenia pomiędzy najbliższymi słupkami. Siatkę wygina się w górnej części w sposób tworzący zawias obrotowy na rurze.

5. Kotwy mocujące
· Wykonane ze stali ocynkowanej o długości min. 50 cm stosowane do montażu siatki pomiędzy słupkami do gruntu. Kotwa powinna posiadać zabezpieczenia przeciwdziałające wyjęciu jej z gruntu.

· Kotwa osadzone w gruncie nie może ulec wyrwaniu siłą 200 N i powinna posiadać aprobatę techniczną IBDiM.
6. Łączniki do siatki
· Wykonane ze stali nierdzewnej łączniki napinające samozaciskowe do siatki umożliwiające łączenie i napinanie siatki o wytrzymałości nie mniejszej niż poszczególne druty napinane. 

· Sposób łączenia drutów w łącznikach musi przebiegać w sposób nie powodujący zginania drutów pod kątem większym niż 45 stopni, co mogłoby obniżyć wytrzymałość drutów.

· Łączniki do siatki powinny posiadać aprobatę techniczną IBDiM.
7. Beton na fundamenty słupków pod bramy autostradowe
Beton klasy B20 – wymagania jak w PN-B-06250
· Cement klasyczny 32,5 – wymagania wg. PN-B-19701:1997

· Kruszywo (piasek, żwir, grys) – wymagania wg. PN-B-06712

· Woda – wymagania wg. PN-B-32250

WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca robót zakupi i przewiezie materiały na miejsce wybudowania.
Ze względu na specjalne przeznaczenie materiałów ogrodzeniowych (jedynie do ogrodzenia autostrady), w celu utrudnienia kradzieży w trakcie eksploatacji autostrady, zakup materiałów powinien odbywać się w firmie prowadzącej sprzedaż tych materiałów na zasadzie ścisłego zarachowania, jedynie dla autostrad.

1. Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki bram

Słupek należy ustawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową klasy B20. Do czasu stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć.

2. Ustawienie słupków

· Słupki naciągowe, stojące na załamaniach ogrodzenia należy zabezpieczyć przed wychylaniem się ukosnymi słupkami podporowymi ustawiając je wzdłuż linii ogrodzenia.
· Słupki pośrednie ustawiać co 4-6m. (zalecane5), lub gęściej w przypadku takiej potrzeby.

3. Rozpięcie siatki ogrodzeniowej
· Należy rozpocząć rozwijanie siatki od umocowania jej końcowego słupa naciągowego i połączyć z kolejną częścią za pomocą łączników napinających.

· Naciąganie siatki powinno się dokonywać na odcinkach pomiędzy słupkami naciągowymi, po połączeniu części siatki pomiędzy sobą za pomocą złączek napinających.

· Dolny drut siatki należy umocować do gruntu za pomocą wbitej w grunt kotwy mocującej co ok 160 cm.
