Zamawiający:         Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach

                    ul. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce

      tel. (0-41) 345 74 31,
 fax (041) 366 48 04

internet: http://www.gddkia.gov.pl 


e-mail: apajak@kielce.gddkia.gov.pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Na Usługi

Przetarg nieograniczony

Zamówienie  Nr  177 F/2006
Zimowe utrzymanie chodników w ciągach dróg krajowych, sezon zimowy 2006/2007, teren Rejonu Opatów
droga krajowa nr 79, odcinek: Samborzec, Koprzywnica, Łoniów

zatwierdzono:  Kielce, dnia  27.10.2006r.
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Oddział  w Kielcach, ul. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce, tel.(041)34 574 31, fax 366 48 04; www.gddkia.gov.pl

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

W odpowiedzi na zainteresowanie Państwa ogłoszeniem o przetargu nieograniczonym na zamówienie Nr 177 F/2006 – Zimowe utrzymanie chodników w ciągach dróg krajowych, sezon zimowy 2006/2007, teren Rejonu Opatów – droga krajowa nr 79 odcinek: Samborzec, Koprzywnica, Łoniów, które to ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 7.11.2006 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie GDDKiA O/Kielce, na stronie internetowej www.gddkia.gov.pl oraz na stronie www.portal.uzp.gov.pl w załączeniu przekazujemy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera: 

Tom I:

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI

Rozdział 1
Instrukcja dla Wykonawców

Rozdział 2
Formularz Oferty i Formularz załącznika do Oferty:



Formularz 2.1.
Kosztorys ofertowy;

Rozdział 3
Formularze dotyczące wiarygodności Wykonawcy:



Formularz 3.1.
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych 


             w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;



Formularz 3.2.
Oświadczenie Wykonawcy o doświadczeniu;

Tom II:
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY 

Tom III:
OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacje:

 D-M-U-00.00.00. Wymagania ogólne

U-Z-D-010  Utrzymanie chodników w zimie

U-Z-D-008  Zakup i dostawa piasku do zud (uszczegółowienie wymogów dla materiału użytego do posypywania chodników)


Warunki oznakowania robót drogowych


Oczekujemy na Państwa ofertę pod adresem podanym w Instrukcji dla Wykonawców przed dniem 15.11.2006 r. godz. 9.00 czasu lokalnego.

Tom I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

WRAZ Z FORMULARZAMI
ZAWARTOŚĆ:

Rozdział 1
Instrukcja dla Wykonawców

Rozdział 2
Formularz Oferty i Formularz załącznika do Oferty:

Formularz 2.1
Kosztorys ofertowy;

Rozdział 3
     Formularze dotyczące wiarygodności Wykonawcy:

Formularz 3.1.
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

Formularz 3.2.     Oświadczenie Wykonawcy o doświadczeniu;

Rozdział 1

Instrukcja dla Wykonawców

1.
ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach 

25-950 Kielce, ul. Paderewskiego nr 43/45

telefon: 041 3457431 faks 041 3664804 e-mail: apajak@kielce.gddkia.gov.pl 

adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl, www.portal.uzp.pl

2.
OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem 177 F/2006. 

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

3.
TRYB POSTĘPOWANIA

3.1.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (DzU Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami – ostatnia nowelizacja 07.04.2006r. Dz.U. Nr 79 poz. 551).

3.2.
Ilekroć w niniejszej Instrukcji dla Wykonawców użyte jest pojęcie „ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 3.1.

4.
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Zamówienie jest finansowane ze środków krajowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
5.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

5.1. 
Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie chodników w ciągach dróg krajowych, w sezonie zimowym 2006/2007, na terenie Rejonu Opatów  – droga krajowa nr 79 odcinek: Samborzec, Koprzywnica, Łoniów.
5.2.
Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści niniejszej Instrukcji dla Wykonawców „przedmiotem zamówienia” lub „projektem”.


Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.

5.3.
Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.

5.4.
Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomie III niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

6.
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie             do dnia 30 kwietnia 2007 r. 

7.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

7.1. Warunki ogólne 

7.1.1. W postępowaniu nie mogą brać udziału, a w przypadku złożenia oferty zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcy:

1) którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2)
w stosunku, do których otwarto likwidację lub, których upadłość ogłoszono, wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

3)
którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4)
będący osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5)
będący spółkami jawnymi, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału  w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6)
będący spółkami partnerskimi, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7)
będący spółkami komandytowymi oraz spółkami komandytowo-akcyjnymi, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego ;

8)
będący osobami prawnymi, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9)
będący podmiotami zbiorowymi w rozumieniu ustawy z dnia 28 października 2002 roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (DzU z 2002 r. Nr 197, poz. 1661), wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

10)
którzy nie spełniają warunków ogólnych i warunków szczegółowych udziału w postępowaniu, określonych w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Pzp;

11)
którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem niniejszego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji, przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust.1 pkt 2 lub art.. 67 ust 1 pkt 1 i 2.

12)
którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik niniejszego postępowania;

13)
którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;

14)
którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 

7.1.2. Wymagania określone w pkt 7.1.1. mają zastosowanie do wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia. 

7.2. Warunki szczegółowe udziału w postępowaniu, określone w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Pzp

Informacje potwierdzające spełnienie warunków szczegółowych udziału w postępowaniu winny być przedstawione na formularzach zawartych w Rozdziale 3 niniejszego Tomu.

Minimalne warunki udziału w postępowaniu są następujące:

7.2.1. Doświadczenie 

Wykonawca musi wykazać, że jako strona umowy w okresie ostatnich 3 lat przed dniem otwarcia ofert, tj. w okresie od 14.11.2003r. do 14.11.2006 r., zrealizował co najmniej 1 zadanie o zakresie porównywalnym z przedmiotem niniejszego zamówienia, polegające na świadczeniu usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg .
7.3.     Podwykonawstwo
Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców.

8.
DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW PRZEZ WYKONAWCÓW

8.1.
Dla potwierdzenia spełnienia warunków ogólnych, określonych w pkt 7.1.1. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców, Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty    (oryginały lub kserokopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem): 

8.1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, zgodne z treścią Formularza 3.1.

8.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8.2.
Na potwierdzenie spełniania warunków szczegółowych opisanych w pkt 7.2. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty 

8.2.1 Informację o doświadczeniu Wykonawcy („Doświadczenie zawodowe”), na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.2. Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 7.2.1 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. Do informacji winny być dołączone dokumenty potwierdzające, że wymienione w informacji usługi zostały wykonane należycie.
8.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.1.2 składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1)
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

2)
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

3)
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.1.2 oraz powyżej w niniejszym punkcie, Wykonawca winien je zastąpić dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

8.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu potwierdzenia spełnienia warunków ogólnych, dokumenty wymienione w pkt 8.1. winny być przedłożone przez każdego wykonawcę. W celu potwierdzenia spełnienia warunków szczegółowych dokumenty wymienione w pkt 8.2.winien przedłożyć  ten lub ci spośród Wykonawców, którzy są odpowiedzialni za spełnienie warunków. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie  winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

9.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

9.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę samodzielnie lub samodzielnie i wspólnie z innymi Wykonawcami, wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone. Ta sama firma może być wskazana w różnych ofertach jako Podwykonawca. 

9.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

9.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

9.4. Oferta winna zawierać wypełniony Formularz „Oferta” oraz niżej wymienione dokumenty:

9.4.1. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

9.4.2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności , do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.

9.4.3. Kosztorys ofertowy (Formularz 2.1.).

9.5.
Wraz z ofertą, w tym samym opakowaniu, winny być złożone:

9.5.1.
Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, wymagane postanowieniami pkt 8;

9.6.
Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w  formie formularzy zamieszczonych w Rozdziałach 2 i 3 Tomu I, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

9.7.
Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

9.8.
Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 

9.9.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym/poświadczonym przez tłumacza przysięgłego. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

9.10.
Dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy wymagane postanowieniami punktu 8.1.2. i 8.2. winny być złożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Pozostałe dokumenty tj. wymagane postanowieniami pkt. 8.1.1. i pkt. 9.4. winny być złożone w oryginale.

9.11.
Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc musi być parafowane przez Wykonawcę.

9.12.
Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 9.13. i 9.14. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

9.13.
Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, wymagane postanowieniami pkt 8, winny być trwale ze sobą połączone oraz kolejno ponumerowane i winny stanowić plik odrębny od oferty. W treści oferty winna być zamieszczona informacja o ilości stron, na których te informacje zamieszczono.

9.14.
W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt 9.13, zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

9.15.
Ofertę należy sporządzić i złożyć w 1 oryginale. Ofertę (oryginał) należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

Oddział w Kielcach

ul. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce 

oraz opisane:

„Oferta – zamówienie 177 F/2006”
„Nie otwierać przed dniem  15.11.2006 r., godz.10:00”
9.16.
Wymagania określone w pkt 9.12. – 9.15 nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

9.17.
Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia winny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem : „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

10.
OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ 

10.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego co najmniej 6 dni przed terminem składania ofert, o którym mowa w pkt 13.1. 

10.2. Pytania należy kierować na adres: 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

Oddział w Kielcach

ul. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce 

10.3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał siwz, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępni je na swojej stronie internetowej 

10.4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
10.5. Zamawiający wyznacza pana mgr inż. Andrzeja Pająka, Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych (tel. 041 3457431 wew. 170) do kontaktowania się z Wykonawcami.

11.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

11.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o kosztorys ofertowy        sporządzony na formularzu, którego wzór stanowi Formularz 2.1. 

11.2. Kosztorys ofertowy, o którym mowa w pkt 11.1. należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej ściśle według kolejności pozycji w nim wyszczególnionych. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto, wartości netto dla każdej pozycji wymienionej w Ślepym kosztorysie.

11.3. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w Tomach II-III niniejszej SIWZ. 

11.4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

11.5. Ceny jednostkowe i stawki określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.

12.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM – nie dotyczy 

13. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

13.1. Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Kielcach przy ul. Paderewskiego nr 43/45, w pokoju nr 238, w terminie do 15.11.2006 r. roku, do godziny 9:00 czasu lokalnego. 

13.2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

14.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
14.2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może, tylko raz, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 14.1., o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą winna być wyrażona na piśmie.
14.3. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty .

15.
OTWARCIE I OCENA OFERT

15.1. Zamawiający powoła Komisję przetargową do oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert.
15.2. Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego przy ul. Paderewskiego, w Kielcach, w pokoju nr 340 (III p.), w dniu 15.11.2006 r., o godzinie 10:00 czasu lokalnego.
15.3. Otwarcie ofert jest jawne. 

15.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert odczytane zostaną: nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty.

15.5. Na posiedzeniach niejawnych Zamawiający:

15.5.1. dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu              i wykluczy każdego z Wykonawców, w odniesieniu do którego stwierdzi, że              zachodzą przesłanki wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp . 

15.5.2. dokona badania i oceny ofert i odrzuci każdą ofertę w przypadku stwierdzenia   

            że zachodzą okoliczności określone w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp:


1) jest niezgodna z ustawą;


2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o      

    zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4) zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

6) zawiera omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art.88, lub błędy w obliczeniu ceny;

7) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
15.6. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym (Komisją przetargową) a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, oraz z zastrzeżeniem pkt 15.8 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

15.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących kalkulacji cen wybranych pozycji kosztorysu ofertowego w celu ustalenia, czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.

15.8. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. 

15.9. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oferty w sposób określony w art. 88  ustawy Pzp.

O poprawieniu omyłek rachunkowych i ostatecznej cenie uwzględniającej dokonane poprawki zostaną powiadomieni niezwłocznie wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty. 

16. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

16.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. Oceny dokonywać będą członkowie Komisji przetargowej, stosując zasadę, iż oferta nieodrzucona, zawierająca najniższą cenę jest ofertą najkorzystniejszą.

16.2.
W kryterium „cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

liczba punktów = najniższa cena x 100 pkt

    cena oferty ocenianej

16.3.   Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

16.4.  Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli wystąpi jedna z okoliczności, o 

         których  mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
16.5. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi             równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

· podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

17.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY – nie dotyczy 

18.
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

18.1.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

18.2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 

19.
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

19.1.
Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy. 

19.2.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

19.3.
Protest dotyczący treści ogłoszenia, a także dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego Urzędu. 

19.4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro, nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących obowiązku publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych, terminów składania ofert oraz przepisów ustawy dotyczących odwołań i skarg. (Art. 4a Pzp).

Rozdział 2

Formularz Oferty

i Formularze załączników do Oferty

Zamówienie Nr 177 F/2006



Do
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach 

ul. Paderewskiego 43/45, 25-950     Kielce 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:  

Zimowe utrzymanie chodników w ciągach dróg krajowych, sezon zimowy 2006/2007, teren Rejonu 

Opatów, droga krajowa nr 79  odcinek: Samborzec, Koprzywnica, Łoniów
MY NIŻEJ PODPISANI 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz

_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 

 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)
1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto __________ PLN (słownie złotych: _________________________________________________) zgodnie z załączonym do oferty kosztorysem ofertowym. 

4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie:  
do dnia 30 kwietnia 2007 r.

5. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

6. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, t.j. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

7. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: _________________________________________________________________________

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

8. OŚWIADCZAMY, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr od _______ do _______ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

9. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

10. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

11. OFERTĘ niniejszą składamy na _________ stronach.

12. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13.
WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na __ stronach:

-
Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________ 

__________________ dnia __ __ 2006 roku

* niepotrzebne skreślić

_____________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Zamówienie Nr 177 F/2006

	 (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	KOSZTORYS OFERTOWY


na: zimowe utrzymanie chodników w ciągach dróg krajowych, sezon zimowy 2006/2007, teren 
Rejonu Opatów,  droga krajowa nr 79 odcinek: Samborzec, Koprzywnica, Łoniów .
	Lp
	Podstawa
	Wyszczególnienie elementów
	Jednostka
	KROT     NOŚĆ
	CENA        JEDNOSTK
	WARTOŚĆ       NETTO

	
	wyceny
	rozliczeniowych
	Nazwa
	Ilość
	
	pln
	PLN

	1
	UZD-010
	Odśnieżanie chodników 
	m2
	2 484
	30
	
	

	2
	UZD-010
	Likwidacja śliskości 


	m2
	2 484
	30
	
	

	3
	UZD-010
	Wywóz śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń zebranych z chodników
	m3
	600
	
	
	

	 RAZEM, wartość zamówienia netto:


	

	Podatek ……VAT 


	

	RAZEM, wartość zamówienia brutto:


	


__________________ dnia __ __ 2006 roku

_____________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Rozdział 3

Formularze dotyczące wiarygodności Wykonawcy:

Formularz 3.1.
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

Formularz 3.2.
Oświadczenia Wykonawcy o doświadczeniu;

                                                                        Zamówienie Nr 177  F/2006

Formularz 3.1.




Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:
Zimowe utrzymanie chodników w ciągach dróg krajowych, sezon zimowy 2006/2007, teren Rejonu 
Opatów, droga krajowa nr 79, odcinek: Samborzec, Koprzywnica, Łoniów
oświadczamy, że:
1) Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli, ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2) Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3) Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4) Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

__________________ dnia __ __ 2006 roku

_______________________________

         (podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Zamówienie Nr 177 F/2006

Formularz 3.2

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:
Zimowe utrzymanie chodników w ciągach dróg krajowych, sezon zimowy 2006/2007, teren Rejonu 
Opatów, droga krajowa nr 79 odcinek: Samborzec, Koprzywnica, łoniów
oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma …...............................……....................…............. zrealizowała w ciągu ostatnich 3 lat ( od 14.11.2003 r. do 14.11.2006 r. ) przed dniem otwarcia ofert, co najmniej ……...........................................................................................................................................
	Nazwa i adres Zamawiającego


	Miejsce wykonania usług
Zakres usług
	Czas realizacji

	
	
	początek miesiąc rok
	koniec miesiąc rok

	1
	4
	5
	6

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Załączam dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli zamówień.

__________________ dnia __ __ 2006 rok
__________________________________

                                                                          (podpis Wykonawcy/Wykonawców)

                                                             

Tom II

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania zimowe utrzymanie chodników w ciągach dróg krajowych, sezon zimowy 2006/2007, teren Rejonu Opatów  odcinek drogi krajowej nr 79, Samborzec, Koprzywnica, Łoniów, polegające na:
· odśnieżaniu chodników na łącznej powierzchni  – 2 484 m2

     Przewidywana krotność świadczenia usługi – 30 razy w ciągu sezonu
· likwidacji śliskości na łącznej powierzchni  – 2 484 m2

     Przewidywana krotność świadczenia usługi – 30 razy w ciągu sezonu
· wywozie śniegu, lodu, zanieczyszczeń w przewidywanej ilości – 600 m3 

2. Wykonawca podejmuje się realizacji wszystkich robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 2 zgodnie z załączoną Specyfikacją D-M-U- 00.00.00  „Wymagania ogólne” oraz Szczegółową Specyfikacją Techniczną U-Z-D-010  „ Utrzymanie chodników w zimie” i U-Z-D-008  „Zakup i dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg” (wymóg dla materiału użytego do posypywania chodników), zasadami współczesnej  wiedzy technicznej i  obowiązującymi przepisami prawa. 

( 2

1. Przewidywana wartość wynagrodzenia umownego  wynosi ................................ zł, netto

plus podatek VAT ……..% ............................... zł, tj. ...................................zł brutto
     słownie: ..............................................................................................................................

zgodnie z kosztorysem ofertowym.

2. W przypadku, gdyby ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych usług odbiegały od  przewidywanych, Wykonawca otrzyma zapłatę wynikającą z przemnożenia ilości faktycznie wykonanych usług przez  ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym i nie nabywa prawa z tego tytułu do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

3. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostały ustalone na okres ważności umowy – waloryzacji nie przewiduje się.

Cena umowna zostanie dostosowana jedynie w przypadku zmian ustawowych podatku VAT. 
( 3
1.  Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu, nie częściej niż raz w miesiącu, faktury     częściowe, których wartość będzie wynikała z przemnożenia ilości wykonanych w tym okresie usług i ich cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym.

2.  Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie protokół potwierdzenia wykonanych robót podpisany przez inspektora nadzoru.

3.  Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru ostatecznego.

4.  Należności wynikające z faktur będą płatne przelewem na konto Wykonawcy

 ............................................................................................................................................

    w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

5.  Za datę dokonania płatności uważa się datę przekazania polecenia przelewu.

( 4

Termin wykonania określonego w ( 1 zakresu robót ustala się na dzień 30.04.2007 r.

( 5
1. Wykonawca przystąpi do odśnieżania i usunięcia śliskości nie później niż w ciągu 1 godziny od wezwania przez Zamawiającego.

2.  Całościowe wykonanie prac powinno nastąpić nie później niż w 2 godziny od chwili ustania opadów.

3.  Decyzję o konieczności wywozu śniegu, lodu i pozostałości materiałów uszarstniających      podejmuje Zamawiający. 
(6
1.  Nadzór nad realizacją z ramienia Zamawiającego sprawować będzie inspektor nadzoru:
    p. ..........................................................................................................................................

   tel. komórkowy : ....................................................

  Zmiana inspektora nadzoru wymaga pisemnego zawiadomienia Wykonawcy.

2.  Wykonawca upoważnia do kierowania usługami stanowiącymi przedmiot umowy swojego Przedstawiciela:  p. ................................................................................................
tel. komórkowy : ....................................................... 

Zmiana Przedstawiciela wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego.

     (7
Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki :

a)  Oferta Wykonawcy z dnia ............................................

b)  Kosztorys ofertowy

c)  Specyfikacje techniczne: D-M-U-00.00.00 - Wymagania ogólne

                                                        U-Z-D-010           - Utrzymanie chodników w zimie

                                                        U-Z-D-008           -  Zakup i dostawa piasku do zud





Warunki oznakowania robót                                           
d)  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

(8
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu                         i użytkownikom drogi oraz ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku zdarzeń losowych powstałych w związku z nienależytym wykonaniem zleconej usługi.  

(9 
1.  Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:
     1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
            a) za opóźnienie w przystąpieniu do odśnieżania i usunięcia śliskości zgodnie z ( 5 

                p.1. - w wysokości 1/8 przewidywanego dziennego wynagrodzenia za każdą 

               godzinę opóźnienia, liczoną dla powierzchni, na której wystąpiło opóźnienie  

            b) za opóźnienie w całościowym wykonaniu prac zgodnie z ( 5  p.2 -  w wysokości 

                1/8 przewidywanego dziennego wynagrodzenia za każdą godzinę opóźnienia,  

                liczoną dla powierzchni, na której wystąpiło opóźnienie  

            c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości

                10 % wartości wynagrodzenia umownego.

           d)  za brak oznakowania lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym projektem 

                organizacji ruchu na czas robót:

               -  za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolującego uchybienia w  wysokości 

                  1000,00 zł

               -  za każde następne stwierdzenie uchybienia w wysokości 5000,00 zł

     1.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za zwłokę w zapłacie faktury w 

            wysokości ustawowej dla płatności nieterminowych. 

Wysokość odsetek od płatności nieterminowych publikowane są w organie rządowym „Dziennik Ustaw”.

2.  Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość

     faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

( 10
1.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym gdy:
1.1. Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego dłużej niż 2 dni.

1.2.  Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszą umową w sposób różny od opisanego w umowie i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

1.3.  Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 2 dni.
2.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie  1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktury określonej w niniejszej umowie.

3.  Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2  powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

( 11
1.  W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest  zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

2.  Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

3.  Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia. Za datę  zgłoszenia roszczenia przyjmuje się datę wpływu roszczenia do siedziby Zamawiającego.

4.  W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3  Wykonawca       uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

5.  W przypadku podjęcia rokowań w celu wyjaśnienia kwestii spornych lub zawarcia ugody strona kierująca rozstrzygnięcie sporu na drogę sądową zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia drugiej strony wraz z dokładnym określeniem warunków, od których spełnienia uzależnia odstąpienie od wniesienia pozwu.

6.  Spory,  mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się

rozstrzygać polubownie na w/w zasadach. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

     ( 12
1.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy  Kodeksu cywilnego.

2.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

3.  Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Tom III:
OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Specyfikacje:

D-M-U-00.00.00. Wymagania ogólne

U-Z-D-010  Utrzymanie chodników w zimie

U-Z-D-008  Zakup i dostawa piasku do zud (uszczegółowienie wymogów dla materiału użytego do posypywania chodników)
Warunki oznakowania robót drogowych
D-M-U- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

l.   Wstęp

1.1. Przedmiot SST.

1.2. Zakres stosowania SST,

1.3. Zakres robót objętych SST.

1.4. Określenia podstawowe.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektowa i SST.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robot.

1.5.6. Ochrona przeciw pożarowa.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń os; pojazdów.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

2. Materiały.

2.1. Źródło uzyskania materiałów. 

2. 2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych.;

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów.

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów.

3. Sprzęt.

4. Transport. 

5. Wykonanie robót.
5. 1. Ogólne zasady wykonywania robót.

5.2. Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Program zapewnienia jakości [PZJ].

6.2. Zasady kontroli jakości robót.

6.3. Pobieranie próbek.

6.4. Badania i pomiary.

6.5. Raporty z badań.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń.

6.6. Dokumenty budowy.

7. Obmiar robót.
7. l. Ogólne zasady obmiaru robót.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

7.4. Wagi i zasady ważenia.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

8. Odbiór robót.
8.1. Rodzaj odbiorów robót. 8.2. 0dbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

8.3. Odbiór częściowy.

8.4. Odbiór ostateczny robót.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót.

8.6. Badania i pomiary laboratorium Zamawiającego.

8.7. Odbiór pogwarancyjny.

9. Podstawa płatności.
9.1. Ustalania ogólne.

10. Przepisy związane.
1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące  wykonania  i  odbioru robót drogowo-mostowych o charakterze utrzymaniowym, które zostały zlecone w ramach kontraktu.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robót drogowo-mostowych o charakterze utrzymaniowym na drogach krajowych.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami asortymentowymi.

1.4. Określenia podstawowe.

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkowa (drogę) albo jego cześć stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Długość mostu. - odległość miedzy zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku mostów łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych - wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5.   Dziennik  budowy  -  opatrzony  pieczęcią  Zamawiającego   zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem.

1.4.6. "Inżynier" - osoba prawna lub fizyczna w tym również pracownik Zamawiającego wyznaczona przez Zamawiającego do reprezentowania jego Interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami  technicznymi,  przepisami,  zasadami  wiedzy technicznej,  oraz postanowieniami warunków umowy (w rozumieniu art. 27 Ustawy z dn. 7.07.l994r-Prawo Budowlane - Inżynierem określa się Inspektora Nadzoru - Koordynatora).

1.4.7. "Inspektor nadzoru" - osoba pisemnie wyznaczona przez. Zamawiającego lub Inżyniera działająca w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących   sprawowania  kontroli  zgodności  realizacji  robol  budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej, oraz postanowieniami warunków umowy.

l.4.8. Jezdnia - cześć korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów, 

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie.

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia,

1.4.12. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - cześć obiektu oparta na podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu kołowego, pieszego.

1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta cześć wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.

1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.15. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy.

1.4.16. Kosztorys ślepy - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania.

1.4.17. Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.                        
1.4.18. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań -i prób związanych, z oceną jakości materiałów oraz robót.

1.4.19. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
1.4.20. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.21. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przyjmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się miedzy warstwa ścieralna a podbudowa, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cześć nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - górna cześć podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cześć podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.

g) Warstwa mrozoochronną - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu.

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni,

1.4.22. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwiniecie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego,

1.4.23. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.

1.4.24. Objazd tymczasowy - droga specjalna przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.25. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych, robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.26. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.27. Pobocze - cześć korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.28. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.

1.4.29. Podłoże ulepszone -   górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.
1.4.30. Polecenie Inżyniera (Inspektora Nadzoru) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera (Inspektora Nadzoru), w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy,

1.4.31. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.32. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.

1.4.33. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudów)- konstrukcyjnej, służące do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego.

1.4.34. Przeszkoda naturalna -element środowiska naturalnego, stanowiąca utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina bagno, rzeka, itp.

1.4.35. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, itp.

1.4.36. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub innych form konstrukcyjnych np. skrzyń, komór.

1.4.37. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpiętość teoretyczna - odległość miedzy punktami podparcia (łożyskami), przęsła mostowego.

1.4.39. Rysunki - cześć dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacje, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót,

1.4.40. Szerokość  całkowita  obiektu (mostu/wiaduktu) - odległość miedzy zewnętrznymi krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjna ustroju niosącego.

1.4.41. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego.

1.4.42. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.43. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizująca przedsięwzięcie zgodnie z warunkami umowy.

1.4.44. Zadanie budowlane - cześć przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub Jej elementu.

1.4.45. "Zamawiający" - każdy podmiot, szczegółowo określony w umowie, udzielający zamówienia na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych.

1.4.46. Projekt oznakowania i organizacji ruchu - sposób organizacji ruchu drogowego i pieszego na czas prowadzenia robót w pasie drogowym, przygotowany, uzgodniony i zatwierdzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru na tym zarządzaniem (Dz.U. nr 177 poz. 1729).

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową (gdy jest wymagana), SST i poleceniami Inżyniera (Inspektora Nadzoru).

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy:

-  plac budowy

- dziennik budowy i księgę obmiarów

- SST

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt,

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacja projektowa i SST.

- Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią cześć kontraktu a wymagania wyszczególnione choćby

w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji.

- W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności:

l . SST

2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca w przypadku wykrycia błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek,

Wszystkie materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST.

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST są uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach przedziału tolerancji określonego w odpowiedniej SST.

- Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku gdy materiały tub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i SST, to takie materiały będą musiały być zastąpione innymi, spełniającymi wymagania a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ruchu publicznego na placu budowy i do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji robót aż do zakończenia  i odbioru końcowego robót.

Do obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie projektu oznakowania i organizacji ruchu na czas robót prowadzonych w pasie drogowym;

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał, tymczasowe urządzenia zabezpieczające (ogrodzenie, oświetlenie, sygnały, znaki ostrzegawcze, zapory itp.) zgodnie z w/w projektem oznakowania i organizacji ruchu oraz podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót i zachowania bezpieczeństwa.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urządzenia zabezpieczające powinny być zaakceptowane przez Inżyniera (Inspektora Nadzoru).

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę kontraktową i nie podlega odrębnej zapłacie.

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków:

a) Miejsce i sposób ewentualnego przeładunku, transportu, rozładunku i składowania materiałów i odpadów powinien spełniać wymogi ochrony środowiska i przepisy sanitarne. 

· Wykonawca uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia i zezwolenia wymagane przepisami. 

· Koszty uzgodnień, zezwoleń oraz składowania i wywozu ponosi Wykonawca.. 

b) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak zlokalizowane by nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym.

c) plac budowy i wykopy powinny być utrzymywane bez wody stojącej

d) powinny być podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych; pyłami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami

- przekroczeniami norm odnośnie zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami

· przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu

· możliwością powstania pożaru

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać wymagany sprzęt przeciwpożarowy.
Materiały łatwopalne powinny być składowane i zabezpieczone zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia,
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie mogą być dopuszczone do użycia.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót (np. materiały pylaste) powinny być użyte zgodnie z wymaganiami technologicznymi dotyczącymi ich wbudowania. Jeżeli wymagają tego przepisy. Zamawiający powinien otrzymać zgodę na ich użycie od właściwych organów,

Niedopuszczalne jest użycie materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć atesty określające brak szkodliwego ich oddziaływania na środowisko.

Konsekwencje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia wg warunków szczegółowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami ponosi Zamawiający.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu, takich jak: przewody, rurociągi, kable telefoniczne itp., których położenie było wskazane przez Zamawiającego.

Wykonawca powinien uzyskać u odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy oraz powiadomić o zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń ich właścicieli oraz Inspektora Nadzoru. W trakcie budowy Wykonawca zobowiązany jest do właściwego oznakowania i zabezpieczenia tych urządzeń,

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urządzeń w związku z zaniedbaniem ponosi Wykonawca. O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze.

Uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczone) Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy Wykonawcy, zostaną usunięte na koszt Zamawiającego.

1.5.8. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów,

Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Wykonawca powinien uzyskać niezbędne zezwolenia od odpowiednich władz na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi co nic zwalnia jednak Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenie dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów.

Wykonawca nią może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrębie budowy,

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i zobowiązany do naprawy uszkodzeń na własny koszt.

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać .wszystkich przepisów dotyczących BHP.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne i sprzęt oraz odzież ochronną dla osób zatrudnionych na budowie a także zapewnić bezpieczeństwo publiczne. Koszty zapewnienia powyższych wymagań są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od chwili rozpoczęcia aż do zakończenia i odbioru robót.

Budowla drogowa i jej elementy powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

Wykonawca wszelkie zaniedbania musi niezwłocznie wyeliminować zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.     
l.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

2. Materiały. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów.

Źródła uzyskanie wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót Wykonawca, w terminie ustalonym przez Inżyniera (Inspektora Nadzoru) powinien mu przedstawić informacje dotyczące źródła wytwarzania lub wydobywania, wymagane świadectwa badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów do Zatwierdzenia,
Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą dopuszczone do wbudowania. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco prowadzić badania w celu udokumentowania, że materiały pochodzące z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania odpowiedniej SST, Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera (Inspektora Nadzoru).

Celem uzyskania zatwierdzenia materiału, należy dostarczyć reprezentatywne próbki do laboratorium Zamawiającego co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych, władz na pozyskanie materiałów miejscowych, w tym również ze źródeł wskazanych przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi (Inspektorowi Nadzoru) wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Koszty związane z pozyskaniem i dostarczeniem materiałów do robót ponosi Wykonawca.

Materiały odpowiadające wymaganiom, pozyskane z wykopów na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych, powinny być wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład zgodnie z wymaganiami w kontrakcie lub wg wskazań Inżyniera (Inspektora Nadzoru).

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania kruszyw powinny być składowane w hałdach i wykorzystywane przy zasypce lub do rekultywacji.

Po zakończeniu eksploatacji źródła, materiały odpadowe powinny być z powrotem przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny mieć nachylenie zbliżone do ukształtowania otaczającego teren. Nadkład powinien być równomiernie rozłożony, a obszar wyrobiska pokryty roślinnością

Eksploatacja źródła materiałów powinna być zgodna z regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze,

2.3. Inspekcje wytwórni materiałów.

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Może on również pobierać próbki materiałów w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.

W czasie kontroli Inspektor Nadzoru powinien mieć zapewnione:

- wolny dostęp do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu, pomoc i współpracę producenta oraz Wykonawcy.

2.4. Materiały nic odpowiadające wymaganiom.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom powinny być przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź właściwe złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.5. Składowanie i przechowywanie materiałów.

Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki składowania i przechowywania materiałów, zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami odpowiednich SST. Ponadto powinny być one dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów, po zakończeniu robót powinny być przez Wykonawcę doprowadzone do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach- Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera (Inspektora Nadzoru) o swoim wyborze z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskać jego akceptację.

3. Sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości: SST, projektowi organizacji robót lub ustaleniom Inżyniera (Inspektora Nadzoru).

Ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować wymaganą jakość oraz terminowość wykonania robót.

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym.

Dobór sprzętu stosowanego do robót kontraktowych wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zastaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów i wykonywanych robót.

Liczba i rodzaj środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Zamawiającego, w terminie przewidzianym w kontrakcie Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu i nic zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, na jego polecenie powinny być usunięte z placu budowy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
5. Wykonywanie robót. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu, za jakość materiałów i robót oraz za ich zgodność z dokumentacja projektową (gdy jest Wymagana), SST i poleceniami Inżyniera (Inspektora Nadzoru).

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich, elementów robót zgodnie z dokumentacją projektowa lub pisemnymi poleceniami Inżyniera (Inspektora Nadzoru).

Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, ocena jakości materiałów l postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę.

Decyzje Inspektora Nadzoru podejmowane będą głównie w oparciu o wymagania sformułowane w kontrakcie, dokumentacji projektowa i SST a także w normach i wytycznych. Ponadto Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót.

Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót oraz materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcje materiałów. Inspektor Nadzoru powiadamia Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuca wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane w terminie przez niego ustalonym, pod groźbą zatrzymania robót, a skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ).

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji zamawiającego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót kontraktowych zgodnie z dokumentacją projektową i SST.

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

a) ogólną część opisową obejmującą:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót

- sposób zachowania warunków BHP

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót

- system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań)

- sposób oraz formę prowadzenia dokumentacji dotyczącej badań laboratoryjnych, pomiarów kontrolnych, zastosowanych korekt w procesie technologicznym, sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,

b) szczegółowa cześć opisową dla każdego asortymentu robót obejmującą:

- wykaz maszyn i urządzeń z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy sterujące i urządzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do załadunku i magazynowania materiałów

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj, częstotliwość, pobieranie próbek. legalizacja (sprawdzanie urządzeń itp.), prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót.                                 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole robót i jakości materiałów i powinien zapewnić odpowiedni, zaakceptowany przez Zamawiającego, system kontroli jakości, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy powinny posiadać aktualne świadectwo legalizacji i odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm dotyczących metod badań.
Inspektor Nadzoru powinien mieć dostęp do laboratorium w celu inspekcji oraz możliwość uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborze próbek, itp.

Wykonawca powinien przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zgodnie z SST asortymentowymi.

W przypadku gdy nie zostały one tam określone to Inspektor Nadzoru ustala konieczny zakres kontroli.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek.

Próbki będą pobierane losowo, a Inspektor Nadzoru będzie miał zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek,

6.4. Badania, i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badań.

Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze wszystkich badań i udostępnia je na życzenie Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru ocenia zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań i pomiarów zawartych w raportach oraz na podstawie badań własnych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

W celu oceny jakości robót. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na koszt Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić mu w tym względzie wszelką potrzebną pomoc.

Inspektor Nadzoru przy ocenie jakości robót, opiera się wyłącznie na badaniach własnych.

W przypadkach spornych lub wątpliwych, jeżeli wyniki tych badań wykażą rozbieżność z wynikami badań Wykonawcy, Inwestor zleci badanie niezależnemu laboratorium, a koszty pokryje Wykonawca.

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń.

W przypadku materiałów, dla których SST wymagają atestów, każda partia dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w SST.

Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych, przez niego badań.

Kopie wyników tych badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru.

Urządzenia laboratoryjne i sprzęt kontrolno pomiarowy zainstalowany w wytwórniach, lub maszynach muszą posiadać ważną legalizację wydaną przez upoważnioną instytucie.

6.8. Dokumenty budowy.

Wykonawca zobowiązany jest do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która

obejmuje;

a) dziennik budowy
b) księgi obmiaru
c) dokumentacje laboratoryjną (dzienniki Laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze, wyniki badań kontrolnych)

d) inne dokumenty jak:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego
- protokóły przekazania placu budowy
- protokóły z narad i ustaleń
- protokóły odbioru robót
- umowy cywilno-prawne
- korespondencja dotycząca budowy
Dokumenty powinny być dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na każde jego życzenie. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.

7. Obmiar robót. 

7.1. Ogólna zasady obmiaru robót.

Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych, robót w jednostkach ustalonych, w kosztorysie ofertowym i SST. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności
Inspektora Nadzoru po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu go o terminie i zakresie obmierzanych robót.
Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach, podanych, w ślepym kosztorysie lub w SST nie uwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Dla pojedynczych elementów zadania kontraktowego, o ile nie określono inaczej, pomiary dokonywane będą w obowiązujących jednostkach długości, objętości, ilości, ciężaru.
Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy materiału na pojeździe, powinny być ważone co najmniej raz dziennie. Obmiar następuje w punkcie dostawy. Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów i w przypadku stwierdzenia, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza od wcześniej uzgodnionej, to całość materiałów przewiezionych, przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie odpowiednio zredukowana.
Ilość lepiszczy bitumicznych jest określona w megagramach. W przypadku elementów standaryzowanych np. profile walcowe, drut, rury itp, - podstawą obmiaru będą jednostki podane w ateście producenta.
Drewno, woda - mierzone będą w metrach sześciennych. Cement, wapno – w megagramach.
Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej i (lub) SST.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Powinny być one zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i posiadać ważne świadectwa legalizacji i być utrzymywane w dobrym stanie w całym okresie trwania robot,

7.4. Wagi i zasady ważenia.

Jeżeli zastosowana metoda obmiaru wymaga ważenia. Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilości i w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru, Wagi powinny posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych posiadających ważne świadectwa legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robot, a także w przypadku dłuższej przerwy w robotach i przy zmianie Wykonawcy.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu - przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do odbioru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów robót.

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

b) odbiór częściowy

c) odbiór ostateczny

d) odbiór pogwarancyjny

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten powinien być dokonywany w czasie umożliwiającym usuniecie wad i usterek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Wykonawca zgłasza do odbioru dana cześć robót wpisem do dziennika budowy a Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet badań i pomiarów wymaganych przez SST asortymentowe.

Badania i pomiary do odbioru robót zanikających przeprowadza Wykonawca na próbkach pobranych w obecności Inspektora Nadzoru w ilościach przez niego wskazanych.
Badania wykonawcy podlegają sprawdzaniu przez laboratorium Zamawiającego.
Badania sprawdzające wykonuje się na próbkach pobranych przez Wykonawcę w obecności Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych.
Powyższy zapis nic dotyczy robót ulegających zakryciu na drogach kategorii ruchu KR4 i KR3, dla których wszystkie badania i pomiary do odbiciu robót wykonuje laboratorium. Zamawiającego, Próby do badań odbiorczych i sprawdzających dostarcza do laboratorium Zamawiającego Inspektor Nadzoru.
8.3. Odbiór częściowy robót.

Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego dokonuje się wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
8.4. Odbiór ostateczny robót.

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,. jakości i wartości.
Zasady odbioru ostatecznego:
a) zakończenie robót musi być potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do dziennika budowy
Warunki wpisu potwierdzającego zakończenie robót:
- wykonanie i przekazanie Inspektorowi Nadzoru kompletnych badań i pomiarów wymaganych przez specyfikacje asortymentowe do odbioru ostatecznego robót,
- uzyskanie pozytywnych wyników badań i pomiarów,
Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robót wykonuje laboratorium. Zamawiającego własnym sprzętem, na próbkach pobranych przez Wykonawcę w obecności Inspektora Nadzoru, w miejscach przez niego wskazanych. Próby do badań dostarcza do laboratorium Inspektor Nadzoru.
b) odbiór ostateczny powinien nastąpić w terminie ustalonym w kontrakcie
c) odbioru ostatecznego dokonuje Odbierający wyznaczony przez Zamawiającego, przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy
d) Odbierający w czasie odbioru ostatecznego dokonuje oceny jakościowe robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektowż i SST,

e) w czasie odbioru ostatecznego Odbierający zapoznaje się również z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu           
f) Odbierający dokonuje odbioru ostatecznego robót jeżeli ich jakość i ilość w poszczególnych asortymentach jest zgodna z dokumentacją projektową, SST i zaleceniami Zamawiającego.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentacje projektową (jeśli była wymagana) z naniesionymi zmianami

- SST na poszczególne asortymenty robót

- dziennik budowy i księgi obmiaru

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwłaszcza przy odbiorze robot zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń

- recepty i ustalenia technologiczne

- dziennik laboratoryjny, recepty robocze, ustalenia technologiczne, wyniki pomiarów i badań kontrolnych, wykonanych zgodnie z SST, atesty na materiały i produkty przemysłowe

- opinie technologiczną sporządzona na podstawie wyników badań i pomiarów wymaganych przez SST dla poszczególnych asortymentów robót

- sprawozdanie techniczne zawierające; zakres i lokalizacje robót wykaz zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, uwagi dotyczące warunków realizacji robót, datę rozpoczęcia i zakończenia robót

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. W przypadku gdy Odbierający   stwierdzi,   że   roboty  pod  względem   przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, to w porozumieniu z Wykonawcą ustali ponowny termin odbioru.

8.6. Badania i pomiary laboratorium Zamawiającego.

Laboratorium Zamawiającego wykonuje następujące badania i pomiary zlecone przez Inspektora Nadzoru:

- przed rozpoczęciem robót; badania materiałów przewidzianych do wbudowania

- w trakcie robót: badania jakości stosowanych materiałów i wykonywanych robot

- badania sprawdzające do odbioru robót zanikających których zakres i częstotliwość określają specyfikacje asortymentowe

- badania i pomiary do odbioru ostatecznego robót w zakresie określonym przez specyfikacje.

Orientacyjny czas trwania podstawowych badań i pomiarów wraz z opracowaniem wniosków, od czasu przekazania próbki lub zgłoszenia do pomiaru do laboratorium Zamawiającego:
- skład betonu asfaltowego                                              
2 dni
- wskaźnik zagęszczenia warstwy bitumicznej                      
2 dni
- wolna przestrzeń w warstwie nawierzchni                          
2 dni
- stabilność i odkształcenie wg Marshalla                            
2 dni
- moduł sztywności pełzania (od czasu pobrania)                    
15 dni

- równość nawierzchni planografem                              
5 dni
- szorstkość nawierzchni
6 dni

- wskaźnik zagęszczenia podbudowy lub robót ziemnych
4 dni

- wskaźnik wodoszczelności betonu po 28 dniach dojrzewania    
10 dni

- nasiąkliwośó betonu po 28 dniach dojrzewania                       
12 dni

- mrozoodpomośó betonu konstrukcyjnego cykli po 28 dniach dojrzewania                l cykl/dobę)

- wytrzymałość betonu konstrukcyjnego, chudego betonu, stabilizacji cementem                          (od czasu pobrania)                                               
30 dni

- nośność VSS                                               
5 dni

Powyższy czas dotyczy pojedynczych badań poszczególnych, parametrów zleconych do laboratorium Zamawiającego.                                

         Kompletne badania i próbki:

· warstwa ścieralna lub warstwy niżej leżące nawierzchni bitumicznej ruch KR4 i KR3 -15 dni 

· warstwa ścieralna lub warstwy niżej leżące nawierzchni bitumicznej ruch KR2 i KR1 - 5 dni
· podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem lub chudego betonu                         30 dni
· beton konstrukcyjny:
a/ bez badań mrozoodpomości       
40 dni 

b/ z badaniem mrozoodpomości                      
160 dni 

Próbki należy dostarczać sukcesywnie, w czasie trwania budowy.
Dostarczenie kilkunastu próbek równocześnie, szczególnie w celu wykonania ich kompletnych badań wydłuży czas oczekiwania na wyniki. I tak, w przypadku warstwy nawierzchni bitumicznej z drogi o mchu KR2 lub KR1 dostarczenie więcej niż 4 próbek wydłuży czas oczekiwania na wyniki do 10 dni.
8.7. Odbiór pogwarancyjny.

Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru pogwarancyjnego.

9. Podstawa płatności.

Podstawa płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarów ustalona dla danej pozycji ślepego kosztorysu.

Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmować:

- robociznę bezpośrednią

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy)

- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszta urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP, oznakowania robót wraz z projektem oznakowania i organizacji ruchu, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy.

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych. wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu

10. Przepisy związane.

1. Zarządzenie nr 4 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych, z dnia 5 kwietnia 1995 r. wprowadzające "Wytyczne udzielania zamówień publicznych" z późniejszymi zmianami.

2. Pozostałe przepisy podane są w asortymentowych SST

U-Z-D.010 Utrzymanie chodników w zimie  2006/2007
1 WSTĘP

1.1  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zimowym utrzymaniem chodników (opasek, ścieków przy-krawężnikowych i innych urządzeń) wzdłuż dróg krajowych, zgodnie z załączonym przedmiarem.

1.2 Zakres stosowania

Szczegółowa specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z zimowym utrzymaniem chodników wymienionych w p.p.1. 

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-U- 00.00.00 “ Wymagania ogólne” p 1.4.

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-U-00.00.00 “Wymagania ogólne” p.1.5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, za prawidłowe oznakowanie robót oraz bezpieczeństwo ruchu na drodze w trakcie prowadzenia robót.

Warunkiem prowadzenia robót jest posiadanie przez Wykonawcę, opracowanego własnym staraniem i na własny koszt, uzgodnionego i zatwierdzonego przez właściwy organ zarządzający ruchem, projektu oznakowania i organizacji ruchu na czas robót.

2 MATERIAŁY
Materiały wbudowane nie występują.

Materiał pomocniczy – kruszywo kamienne łamane 2-4 mm, piasek spełniający wymagania SST U-Z-D-008.

3 SPRZĘT

3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-U-00.00.00 “Wymagania ogólne” p.3.

Do wykonania robót  stosuje się  sprzęt, gwarantujący zachowanie wymagań jakościowych 
i bezpieczeństwa.;

· szczotki (zamiatarki) mechaniczne i ręczne;

· pługi dostosowane do pracy na chodnikach;

· posypywarki mechaniczne i ręczne

· oskardy, łopaty, szufle;

· narzędzia i środki za i wyładunkowe;

· narzędzia i środki transportu; 

· urządzenia do oznakowania robót i sprzętu;

· inne zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Sprzęt powinien być sprawny technicznie, nie powodujący niszczenia i uszkodzeń chodników, a jego ilość i rodzaj zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4 TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-U-00.00.00 “Wymagania ogólne” p 4

Środki transportu muszą uniemożliwiać wtórne zanieczyszczenie środowiska spełniać wymogi ochrony środowiska i przepisy sanitarne.

5 WYKONANIE ROBÓT

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M-U-00.00.00 “Wymagania ogólne” p.5.

Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca dokona oznakowania miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym projektem oznakowania i organizacji ruchu uzyskując potwierdzenie Inspektora Nadzoru.

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniając wszystkie warunki w jakich mogą być wykonywane roboty. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podziału odcinka objętego utrzymaniem na mniejsze. 

Wykonawca zapewni wystarczającą ilość pracowników – ekip roboczych – aby realizacja każdorazowego wezwania do wykonania prac nastąpiła w wymaganym okresie na wszystkich odcinkach objętych zamówieniem.

Każdorazowe wezwanie Wykonawcy przez Zamawiającego (telefoniczne lub faksem) musi być rejestrowane przez Wykonawcę(z podaniem dokładnej godziny i daty). O zakończeniu realizacji prac związanych z każdorazowym wezwaniem winien Wykonawca poinformować Zamawiającego – niezwłocznie telefonicznie – potwierdzić faksem do siedziby właściwego Rejonu. Niniejsze zgłoszenie jest oświadczeniem Wykonawcy o wykonaniu prac zgodnie z warunkami kontraktu.

5.2 Odśnieżanie

Odśnieżanie chodników (wraz z wszystkimi występującymi na jego powierzchni urządzeniami) polega na mechanicznym lub ręcznym całkowitym usunięciu z nich śniegu, naboju śnieżnego, błota pośniegowego  i lodu. Na przejściach dla  pieszych usunięcie śniegu na całą szerokość przejścia , krawężnik czarny, odkuty z lodu. Przy zatokach autobusowych  usunięcie śniegu wzdłuż  krawężnika  na długości peronu.

Wykonawca powinien przystąpić do pracy  nie później niż w ciągu 1 godziny od wezwania przez Zamawiającego. 

Całościowe wykonanie zleconych prac powinno nastąpić nie później niż w 2 godziny od 

chwili ustania opadów. 

Każdorazowo – należy powierzchnię chodnika na całej szerokości „uszorstnić” – jak w pkt. 5.3 SST. 

Dopuszcza się pozostawienie cienkiej warstwy ubitego śniegu nie utrudniającego ruchu pieszych, posypanej środkiem uszorstniającym (piasek, kruszywo). 

Niedopuszczalne jest odkładanie śniegu na jezdnię.

5.3 Likwidacja śliskości 
Likwidacja śliskości – polega na posypywaniu materiałami uszorstniającymi w ilości około 60-150 g/m2. Podstawowym materiałem uszorstniającym powinien być piasek lub kruszywo 2-4 mm.

Wykonawca powinien przystąpić do usuwania śliskości nie później niż w ciągu 1 godziny od wezwania przez Zamawiającego. 

5.3 Wywóz śniegu

Wywóz śniegu, lodu i pozostałości materiałów uszorstniających polega na zebraniu, załadunku i wywozie tych materiałów w miejsce uzgodnione z Gminą w sytuacjach, gdy ich nadmiar uniemożliwia poruszanie się pieszych lub stwarza bezpośrednie zagrożenie w ruchu lub zgromadzona ich ilość – w ocenie Zamawiającego – wymaga podjęcia takich działań. Załadunku na środki transportowe należy dokonać ręcznie lub mechanicznie. Nie dopuszcza się wjazdu środków transportowych lub załadunkowych na chodniki, za wyjątkiem urządzeń do tego dostosowanych, po uprzednim uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

Decyzję o konieczności wywozu podejmuje Zamawiający.

Miejsce ewentualnego przeładunku, transportu, rozładunku i składowania odpadów powinno spełniać wymogi ochrony środowiska i przepisów sanitarnych.

Ich odbiór uzgodni z Gminą Wykonawca uzyskując w razie potrzeby stosowne zezwolenia, informując o tym Inspektora Nadzoru.

Koszty uzgodnień i opłat z tego tytułu poniesie Wykonawca.

5.5 Bezpieczeństwo i ochrona środowiska

Zabezpieczenie robót prowadzonych przy odbywającym się ruchu na objętym robotami fragmencie drogi i chodników, jak również zabezpieczenie uczestniczących w tym ruchu osób i pojazdów należy do Wykonawcy zgodnie z zatwierdzonym przez organ zarządzający ruchem projektem oznakowania i organizacji ruchu.

Zaleca się wykonywanie robót w okresie najmniejszego ruch pojazdów samochodowych za wyjątkiem robót, które należy podjąć niezwłocznie.

6  KONTROLA JAKOŚCI I TERMINOWOŚCI ROBÓT 

6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli robót podano w SST D-M-U-00.00.00. “Wymagania ogólne”.

Sprawdzenie oznakowania robót przed ich rozpoczęciem oraz w ich trakcie dokona zgodnie z wymogami projektu Inspektor Nadzoru, zwracając uwagę na następujące elementy:

· zgodność oznakowania z zatwierdzonym projektem, jakość zastosowanych znaków drogowych i urządzeń brd, ich wielkość, widoczność i odblaskowość.

Kontrola jakości wykonania robót  dokonywana jest według zasady, że powierzchnie uważa się za oczyszczone (odśnieżone) jeśli brak jest na nich luźnego śniegu, błota pośniegowego, lodu i innych zanieczyszczeń utrudniających poruszanie się pieszych, oraz w przypadku pozostawania na chodniku cienkiej warstwy ubitego śniegu, i gdy jest ona posypana materiałem uszorstniającym.

Śnieg może pozostać spryzmowany na zieleńcach, częściach chodników pod warunkiem, że nie utrudnia on ruchu pieszych i nie zajmuje więcej niż 1/3 szerokości chodnika, przy zachowaniu jego minimalnej wolnej szerokości 1,5 m. Z obiektów inżynierskich musi być w całości usunięty.

Powierzchnię uważa się za uszorstnioną jeśli jest pokryta materiałem uszorstniającym w ilości 60-150 g/m2.

Kontroli podlega jakość i ilość użytych materiałów uszarstniających.

Kontrola terminowości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonywania z wymogami niniejszej SST oraz czystości i uszorstnienia ciągów pieszych.

7 OBMIAR ROBÓT

7.1  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-U-00.00.00 Wymagania ogólne” p. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiaru 

· dla odśnieżania (pkt.5.2) utrzymywanych nawierzchni chodników (wraz opaskami, ciekami przy-krawężnikowymi i innymi urządzeniami na chodnikach) – 1 m2.

· dla likwidacji śliskości (pkt. 5.3) utrzymywanych nawierzchni chodników (wraz opaskami, ciekami przy-krawężnikowymi i innymi urządzeniami na chodnikach) – 1 m2.  

·   dla wywozu śniegu, lodu, zanieczyszczeń – 1 m3 wywiezionego materiału 

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M-U-00.00.00.

Odbiór robót odbywa się na podstawie kontroli jakości i ilości wykonywanych robót oraz ich zgodności ze SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają odbiorom częściowemu (raz w miesiącu) i końcowemu po zakończeniu sezonu, który jest dokonywany po zakończeniu robót i pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. 
9 PODSTAWY PŁATNOŚCI

9.1   Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-U-00.00.00 “Wymagania ogólne” – pkt. 9.

Podstawą płatności będzie;

· dla odśnieżania (pkt.5.2) utrzymywanego chodnika wraz z opaskami, ciekami przy-krawężnikowymi – 1 m2. 
· dla likwidacji śliskości (pkt. 5.3) utrzymywanego chodnika wraz z opaskami, ciekami przy-krawężnikowymi – 1 m2. 
· wywozu śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń – 1 m3 wywiezionego materiału.

Przewiduje się;

· utrzymanie chodników w okresie od 1 listopada do 15 kwietnia – na wezwanie – przewiduje się krotność zgodnie z załączonym przedmiarem. 

· przewidywaną  ilość śniegu do wywozu podano w przedmiarze.

 9.2   Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa oczyszczenia wg niniejszej specyfikacji obejmuje,

dla ośnieżania chodników: 

· projekt oznakowania i organizacji ruchu na czas robót,

· oznakowanie robót i sprzętu,

· ręczne lub mechaniczne  usunięcie z chodników śniegu, lodu, innych zanieczyszczeń, 

· posypanie powierzchni pokrytych ubitym śniegiem lub lodem materiałem uszorstniającym (likwidacja śliskości),

· usunięcie śniegu lub lodu z obiektów inżynierskich,

· zakup, dowóz, składowanie materiałów uszorstniających,


dla likwidacji śliskości: 

· projekt oznakowania i organizacji ruchu na czas robót,

· oznakowanie robót i sprzętu,

· posypanie powierzchni pokrytych ubitym śniegiem lub lodem materiałem uszorstniającym (likwidacja śliskości),

· zakup, dowóz, składowanie materiałów uszarstniających,


dla wywozu śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń zebranych z chodników:
· projekt oznakowania i organizacji ruchu na czas robót,

· oznakowanie robót i sprzętu,

· załadunek na środki transportowe,

· wywóz w miejsce wcześniej uzgodnione przez Wykonawcę robót z Gminą,

· koszty uzgodnień i wymaganych zezwoleń,

· opłaty za składowanie i utylizację odpadów.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE
-   Ustawa „Prawo o ruchu drogowym” z 1997r. , (jednolity tekst Dz.U. nr 108 z 2005r. poz. 908).

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dn. 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów na drogach, (Dz.U. Nr 170, poz. 1393).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym ruchem, (Dz.U. Nr 177, poz. 1729).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów świetlnych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z 2003r. Poz. 2181).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku „Prawo ochrony środowiska” (Dz.U. nr 132 poz.622 z późn. Zmianami),

-  Ustawa z dnia 27 kwietni 2001 roku o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z późn. Zmianami),

- Ustawa o utrzymaniu porządki i czystości w gminach (Dz. U. nr 132 poz. 622, z 1996r.z późn. Zmianami),

- uchwały rad gmin w sprawie utrzymania czystości i porządku.

U-Z-D-008  Zakup i dostawa piasku do zimowego utrzymania
1. WSTĘP

1.1  Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zakupu i dostawy piasku do zimowego utrzymania dróg.

1.2   Zakres stosowania SST.

Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna jest stosowana  jako  dokument  przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji dostawy.

1.3  Zakres prac objętych SST.

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  wykonania  prac  związanych  z zakupem i dostawą piasku do Rejonu w Opatowie.

1.4 Określenia podstawowe.

Rejon – Rejon w Opatowie
       OSL – Obwód Służby Liniowej  

       DOSTAWCA - Wykonawca robót

       ODBIORCA - Generalna Dyrekcja Dróg  Krajowych i Autostrad Rejon w Opatowie
1.5 Ogólne wymagania dotyczące dostawy.

Dostawca jest odpowiedzialny za jakość i terminowość dostarczanego materiału.

2. MATERIAŁY
2.1 Jako materiał - piasek - objęty niniejszą specyfikacją musi spełniać następujące wymagania :

-  zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, nie więcej niż 5%, 

-  uziarnienie do 2 mm, nadziarna nie więcej niż 15% (nie dopuszcza się w nadziarnie

   ziaren większych od 4mm),

-  nie może być zanieczyszczony związkami organicznymi jak. np. trawa, szczątki

   korzeni, konarów itp.

-  barwa żółta,

-  nie może zawierać choćby śladowych zanieczyszczeń gliniastych lub ilastych,

-  wskaźnik piaskowy ma być większy niż 65%,

-  nie może być nadmiernie zawilgocony - dopuszczalna wilgotność do 5%.

2.2 Pozostałe wymagania jak dla piasku gat. II - zawarte są w PN-B-11113.

3.  SPRZĘT
3.1. Wskazane ręczne narzędzia do ręcznego oczyszczenia skrzyni ładunkowej.

4. TRANSPORT
4. l. Materiał może być przewożony samochodami samowyładowczymi.

4.2   Dostawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiału po drogach publicznych.

4.3  Ilość i wydajność środków transportu winna gwarantować terminowość wykonania dostaw.

5. WYKONANIE DOSTAWY
5.1  Dostawcy będą odbywać się na podstawie pisemnego lub za pośrednictwem fax-u wezwania z Rejonu  podpisanego przez osobę upoważnioną przez Odbiorcę do kontaktów z Dostawcą w ciągu 7 dni od daty wezwania. Minimalna dostawa do Rejonu winna wynosić 100 ton.

5.2  O przygotowaniu towaru do wysyłki Dostawca ma obowiązek zawiadomić

Odbiorcę (Rejon lub OSL) z l -dniowym wyprzedzeniem przed ustalonym terminem dostawy. 

5.3. Piasek Dostawca winien rozładować własnym staraniem w miejscu wskazanym przez Rejon.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6. l  Do każdej partii towaru powinien być dołączony atest (certyfikat).

6.2. Odbiorca ocenia stan fizyczny dostawy, pobiera l próbkę z każdych 100 ton i przekazuje do badania Laboratorium Drogowemu w Kielcach.

6.3. Odbiorca   w   przypadkach   spornych   lub   wątpliwych   zleci badanie piasku niezależnemu Laboratorium, a koszty pokryje Dostawca.

7. OBMIAR MATERIAŁU
7.1  Jednostką obmiarową jest l tona materiału.

7.2. Dostawca określa w dokumencie przewozowym tarę pojazdu i masę ładunku.

7.3. Odbierający zastrzega sobie prawo do wykonania kontrolnych ważeń pojazdu na wadze atestowanej zlokalizowanej od miejsca rozładunku w odległości 10 km. Koszt dojazdu obciąża Dostawcę.

8. ODBIÓR DOSTAWY
8. l  Odbiór dokonywany jest zgodnie z warunkami kontraktu po zgłoszeniu dostawy przez Dostawcę. 

8.2  Podstawą do oceny wykonanej dostawy są wyniki badań i pomiarów w zakresie jakości i ilości określonej niniejszą SST.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1  Płatność za l tonę dostarczonego materiału zgodnego z obmiarem i oceną materiału.

9.2  Obowiązuje cena loko plac składowy jednostek Odbiorcy (Rejonu lub OSL).

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

- Norma – PN-B-11113.

Warunki oznakowania robót drogowych

1.  Wstęp.

1.1.  Przedmiot obowiązywania warunków oznakowania robót drogowych.

Ustalenia zawarte w niniejszym opisie dotyczą wykonania oznakowania odcinka robót drogowych i obejmują:

1. Wykonanie projektu organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robót,

2. Oznakowanie odcinka robót zgodnie z zatwierdzonym projektem,

3. Utrzymywanie i aktualizowanie ustawionego oznakowania w czasie prowadzenia robót,

4. Systematyczne prowadzenie wpisów do dziennika budowy dotyczących oznakowania robót w każdym dniu, 

5. Usuniecie elementów oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu po zakończeniu robót.

1.2.  Określenia podstawowe.

1.2.1. Projekt organizacji ruchu i oznakowania – projekt opracowany i zatwierdzony zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr 108, poz. 908 z 2005r  – jednolity tekst) oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. nr 177 poz. 1729).

Projekt organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robót powinien być opracowany, uzgodniony i uzyskać klauzulę zatwierdzającą zgodnie z przepisami w/w rozporządzenia o zarządzaniu ruchem na drogach. 

Projekt powinien zawierać elementy określone w § 5 w/w rozporządzenia, tzn.:

· Plan orientacyjny w skali 1: 10 000 lub 1: 25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg których projekt dotyczy,

· Plan sytuacyjny w skali 1: 500 lub 1: 1000 z zaznaczeniem istniejącej i projektowanej organizacji ruchu; w uzasadnionych przypadkach, organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2000 lub szkic bez skali,

· Parametry geometryczne drogi,

· Program sygnalizacji i obliczenie przepustowości drogi – w przypadku projektu zawierającego sygnalizację  świetlną,

· Zasady dokonywania zmian oraz sposób ich realizacji – w przypadku projektu zawierającego znaki  świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementy mające wpływ na ruch drogowy,

· Opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i warunków ruchu,

· Uzasadnienie wprowadzenia zmiany organizacji ruchu wraz z opisem zastosowanej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,

· Przewidywany termin wprowadzenia czasowej i przywrócenia poprzedniej organizacji ruchu, a także terminy wprowadzenia poszczególnych etapów robót o ile takie występują,

· nazwisko i podpis projektanta,

lub w przypadku robót związanych z utrzymaniem drogi, niewymagających całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu pojazdów samochodowych, uproszczony projekt zawierający:

· opis techniczny zawierający charakterystykę robót,

· powtarzalny schemat umieszczenia na drodze znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

· sposób rozmieszczenia i oznakowania pojazdów zabezpieczających lub wykonujących roboty lub czynności wykonywane na drodze, w szczególności dotyczy to robót i czynności przesuwających się wzdłuż drogi,

· Przewidywany termin wprowadzenia czasowej i przywrócenia poprzedniej organizacji ruchu, 

· Nazwisko i podpis projektanta,

Projekt powinien być opracowany w taki sposób aby do minimum ograniczyć uciążliwości związane z prowadzeniem robót drogowych. Wszystkie zastosowane rozwiązania winny uwzględniać prawidłową organizację robót oraz wymogi przepisów dot. lokalizacji znaków drogowych.

Projekt należy uzgodnić w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, a w przypadku wystąpienia skrzyżowań z drogami innymi niż krajowe również z właściwymi zarządcami dróg i organami zarządzającymi ruchem dla nich właściwymi i zatwierdzić w Oddziale GDDKiA w Kielcach.

W przypadku konieczności zamknięcia drogi krajowej na czas prowadzenia robót i skierowania ruchu objazdem konieczne jest uzyskanie zgody zarządców dróg, po których prowadzony jest objazd.

Nie dopuszcza się łączenia kilku etapów robót przewidzianych jako oddzielne w zatwierdzonej organizacji ruchu. Dla zminimalizowania utrudnień i uciążliwości dla odbywającego się ruchu należy stosować możliwie jak najkrótsze odcinki dróg, na których będą prowadzone roboty. Dla dróg jednojezdniowych dwukierunkowych długość ta nie powinna przekraczać 1000m, a przy zastosowaniu ruchu wahadłowego  długość ta nie powinna przekraczać 250m. Zwiększenie długości odcinków wymaga zgody zarządcy drogi. Nie należy stosować ograniczeń prędkości mniejszych niż 50km/h poza terenem zabudowy i 40km/h w terenie zabudowanym. Mniejsze prędkości można stosować w wyjątkowo w uzasadnionych przypadkach.

Wprowadzenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu w tym w szczególności utrzymanie oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i urządzeń sterowania ruchem jest obowiązkiem Wykonawcy.

Dla zapewnienia właściwej organizacji ruchu, minimalizowania utrudnień spowodowanych prowadzonymi robotami 

oznakowanie winno być wprowadzane bezpośrednio przed terminem rozpoczęcia robót, zasłaniane w okresie przerw 
w prowadzeniu robót oraz usuwane bezpośrednio po zakończeniu robót.

1.2.2. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony na   konstrukcji wsporczej.

1.2.3. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczona jest treść znaku.

1.2.4. Konstrukcja wsporcza znaku - słup, wysięgnik, wspornik, itp., na którym zamocowana jest tarcza znaku wraz z elementami służącymi do przymocowania tarczy (śruby, zaciski, itp.)

1.2.5. Urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego  - urządzenia zastosowane w celu optycznego prowadzenia ruchu lub do zabezpieczenia ruchu pojazdów i pieszych.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z definicjami podanymi w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r  w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z  2002r), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r   w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów świetlnych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181), polskich normach i w SST  D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne”.

1.3.  Ogólne wymagania w zakresie przygotowania i wykonania oznakowania robót.

1.3.1. W zakresie projektu organizacji ruchu i oznakowania – Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie, uzgodnienie i uzyskanie decyzji zatwierdzającej projektu organizacji ruchu i oznakowania, zapewniającego bezpieczne prowadzenie robót na drodze oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,

1.3.2. W zakresie oznakowania robót drogowych – Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, prawidłowość ich ustawienia zgodnie z zatwierdzonym projektem, czystość i czytelność oraz za bezpieczeństwo ruchu drogowego w czasie prowadzenia robót.

1.3.3 W zakresie prowadzenia dokumentacji – Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie systematycznych wpisów do dziennika budowy – każdego dnia należy udokumentować wpisem, na jakim odcinku prowadzono roboty oraz jaki w danym dniu obowiązuje schemat ewentualnie kolejny etap zatwierdzonej tymczasowej organizacji ruchu, 

1.3.4. W zakresie zmian w organizacji ruchu koniecznej do wprowadzenia, a nieprzewidzianej w projekcie – Wykonawca zobowiązany jest do wykonania aneksu do projektu tymczasowej organizacji ruchu i zatwierdzenia go zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.  Materiały.

Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne”.

2.2.  Świadectwo dopuszczenia do stosowania
Każdy element zastosowany do oznakowania robót drogowych na który nie ma polskiej normy (PN lub BN) musi posiadać dokument wydany przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów pt. “Świadectwo dopuszczenia do  stosowania w budownictwie drogowym i mostowym” lub “Tymczasowe świadectwo dopuszczenia do stosowania”.

2.3. Konstrukcje wsporcze znaków pionowych.
Konstrukcje wsporcze znaków pionowych powinny być dostosowane do wymiarów znaków i tablic stosowanych do oznakowania robót drogowych. Konstrukcje wsporcze można wykonać z rur lub kątowników względnie innych kształtowników zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Konstrukcje wsporcze oraz sposób ich zamocowania w gruncie powinny zapewniać ich bezpieczeństwo i stabilność w całym okresie prowadzenia robót. W przypadku gdy projekt organizacji ruchu przewiduje częste zmiany sposobu ustawienia znaków dopuszcza się posadowienie znaków na przenośnych urządzeniach – stopach.

2.4. Tarcza i lico  znaku.

Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą, a także sposób wykończenia znaku, muszą wykazywać pełną odporność na działania światła, zmiany temperatury, wpływy atmosferyczne i występujące w  normalnych warunkach oddziaływania chemiczne - przez cały czas użytkowania znaku. Zaleca się aby tarcza znaku wykonana była z blachy stalowej. Za zgodą Inspektora Nadzoru można dopuścić (dla robót krótkotrwałych i wykonywanych wyłącznie w dzień) wykonanie tarczy znaku z innych materiałów np. sklejki wodoodpornej, tworzyw syntetycznych itp. Dla wszystkich robót - lico znaku należy wykonać z folii odblaskowej II typu. 

Wymiar wszystkich znaków stosowanych do oznakowania odcinka robót musi być o jedną grupę większy niż stosowany do stałego oznakowania danej drogi.

Wszystkie zastosowane znaki muszą być wykonane zgodnie z rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych  z dnia 31 lipca 2002r, (Dz.U. Nr.170 poz. 1393) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów świetlnych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181).

2.5.Tylna strona znaków odblaskowych.

Tylna strona tarczy znaków odblaskowych musi być zabezpieczona matową farbą nieodblaskową barwy ciemno-szarej (szarej neutralnej) o współczynniku luminacji 0,08 do 0,10

2.6. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Wszystkie zastosowane do zabezpieczenia odcinka robót i uczestników ruchu, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, wynikające z zatwierdzonego projektu organizacji ruchu i oznakowania muszą być zgodne i spełniać wymagania „Szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów świetlnych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na drogach”. W szczególności dotyczy to ich wyglądu, sposobu wykonania i zamocowania.

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (tablice kierujące, zapory drogowe, wskaźniki, światła) należy wykonać z materiałów opisanych w pkt. 2.4 tj. jak dla znaków drogowych pionowych.

Światła ostrzegawcze żółte U-35 należy stosować na zaporach drogowych U-3c i d oraz na  tablicach kierujących U-21 jako pulsujące lub jako fala świetlna. 

3. Sprzęt do wykonywania oznakowania pionowego.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. Powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i ilości  wymaganiom  określonym w D-M-00.00.00.

Przy wykonywaniu oznakowania pionowego, przewozie, załadunku i wyładunku materiałów można stosować:

· koparki kołowe np. 0,15 m3,

· koparki gąsienicowe np. 0,25 m3,

· koparki samochodowe o udźwigu do 4t,

· wiertnice do wykonywania dołów pod słupki w gruncie zwięzłym,

· betoniarki przewoźne do wykonywania fundamentów betonowych,

· sprzęt spawalniczy,

Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport  znaków. 

Transport  znaków, konstrukcji wsporczych, i osprzętu powinien odbywać się w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się w czasie transportu. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-M-00.00.00.

5. Wykonywanie robót.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Jednostka wprowadzająca organizację ruchu winna zawiadomić organ zarządzający ruchem, Policję i zarząd drogi zgodnie z § 12 rozporządzenia o zarządzaniu ruchem.

Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć:

· lokalizację znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu tj. jego pikietażu oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza bitumicznego,

· wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Lokalizacja i wysokość zamocowania znaków, tablic i urządzeń brd powinny być zgodne z projektem organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robót oraz winny być ustawione pod nadzorem właściwego Rejonu GDDKiA i Inspektora Nadzoru.

5.2. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych.

Sposób wykonywania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być dostosowany do głębokości wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzętu. Sposób posadowienia i zamocowania wszystkich zastosowanych do oznakowania robót drogowych znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu powinien być dostosowany do ich wielkości, miejsca usytuowania, warunków ruchu i zapewniać bezpieczeństwo dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. 

5.4. Połączenie tarczy znaków z konstrukcją wsporczą.

Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemożliwiający jej przesunięcie lub obrót.

Materiał i sposób wykonania połączenia musi umożliwiać, przy użyciu odpowiednich narzędzi odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cały okres użytkowania znaku.

Nie dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagający bezpośredniego przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku.

5.5. Ustawienie lub zamontowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

5.5.1. Kolejność ustawienia znaków i urządzeń brd

Wszystkie wynikające z projektu oznakowania i organizacji ruchu znaki i urządzenia brd należy ustawiać na drodze w takiej kolejności aby nie powodować sprzeczności z oznakowaniem istniejącym i projektowanym. Jako zasadę należy przyjąć ustawianie znaków poczynając od zlokalizowanych najdalej od odcinka robót. Zaleca się zasłonięcie wszystkich znaków w czasie ich montażu, a następnie jednoczesne odsłonięcie w możliwie krótkim czasie.

6. Kontrola jakości.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne”.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Kierownikowi Rejonu GDDKiA oraz Inspektorowi Nadzoru uzgodniony i zatwierdzony projekt oznakowania oraz konieczne atesty i świadectwa dopuszczenia materiałów w celu akceptacji. 

Jeden egzemplarz projektu winien znajdować się na placu budowy.
Sprawdzenie oznakowania robót przed rozpoczęciem robót dokona przedstawiciel Zamawiającego, zwracając uwagę na następujące elementy:

· zgodność oznakowania z zatwierdzonym projektem,

· jakość zastosowanych znaków drogowych i urządzeń BRD, ich wielkość, widoczność i odblaskowość.

· zgodność wykonywania znaków pionowych z dokumentacją techniczną i warunkami kontraktu,

· zachowanie dopuszczalnych odchyłek,

· prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze,

· poprawność wykonania fundamentów pod słupki,

· prawidłowość ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych.

W czasie wykonywania robót podlega kontroli:

· zgodność oznakowania z zatwierdzonym projektem oznakowania robót.

Po zakończeniu robót: 

· przywrócenie pierwotnego oznakowania i uprzątnięcie terenu,

· jakość oznakowania (odblaskowość, czystość, prawidłowość ustawienia i zastosowania konstrukcji wsporczych),

Prawo i obowiązek kontroli oznakowania robót mają: Dyrektor i Z-ca Dyrektora Oddziału, Inspektorzy Nadzoru, Specjalista ds. oznakowania, Naczelnicy Wydziału Utrzymania Dróg, Wydziału Mostów i Wydziału Realizacji oraz Kierownicy Rejonów, Z-cy Kierowników Rejonu i Kierownicy Służby Liniowej.

Wykonawca robót ponosi skutki prawne za ewentualne szkody osób trzecich spowodowane prowadzeniem robót w pasie drogowym w związku z brakiem tymczasowego oznakowania lub oznakowanie i zabezpieczenie robót niezgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu oraz płaci kary pieniężne wymienione w umowie na podstawie sporządzonej notatki z objazdu przez w/w osoby.

7. Przepisy związane.
· Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury  oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z  dnia 31 lipca 2002r  w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 z dnia 12 października 2002r),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r   w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów świetlnych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. nr 177 poz. 1729),

· Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr 108 poz.908 z 2005r – jednolity tekst). 

F.  WYKAZ  CHODNIKÓW  DO  ZIMOWEGO  UTRZYMANIA  –  REJON OPATÓW - sezon 2006/2007

	Temat
	Nr

drogi


	Lokalizacja

miejscowość
	Długość /szerokość/
	Łączna

powierzchnia

[ m2 ]
	Przewidywana ilość

śniegu do wywozu

[ m3 ]

	
	
	
	Str. lewa

[ mb ]
	Str. prawa

[ mb ]
	
	

	I. (A)
	9
	m. Opatów
	2154/1,5-2,0
	2006/1,5-2,0
	8638
	

	
	RAZEM I
	8638
	1000

	II. (B)
	74
	m. Opatów
	1207/1,5
	1181/1,5
	4074
	

	
	RAZEM II
	4074
	700

	III (C)
	77
	m. Sandomierz
	1355/1,5-2,0
	2115/1,5-2,0
	7896
	

	
	RAZEM III
	7896
	1400

	IV (D)
	77
	Węzeł Kraków

m. Sandomierz
	2213/1,5-2,0
	1888/1,5-2,0
	8658
	

	
	RAZEM IV
	8658
	1600

	V (E)
	79
	m. Sandomierz
	1546/1,5-2,0
	1519/1,5-2,0
	6763
	

	RAZEM V
	6763
	1100

	VI.(F)
	79
	Samborzec
	316/1,5
	360/1,5
	1064
	

	
	
	m. Koprzywnica
	380/1,5
	--
	570
	

	
	
	Łoniów
	--
	425/2,0
	850
	

	RAZEM VI
	2484
	600

	VII(G)
	79
	Tarłów
	534/1,5-2,0
	1743/1,5-2,0
	3174
	

	
	RAZEM VII
	3174
	700

	VIII (H)
	79
	m. Ożarów
	2133/2,0
	1208/2,0
	6753
	

	
	74
	m. Ożarów
	--
	436/1,5
	785
	

	RAZEM VIII
	7538
	900

	RAZEM W REJONIE OPATÓW
	49 225 m2

	8 000m3













OŚWIADCZENIE


(zgodnie z art. 22 ust. 1)

















(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)























(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)








DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE



































(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
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