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	KOSZTORYS OFERTOWY

	

	Remont mostu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 57 w km 162+017 w m. Krasiniec

	 
	
	
	
	 

	Opis                                            
	Jednostka 
	Ilość 
	Cena jedn.
	Wartość

	DM-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE

	Obsługa geodezyjna
	ryczałt
	1
	10000
	 

	 
	 

	M.10.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	M.10.01.02 Tymczasowa organizacja ruchu

	Wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja tymczasowej organizacji ruchu
	ryczałt
	1.00
	 
	 

	M-20.02.01 Rozbiórka i skucie elementów obiektu mostowego

	Rozebranie mechaniczne warstw bitumicznych nawierzchni gr. 17 cm na moście wraz wywozem na odl. do 20 km
	m2
	154,2
	 
	 

	Rozebranie mechaniczne warstw bitumicznych nawierzchni gr. 10 cm na dojazdach wraz wywozem na odl. do 20 km
	m2
	376,85
	 
	 

	Usunięcie warstwy betonu ochronnego gr. 6 cm wraz z wywozem na odl. do 20 km
	m3
	6,13
	 
	 

	Rozebranie izolacji z mastyksu gr. 1 cm wraz z wywozem na odl. do 20 km
	m2
	102,17
	 
	 

	Rozbiórka elementów stalowych
	mb
	64,66
	 
	 

	Rozebranie nawierzchni gzymsu z asfaltu lanego gr. 3cm
	m2
	19,56
	 
	 

	Skucie betonu konstrukcji
	m3
	5,13
	 
	 

	M.11.00.00 FUNDAMENTOWANIE

	M-11.01.01 Zdjęcie warstwy humusu

	Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny
	m3
	168,88
	 
	 

	M-11.01.02 Wykonanie wykopów

	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - wykopy za przyczółkiem od strony Przasnysza
	m3
	97,27
	 
	 

	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - wykopy za przyczółkiem od strony Makowa Mazowieckiego
	m3
	97,27
	 
	 

	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - wykopy pod fundamenty umocnienia skarp
	m3
	3,57
	 
	 

	M-11.01.05 Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem
	 
	 
	 
	 

	Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych przy użyciu ubijaków mechanicznych - kat. gr. I-III -Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem za przyczółkiem od strony Przasnysza
	m3
	37.03
	 
	 

	Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych przy użyciu ubijaków mechanicznych - kat. gr. I-III -Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem za przyczółkiem od strony Makowa Mazowieckiego
	m3
	37.03
	 
	 

	M-11.01.06 Reprofilacja istniejących nasypów

	Reprofilacja skarp na dojazdach oraz stożków
	m3
	35,18
	 
	 

	M-11.04.01 Ścianki szczelne

	Wykonanie ścianki szczelnej - montaż i demontaż
	m2
	36
	 
	 

	M - 12.00.00 ZBROJENIE

	M-12.01.02 Zbrojenie betonu stala klasy AIIIN (BSt500S)

	Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami o śr. 12-32 mm płyt współpracujących z dźwigarami stalowymi lub prefabrykowanymi - Zbrojenie betonu stala klasy AIIIN (BSt500S) - przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów płyt przejściowych
	kg
	556,35
	 
	 

	Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami o śr. 12-32 mm płyt współpracujących z dźwigarami stalowymi lub prefabrykowanymi - Zbrojenie betonu stala klasy AIIIN (BSt500S) - przygotowanie i montaż zbrojenia płyt przejściowych
	kg
	5623,46
	 
	 

	Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami o śr. 12-32 mm płyt współpracujących z dźwigarami stalowymi lub prefabrykowanymi - Zbrojenie betonu stala klasy AIIIN (BSt500S) - przygotowanie i montaż zbrojenia płyty wyrównawczo-spadkowej
	kg
	3606,82
	 
	 

	Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami o śr. 12-32 mm płyt współpracujących z dźwigarami stalowymi lub prefabrykowanymi - Zbrojenie betonu stala klasy AIIIN (BSt500S) - przygotowanie i montaż zbrojenia nadbudowy skrzydeł
	kg
	727,64
	 
	 

	Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami o śr. 12-32 mm płyt współpracujących z dźwigarami stalowymi lub prefabrykowanymi - Zbrojenie betonu stala klasy AIIIN (BSt500S) - przygotowanie i montaż zbrojenia kap chodnikowych
	kg
	1948,99
	 
	 

	M - 13.00.00 BETON

	M-13.01.00 Beton konstrukcyjny w obiekcie mostowym

	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - podpory, ściany oporowe i mury pachwinowe - fundamenty płyt przejściowych
	m3
	3,1
	 
	 

	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - podpory, ściany oporowe i mury pachwinowe - płyty przejściowe
	m3
	34,1
	 
	 

	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - podpory, ściany oporowe i mury pachwinowe - płyta wyrównawczo-spadkowa
	m3
	24
	 
	 

	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - podpory, ściany oporowe i mury pachwinowe - nadbudowa skrzydeł
	m3
	3,7
	 
	 

	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - podpory, ściany oporowe i mury pachwinowe - kapy chodnikowe
	m3
	11
	 
	 

	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - podpory, ściany oporowe i mury pachwinowe - fundamenty umocnienia skarp oraz balustrad
	m3
	4,32
	 
	 

	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie: - Beton podkładowy C12/15 bez deskowania - płyta przejściowa
	m3
	8,29
	 
	 

	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie: - Beton podkładowy C12/15 bez deskowania - nadbudowa skrzydeł
	m3
	0,5
	 
	 

	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie: - Beton podkładowy C12/15 bez deskowania - wylot kolektora
	m3
	0,04
	 
	 

	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie: - Beton podkładowy C12/15 bez deskowania - fundamenty balustrad
	m3
	0,04
	 
	 

	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie: - Beton podkładowy C12/15 bez deskowania - schody
	m3
	0,22
	 
	 

	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie: - Beton podkładowy C12/15 bez deskowania - obrzeże betonowe schodów
	m3
	0,13
	 
	 

	M.14.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE

	M.14.01.00 Konstrukcje stalowe - wymagania ogólne

	Blacha osłonowa dylatacji na kapie chodnikowej 30x0,5 cm
	mb
	8,52
	 
	 

	M-14.02.02 Metalizacja

	Metalizacja: - balustrada stalowa na obiekcie
	t
	1,53
	 
	 

	Metalizacja: - balustrada przy schodach od strony Makowa Maz.
	t
	0,06
	 
	 

	Metalizacja: - balustrada przy schodach od strony Przasnysza
	t
	0,06
	 
	 

	M.15.00.00 IZOLACJE I NAWIERZCHNIE

	M-15.01.02 Izolacja cienka

	Izolacje pionowe ścian i ław fundamentowych powłokowe wykonywane na zimno z wykonaniem i zasypaniem wykopów w gruncie nienawodnionym - dwuwarstwowe z emulsji asfaltowych - płyta przejściowa od strony Przasnysza
	m2
	32,56
	 
	 

	Izolacje pionowe ścian i ław fundamentowych powłokowe wykonywane na zimno z wykonaniem i zasypaniem wykopów w gruncie nienawodnionym - dwuwarstwowe z emulsji asfaltowych - płyta przejściowa od strony Makowa Mazowieckiego
	m2
	32,56
	 
	 

	Izolacje pionowe ścian i ław fundamentowych powłokowe wykonywane na zimno z wykonaniem i zasypaniem wykopów w gruncie nienawodnionym - dwuwarstwowe z emulsji asfaltowych - ściany skrzydeł przyczółków
	m2
	11,94
	 
	 

	Izolacje pionowe ścian i ław fundamentowych powłokowe wykonywane na zimno z wykonaniem i zasypaniem wykopów w gruncie nienawodnionym - dwuwarstwowe z emulsji asfaltowych - zabezpieczenie ścian prefabrykatu wylotu kolektora
	m2
	1,52
	 
	 

	M-15.02.03 Izolacja gruba

	M-15.02.03 Izolacja z papy termozgrzewalnej

	Powłokowa natryskowa elastyczna izolacja bitumiczna układaną na zimnoo zabezpieczona systemową warstwą ochronną - powierzchnie poziome - izolacja płyty pomostu
	m2
	133,92
	 
	 

	Powłokowa natryskowa elastyczna izolacja bitumiczna układaną na zimnoo zabezpieczona systemową warstwą ochronną - powierzchnie pionowe - warstwa separacyjna
	m2
	116,95
	 
	 

	M-15.02.06 Uszczelnienie nawierzchni

	Uszczelnienia o przekroju 2x4 cm
	m
	32.50
	 
	 

	M-15.03.01 Nawierzchnia z asfaltu lanego (warstwa ochronna)

	Warstwa ochronna izolacji MA 11 grubości 5 cm
	m2
	92.88
	 
	 

	M-15.03.02 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

	Wykonanie warstwy wiążącej na dojazdach z betonu as- m2 faltowego gr. do 6 cm wraz z warstwami podbudowy
	m2
	575,8
	 
	 

	M-15.03.10 Nawierzchnia z żywic epoksydowo-poliuretanowych

	Nawierzchnia z żywic epoksydowo-poliuretanowych - nawierzchnia chodnikowa grubości 0,4 cm
	m2
	48,1
	 
	 

	M-15.03.13. Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej [SMA]

	Warstwa ścieralna z SMA, gr. 4 cm - wykonanie nawierzchni SMA gr. 4 cm na moście
	m2
	92,88
	 
	 

	Warstwa ścieralna z SMA, gr. 4 cm - wykonanie nawierzchni SMA gr. 4 cm na dojazdach
	m2
	575,8
	 
	 

	M.16.00.00. ODWODNIENIE

	M.16.01.01 Sączki odwadniające izolację

	Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów niosących - sączki odwadniające izolację - zakup, wiercenie otworów i montaż sączków odwadniających
	elem.
	8.00
	 
	 

	M.16.01.02 Wpusty mostowe

	Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów niosących - wpusty
	elem.
	4.00
	 
	 

	M-16.00.03 Odwodnienie izolacji płyty pomostu obiektu mostowego

	Odwodnienie izolacji płyty pomostu obiektu mostowego - drenaż podłużny
	m
	36
	 
	 

	Odwodnienie izolacji płyty pomostu obiektu mostowego - drenaż poprzeczny
	m
	36,28
	 
	 

	M-16.01.11 Kolektory odwadniające

	Montaż rur HDPE SN8 o średnicy fi=160mm
	mb
	16,22
	 
	 

	Montaż rur HDPE SN8 o średnicy fi=200mm
	mb
	9,12
	 
	 

	Zakup i montaż studni 425 PP
	mb
	10,2
	 
	 

	Zakup i montaż pokryw betonowych studni 425 PP
	szt
	2
	 
	 

	M-16.01.12 Warstwa filtracyjna (drenaż) wraz z zabezpieczeniem

	Zakup i montaż drenów odwadniających za płytą przej-ściową
	m
	23,32
	 
	 

	M-16.01.02 Wpusty drogowe

	Zakup i montaż i regulacja wpustów drogowych
	szt
	4
	 
	 

	M.16.01.11 Warstwa filtracyjna wraz z zabezpieczeniem

	Warstwa filtracyjna za przyczółkami: - przyczółek od strony Przasnysza
	m2
	57,14
	 
	 

	Warstwa filtracyjna za przyczółkami: - przyczółek od strony Makowa Mazowieckiego
	m2
	57,14
	 
	 

	M-18.00.00. URZĄDZENIA DYLATACYJNE

	Wykonanie dylatacji 50x30 cm w jezdni
	mb
	17,2
	 
	 

	M-19.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE

	M-19.01.01 Krawężnik mostowy kamienny

	Ułożenie krawężników kotwionych 20x20x1 00cm
	m
	21,6
	 
	 

	Ułożenie krawężników 20x30x1 00cm na ławie betonowej
	m
	43
	 
	 

	M-19.01.02 Bariery ochronne na obiektach mostowych

	Wykonanie i montaż kotwionych barier ochronnych H2-W4
	m
	32,6
	 
	 

	Wykonanie i montaż wbijanych barier ochronnych N2-W4
	m
	84
	 
	 

	M-19.01.03 Balustrady na obiektach mostowych

	Wykonanie i montaż balustrad
	m
	31,8
	 
	 

	Wykonanie i montaż poręczy przy schodach
	m
	5,5
	 
	 

	M-19.01.04 Oznakowanie poziome

	Odtworzenie oznakowania poziomego
	m2
	54
	 
	 

	M-20.00.00 INNE ROBOTY

	M-20.01.01 Czyszczenie strumieniowo-cierne powierzchni betonu

	Czyszczenie strumienio cierne konstrukcji betonowych - czyszczenie powierzchni betonowych przyczółków
	m2
	40,86
	 
	 

	M-20.01.02 Naprawa powierzchni betonowych zaprawami typu PCC

	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą cementowo-polimerową cz.I Naprawa powierzchni betonowych zaprawami typu PCC - przyjęto do naprawy 20% powierzchni betonowych - naprawa powierzchni betonowych przyczółków
	m2
	40,86
	 
	 

	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą cementowo-polimerową cz.I Naprawa powierzchni betonowych zaprawami typu PCC - przyjęto do naprawy 10% powierzchni betonowych - naprawa powierzchni betonowych pomostu przęsła
	m2
	111,89
	 
	 

	M-20.01.03 Zabezpieczenie powierzchni betonowych szlamem polimerowo-cementowym
	 
	 

	Zabezpieczenie powierzchni betonowych szlamem poli-merowo-cementowym - zabezpieczenie powierzchni betonowych pomostu przęsła
	m2
	111,89
	 
	 

	Czyszczenie strumienio cierne konstrukcji betonowych czyszczenie powierzchni betonowych pomostu przęsła
	m2
	113,18
	 
	 

	M-20.01.04 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

	Zabezpieczenie antykorozyjne odkrytych powierzchni betonowych - zabezpieczenie powierzchni betonowych przyczółków
	m2
	40,86
	 
	 

	Zabezpieczenie antykorozyjne odkrytych powierzchni betonowych - zabezpieczenie powierzchni betonowych pomostu przęsła
	m2
	111,89
	 
	 

	Zabezpieczenie antykorozyjne odkrytych powierzchni betonowych - zabezpieczenie spodu wsporników
	m2
	21,52
	 
	 

	M-20.01.05 Przygotowanie powierzchni betonowych do zespolenia

	Przygotowane podłoża betonowego do zespolenia z kon- m2 strukcją betonową - przygotowanie powierzchni pomostu
	m2
	102,17
	 
	 

	Przygotowane podłoża betonowego do zespolenia z kon- m2 strukcją betonową - przygotowanie powierzchni przyczółka
	m2
	6,3
	 
	 

	Przygotowane podłoża betonowego do zespolenia z kon- m2 strukcją betonową - przygotowanie powierzchni skrzydeł
	m2
	3,99
	 
	 

	M-20.01.06 Umocnienie skarp drobnowymiarowymi prefabrykatami betonowymi

	Umocnienie skarp prefabrykatami ażurowymi
	m2
	84,93
	 
	 

	Umocnienie stożków trylinką wsklęsłą
	m2
	23,56
	 
	 

	Obrzeża betonowe 8x30x100 cm
	m
	3,22
	 
	 

	M-20.01.07 Umocnienie gabionami

	Montaż materaców wraz z wypełnieniem ich kamieniami
	m3
	129,79
	 
	 

	M-20.01.17 Osadzenie kotew

	Wiercenie i osadzenie kotwy zespalającej w płycie pomostu
	szt.
	832
	 
	 

	Wiercenie i osadzenie kotwy zespalającej w przyczółku
	szt.
	118
	 
	 

	Wiercenie i osadzenie kotwy zespalającej w skrzydłach
	szt.
	54
	 
	 

	Wiercenie i osadzenie kotwy krawężnika
	szt.
	44
	 
	 

	Osadzenie kotwy talerzowej
	szt.
	40
	 
	 

	M-20.01.21 Gzyms mostowy polimerobetonowy

	Wykonanie gzymsu mostowego polimerobetonowego
	mb
	32.60
	 
	 

	M.21.00.00 INNE ROBOTY DODATKOWE

	M-21.01.01 Inne roboty drogowo-mostowe

	Betonowe schody skarpowe
	mb
	5,24
	 
	 

	Wykonanie i montaż prefabrykowanego wylotu przykana-lika/drenu
	szt
	2
	 
	 

	Umocnienie wylotu rury drenu
	szt
	2
	 
	 

	Zabudowa palisady z kołków
	m
	26,5
	 
	 

	Wykonanie pali fundamentu stożka z kołków
	szt
	18
	 
	 

	Montaż rurek PCW na kotwy płyt przejściowych
	szt
	14
	 
	 

	Wykonanie przekładek płyt przejściowych gr. 2cm ze styropianu EPS 200
	m2
	10,8
	 
	 

	Wykonanie przekładki 2x40 cm w płycie przejściowej ze styropianu EPS 200
	m2
	3,23
	 
	 

	M-21.01.02 Ścinanie i uzupełnianie poboczy

	Uzupełnienie poboczy destruktem
	m2
	164,8
	 
	 

	M-21.01.03 Umocnienie powierzchniowe skarp

	Humusowanie i obsianie trawą skarp
	m2
	173,49
	 
	 

	RAZEM WARTOŚĆ NETTO 
	 

	PODATEK  VAT (23%)
	 

	RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO
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(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
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