	
	


	
	



ZAŁĄCZNIK NR „Słupki referencyjne 1”
Instrukcja oznakowania punktu referencyjnego

A. Oznakowanie pionowe

1.  Konstrukcja tablicy znaku
[image: image15.jpg]0L
0660d




d 
= 6cm – 
wysokość liter i cyfr,

gr
= 1/6 d – grubość liter i cyfr,

o 
= 1 ½ gr – odstęp między literami i cyframi, który odmierza się na linii odmierzania,

i
= 2 gr – minimalna odległość między wierszami, tzw. interlinia,

m
= 4 gr

b
= ½ gr

k 
– linia korekcyjna (tylko dla cyfr i liter wykazanych poniżej),

s1, s2
– szerokość napisu zgodnie z zasadami jego konstrukcji wykazanymi poniżej,

n
= ½ (s1 + 2m – s2)

h 
= 2 (b + d) + 3 · i   – wysokość tablicy

Tablica powinna być wykonana z materiałów wymaganych przy wykonaniu oznakowania pionowego drogi.

2. Konstrukcja napisu, liter i cyfr
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3. Usytuowanie tablicy w przekroju drogi
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4. Sposób mocowania tablicy
Tablicę oznakowania punktu referencyjnego należy mocować na oddzielnym słupku, w sposób identyczny jak znak pionowy oznaczenia numeru drogi (E15a).

5. Usytuowanie oznakowania punktu referencyjnego na drodze
Usytuowanie oznakowania punktu referencyjnego powinno spełniać następujące wymagania:

a) Tablica oznakowania punktu referencyjnego nie może w jakikolwiek sposób kolidować z istniejącym oznakowaniem pionowym dróg tj. zasłaniać znaków lub odwracać uwagi kierującego od oznakowania pionowego drogi.

b) Tablica p.r. powinna być usytuowana oddzielnie dla każdego kierunku ruchu po prawej stronie drogi (w odniesieniu do kierunku ruchu pojazdów) w miarę możliwości tak aby rzut prostopadły usytuowania tablicy na oś drogi pokrywał się z punktem referencyjnym. Na skrzyżowaniach oznakowanie powinno być ustawione na każdym wlocie drogi krajowej.

c) W przypadku braku możliwości usytuowania zgodnie z w.w. opisem, tablicę należy usytuować z odpowiednim wyprzedzeniem, jak najbliżej lokalizacji punktu referencyjnego.

d) Na odcinkach, na których nie można usytuować tablicy w odległości mniejszej niż 50 m. od lokalizacji punktu referencyjnego.

e) Dla zakładanego systemu referencyjnego należy uwzględniać wymagania Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr 79 z 09 sierpnia 2010r. w sprawie zasad opisu węzłów drogowych  i kilometrowania łącznic a także Zarządzenie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr 18 z 13 kwietnia 2013r. w sprawie ustalania systemu referencyjnego dla dróg krajowych 
f) W szczególnych przypadkach lokalizację należy uzgodnić z osobą odpowiedzialną za utrzymanie systemu referencyjnego w danym Oddziale GDDKiA lub Departamencie Studiów.

6. Przykładowa tablica dla punktu referencyjnego P0990.70
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7. Przykłady lokalizacji tablicy punktu referencyjnego w terenie
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Fot. 1 
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Fot. 2 
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Fot. 3 
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Fot. 4 
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Fot. 5 

B. Oznakowanie poziome

8. Konstrukcja znaku.

Oznakowanie poziome punktu referencyjnego należy wykonać z masy termoplastycznej lub innego materiału używanego do wykonania grubowarstwowego oznakowania poziomego. 
Lokalizację oznakowania poziomego punktu referencyjnego oznacza się w terenie poprzez stalowe gwoździe (używane w geodezji) o długości co najmniej 7 cm wbite w nawierzchnię jezdni.
9. Kolorystyka i wymiary.

Zewnętrzne koło o średnicy 30 cm należy wykonać w kolorze żółtym (RGB 255,245,0), natomiast środkowe o średnicy 7 cm w kolorze czarnym (RGB 0,0,0).
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10. Lokalizacja znaków na drodze.

10.1. Zasady ogólne

Oznakowanie punktu referencyjnego powinno być usytuowane:

· w osi drogi jednojezdniowej,

· w osiach każdej z jezdni na odcinkach dwujezdniowych, przy czym oznakowanie należy usytuować w punkcie będącym rzutem prostopadłym punktu referencyjnego na każdą z osi jezdni.
10.2. Przypadki szczególne.

a) Ronda.

Na rondach oznakowanie punktu referencyjnego powinno być usytuowane na wlocie drogi krajowej w ciągu której występuje punkt referencyjny a przypadku krzyżowania się wielu dróg na wlocie drogi o najniższym numerze. Punkt powinien być oznakowany na przecięciu osi drogi z lewą krawędzią wewnętrznego pasa ruchu prowadzącego wokół ronda. 

b) Wyspy dzielące.

W przypadkach występowania w osi drogi elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci azyli, wysepek stałych lub malowanych oznakowanie powinno być usytuowane na wysepce pod warunkiem, że nawierzchnia elementu jest twarda i zapewnia trwałość i czytelność (w tym widoczność) usytuowanego na nim oznakowania. W przeciwnym wypadku oznakowanie należy usytuować przy lewej krawędzi pasa ruchu przylegającego do wysepki, prowadzącego ruch w kierunku zgodnym z kilometrażem drogi.

c) Skrzyżowania wielopoziomowe.

Na wielopoziomowych skrzyżowaniach dróg, punkt referencyjny powinien być oznakowany na każdej z krzyżujących się dróg krajowych z zachowaniem powyższych zasad ogólnych i szczególnych.

d) inne przypadki

W innych przypadkach szczególnych usytuowanie punktu należy uzgodnić z osobą odpowiedzialną za utrzymanie systemu referencyjnego w danym Oddziale GDDKiA lub Departamencie Studiów. 
C. Prace geodezyjne

Należy pamiętać, że prace geodezyjne w ramach oznakowania punktu referencyjnego powinny zostać wykonane przez uprawnionego geodetę z dokładnością jak dla obiektów I grupy szczegółów sytuacyjnych, wynikającą z odrębnych przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego.

11. Lokalizacja punktu referencyjnego.

Do założonego punktu referencyjnego (a nie jego oznakowania) należy wykonać min. 3 domiary do stałych elementów w terenie z dokładnością do 0,1 m, (przy czym wyklucza się dowiązania do takich elementów jak znaki drogowe, bariery czy słupki hektometrowe). Obiekty w terenie, do których wykonujemy domiary powinny być wybrane zgodnie z założeniami stosowanymi w geodezji. Należy również ustalić współrzędne punktu referencyjnego oraz wykonać opis topograficzny punktu referencyjnego. 
12. Pomiar współrzędnych geograficznych / geodezyjnych

W miejscu wyznaczonym przez punkt referencyjny należy ustalić nowe współrzędne punktu referencyjnego w układach PUWG 2000  i w WGS84.

13. Wykonanie opisu topograficznego

Na opisie topograficznym muszą się znaleźć:

· rysunek pomocniczy przebiegu dróg na skrzyżowaniu z opisem numerów dróg, numerów jezdni i kierunków narastania kilometraży oraz nazwy ulic, 

· tabelka z numerem punktu, jego współrzędnymi geograficznymi, numerami dróg krajowych i dróg pozostałych,

· pikietaż (kilometraż) punktu referencyjnego – dotyczy tylko dróg krajowych,

· opis punktu referencyjnego – zgodnie z opisem zawartym w Systemie Referencyjnym, 

· zaznaczenie lokalizacji punktu referencyjnego, 

· domiary do punktów stałych w terenie, 

· lokalizację oznakowania pionowego punktu,

· osie dróg,

· kierunki do najbliższego dużego miasta (lub najbliższej miejscowości), 

· kierunek północy, 

· nazwisko autora opisu i datę jego wykonania, 

· nazwa powiatu, gminy i miejscowości, 

· skala, w jakiej sporządzono rysunek,

· lokalizacja, kierunek i numer wykonanych zdjęć,

· długości odcinków referencyjnych (odległości pomiędzy poprzedzającym i następnym punktem referencyjnym).

Opis topograficzny punktu referencyjnego powinien zostać wykonany w formie papierowej w postaci wydruku A4 (lub jeśli opis topograficzny w tej skali byłby nieczytelny w formacie A3) oraz w formie elektronicznej w formacie pliku *.pdf lub *.dxf.

14. Wykonanie zdjęć kontrolnych.
Po wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego punktów referencyjnych należy dokumentację punktu referencyjnego uzupełnić o zdjęcia cyfrowe. Zdjęcia w miarę możliwości powinny być wykonane z osi każdej drogi przecinającej punkt referencyjny w kierunku tego punktu i prezentować wszystkie elementy przekroju. W przypadku punktów referencyjnych na skrzyżowaniach dróg, zdjęcia należy wykonać z osi każdej krzyżującej się drogi w kierunku punktu referencyjnego, ujmując każdy wlot skrzyżowania. Zdjęcia należy ponumerować oraz opisać miejsce i kierunek ich wykonywania na opisie topograficznym. Rozdzielczość zdjęć – min. 1280 x 960 pikseli. Format zapisu: *.jpg. Nazwa pliku ze zdjęciem: XXXXX.XX_NN.jpg, gdzie: XXXXX.XX – numer punktu referencyjnego, NN – kolejny numer zdjęcia dotyczącego wcześniej wymienionego punktu referencyjnego, np.: R0068.40_01 – zdjęcie nr 01 punktu referencyjnego R0068.40. Zdjęcia należy wykonać w okresie trwania sprzyjających warunków pogodowych (wyklucza się wykonanie zdjęć w czasie opadów deszczu, śniegu, podczas mgły czy w porze zmierzchu itp.). 
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