OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie obejmuje konserwację sygnalizacji świetlnych i prowadzenie monitoringu wybranych skrzyżowań na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA O/Warszawa oraz nadzór nad systemami sterowania ruchem użytkowanymi przez GDDKiA O/Warszawa .

I. Konserwacją objęte są następujące urządzenia:

· aparat sterowniczy

· modemy systemu sterowania i monitoringu oraz system zarządzania ruchem
· konstrukcje wsporcze tj. różnego rodzaju maszty, ich fundamenty oraz wysięgniki

· latarnie sygnalizacyjne z konsolami

· sygnalizatory dźwiękowe

· sieci kabli:

· sygnalizacyjnych

· zasilających usytuowanych pomiędzy złączem a aparatem sterowniczym lub tych, które są wyposażeniem sygnalizacji tymczasowej

· koordynacyjnych

· teletechnicznych wykorzystywanych do celów sygnalizacji świetlnej

· urządzenia osprzętu tj. kasety przyciskowe, skrzynki bezpiecznikowe, złącza sygnalizacji tymczasowych

· detektory ruchu

· pętle indukcyjne

· urządzenia ochrony przeciwporażeniowej

· słupy oświetleniowe wraz z wysięgnikami

· tablice bezpiecznikowe

· oprawy oświetleniowe

· szafy oświetleniowe

· kamery wideo detekcji oraz monitoringu skrzyżowań

II. Wymagania:

Wymaga się od Wykonawcy dostarczenia najpóźniej do dnia podpisania umowy na konserwację potwierdzenia zawarcia umowy o współpracę z firmą zajmującą się utylizacją odpadów tj. żarówki rtęciowe i żarówki sodowe, odpady z tworzyw sztucznych i azbestocementowe.

III. Zakres prac konserwacyjnych obejmuje:

1. Wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu utrzymanie bezawaryjnej pracy urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

2. Wymiana wyeksploatowanych urządzeń – na wniosek właściwego dla danego obiektu Rejonu, potwierdzony w Wydziale Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem, Wykonawca usługi dokona wymiany. Rozliczenie w/w usługi nastąpi na podstawie cen z kosztorysu ofertowego część B.

3. Wykonanie co najmniej raz w roku pomiarów ochrony przeciwporażeniowej i przekazanie ich Zamawiającemu do dnia 15 lipca każdego roku.

4. Odbudowa urządzeń objętych konserwacją po zniszczeniach spowodowanych czynnikami losowymi i dewastacyjnymi.

4.1.
Koszt naprawy i odbudowy zniszczeń powinien być ujęty w stawkach usuwania awarii („Wyszczególnienie robót wykonywanych”  kosztorysu ofertowego część B) 

5. Dostosowanie urządzeń do obowiązującej organizacji ruchu 
w uzgodnieniu z właściwym dla danego obiektu Rejonem 
i Wydziałem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem. Rozliczanie wg cen z kosztorysu ofertowego część B.

6. Zgłaszanie Zamawiającemu oraz Policji szkód wyrządzonych w wyniku wypadków drogowych.

7. Zakresem zamówienia objęte będą również sygnalizacje świetlne, które zostaną dostawione na drogach krajowych na terenie GDDKiA w czasie trwania umowy po przekazaniu ich do konserwacji.

8. Wykonawca obejmuje konserwacją sygnalizacje świetlne z chwilą dopuszczenia ich do ruchu
IV. Zakres monitoringu obejmuje:

1. Zbieranie danych z kamer umieszczonych na skrzyżowaniach z interwałem 1 minutowym przy zachowaniu minimalnej rozdzielczości obrazu 4xCIF (704x576 pikseli) oraz umieszczanie ich na stronie internetowej wskazanej przez Zamawiającego
2. Zbieranie danych o ruchu pojazdów z detektorów ruchu i umieszczanie ich na stronie internetowej. Minimalna częstotliwość zbierania danych wynosi 15 min. Dla skrzyżowań wyposażonych w odpowiednie detektory wymagane jest zbieranie danych o kierunkowym rozkładzie ruchu i klasyfikacja pojazdów poprzez pomiar prędkości i długości pojazdów (5 grup prędkości, 5 grup długości). Co miesiąc operator systemu ma dokonać weryfikacji zgromadzonych danych (usuwanie danych obarczonych błędami).

3. Monitorowanie sterowników sygnalizacji w zakresie następujących błędów:

· Braku zasilania.

· Sygnalizacji ciemnej.

· Trybu pracy sygnalizacji „żółty migowy”.

· Błędów detekcji.

· Trybu pracy według programu czasowego w sygnalizacji akomodacyjnej.

V. Termin realizacji zamówienia : 36 miesięcy od daty podpisania umowy
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

(SST)

„Konserwacja sygnalizacji świetlnych     i prowadzenie monitoringu wybranych skrzyżowań na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA O/Warszawa oraz nadzór nad systemami sterowania ruchem użytkowanymi przez GDDKiA O/Warszawa”
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

I.
PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania techniczne oraz warunki dotyczące wykonania konserwacji sygnalizacji świetlnych na drogach krajowych będących w administracji GDDKiA Oddział w Warszawie

II.
ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w pkt.1.

III.
ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ

1.
Usługi, których dotyczy specyfikacja techniczna obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu utrzymanie bezawaryjnej pracy urządzeń bezpieczeństwa ruchu z sygnalizacjami świetlnymi. W zakres robót wchodzą również oprócz prac konserwatorskich między innymi takie roboty jak:

•
obsługa systemu sterowania i monitoringu sterowników sygnalizacji świetlnych, systemu zarządzania ruchem zaimplementowanego na sieci dróg krajowych województwa mazowieckiego. 

•
dostosowanie sterowników i innych niezbędnych urządzeń związanych ze sterowaniem ruchem i monitoringiem, w zależności od zastosowanego wariantu, do potrzeb systemu sterowania ruchem lub monitoringu.

•
demontaż rozbitego lub uszkodzonego masztu sygnalizacji MS lub MSŁ

•
ustawienie w miejsce zdemontowanego – nowego masztu

•
demontaż rozbitego lub uszkodzonego masztu dla kamer video

•
wykonanie fundamentu

•
zamocowanie wysięgników wraz z konstrukcjami do masztów MSŁ

•
demontaż latarni sygnalizacyjnej

•
montaż w miejsce zdemontowanej latarni – nowej z podłączeniem jej do układu

•
demontaż uszkodzonego lub rozbitego sterownika sygnalizacji świetlnej

•
montaż nowego sterownika

•
wykonanie prób montażowych i pomiarów

•
zaprogramowanie sterownika

•
wymiana uszkodzonych kabli zasilających, sygnalizacyjnych i oświetleniowych (demontaż i ułożenie nowego odcinka)

•
naprawa uszkodzonego kabla jw.

•
wymiana lub naprawa pętli indukcyjnych, kamer video lub innych detektorów mających zastosowanie na sieci dróg krajowych

•
demontaż rozbitego lub uszkodzonego słupa oświetleniowego

•
ustawienie w miejscu zdemontowanego – nowego słupa

•
zamocowanie wysięgników

•
demontaż uszkodzonej lampy oświetleniowej

•
montaż w miejsce zdemontowanej lampy – nowej z podłączeniem jej do układu

•
demontaż uszkodzonej lub rozbitej szafy oświetleniowej

•
montaż nowej szafy oświetleniowej

•
montaż kamer obrotowych do monitoringu skrzyżowań oraz podłączenie ich do systemu monitoringu Oddziału

2.
Wykonawca zapewni codzienny dyżur telefoniczny serwisu, udostępniając numer telefonu przeznaczonego do przyjmowania zgłoszeń: bezpośrednio w godz. od 6:00 do 15:00 (faks i telefon stacjonarny) oraz w godz. od 15:00 do 6:00 tel. komórkowy.

IV.
ZAKRES CZYNNOŚCI KONSERWATORA

Wykonawca usługi, przyjmuje urządzenia bezpieczeństwa ruchu, sygnalizacji świetlnej i oświetlenia drogowego, w zakresie oświetlenia zintegrowanego i zasilanego wspólnie z sygnalizacją, objęte zamówieniem jako sprawne technicznie bez żadnych dodatkowych roszczeń w stosunku do Zamawiającego i od dnia rozpoczęcia wykonywania konserwacji prowadzi ją zgodnie z zawarta Umową.

1.
W zakresie obowiązków konserwatora będzie utrzymanie urządzeń będących przedmiotem konserwacji w pełnej sprawności technicznej i użytkowej tj.

•
bieżąca obsługa monitoringu polegająca na codziennym sprawdzeniu poprawności działania sygnalizacji poprzez połączenie się z komputerem ze sterownika, sprawdzenie łączności itp.

•
realizacja programów lub zadanych algorytmów zgodnych z zatwierdzoną dokumentacją

•
prawidłowe działanie układów zabezpieczeń w urządzeniach

•
jednoznaczne i czytelne wyświetlanie sygnałów świetlnych

•
zapewnienie ochrony przeciwporażeniowej naziemnych urządzeń energetycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami

•
zapewnienie konstrukcjom wsporczym odpowiednie stabilności, sztywności 

i jakości ich mocowania – gwarantujące pełne bezpieczeństwo.

•
utrzymanie urządzeń w czystości i estetycznym wyglądzie.

•
wykonywanie corocznych pomiarów ochrony przeciwporażeniowej

•
wykonanie malowania urządzeń w tym masztów jeśli wymagają takich prac

•
prowadzenie „Kart kontroli sterowników” oraz rejestrowanie w nich informacji 

o awariach

•
aktualizacja na bieżąco dokumentacji technicznej będącej przedmiotem kontraktu

•
wymiana – odbudowa uszkodzonych elementów sygnalizacji oraz detekcji

•
Usuwanie awarii sygnalizacji świetlnej:

a)
w przypadku awarii zasilania będącego w eksploatacji Zakładu Energetycznego natychmiastowe jego powiadomienie o zaistniałej awarii z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego.

b)
Wykonawca zobowiązany jest zlikwidować w ciągu 24 godz. od chwili otrzymania zgłoszenia awarie spowodowane rozbiciem aparatu sterowniczego, masztu, słupa latarni oświetleniowej albo mechaniczne uszkodzenie odcinka kabla oraz w ciągu   4 godz. od chwili otrzymania zgłoszenia pozostałe nieprawidłowości.

Wykonawca może w przypadku rozbicia aparatu sterowniczego zastosować sterownik o niższej klasie, realizujący programy awaryjne przewidziane na danym skrzyżowanie do czasu dostarczenia przez producenta sterownika o klasie nie niższej niż przed awaria.

c)
Wykonawca odpowiedzialny jest za oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót.

2.
Urządzenia sygnalizacji świetlnej obejmują:

•
aparat sterowniczy

•
modemy systemu sterowania i monitoringu

•
system zarządzania ruchem stosowany przez Zamawiającego
•
konstrukcje wsporcze tj. różnego rodzaju maszty, ich fundamenty oraz wysięgniki

•
latarnie sygnalizacyjne z konsolami 

•
sygnalizatory dźwiękowe

•
sieci kabli:

-
sygnalizacyjnych

-
zasilających usytuowanych pomiędzy złączem a aparatem sterowniczym lub tych, które są wyposażeniem sygnalizacji świetlnej.

-
koordynacyjnych

-
teletechnicznych wykorzystywanych do celów sygnalizacji świetlnej

-
oświetleniowych

•
urządzenia osprzętu tj. kasety przyciskowe, skrzynki bezpiecznikowe, złącza sygnalizacji tymczasowych

•
detektory ruchu

•
pętle indukcyjne

•
urządzenia ochrony przeciwporażeniowej

•
słupy oświetleniowe wraz z wysięgnikami

•
oprawy oświetleniowe

•
szafy oświetleniowe
•
kasety znaków zmiennej treści sterowanych cyklem pracy sygnalizacji świetlnej

V.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

1.
Konserwacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu, sygnalizacji świetlnej oraz prawidłowość pracy konserwatora podlegają kontroli przez nadzór Zamawiającego. 

2.
Przedmiotem kontroli urządzeń jest ich stan techniczny zgodnie z wymogami niniejszej SST.

3.
Zamawiający powiadamia Wykonawcę o kontroli na minimum 12 godz. przed jej rozpoczęciem.

4.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli samodzielnie, bez udziału Wykonawcy, z własnej inicjatywy lub w przypadku niestawienia się Wykonawcy na wcześniej zapowiedzianą kontrolę.

VI.
ODBIÓR ROBÓT

Odbiór wykonanych robót i przeglądu wykonywanych usług dokonywać będzie Kierownik Rejonu lub upoważniony przez Niego pracownik nie rzadziej niż raz 

w miesiącu lub Inspektor Nadzoru o ile zostanie powołany.

Wykonane czynności potwierdzane będą każdorazowo protokołem odbioru lub przeglądu.

W przypadku usuwania awarii lub wykonania niezbędnych robót potwierdzonych protokółem konieczności, odbiór robót nastąpi przy udziale Wykonawcy po spisaniu protokołu odbioru.

VII.
PODSTAWA PŁATNOŚCI

1.
Miesięczne wynagrodzenie wykonawcy za konserwację stanowi iloczyn stawki miesięcznej za wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu utrzymanie bezawaryjnej pracy jednego urządzenia i liczby urządzeń objętych konserwacją w danym miesiącu.

2.
Miesięczne wynagrodzenie za usuwanie awarii urządzeń objętych konserwacją stanowić będzie faktyczna ilość wykonanych elementów usługi niezbędnych do usunięcia awarii.

2.1
Wykonawca do rozliczenia przedłoży kosztorys powykonawczy wykonany na podstawie cen jednostkowych podanych w kosztorysie oferowanym dla wykonanych elementów usługi.
3.
Podstawą do zafakturowania robót jest odbiór wykonanych robót zgodnie z pkt. VI specyfikacji. Protokóły odbioru robót stanowią załącznik do faktury.
VIII.
PRZEKAZANIE URZADZEŃ

Po terminie realizacji umowy urządzenia objęte usługą Wykonawca przekaże Zamawiającemu sprawne technicznie.
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