		Załącznik nr 2 
		                      pismo nr GDDKiA-O/KR/D-8-ap/131/ 4/14
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne  dotyczące wykonania odzieży roboczej i ochronnej, obuwia roboczego i ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej zgodnie z wymaganiami obowiązującymi  w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 
Wymaga się aby dostarczane artykuły były fabrycznie nowe w stanie nieuszkodzonym wolnym od wad. 
Dopuszcza się, ze względu na zapewnienie wolnej konkurencji, rozwiązania równoważne z opisanymi w specyfikacji pod warunkiem zachowania równorzędnych lub lepszych parametrów.
Na odzieży musi być naniesione oznakowanie logo firmy zgodnie z podanym w specyfikacji oznakowaniem.

1. Kurtka ocieplana z kapturem
    Materiał: 
Tkanina paroprzepuszczalna  typu Gore-Tex z wykończeniem wodoodpornym o masie powierzchniowej nie większej niż 160 g/m2, w kolorze pomarańczowoczerwonym. 
Ocieplacz tkanina paroprzepuszczalna typu „Thinsulate” o masie powierzchniowej min. 250 g/m2, temperatura prania max. 40°C. 
   Krój: 
Długość 3/4, dwie kieszenie wpuszczane, zapinane taśmą samoszczepną przykryte od górą zakładką zakończoną w bocznych szwach kurtki, kaptur chowany w stójce, środek kaptura wykończony tkaniną poliestrową, zapięcie kurtki na zamek błyskawiczny kostkowy kryty plisą zapinaną taśmą samoszczepną, stójka oraz plisa zawiera ocieplanie Z tkaniny paroprzepuszczalnej typu „Thinsulate” o masie powierzchniowej 250 g/m 2, typ P, rękaw prosty ściągany na rzepy, wewnątrz rękawa ściągacz z dzianiny. 
Na lewej górnej części kurtki oraz na plecach logo GDDKiA (na plecach 160x100 ).
   Materiały odblaskowe 
Pasy srebrne o szerokości min. 50 mm powierzchni odblaskowej. 
Klasa 2 zgodna z normą PN-EN 471. 
Własności odblaskowe po ekspozycji na ścieranie, zaginanie, zmiany temperatury zgodne z normą PN-EN471. 
Trwałość odblaskowa zachowana po 50 cyklach prania w temperaturze do 60°C lub 20 
cyklach czyszczenia chemicznego. 
    Wymagane dokumenty 
1. Deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zharmonizowanej : EN 471 „Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego. Metody badań I wymagania” w trzeciej klasie widzialności. 
2. Instrukcja użytkowania wyrobu.
3. Certyfikat zgodności z normą PN-EN 471.
4. Etykiety znamionowe zgodne z zasadami znakowania odzieży.
Logo GDDKiA wg. Załączonego rysunku.

2.  Czapka ocieplona z daszkiem w kolorze kurtki.
      Czapka zimowa typu uszanka z tkaniny paroprzepuszczalnej  o masie powierzchniowej 160 do 200 g/ m2, spód czapki ocieplony tkaniną odzieżową typu „Thinsulate”.
Logo GDDKiA wg. Załączonego rysunku.
3. Płaszcz przeciwdeszczowy 
    Materiał i krój 
Tkanina paroprzepuszczalna typu Gore-Tex, kolor pomarańczowoczerwony, 
Długość; do kolan, 2 kieszenie dolne, kaptur, zapięcie płaszcza na zamek kryty plisą, 
rękaw prosty, ściągany na rzepy. 
Elementy odblaskowe umieszczone na rękawach oraz na obwodzie klatki piersiowej. 
Elementy odblaskowe: 
Folia odblaskowa do wgrzewana w materiał tła srebrzysto szary lub materiały jak przy 
ubraniu ochronnym. 
Pas o szerokości min. 5O mm powierzchni odblaskowej, klasy 2 - spełniający wymagania 
normy EN 471. 
Trwałość odblaskowa zgodnie normą PN-EN 471 pranie, czyszczenie chemiczne dla folii 
odblaskowej do wgrzewania; 50 cykli pralniczych w temp. 600 C, 30 cykli pralniczych 
pranie chemiczne. 
Produkt zgodny ze standardem ISO 9002 
Wymagane dokumenty 
- deklaracja zgodności WE. 
- certyfikat zgodności z normą PN-EN 471, klasa 2 na materiały odblaskowe. 
Logo GDDKiA wg. Załączonego rysunku.
4. Ubranie robocze letnie – dwuczęściowe .
  Odzież ochronna ostrzegawcza 
 Ubranie 2-cz. letnie z czapką 
Materiał: 
Tkanina zasadnicza: 100% bawełna o masie 200 do 250 g/m2. w kolorze pomarańczowoczerwonym stanowiąca materiał tła. Obszar chromatyczności oraz współczynnik iluminacji zgodny z wymaganiami normy PN-EN 471. 
Krój: 
Ubranie ostrzegawcze składa się z bluzy, Spodni i czapki. 
Bluza typu szwedzkiego, z kołnierzem, zapinana z przodu na zamek błyskawiczny dwustronny kryty patką zapinaną na napy. W górnej części przodu po lewej i prawej stronie dwie kieszenie przykryte patkamI, w dolnej części dwie kieszenie wewnętrzne. Rękawy wykończone mankietami. Materiał tła (pomarańczowoczerwony) obejmuje górę bluzy (przód i tył) z karczkiem włącznie i górną część rękawów. Na całym obwodzie bluzy i rękawów naszyte dwa pasy taśmy odblaskowej wykonanej w technologii zabezpieczającej przed zdzieraniem odblasku, zgodnie z normą PN-EN 471. Dół bluzy i rękawów wykonane z tkaniny zasadniczej. 
Spodnie typu ogrodniczki z podwyższonym przodem i tyłem, z szelkami. Na przodzie kieszeń górna oraz dwie kieszenie dolne oraz kieszeń na calówkę. Na kolanach naszyte wzmocnienia z tkaniny zasadniczej. Materiał tła obejmuje całą górną część spodni (z szelkami) do linii kolan. Na całym obwodzie nogawek, w dolnej części, naszyte dwa pasy taśmy odblaskowej wykonanej w technologii zabezpieczającej przed zdzieraniem odblasku. 
Materiały odblaskowe: 
- podłoże: poliestrowo-bawełniane, 
- pasy odblaskowe o szerokości min. 5Omm powierzchni odblaskowej wykonane w technologii zabezpieczającej przed zdzieraniem odblasku, 
- podwyższona odporność na ścieranie i środki chemiczne, 
- klasy 2 - spełniający wymagania normy EN 471 tablica 5 
- trwałość odblaskowa zgodnie z EN 471, 7.4.5 Pranie, czyszczenie chemiczne. 
50 cykli pralniczych w temp. 60°C lub 20 cykli pralniczych pranie chemiczne dla odzieży ze 100% bawełny, 
- produkt zgodny ze standardem ISO 9002 
Wymagane dokumenty 
1. Deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zharmonizowanej: EN 471 „,Odzież ostrzegawcza o Intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego. Metody badań I wymagania” w trzeciej klasie widzialności. 
2. Instrukcja użytkowania wyrobu. 
3. Certyfikat zgodności z normą PN-EN 471. 
4. Etykiety znamionowe zgodne z zasadami znakowania odzieży. 
Logo GDDKiA wg. Załączonego rysunku.

5 . Czapka letnia z daszkiem do ubrań roboczych 
Materiał - 100 % bawełny. 
Kolor pomarańczowoczerwony. Czapka z 6 klinów, W kimach odpowietrzniki. Daszek o 
długości 7 cm w kolorze Czarnym. 
Regulowany obwód i zapięcie.

Logo GDDKiA wg. Załączonego rysunku.


6. Ubranie 2-cz. Ocieplane (zimowe) z czapką ocieplaną(poz. 3) 
    Materiał 
Tkanina paroprzepuszczalna o masie powierzchniowej 160 do 200 g/m2. w kolorze pomarańczowoczerwonym stanowiąca materiał tła. 
Obszar chromatyczności oraz współczynnik iluminacji zgodny z wymaganiami normy PNEN 471. 
Podpinka — ocieplacz dzianina odzieżowa paroprzepuszczalna typu ThinsuIate” o masie powierzchniowej 250 g/m2, typ P. 
    Krój: 
Ubranie ostrzegawcze składa się z bluzy I spodni. 
Bluza typu szwedzkiego, z kołnierzem, zapinana z przodu na zamek błyskawiczny dwustronny kryty patką zapinaną na napy. W górnej części przodu po lewej stronie kieszeń przykryta patka., a w dolnej części dwie kieszenie wewnętrzne. Rękawy wykończone mankietami. Materiał tła pomarańczowoczerwony obejmuje górę bluzy (przód i tył) z karczkiem włącznie i górną część rękawów. Na całym obwodzie bluzy i rękawów naszyte są dwa pasy taśmy odblaskowej wykonanej w technologii zabezpieczającej przed zdzieraniem odblasku, zgodnie z normą 
PN-EN 471. Dół bluzy i rękawów wykonane z tkaniny zasadniczej. 
Spodnie typu ogrodniczki z podwyższonym przodem i tyłem, z szelkami. Naprzodzie kieszeń górna oraz dwie kieszenie dolne oraz kieszeń na calówkę. Na kolanach naszyte wzmocnienia z tkaniny zasadniczej. Materiał tła obejmuje całą górną część spodni (Z szelkami) do linii kolan. Na całym obwodzie nogawek, w dolnej części, naszyte dwa pasy taśmy odblaskowej wykonanej w technologii zabezpieczającej przed zdzieraniem odblasku. Wokół pasa pojedyncza taśma. 
   Materiały odblaskowe: 
- podłoże: poliestrowo-bawełniane, 
- pasy odblaskowe o szerokości min. 50 mm powierzchni odblaskowej wykonane w technologii           
  zabezpieczającej przed zdzieraniem odblasku, 
- podwyższona odporność na ścieranie i środki chemiczne, 
- klasy 2 - spełniający wymagania normy EN 471 tablica 5 
- Trwałość odblaskowa zgodnie z EN 471, 7.4.5 Pranie, czyszczenie chemiczne. 75 cykli 
  pralniczych w temp. 60°C lub 50 cykli pralniczych pranie chemiczne 
- produkt zgodny ze standardem ISO 9002 
   Wymagane dokumenty 
1. Deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy   
   zharmonizowanej: EN 471 ‚„Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności do użytku   
   profesjonalnego. Metody badań i wymagania” w trzeciej klasie widzialności. 
2. Instrukcja użytkowania wyrobu. 
3. Certyfikat zgodności z normą PN-EN 471. 
4. Etykiety znamionowe zgodne z zasadami znakowania odzieży. 
Logo GDDKiA wg. Załączonego rysunku.
7.  Czapka zimowa uszanka.
      
Czapka zimowa-uszanka z tkaniny paroprzepuszczalnej o masie powierzchniowej 
180 do 200 g/m2, w kolorze pomarańczowoczerwonym. Spód czapki ocieplony tkaniną 
odzieżową „Thinsulate”. Po bokach nauszniki i wiązadła. 
Logo GDDKiA wg. Załączonego rysunku.

Logo GDDKiA wg. Załączonego rysunku.

 8. Kamizelka ostrzegawcza
    Materiał
Dzianina fluorescencyjna- paroprzepuszczalna o masie powierzchniowej do 
80 g/m2, w kolorze pomarańczowoczerwonym. 
Współczynnik iluminacji zgodny z wymaganiami normy PN-EN 471. 
  
 Krój: 
Kamizelka O długości do linii bioder zapinana z przodu na napy. Na całym obwodzie, na wysokości talii naszyte dwa pasy oraz pasy pionowe przebiegające z przodu przez ramiona i plecy do pasów poziomych z materiału odblaskowego. Wszystkie krawędzie kamizelki wykończone przestębnowanym podwinięciem. 
Logo GDDKiA

Materiały odblaskowe 
Podłoże poliestrowo-bawełniane. 
Wymiary pasa o szerokości min. 5Omm powierzchni odblaskowej. 
Klasa 2 - spełniająca wymagania normy EN 471 
Trwałość odblaskowa zgodnie z PN EN 471. 
Pranie, domowe 30 cykli pralniczych w temp. 600C 
Produkt zgodny ze standardem ISO 9002 
Wymagane dokumenty 
1. Deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zharmonizowanej PN-EN 471 „Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego. Metody badań I wymagania W drugiej klasie widzialności. 
2. Instrukcja użytkowania wyrobu. 
3. Certyfikat zgodności z normą PN-EN 471, klasa 2 na materiały odblaskowe. 
4. Etykiety znamionowe zgodne z zasadami znakowania odzieży. 

9. koszula flanelowa
	Krój klasyczny, 100 % bawełna w kratkę.
	Gramatura min. 150 g/m2
Z kołnierzykiem, zapinana z przodu na guziki. Rękawy długie z mankietami, zapinane na guziki. Z lewej strony naszyta kieszonka.
Wykonana zgodnie z normą PN-92/P-84683 „Odzież robocza. Koszula flanelowa męska”

10. Koszulka bawełniana.
	Koszulka bawełniana z krótkim rękawem
Bawełna 100 %,  gęstość min. 75 g/m2
Kolor  pomarańczowoczerwony, splot spiralny.
Charakter wykończenia – szwy wykończone owerlokiem.
Na plecach i na przodzie po prawej stronie koszulki logo.

11- 16. Obuwie musi spełniać następujące warunki:
	A. wymagania ogólne
	cholewki muszą być wykonane ze skór naturalnych, wodoodporne.
	Podeszwy    -   odporne na oleje, smary, benzynę, substancje bitumiczne
· Zapewniające nieprzemakalność od  podłoża, trwałość i szczelność połączenia  spodu z wierzchem  
·   chroniące przed poślizgiem
·  absorpcja energii w części piętowej
         wewnętrzne wkładki muszą posiadać właściwości antypotne i antybakteryjne
	
 Użyte do wykonania butów tkaniny muszą być higroskopijne i  nie farbujące.
 Części metalowe w butach (np. oczka, uchwyty, zapinki, haki) muszą być odporne na korozję.

B. wymagania dodatkowe
    Buty ocieplone muszą być wykonane w klasie S3 z kompozytowymi noskami i niemetaliczną wkładką antyprzebiciową chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Wymagane certyfikaty.

C. Na wszystkie wymienione rodzaje obuwia wymagany jest certyfikat „CE”, co najmniej roczna gwarancja oraz spełnienie odpowiedniej normy EN 345 , EN 346, EN 347 (oznakowanie na obuwiu).

17. Hełm ochronny w kolorze białym o 5-cio letnim czasie użytkowania z naniesionym z przodu, nad daszkiem logo GDDKiA, więźbą z regulacją śrubową, skórzaną opaską przeciwpotną, wentylacją. Hełm musi umożliwiać montaż akcesoriów np. ochronników słuchu.
19. Rękawice ocieplone robocze skórzane.
     Pięciopalcowe standard PN-EN, chroniace przed zimnem, zabrudzeniem, lekkimi urazami 
     mechanicznymi.
20. Rękawice drelichowe. chroniace przed zabrudzeniem, lekkimi urazami 
     mechanicznymi.
21. Fartuch roboczy drelichowy.
      Funkcjonalny fartuch o klasycznym kroju, wykonany z tkaniny 100 % bawełna, zapewniającej  
      wysoką przewiewność, niską kurczliwość podczas prania i wysoka odporność na blaknięcie   
      kolorów. Gramatura min. 150 do 200 g/m2. Zapinany na guziki, z czterema kieszeniami: dwie          
      u góry i dwie na dole.
      Wykonany zgodnie z normą PN-P-84505.01 – „Fartuch roboczy. Postanowienia ogólne”.
22. Narzutka do kierowania ruchem – zgodność z normą PN-EN 471.
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1. Kurtka ocieplona z kapturem.
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4.  Płaszcz przeciwdeszczowy 
                  oznakowanie znakiem firmowym z przodu i z tyłu tak, jak ubranie 2-cz. letnie i zimowe
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   4.  i 6. ubrania robocze letnie i zimowe 





5. Czapka.	[image: pict5.jpg]
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8. Kamizelka ostrzegawcza (logo również na plecach).
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  10. koszulka bawełniana przód i  tył.
[image: pict1.jpg]

															18. Hełm	z logo.	
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OZNAKOWANIE ODZIEZY

- formy i proporcje znaku firmowego,
- umiejscowienie tasém materiatu odblaskowego
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