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Opis ogólny przedmiotu zamówienia
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1.1.1 Orientacja na mapie Polski.
  [image: ]PROJ. ŚCIEŻKA DK NR 29





[bookmark: _Toc423037695][bookmark: _Toc423066947][bookmark: _Toc423099813][bookmark: _Toc423100098][bookmark: _Toc423100569][bookmark: _Toc423100714][bookmark: _Toc423100921][bookmark: _Toc423101014][bookmark: _Toc423101128][bookmark: _Toc423101213][bookmark: _Toc423101271][bookmark: _Toc423101437][bookmark: _Toc423101477][bookmark: _Toc423101540][bookmark: _Toc424630117][bookmark: _Toc424632409][bookmark: _Toc424633756][bookmark: _Toc424634749][bookmark: _Toc424636341][bookmark: _Toc423037696][bookmark: _Toc423066948][bookmark: _Toc423099814][bookmark: _Toc423100099][bookmark: _Toc423100570][bookmark: _Toc423100715][bookmark: _Toc423100922][bookmark: _Toc423101015][bookmark: _Toc423101129][bookmark: _Toc423101214][bookmark: _Toc423101272][bookmark: _Toc423101438][bookmark: _Toc423101478][bookmark: _Toc423101541][bookmark: _Toc424630118][bookmark: _Toc424632410][bookmark: _Toc424633757][bookmark: _Toc424634750][bookmark: _Toc424636342]
1.1.2. 
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[bookmark: _Toc416870308][bookmark: _Toc423100924][bookmark: _Toc423101274][bookmark: _Toc423101543][bookmark: _Toc424630120][bookmark: _Toc424633759][bookmark: _Toc424634752][bookmark: _Toc424636344]
1.2 Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest budowa dwukierunkowej ścieżki rowerowej po prawej stronie drogi krajowej nr 29 wraz z kanałem technologicznym, na odcinku od m. Urad do m. Cybinka (połączenie ze zrealizowaną ścieżką rowerową w m. Cybinka).
 Przy czym samą ścieżkę należy wykonać na odcinkach od km 17+310 do km 20+456,60 oraz od km 20+793,70 do km 23+423,30 z wyłączeniem odcinka już zrealizowanego w obszarze skrzyżowania do m. Koziczyn. 
Natomiast kanał technologiczny należy wykonać na odcinkach projektowanej ścieżki i również na odcinku już wykonanej. Całkowity odcinek dla kanału technologicznego biegnie od km 17+310 do km 23+423,30

Zamówienie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej, realizacji robót oraz pełnienia nadzoru autorskiego.

Zakres zamówienia obejmuje:
Etap I – zaprojektowanie, uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień i zatwierdzenie dokumentacji projektowej przez właściwy organ administracji budowlanej ścieżki rowerowej od km 17+310 do km 20+456,60 oraz od km 20+793,70 do km 23+423,30 wraz z kanałem technologicznym od km 17+310 do km 23+423,30.

Etap II – budowę dwukierunkowej ścieżki rowerowej i kanału technologicznego  wzdłuż dk nr 29 zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową w pierwszym etapie realizacji zadania. 

Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa lubuskiego, w powiecie słubickim, w gminie Cybinka w pasie drogi krajowej nr 29 na działkach ewidencyjnych nr:
- 652, 2002/19, 2007/1, 2012/1, 2017/1, 2023/1, 2028/1, 2032/3, 2032/1  obręb Urad
- 650, 2040/1, 1027/1, 2040/3, 2050/1, 2062/1 obręb Grzmiąca

[bookmark: _Toc423100925][bookmark: _Toc423101275][bookmark: _Toc423101544][bookmark: _Toc424630121][bookmark: _Toc424633760][bookmark: _Toc424634753][bookmark: _Toc424636345]1.2.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót.
W istniejącym układzie drogowym drogi krajowej nr 29 , na odcinku od km 17+310 do km 20+456,60 oraz od km 20+793,70 do km 23+423,30 po stronie prawej należy wykonać ścieżkę rowerową szerokości 2,0 m i kanał technologiczny od km 17+310 do km 23+423,30.

Łączna szacowana długość ścieżki rowerowej wynosi 5776,20m natomiast kanału 6113,30m. Podane długości są orientacyjne. Różnica pomiędzy szacowaną a wykonaną długością ścieżki i kanału nie będzie miała na wpływu na Wartość Umowy.
Na załączonych planach sytuacyjnych pokazano orientacyjny przebieg ścieżki w terenie. Rzeczywiste wartości m.in. całkowitej długości, ilości i długości zjazdów oraz długości kanału technologicznego mających wpływ na całkowite koszty budowy będą określone na podstawie wykonanej dokumentacji technicznej. Pokazane plany sytuacyjne mogą znacząco różnić się od tego, co występuje w terenie, dlatego Zamawiający zaleca dokonanie wcześniejszej wizji terenowej przedmiotowego odcinka drogi krajowej nr 29.
[bookmark: _Toc416870310][bookmark: _Toc423101276][bookmark: _Toc424633761]1.2.1.1 Zakres zasadniczych Robót budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i wykonania.
	W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich prac projektowych 
i budowlanych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ścieżki rowerowej zlokalizowanej  po prawej stronie drogi krajowej nr 29 na odcinku od km 17+310 do km 20+456,60 oraz od km 20+793,70 do km 23+423,30 i kanału technologicznego od km 17+310 do km 23+423,30, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami, uzgodnieniami i warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody 
(ew. zgłoszenia robót) niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy zgodnie 
z wymaganiami Zamawiającego i warunkami umowy oraz zbudować i uzyskać w imieniu 
i na rzecz Zamawiającego wymagane dokumenty umożliwiające przystąpienie 
do użytkowania.
Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót lub Odcinka, należy sporządzić i zgromadzić kompletne dokumenty i oświadczenia wymagane zgodnie 
z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.), niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie Robót lub Odcinka i uzyskać 
w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie (jeżeli zajdzie taka konieczność).
Szczegółowy zakres rzeczowy Robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU).
Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129, z późn. zm.).
	Wykonawca w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej zobowiązany jest  zaprojektować i wykonać niżej wymienione roboty w zakresie budowy ścieżki rowerowej od km 17+310 do km 20+456,60 oraz od km 20+793,70 do km 23+423,30 i kanału technologicznego od km 17+310 do km 23+423,30, zgodnie z wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszym Programie Funkcjonalno – Użytkowym, lecz nie ograniczając się jedynie do wymienionych robót. Przedstawione w dalszej części PFU wartości dotyczące np. ilości zjazdów, długości całkowitej ścieżki czy kanału technologicznego mogą się różnić od stanu rzeczywistego, zatem zaleca się dokonanie wcześniejszej wizji terenowej odcinka DK29.  Zakres rzeczowy ujęty w PFU należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami i innymi przepisami w zakresie prowadzenia robót budowlanych a w szczególności:
· wyznaczenie trasy, zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, rozbiórka obiektów budowlanych oraz elementów dróg i ulic, usunięcie drzew i krzewów oraz karczy;
· wykonanie wykopów i nasypów;
· wykonanie przepustów z rur tworzywowych wraz z umocnieniem ścianek brukiem;
· tam gdzie będzie konieczne wykonanie rowów krytych;
· wykonanie przepustów pod zjazdami;
· kanału technologicznego; 
· umocnienie powierzchniowe skarp;
· wykonanie ograniczenia ścieżki z obrzeży betonowych o wym. 8*30cm na ławie betonowej z oporem z betonu min. C12/15.
· profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z CBGM, podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego 0/31,5mm, oczyszczenie warstw konstrukcyjnych;
· wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego;
· frezowanie nawierzchni asfaltowych;
· ustawienie innych dodatkowych krawężników, obrzeży betonowych oraz ścieków ulicznych z elementów betonowych;
· tam gdzie będzie wymagane, budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, łącznie z oznakowaniem poziomym, pionowym i ogrodzeniami szczególnie gdy ścieżka będzie wyniesiona ponad teren przyległy oraz urządzeń uniemożliwiających wjazdu pojazdami mechanicznymi na ścieżkę od strony każdego zjazdu.
· jeśli będzie konieczne przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i naziemnej,
· udrożnienie i oczyszczenie istniejących urządzeń melioracyjnych, jeśli będzie 
to wymagane stosownymi decyzjami,
· tam gdzie będzie konieczne, odtworzenie rowów lub wykonanie nowych;
· po zakończeniu budowy wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecze techniczne, oraz wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę 
w czasie budowy do stanu przynajmniej przed rozpoczęciem robót,
· wszelkie roboty wynikające z podłączenia odcinka ścieżki rowerowej do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań;
· wszelkie inne roboty, jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na celu stosownie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

ILEKROĆ W OPRACOWANIACH BĘDZIE MOWA O ŚCIEŻCE ROWEROWEJ NALEŻY PRZYJMOWAĆ, ŻE MOWA JEST O ODCINKACH OBJĘTYCH REALIZACJĄ                             od km 17+310 do km 20+456,60 oraz od km 20+793,70 do km 23+423,30
NATOMIAST O KANALE TECHNOLOGICZNYM ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE ODCINEK od km 17+310 do km 23+423,30
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[bookmark: _Toc424633767][bookmark: _Toc424634759][bookmark: _Toc424636351]1.2.1.2  Parametry techniczne zasadniczych obiektów i robót przewidzianych do wykonania, tj. zaprojektowania i wybudowania w ramach inwestycji.
Ścieżkę należy zaprojektować i wykonać po prawej stronie drogi krajowej nr 29, za poboczem i jak będzie możliwe za rowem przydrożnym. Wykonana ścieżka nie może mieć negatywnego wpływu na odwodnienie istniejącej jezdni i zjazdów. Szerokość ścieżki rowerowej ma wynosić 2,00 m. Ścieżkę ograniczyć od terenu obrzeżem betonowym na ławie betonowej z oporem. Obustronne pobocza wzdłuż ścieżki o szerokości min. 25 cm należy umocnić przez humusowanie. W razie konieczności istniejące rowy należy pogłębić i wyprofilować. Analogicznie po stronie prawej drogi należy wykonać kanał technologiczny, przebieg kanału dostosować do szerokości dostępnego terenu w granicy pasa drogowego przy zachowaniu istniejących rowów, ewentualnie ich przebudowie. W przypadku, gdy nie będzie innej możliwości ostateczności dopuszcza się umiejscowienie kanału na krótkich odcinkach w śladzie ścieżki. 
Drzewa kolidujące z projektowanymi rozwiązaniami należy wyciąć oraz wykarczować pnie i usunąć poza teren budowy. Wycinkę należy przeprowadzić tak aby 
nie stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa oraz nie powodować utrudnień w ruchu na drodze krajowej nr 29.
Należy dokonać przebudowy zjazdów z drogi. Należy zróżnicować realizowane zjazdy na zjazdy leśne indywidualne i publiczne.

Tabela 1. Szacunkowy wykaz zjazdów po prawej stronie DK 29 na odcinku proj. ścieżki na podstawie pierwotnej dokumentacji projektowej

	Pikietaż
	Czy jest przepust
	Kategoria zjazdu
	Rodzaj nawierzchni

	17+351,00
	N
	indywidualny
	gruntowa

	17+991,60
	N
	indywidualny
	gruntowa

	18+618,00
	N
	indywidualny
	gruntowa

	19+008,00
	N
	indywidualny
	gruntowa

	19+175,00
	N
	indywidualny
	gruntowa

	19+493,00
	N
	indywidualny
	gruntowa

	19+744,00
	N
	indywidualny
	gruntowa

	20+182,00
	N
	indywidualny
	gruntowa

	21+190,00
	N
	indywidualny
	gruntowa

	21+735,50
	N
	indywidualny
	gruntowa

	22+332,00
	N
	indywidualny
	gruntowa

	22+637,00
	N
	indywidualny
	gruntowa

	22+919,50
	N
	indywidualny
	gruntowa



Powyższy wykaz nie jest wiążący, mogą wystąpić błędy dotyczące lokalizacji oraz parametrów zjazdów oraz nie wszystkie zjazdy mogą być uwzględnione. Wg banku danych drogowych na danym odcinku drogi występują 23 zjazdy po stronie prawej. Większość zjazdów stanowią zjazdy do lasu, stąd projekt należy uzgodnić w właściwym nadleśnictwem w celu ustalenia lokalizacji zjazdów na drogi ppoż. Wszystkie zjazdy wykonać od krawędzi nawierzchni jezdni drogi krajowej do granic pasa drogowego, promienie łuków dla zjazdów dostosować do warunków wydanych przez nadleśnictwo, dla dróg ppoż min. 11m.

1.2.1.3 Projekt stałej organizacji ruchu.
Należy zastosować urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, które spełniają warunki techniczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 
2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.). Projektowane rozwiązania stałej organizacji ruchu powinny zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa oraz komfort użytkowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, natomiast stosowane materiały powinny zapewnić trwałość oznakowania i utrzymanie wymaganych parametrów (takich, jak widoczność, odblaskowość) w całym okresie przewidzianym gwarancją.
Należy opracować projekt organizacji ruchu oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia 
i opinie wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z późn. zm.). Przed złożeniem wniosku o zatwierdzenie Projektu Budowlanego należy przedłożyć Zamawiającemu zatwierdzony Projekt stałej organizacji ruchu, uwzględniający lokalizację ścieżki rowerowej.
Przy opracowywaniu projektu organizacji ruchu należy stosować „Wzorcową legendę dla projektów organizacji ruchu wykonywanych na zlecenie GDDKiA” stanowiącą załącznik do Zarządzenia Nr 69 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 lipca 2010 roku w sprawie wzorcowej legendy dla dokumentacji projektowej organizacji ruchu.

1.2.1.4 Założenia do projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robót.
Podstawowym założeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania Robót jest minimalizacja utrudnień i koniecznych ograniczeń dla ruchu na sieci komunikacyjnej.
Przed rozpoczęciem Robót należy oznakować rejon objęty wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu, na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robót. Projekt należy przygotować z zachowaniem wymagań określonych 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z późn. zm.). Projekt należy na bieżąco aktualizować, oraz zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Nr 34 z dnia 30.07.2014 r. w sprawie typowych schematów oznakowania robót oraz pomiarów diagnostycznych prowadzonych w pasie drogowym.

[bookmark: _Toc423100931][bookmark: _Toc423101282][bookmark: _Toc423101550][bookmark: _Toc424630127][bookmark: _Toc424633768][bookmark: _Toc424634760][bookmark: _Toc424636352]1.3  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.
[bookmark: _Toc423100932][bookmark: _Toc423101283][bookmark: _Toc423101551][bookmark: _Toc424630128][bookmark: _Toc424633769][bookmark: _Toc424634761][bookmark: _Toc424636353]1.3.1 Wymagania w stosunku do Wykonawcy ścieżki pieszo-rowerowej.

Wszelkie dane i wymagania dotyczące rozwiązań związanych z ochroną środowiska, zawarte w innych częściach niniejszego PFU, mające odniesienia do decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach, należy interpretować zgodnie z postanowieniami tej decyzji (jeżeli będzie wymagana).

1.3.1.1 Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji.
Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne należy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, możliwie najdalej od budynków mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich. Za szkody powstałe na skutek działań Wykonawcy w terenie przyległym lub w istniejącej infrastrukturze odpowiadać będzie Wykonawca. Magazyny, składy i bazy transportowe należy lokalizować poza obszarami zabudowy mieszkaniowej, granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP), strefami ochronnymi ujęć wód oraz obszarami zalewowymi rzek. W przypadku konieczności lokalizacji zaplecza budowy 
na terenie GZWP należy zastosować dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego. Miejsca wyznaczone do składowania substancji podatnych na migrację wodną, terenowe stacje obsługi samochodów i maszyn roboczych w obrębie bazy, należy okresowo (do czasu zakończenia etapu budowy) wyłożyć materiałami izolacyjnymi.
Magazyny, składy i bazy transportowe należy wyposażyć w sprawne urządzenia gospodarki wodno-ściekowej. Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych i wywozić je do najbliższej oczyszczalni za pośrednictwem uprawnionych podmiotów. Powstające w trakcie przebudowy odpady należy segregować i magazynować w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach Robót budowlanych, należy segregować i oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez spec
jalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się ich unieszkodliwianiem. Należy ograniczyć do niezbędnego minimum ewentualną wycinkę drzew i krzewów, natomiast drzewa znajdujące się w obrębie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Ewentualną wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od marca do sierpnia włącznie.
Straty w zieleni, jeżeli wyniknie taka konieczność, należy uzupełnić poprzez wprowadzenie nowych nasadzeń przy uwzględnieniu uwarunkowań siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytków, wymogów bezpieczeństwa oraz warunków technicznych.
Warstwę gleby zdjętą z pasa robót należy odpowiednio przechowywać tak, aby składowany materiał ponownie wykorzystać do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby (humusu) zabezpieczać w taki sposób aby uniemożliwić zagnieżdżenie się ptaków 
w skarpach.
Konieczne obniżenie poziomu wód podziemnych związane z wykonywaniem wykopów nie może zakłócać stosunków wodnych. Nie należy powodować trwałych zmian lub ograniczenia wielkości przepływów w ciekach powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie powodować zmiany kierunków i prędkości przepływów wód. Prace niwelacyjne należy prowadzić w taki sposób, aby uniknąć odwodnienia pobliskich terenów.
W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane w sąsiedztwie terenów objętych ochroną przed hałasem należy prowadzić wyłącznie w godz. 6.00 - 22.00.

[bookmark: _Toc423100933][bookmark: _Toc423101284][bookmark: _Toc423101552][bookmark: _Toc424630129][bookmark: _Toc424633770][bookmark: _Toc424634762][bookmark: _Toc424636354]1.3.2  Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z przygotowaniem budowy i jej przeprowadzeniem.
Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji należy przestrzegać niżej wymienionych wytycznych i uwarunkowań.
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· Przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić w szczególności zgodnie 
z wymaganiami wynikającymi z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.), Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 687) oraz Ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.), z Zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 
i Autostrad i innymi obowiązującymi przepisami i normami właściwymi dla tego zadania.
· Na czas wykonywania Robót należy zapewnić nadzór środowiskowy, w tym nadzór herpetologiczny, w celu zagwarantowania czynnej ochrony fauny oraz uzyskiwania niezbędnych decyzji i pozwoleń, a także podejmowania innych działań wynikających z decyzji organów ochrony środowiska.
· W ramach nadzoru środowiskowego należy przeprowadzić bieżąca obserwację przygotowania Wykonawcy do prowadzenia Robót oraz sposobu ich prowadzenia 
w zakresie zgodności z wydanymi decyzjami i obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.
· Wykonawca dokona inwentaryzacji obiektów zabytkowych (np. tablic pamiątkowych, pomników, kapliczek itp.) znajdujących się w pasie drogowym, a następnie 
po uzgodnieniu z Zamawiającym i MWZK dokona ich demontażu i przeniesienia 
w inne uzgodnione z władzami terenu miejsce.
· W przypadku odkrycia, w czasie prowadzenia robót ziemnych przedmiotu, 
co do którego istnieje podejrzenie, że jest zabytkiem archeologicznym, Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać w tym miejscu roboty budowlane, zabezpieczyć zabytek i miejsce jego znalezienia oraz niezwłocznie powiadomić MWKZ zgodnie  z zapisami art. 32 w/w Ustawy oraz Zamawiającego.
· Jeśli w przypadku opisanym w powyższym punkcie WKZ nakaże przeprowadzenie archeologicznych badań wykopaliskowych Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego i tak zorganizuje roboty, aby przedmiotowy teren udostępnić Zamawiającemu na okres niezbędny do wykonania badań (wynikający z zakresu prac wskazanych w decyzji konserwatora zabytków). Wykonawca robót budowlanych zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą prac archeologicznych w celu jak najszybszego zwolnienia przez archeologów terenu prac archeologicznych pod roboty budowlane. Za koordynację tej współpracy odpowiedzialny jest Inżynier Kontraktu.
· W przypadku odkrycia kopalnych szczątków roślin lub zwierząt należy powiadomić Wojewodę Lubuskiego zgodnie z artykułem 122 Ustawy dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Wszelkie uzgodnienia powinny być przekazane do wiadomości Inżyniera i Zamawiającego. Inżynier w porozumieniu z Zamawiającym ustali dalszy tok postępowania.
· Zamawiający przewiduje możliwość konieczności wymiany gruntu przez Wykonawcę robót budowlanych na odcinkach pasa drogowego, na których prowadzone były prace archeologiczne zakończone rekultywacją terenu. Wymiana gruntu może mieć miejsce, jeśli Wykonawca dowiedzie, że rekultywacja terenu przeprowadzona przez archeologów nie spełnia wymagań co do stabilności i nośności gruntu. Wykonawca może wnioskować o odstąpienie od tej rekultywacji przez wykonawcę prac archeologicznych.
· Wykonawca robót budowlanych będzie niezwłocznie przekazywał Zamawiającemu kopie wszystkich dokumentów dotyczących badań archeologicznych i innych działań związanych z obiektami zabytkowymi.
· Ścieżkę rowerową należy zaprojektować i wykonać w sposób zharmonizowany architektonicznie z istniejącym krajobrazem oraz pozostałymi obiektami.
· W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, należy zaprojektować i wykonać ich przebudowę lub zabezpieczenie.
· Należy opracować, uzgodnić z odpowiednimi władzami i zrealizować projekty organizacji ruchu na czas wykonywania Robót. W projekcie organizacji ruchu należy uwzględniać utrzymanie ciągłości ruchu.
· Program i przeprowadzenia Robót należy opracować w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją. Dopuszcza się zamknięcie ruchu na drogach samorządowych w przypadku otrzymania zgody od zarządcy drogi na ich czasowe zamknięcie.
· Szczegółowy harmonogram i zakres prac w pasie drogowym drogi krajowej nr 29 , 
w określonych dniach oraz w określonych porach godzinowych należy uzgodnić 
z Rejonem bezpośrednio zarządzającym danym odcinkiem drogi. Prace wiążące się 
z koniecznością czasowego ograniczenia ruchu na drodze krajowej nr 29 należy wykonać poza szczytem komunikacyjnym dla danej relacji kierunkowej.
· Należy uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego:
· wszystkie wymagane dla zadania warunki techniczne przebudów, uzgodnienia 
i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem oraz zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad;
· niezbędne decyzje administracyjne, w szczególności decyzję o pozwoleniu wodno-prawnym i/lub zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.
· Należy uzyskać warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia 
na przebudowę lub likwidację infrastruktury technicznej.
Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urządzeń infrastruktury technicznej (urządzenia teletechniczne, urządzenia energetyczne, sieci wodociągowe i gazowe, urządzenia melioracyjne, system odprowadzenia wód deszczowych i ścieków sanitarnych, urządzenia kolejowe) powinny spełniać obowiązujące przepisy i normy.
· Należy opracować Dokumenty Wykonawcy wymienione w pkt 2.2. rozdziału PFU.
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Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania terenu budowy, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy uwzględnić koszty związane z:
· czasowym zajęciem nieruchomości objętym zezwoleniem na wykonanie Robót 
w zakresie przebudowy sieci uzbrojenia terenu oraz przebudowy innych dróg publicznych, tzn. oznaczeniem w terenie czasowych zajęć i określeniem ich powierzchni, inwentaryzacji nieruchomości, powiadomieniem właścicieli oraz spisaniem protokołów zarówno o rozpoczęciu czasowych zajęć jak i ich zakończeniu;
· zawarciem umowy/-ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku potrzeby rozbiórki obiektów budowlanych oraz innych terenów niezbędnych Wykonawcy 
do przeprowadzenia prac (w szczególności pod przebudowę zjazdów);
· uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących włączeń 
u odpowiednich gestorów sieci i zarządcy infrastruktury kolejowej;
· zawarciem umowy/-ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku konieczności urządzenia tymczasowych objazdów;
· sporządzeniem opisu dotyczącego rodzaju elementów infrastruktury drogowej 
do umieszczenia na działkach stanowiących tereny wód płynących bądź tereny linii kolejowych, przygotowaniem danych i dokumentacji niezbędnej do zawarcia porozumień z zarządcą infrastruktury kolejowej lub organami, o których mowa 
w art. 11 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145, z późn. zm.) w przedmiocie zakresu, warunków i terminów zajęcia terenu, 
a następnie doprowadzeniem do zawarcia przez Zamawiającego tych porozumień, 
a także pokryciem kosztów o których mowa w art. 20a ust. 4 SpecU;
· usunięciem, odwiezieniem na odkład humus pozostałego po wykarczowaniu terenów leśnych oraz pozyskanego z obszaru Robót ziemnych oraz przechowywaniem go 
w celu wykorzystania w końcowym etapie budowy (przy urządzaniu skarp nasypów, wykopów i rowów); nadmiar humusu należy zagospodarować zgodnie 
z obowiązującymi przepisami;
· zabezpieczeniem brakującej ilości humusu, niezbędnej do zagospodarowania terenów zieleni drogowej, we własnym zakresie i na własny koszt;
· zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sąsiedztwie Placu Budowy;
· dokonaniem wycinki drzew i usunięciem karpin istniejących i po dokonanych wycinkach;
· zapewnieniem nadzoru środowiskowego w trakcie przygotowania terenu i w czasie prowadzenia Robót, wykonaniem działań wynikających z nadzoru;
· wykonaniem inwentaryzacji obiektów budowlanych na terenach przyległych do Placu Budowy oddziaływania budowy;
· dokonaniem z udziałem przedstawicieli Inżyniera, Wykonawcy i zarządców dróg inwentaryzacji dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na Placu Budowy jak i w jego otoczeniu których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia Robót 
po których będzie się odbywał ruch budowlany;
· usunięciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, oraz usunięciem drzew kolidujących z realizowaną inwestycją.

[bookmark: _Toc423100936][bookmark: _Toc423101287][bookmark: _Toc423101555][bookmark: _Toc424630132][bookmark: _Toc424633773][bookmark: _Toc424634765][bookmark: _Toc424636357]1.3.2.3 Przygotowanie i użytkowanie zaplecza budowy.
		Należy podejmować wszelkie niezbędne działania w celu zachowania przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na Placu Budowy oraz na terenach przyległych 
do Placu Budowy. Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej i innej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych podczas lub w następstwie Wykonywania Robót.
Stosując się do tych wymagań, należy mieć szczególny wzgląd na:
· lokalizację zapleczy budowy (baz, warsztatów, magazynów, składowisk, placów postojowych maszyn budowlanych) oraz dróg dojazdowych - w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, po zakończeniu prac - porządkowanie terenu;
· zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie terenu przed możliwością powstania pożaru (ścieżka na praktycznie całej swej długości biegnie pod ścianą lasu), zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeń zbiorników wodnych  i cieków substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;
· zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych 
na migrację wodną, terenowych stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych 
w obrębie bazy, poprzez wyłożenie terenu materiałami izolacyjnymi do czasu zakończenia budowy;
· przy wyjazdach z budowy na drogę publiczną utwardzoną, należy zapewnić stanowiska do czyszczenia kół pojazdów.
	Należy przygotować odpowiednią do zakresu i rozmieszczenia Robót ilość obiektów 
i urządzeń zaplecza budowy, które należy zlokalizować poza obszarami włączonymi lub projektowanymi do włączenia do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz poza pozostałymi obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, z późn. zm.).
Z zajęcia pod ewentualne zaplecze budowy należy wykluczyć następujące rejony:
· odcinki leśne z uwagi na hałas, zwiększoną dewastację terenu, możliwość zniszczenia roślinności;
· obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hałas, zapylenie;
· tereny w pobliżu rzek, cieków wodnych i systemów melioracyjnych oraz obszary podmokłe, z uwagi na potencjalne zagrożenie skażeniem wód powierzchniowych.

W przypadku konieczności lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP, należy zastosować dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego.
Zaplecze należy lokalizować na nieużytkach, terenach z zabudową usługową, przemysłową, magazynową, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Występujące drzewa 
i krzewy należy zabezpieczyć osłonami ochronnymi.
Przy organizacji zaplecza budowy należy zapewnić:
· organizowanie Robót w taki sposób, by minimalizować ilość powstających odpadów budowlanych;
· ogrzewanie budynków zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;
· przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku braku możliwości podłączenia ww. urządzeń do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej wyposażenie go w przenośne sanitariaty, regularnie opróżniane lub odprowadzanie ścieków bytowych do tymczasowych zbiorników bezodpływowych, 
a następnie ich wywożenie do oczyszczalni ścieków, zapewnienie pojemników na odpady stałe;
· zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robót przenośnych toalet oraz kontenerów na odpadki,
· tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu postoju maszyn przy zapleczu budowy, w sposób nie dopuszczający do skażenia gruntu lub cieków wodnych (zalecane jest wykorzystanie istniejących stacji paliw 
w sąsiedztwie).

Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.), a w szczególności zapewni segregację i składowanie odpadów w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez upoważnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach Robót budowlanych, należy oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się utylizacją.
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I WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ OCHRONY ŚRODOWISKA, ODNIESIENIE DO CHARAKTERYSTYCZNYCH ELEMENTÓW.
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2.1.1. Architektura i zagospodarowanie terenu.

Przedmiotowy odcinek drogi krajowej nr 29 przebiega przez tereny położone w granicach administracyjnych gminy Cybinka w powiecie Słubice. Droga krajowa posiada jezdnię o szerokości około 7,0m m. Wzdłuż jezdni wykonane jest pobocze gruntowe odcinkami utwardzone kruszywem łamanym. Odwodnienie odbywa się powierzchniowo do rowów drogowych. W granicach pasa drogowego występują urządzenia infrastruktury technicznej nie związane z gospodarką drogową.
 
2.1.2 Konstrukcja nawierzchni ścieżki.
Minimalne wymagania dla konstrukcji ścieżki:
    -  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC5S kol. naturalny mieszanki gr. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5mm C90/3 grubości 15 cm,
- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki CBGM C1,5/2,0 (wytworzona w   mieszarkach stacjonarnych)  grubości 10 cm.

Należy zapewnić ciągłość nawierzchni, brak uskoków podłużnych i poprzecznych oraz płynność niwelety ścieżki rowerowej na całej jej długości, w tym w szczególności w obrębie występowania zjazdów z drogi.

Ścieżkę ograniczyć od terenu obrzeżem betonowym grubości 8 cm ułożonym na ławie betonowej C12/15. Pobocza wzdłuż ścieżki należy umocnić przez humusowanie warstwą humusu gr. 10 cm oraz obsianie trawą. Jeżeli zajdzie konieczność wykonania zabezpieczenia ścieżki barierkami stalowymi ze względu na różnicę wysokości między nawierzchnią a terenem przyległym należy odpowiednio zwiększyć szerokość pobocza. 


2.1.3 Zjazdy.
Realizacja obejmuje wykonanie nawierzchni zjazdów, od krawędzi jezdni do granicy pasa drogowego. 
Minimalne wymagania konstrukcji nawierzchni zjazdów: 
    -  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S KR 1-2, gr. 5 cm,
-  w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W KR 1-2 gr. 8 cm,
-  podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5mm C90/3 gr. 20 cm,
- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki CBGM C1,5/2,0 (wytworzona w   mieszarkach stacjonarnych)  grubości 10 cm.

Wzmocnienia ścieżki zaprojektować i wykonać w miejsce istniejących zjazdów (lokalizacja w tabeli nr 1 „Wykaz zjazdów po prawej stronie drogi krajowej nr 29). Lokalizacja oraz parametry zjazdów mogą się nieznacznie różnić od danych umieszczonych w tabeli. W przypadku stwierdzenia występowania w terenie zjazdów nie ujętych w tabeli przebudowę uzgodnić z Zamawiającym. 

Należy przyjąć minimalne szerokości wzmocnienia ścieżki poza obszarem zjazdów:
- indywidualny/leśny 4,0 m,
- publiczny/dojaz ppoż. 6,0 m.
Należy zapewnić ciągłość nawierzchni, brak uskoków podłużnych i poprzecznych oraz płynność niwelety ścieżki rowerowej na całej jej długości, w tym w szczególności w obrębie występowania zjazdów z drogi.
Dodatkowo zaprojektować i wykonać (np. przy zastosowaniu typowych urządzeń BRD) fizyczne przeszkody po obu stronach każdego zjazdu uniemożliwiające ruch pojazdów ścieżką rowerową.

2.1.4 Kanał technologiczny.

Kanał technologiczny stanowi ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczaniu lub eksploatacji urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi. Kanały technologiczne należy zaprojektować i wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne [Dz.U. z 2015 r.,poz. 680]. 
Dla dróg GP i G przekrój wg profilu KTu1 określonego ww. rozporządzeniu. 
Średnice rur należy przyjąć odpowiednio: 
- RO (rury osłonowe) - φ 125*; 
- RS (rury światłowodowe) - φ 40*; 
- WMR (wiązki mikrorur) - φ 40*. 
- studnie rewizyjne należy wyposażyć w zamykane włazy z logo GDDKiA 
* - średnice zewnętrzne w mm

2.1.5 Projekty organizacji na czas wykonywania Robót.
Wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót związanych 
z budową ścieżki rowerowej.
Należy:
1. zabezpieczyć prowadzenie Robót w obrębie skrzyżowań drogi krajowej z innymi drogami;
2. W przypadku zastosowania ruchu wahadłowego, należy zastosować sterowanie sygnalizacją świetlną akomodacyjną i sterowanie ruchem przez przeszkolonych pracowników posiadających uprawnienia do kierowania ruchem. Dla ruchu wahadłowego maksymalna długość odcinka, gdzie prowadzone są prace związane z układaniem nawierzchni, wynosi 500 m. Należy zapewnić obsługę sygnalizacji przez 24 godziny na dobę – pracownicy obsługujący sygnalizację świetlną powinni posiadać uprawnienia  do kierowania ruchem. Sygnalizacja przeznaczona do sterowania ruchem wahadłowym – średnica soczewki 300 mm – sygnalizacja trzykomorowa. Zaleca się utrzymanie ruchu wahadłowego tylko w porze dziennej, w nocy i dni gdy nie są prowadzone roboty jeśli będzie taka możliwość należy zachować ruch dwukierunkowy;
3. grupa wielkości znaków pionowych zastosowanych  do oznakowania Robót, prowadzonych w pasie drogi krajowej i dróg lokalnych powinna być tej samej wielkości 
i odpowiadać znakom w grupie wielkości „WIELKIE”. Znaki te powinny być zgodne 
z obowiązującymi przepisami, tj. Załącznikiem 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).
4. na początkowych odcinkach prowadzenia Robót należy zastosować tablice prowadzące wraz ze światłami ostrzegawczymi koloru żółtego z efektem fali świetlnej;
5. w przypadku wykonania wykopów o głębokości większej niż 0,5 m przy krawędzi drogi do wygrodzenia, należy zastosować bariery drogowe U-14 lub zapory drogowe U-20. W pozostałych przypadkach należy zastosować tablice kierujące U-21, zamiast zapór.  Przy wygrodzeniu wzdłuż jezdni nie dopuszcza się występowania przerw w ciągu zapór bądź barier. 
6. Na warstwach ścieralnych nie dopuszcza się wykonania oznakowania tymczasowego farbą – oznakowanie na tych nawierzchniach należy wykonać z taśm samoprzylepnych do oznakowania tymczasowego. Oznakowanie tymczasowe powinno być koloru żółtego;
7. wykonać oraz uzyskać niezbędne opinie dla czasowej organizacji ruchu, zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z późn. zm.);
8. w przypadku wystąpienia przekrojów 2+1 i więcej, zastosować trwałe wygrodzenie kierunków ruchu;
9. proponowane objazdy drogami niższych kategorii uzgodnić z zarządcami tych dróg. W przypadku zniszczeń wynikłych z użytkowania tych dróg przez pojazdy budowy lub zniszczeń wynikających z wykorzystywania dróg jako objazdy, koszty a także prace związane z naprawą, leżą po stronie Wykonawcy;
10. w przypadku, gdy niemożliwe jest wykorzystanie istniejącej sieci drogowej jako objazdu, wykonać nawierzchnie tymczasowe. Organizacja Robót na przebudowywanych ciągach dróg najbardziej obciążonych ruchem, tj. drogach wojewódzkich i krajowych, nie może obniżyć komfortu użytkowania drogi;
11. Projekt organizacji ruchu na czas Robót powinien uwzględniać założenia wynikające z Programu Robót. Projekt organizacji ruchu, przed przedłożeniem 
do zatwierdzenia, należy uzgodnić z Inżynierem w ww. zakresie.
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2.2.1. Skład dokumentów Wykonawcy.
W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy opracować wszelkie opracowania jakie mogą okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.

W szczególności, jeśli sytuacja będzie tego wymagała, należy przeprowadzić niezbędne czynności i opracować niżej wymienione projekty i dokumenty:
1. Mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych;
1. Uzupełniający projekt Robót geologicznych;
1. Uzupełniającą dokumentację geologiczno-inżynierską;
1. Uzupełniającą dokumentację hydrogeologiczną;
1. Uzupełniające geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych;
1. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi;
1. W razie potrzeby Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, wraz ze wszystkimi niezbędnymi materiałami badawczymi, technicznymi i formalno-prawnymi;
1. W razie potrzeby materiały do wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
1. Projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi;
1. W razie potrzeby Dokumentację projektową instalacji i urządzeń towarzyszących (obcych);
1. Projekt stałej organizacji ruchu i organizacji ruchu na czas budowy;
1. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna do uzyskania decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej, w tym projekty podziału nieruchomości 
(po uzgodnieniu przebiegu linii rozgraniczających z Zamawiającym);
1. Dokumentacja niezbędna do wznowienia/ustalenia pozostałych granic projektowanego pasa drogowego (poza odcinkami ustalonymi w wyniku podziałów nieruchomości) i szkic przebiegu granic całego pasa drogowego;
1. Informacje i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
1. Plan Działań Ratowniczych;
1. Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami;
1. Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi;
1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające rozwiązaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego;
1. Przedmiary Robót;
1. Programy Zapewnienia Jakości;
1. Dokumentację powykonawczą;
1. Mapa powykonawcza;
1. Instrukcje eksploatacji i utrzymania;
1. Dokumentacja formalno-prawna dotycząca nabycia praw do nieruchomości znajdujących się w projektowanym pasie drogowym oraz poza nim.

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy opracować wszelkie opracowania jakie mogą okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.

2.2.2. Ogólne wymagania w stosunku do dokumentów Wykonawcy.
Wykonawca będzie współpracował z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych zatwierdzeń dokumentacji projektowej w drodze zgłoszenia lub decyzji budowlanej, udzielać wyjaśnień na żądanie organu, przedkładać wnioski i dokumenty bezzwłocznie w stosunku do obowiązujących terminów.
Poniższy wykaz nie ogranicza obowiązku przygotowania innych Dokumentów Wykonawcy niezbędnych dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.
W opracowywanych Dokumentach należy uwzględnić w szczególności wymagania zawarte w Zarządzeniu Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów oraz przepisy prawa, wytyczne, instrukcje i standardy wymienione w Części Informacyjnej niniejszego Programu funkcjonalno-Użytkowego.

Tabela nr 2.  Odpowiednie miejsce określenia wymagań oraz finalną ilość egzemplarzy opracowań 
	L.p.
	Nazwa Dokumentu
	Wymagania
	Ilość kompletów

	1
	Programy Zapewnienia Jakości
	Warunki Kontraktu Subklauzulą 4.9 [Zapewnienie jakości], Specyfikacja D-M-00.00.00
	1

	2
	Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych
	Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy, 
Specyfikacja SP. 30.10.00 - Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych
	2


	3
	Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
	Zapisy niniejszego PFU oraz Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy, 
Specyfikacja SP. 30.10.00 - Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych
Specyfikacja SP.30.20.10- dokumentacja geodezyjno-kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości (podziały nieruchomości)
	6

	4
	Dokumentacja formalno-prawna dotycząca nabycia prawa do nieruchomości znajdujących się w projektowanym pasie drogowym oraz poza nim.
	Zapisy niniejszego PFU (załącznik III.3) oraz w sprawach nieuregulowanych w PFU: Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy, Specyfikacja SP.30.20.10. - dokumentacja geodezyjno-kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości (podziały nieruchomości)
	Zgodnie z załącznikiem III.3.

	5
	Uzupełniając projekt Robót geologicznych, 
Uzupełniającą dokumentacja geologiczno-inżynierska, 
Uzupełniająca dokumentacja hydrogeologiczna, 
Uzupełniające geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych
(w razie potrzeby)
	Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy 
SP.40.20.00 - Projekt Robót geologicznych,
SP.40.30.00 - Dokumentacja geologiczno-inżynierska,
SP.40.40.00 - Dokumentacja hydrogeologiczna,
SP.40.50.00 - Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych
	6

	6
	Materiały do wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (w razie potrzeby) 

	Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy,
Specyfikacja SP.20.10.00 Materiały do wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem decyzji
	6


	7
	Projekt budowlany
łącznie z materiałami i
opracowaniami towarzyszącymi 
	Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy
Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji
	5

	8
	Wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i ZRID
	Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy
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Każdy ww. komplet dokumentów należy dostarczyć Zamawiającemu również w wersji cyfrowej edytowalnej oraz w formacie plików pdf.
Zamawiający zastrzega, że Projekt budowlany przed złożeniem do zatwierdzenia przez organ architektoniczno-budowlany podlega weryfikacji i akceptacji Nadzoru 
i Zamawiającego.
Przystępując do opracowania każdego z wyżej wymienionych Dokumentów Wykonawcy 
a także wszelkich innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, należy uzgodnić z Inżynierem sposób przeprowadzenia przeglądów i uzyskać akceptację Zamawiającego w zakresie sposobu postępowania w związku z przeglądami 
i akceptacją tych dokumentów.

W szczególności należy uwzględnić w Programie prac projektowych terminy niezbędne 
na przeprowadzenie przeglądów i akceptacji a w tym na procedury audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, procedury zatwierdzenia Projektu budowlanego oraz uzgadniania raportu oddziaływania na środowisko obowiązujące w ramach procedur GDDKiA oraz terminy na uzyskanie uzgodnień, zezwoleń i zatwierdzeń wydawanych przez organy uzgadniające dokumenty i właściwe decyzyjnie organy administracyjne.
Wymagania w stosunku do odbioru wyżej wymienionych Dokumentów Wykonawcy są określone w Specyfikacji SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy oraz w odpowiednich specyfikacjach na prace projektowe. 
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentów Wykonawcy objętych powyższym wykazem i innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, zawierające koszty uzyskania wymaganych uzgodnień oraz stanowisk, postanowień i decyzji administracyjnych związanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji, realizacją i przekazaniem do użytkowania jest ujęte w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

2.3. [bookmark: _Toc423100940][bookmark: _Toc423101291][bookmark: _Toc423101559][bookmark: _Toc424630136][bookmark: _Toc424633777][bookmark: _Toc424634769][bookmark: _Toc424636361]Specyfikacje na projektowanie.
Przywołane w niniejszym PFU w tym również poniżej Specyfikacje na projektowanie, określają wymagania dotyczące wykonania i odbioru Dokumentów Wykonawcy przewidzianych do wykonania w ramach niniejszej Umowy:

SP.00.00.00 - Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy.
SP.10.30.00 - 	Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień 
i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, Projekt wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji.
SP.10.30.10 - Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
SP. 30.10.00 - Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych, Mapa stanowiąca załącznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów nieruchomości.
SP.30.20.10 – Dokumentacja geodezyjna – kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości (podziały nieruchomości).
SP. 40.20.00 - Projekt Robót geologicznych.
SP. 40.30.00 - Dokumentacja geologiczno-inżynierska.
SP. 40.40.00 - Dokumentacja hydrogeologiczna.
SP. 40.50.00 - Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.

2.4. [bookmark: _Toc423100941][bookmark: _Toc423101292][bookmark: _Toc423101560][bookmark: _Toc424630137][bookmark: _Toc424633778][bookmark: _Toc424634770][bookmark: _Toc424636362]Warunki wykonania i odbioru Robót budowlanych odpowiadające zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót budowlanych.
[bookmark: _Toc382820449][bookmark: _Toc318734962][bookmark: _Toc318446948][bookmark: _Toc423101293][bookmark: _Toc424633779]2.4.1.	Przeznaczenie i ogólne zasady zastosowania Warunków Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych.
Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) stanowiące część niniejszego PFU, określają wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129, z późn. zm.);

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych/ OST uzupełniają opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań technicznych a zawarte w nich wymagania w zakresie materiałów i ich jakości, sprzętu, środków transportowych, warunków wykonania Robót, badań i kontroli jakości należy traktować jako minimalne w stosunku do wymagań jakie będą zawarte w opracowywanych przez Wykonawcę Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)/ ST.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zostaną sporządzone dla każdego rodzaju Robót budowlanych wynikających z Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, opracowanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy i po zatwierdzeniu przez Inżyniera będą stanowiły podstawę do oceny wykonania i odbioru Robót niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.

Jeżeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego wyniknie potrzeba wykonania Robót budowlanych, na które w niniejszym PFU nie załączono odpowiednich WWiORB, to należy również opracować i przedstawić do przeglądu i akceptacji Inżynierowa dodatkowe, niezbędne SST na te Roboty oraz wykonać te Roboty w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.


II. [bookmark: _Toc423100942][bookmark: _Toc423101294][bookmark: _Toc423101561][bookmark: _Toc424630138][bookmark: _Toc424633780][bookmark: _Toc424634771][bookmark: _Toc424636363] CZĘŚĆ INFORMACYJNA.
1. [bookmark: _Toc423100943][bookmark: _Toc423101295][bookmark: _Toc423101562][bookmark: _Toc424630139][bookmark: _Toc424633781][bookmark: _Toc424634772][bookmark: _Toc424636364]INNE DOKUMENTY.
1.1 Nieaktualna Dokumentacja Projektowa Budowy ścieżki rowerowej przy drodze krajowej nr 29 od km 17+310 do km 20+456,60 oraz od km 20+793,70 do km 23+423,30 – udostępniona poglądowo. Uwaga w tym projekcie nie przewidziano wykonania zjazdów, które należy wykonać w całości

2. [bookmark: _Toc423100944][bookmark: _Toc423101296][bookmark: _Toc423101563][bookmark: _Toc424630140][bookmark: _Toc424633782][bookmark: _Toc424634773][bookmark: _Toc424636365]PRZEPISY PRAWA.
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest 
do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych 
nie wymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert. Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie 
z wymaganiami Zamawiającego.

2.1. [bookmark: _Toc423100945][bookmark: _Toc423101297][bookmark: _Toc423101564][bookmark: _Toc424630141][bookmark: _Toc424633783][bookmark: _Toc424634774][bookmark: _Toc424636366]Wykaz aktów prawnych.

1) Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 220, poz. 1601).
2) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.2007 r. 
Nr 19, poz.115, z późn. zm.).
3) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118, z późn. zm.).
4) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity 
Dz. U. 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z późn. zm.).
5) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.).
6) Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2008 r. Nr 171, poz. 1058).
a. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).
b. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072, z późn. zm.).
7) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz.717, z późn. zm.).
8) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2008 r. Nr 25, poz.150, z późn. zm.).
9) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 112).
a. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu 
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.).
b. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826).
c. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 168, poz. 1763).
d. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje 
o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 120, poz. 827).
e. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z dnia 31 lipca 2006 r.).
10) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2005 r. Nr 239 poz. 2019, z późn. zm.).
11) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, 
z późn. zm.).
a. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313).
b. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz. U. Nr 94, poz. 795).
c. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1764).
d. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1765).
e. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr 220, poz. 2237).
12) Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. 2005 r. Nr 45, 
poz. 435, z późn. zm.).
13) Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.).
14) Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. 2005 r. Nr 228, poz.1947, z późn. zm.).
15) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.).
a. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
b. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, 
w których uznaje się, że odpady są niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347).
16) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 
Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.).
17) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.).
a. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).
b. rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 ze późn. zm.).
c. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 
z późn. zm.).
18) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity 
Dz. U. 2002 r. Nr 147, poz.1229, z późn. zm.).
19) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).
20) Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1832).
21) Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, 
z późn. zm.).
22) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
23) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) 
nr 1260/1999.
24) Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999.
25) Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady a dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999.
26) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające Fundusz Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) 1164/94 Rozporządzenie (WE) 
nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT).
27) Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko Ŝyciowe ptactwa wodnego, sporządzona w Ramsar w dniu 
2 lutego 1971 r. (Dz. U. z 1978 r. Nr 7, poz. 24).
28) Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzona w Bonn 
w dniu 23 czerwca 1979 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 2, poz. 17).
29) Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporządzona w Bernie w dniu 19 września 1979 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 58, poz. 263).
30) Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków.
31) Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory.
32) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008 r., w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej.
33) Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci komunikacyjnych [t. j. Dz.U. z 2015r., poz. 1537, ze zm.]
34) Wytyczne dla kanałów technologicznych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wersja nr 3  z dnia 3 października 2017 r.
35) Wytyczne stosowania logo (znaku firmowego) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wersja nr 1 z czerwca 2017 r.
2.2 Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z Zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązującymi na dzień podpisania umowy. Przedstawiony wykaz Zarządzeń Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 
i Autostrad określa obowiązujące Wykonawcę uwarunkowania oraz wymagania dotyczące zakresu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszelkie wymagania określone w poniższych aktach, a w szczególności poniższe wymagania dotyczące projektowania i wykonywania inwestycji: 
1) Zarządzenie nr 2 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 11 lutego 1998 r. 
w sprawie wprowadzenia „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych 
i mostowych”;
2) Zarządzenie Nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Zaleceń do wykonywania oraz odbioru napraw 
i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych”;
3) Zarządzenie nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 3 grudnia 1998 r. 
w sprawie wprowadzenia do stosowania „Zaleceń dotyczących oceny jakości betonu „in-situ” w konstrukcjach obiektów mostowych”;
4) Zarządzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie wprowadzenia zasad technicznych w zakresie projektowania skrzyżowań drogowych;
5) Zarządzenie Nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 25 lutego 2002 r. 
w sprawie wprowadzenia wytycznych wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym;
6) Zarządzenie nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 
27 października 2003 r. w sprawie zasad ustalania i prowadzenia kilometrażu dróg krajowych;
7) Zarządzenie nr 9 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Zaleceń projektowych i technologicznych dla podatnych konstrukcji inżynierskich z blach falistych”;
8) Zarządzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Instrukcji do określania nośności użytkowej drogowych obiektów mostowych”;
9) Zarządzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zasad i metod obliczania przepustowości skrzyżowań drogowych;
10) Zarządzenie Nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich (wraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad: Nr 5 z 4 lutego 2011 r. i Nr 27 z 13 kwietnia 
2011 r.); 
11) Zarządzenie Nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych; 
12) Zarządzenie Nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 marca 2006 r. „Zalecenia wykonania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych obiektów inżynierskich”;
13) Zarządzenie Nr 26 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 
5 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących wzmacniania konstrukcji mostowych za pomocą przyklejanego zbrojenia zewnętrznego;
14) Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 
2 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia zaleceń projektowych i technologicznych dla podatnych drogowych konstrukcji inżynierskich z tworzyw sztucznych;
15) Zarządzenie Nr 64 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 
13 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich; Zarządzenie Nr 77 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących doboru mostowych urządzeń dylatacyjnych oraz ich wbudowania i odbioru;
16) Zarządzenie Nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie badań archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad;
17) Zarządzenie Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań;
18) Zarządzenie Nr 42 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 
3 września 2009 roku w sprawie oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego projektów infrastruktury drogowej;
19) Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 
21 kwietnia 2010 roku w sprawie zasad i sposobu uwzględniania potrzeb obronności 
i bezpieczeństwa państwa podczas przygotowania do realizacji inwestycji drogowych;
20) Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 
23 kwietnia 2010 r. w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych 
na drogach krajowych;
21) Zarządzenie nr 70 z 9 lipca 2010 r. w sprawie ujednolicenia oznakowania pionowego 
i poziomego oraz urządzeń brd na drogach krajowych;
22) Zarządzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 
17 lutego 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie standardów zimowego utrzymania dróg krajowych dla których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;
23) Zarządzenie Nr 69 z dnia 9 lipca 2010 roku w sprawie wzorcowej legendy dla dokumentacji projektowej organizacji ruchu.
24) Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 
3 czerwca 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadania;
25) Zarządzenie nr 76 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 
9 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie badań archeologicznych w GDDKiA; 
26) Zarządzenie Nr 27 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie opracowania planu działań ratowniczych dla autostrad płatnych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad;
27) Zarządzenie nr 52 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 
12 listopada 2013 r. w sprawie typowych schematów oznakowania robót prowadzonych 
w pasie drogowym;











































III. ZAŁĄCZNIKI

ZAŁ. 1. Plany sytuacyjne przebiegu ścieżki – w oparciu o zatwierdzoną i nieaktualną dokumentację projektowa budowy ścieżki rowerowej przy drodze krajowej nr 29 od km 17+310 do km 20+456,60 oraz od km 20+793,70 do km 23+423,30.

ZAŁ. 2. Uzgodnienie z LUBUSKIM WOJEWÓDZKIM KONSERWATOREM ZABYTKÓW – DELEGATURA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

ZAŁ. 3. Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB)

ZAŁ. 4. Wytyczne dla kanałów technologicznych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wersja nr 3  z dnia 3 października 2017 r.

ZAŁ. 5. Wytyczne stosowania logo (znaku firmowego) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wersja nr 1 z czerwca 2017 r.
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