Opis przedmiotu zamówienia na „Wykonanie oznakowania poziomego na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Szczecinie w latach 2021-2022 - 6 zadań”.
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I. PRZEDMIARY ROBÓT

1. Przedmiar robót na zadanie nr 1
Rejon w  Koszalinie
Drogi krajowe nr 6, 11 i nr 37
[image: image1.emf]Lp. Opis robót j.m. ilość jednostek

1 2 3 4

1.

segregacyjne m2 40 866

krawędziowe m2 56 466

pozostałe elementy  m2 27 933

Oznakowanie w kolorze czerwonym m2 3 000

2. Usuwanie oznakowania cienkowarstwowego m2 20 000

3.

segregacyjne m2 10 200

krawędziowe m2 15 356

pozostałe elementy  m2 8 000

4.

Oznakowanie grubowarstwowe - z masy 

termoplastycznej

m2 4 000

5.

Oznakowanie grubowarstwowe w kolorze 

czerwonym

m2 2 000

6.

Usuwanie oznakowania grubowarstwowego -  z 

masy chemoutwardzalnej i termoplastycznej

m2 5 000

Wykonanie oznakowania poziomego na drogach krajowych administrowanych 

przez GDDKiA Oddział w Szczecinie Rejon w Koszalinie (zadanie nr 1)

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe



Oznakowanie grubowarstwowe - z masy chemoutwardzalnej


2. Przedmiar robót na zadanie nr 2

Rejon w Nowogardzie

Drogi krajowe nr S3 i 3
[image: image2.emf]Lp. Opis robót j.m. ilość jednostek

1 2 3 4

1.

segregacyjne m2 19 200

krawędziowe m2 41 400

pozostałe elementy  m2 16 300

2. Usuwanie oznakowania cienkowarstwowego m2 1 500

3.

segregacyjne m2 150

krawędziowe m2 200

pozostałe elementy  m2 75

4.

Oznakowanie grubowarstwowe - z masy 

termoplastycznej

m2 75

5.

Usuwanie oznakowania grubowarstwowego -  z 

masy chemoutwardzalnej i termoplastycznej

m2 75

Wykonanie oznakowania poziomego na drogach krajowych administrowanych 

przez GDDKiA Oddział w Szczecinie Rejon w Nowogardzie (zadanie nr 2)

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe



Oznakowanie grubowarstwowe - z masy chemoutwardzalnej


3. Przedmiar robót na zadanie nr 3

Rejon w Stargardzie

Drogi krajowe nr S10, 10 i nr 20

[image: image3.emf]Lp. Opis robót j.m. ilość jednostek

1 2 3 4

1.

segregacyjne m2 55 000

krawędziowe m2 100 000

pozostałe elementy  m2 13 000

2. Usuwanie oznakowania cienkowarstwowego m2 1 000

3.

segregacyjne m2 3 500

krawędziowe m2 6 500

pozostałe elementy  m2 1 500

4.

Oznakowanie grubowarstwowe - z masy 

termoplastycznej

m2

5.

Usuwanie oznakowania grubowarstwowego -  z 

masy chemoutwardzalnej i termoplastycznej

m2 1 500

Wykonanie oznakowania poziomego na drogach krajowych administrowanych 

przez GDDKiA Oddział w Szczecinie Rejon w Stargardzie (zadanie nr 3)

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe



Oznakowanie grubowarstwowe - z masy chemoutwardzalnej


4. Przedmiar robót na zadanie nr 4

Rejon w Szczecinie


Drogi krajowe nr A-6, nr 3, nr 10, nr 13 i nr 31
[image: image4.emf]Lp. Opis robót j.m. ilość jednostek

1 2 3 4

1.

segregacyjne m2 40 000

krawędziowe m2 140 000

pozostałe elementy  m2 22 000

2. Usuwanie oznakowania cienkowarstwowego m2 560

3.

segregacyjne m2 700

krawędziowe m2 1 300

pozostałe elementy  m2 500

4.

Oznakowanie grubowarstwowe - z masy 

termoplastycznej

m2 350

5.

Usuwanie oznakowania grubowarstwowego -  z 

masy chemoutwardzalnej i termoplastycznej

m2 100

Wykonanie oznakowania poziomego na drogach krajowych administrowanych 

przez GDDKiA Oddział w Szczecinie Rejon w Szczecinie (zadanie nr 4)

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe



Oznakowanie grubowarstwowe - z masy chemoutwardzalnej


5. Przedmiar robót na zadanie nr 5

Rejon w Szczecinku


Drogi krajowe nr 11, nr 20 i nr 25
[image: image5.emf]Lp. Opis robót j.m. ilość jednostek

1 2 3 4

1.

segregacyjne m2 60 000

krawędziowe m2 67 000

pozostałe elementy  m2 15 000

2. Usuwanie oznakowania cienkowarstwowego m2 670

3.

segregacyjne m2 270

krawędziowe m2 300

pozostałe elementy  m2 100

4.

Oznakowanie grubowarstwowe - z masy 

termoplastycznej

m2 100

5.

Usuwanie oznakowania grubowarstwowego -  z 

masy chemoutwardzalnej i termoplastycznej

m2 350

Wykonanie oznakowania poziomego na drogach krajowych administrowanych 

przez GDDKiA Oddział w Szczecinie Rejon w Szczecinku (zadanie nr 5)

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe



Oznakowanie grubowarstwowe - z masy chemoutwardzalnej


6. Przedmiar robót na zadanie nr 6

Rejon w Szczecinku


Drogi krajowe nr 10 i 22

[image: image6.emf]Lp. Opis robót j.m. ilość jednostek

1 2 3 4

1.

segregacyjne m2 54 000

krawędziowe m2 50 000

pozostałe elementy  m2 10 000

2. Usuwanie oznakowania cienkowarstwowego m2 4 000

3.

segregacyjne m2 68

krawędziowe m2 68

pozostałe elementy  m2 680

4.

Oznakowanie grubowarstwowe - z masy 

termoplastycznej

m2 68

5.

Usuwanie oznakowania grubowarstwowego -  z 

masy chemoutwardzalnej i termoplastycznej

m2 68

Wykonanie oznakowania poziomego na drogach krajowych administrowanych 

przez GDDKiA Oddział w Szczecinie Rejon w Wałczu (zadanie nr 6)

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe



Oznakowanie grubowarstwowe - z masy chemoutwardzalnej


II. OPISY WYKONANIA USŁUGI


W powyższym dziale przedstawiono opisy wykonania usług wraz z ich podziałem na  poszczególne rodzaje ujęte w przedmiarach i formularzach cenowych: 

Określone OPZ prace należy prowadzić zgodnie z wymogami określonymi w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej – Wymagania Ogólne z zachowaniem wszystkich wymogów z zakresu BHP i Ppoż. w sposób gwarantujący należyte wykonanie prac,  w szczególności :

· Wykonawca jest zobowiązany do tego aby wszyscy pracownicy wykonujący prace przy bieżącym utrzymaniu dróg  :

· posiadali aktualne badania lekarskie,

· posiadali aktualne, udokumentowane przeszkolenie wstępne i okresowe oraz stanowiskowe z zakresu BHP i Ppoż.,  przeprowadzone przez osoby do tego uprawnione staraniem i na koszt Wykonawcy.
· posiadali odpowiednie kwalifikacje do wykonywanych przez siebie prac udokumentowane, odpowiednimi uprawnieniami,

· byli wyposażeni w wymaganą odrębnymi przepisami odzież ochronną lub ubranie robocze kamizelkę ostrzegawczą, sprzęt ochrony osobistej, środki czystości. 
· Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji usługi objętej umową, jeżeli do ich powstania przyczynili się pracownicy Wykonawcy. Wykonawca powinien zawrzeć odpowiednie umowy ubezpieczenia dotyczące pojazdu / sprzętu i pracowników.
· Ubezpieczeniu podlegają w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pojazdu / sprzętu i pracowników Wykonawcy oraz osób trzecich, powstałe w związku z wykonywaną usługą, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 

· Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za oznakowanie i zabezpieczenie robot i usług wykonywanych w pasie drogowym pod ruchem. Oznakowanie drogi, pojazdów, maszyn i urządzeń w miejscach wykonywanych robót i usług winno być zgodne z projektem oznakowania wykonanym staraniem i na koszt Wykonawcy zgodnym z instrukcją oznakowania robót w pasie drogowym zatwierdzonym przez GDDKiA Oddział w Szczecinie oraz uzgodnionym przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie.

· Wykonawca zobowiązany jest do : 

· Prowadzenia robót i usług w/g dalej zamieszczonych opisów, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu i nie utrudniający ruch pojazdów i pieszych,

· Przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

· Przestrzegania uwag i zaleceń pracowników Zamawiającego nadzorujących wykonanie robót.

· Wszelkie konsekwencje jakie wynikną z niespełnienia przez Wykonawcę zobowiązań podanych  w powyższych punktach ponosić będzie Wykonawca.

Ustala się następujące terminy wykonania robót:
· W przypadku wykonania oznakowania poziomego w ilości do 5 000 m2 - termin wykonania 14 dni od daty zlecenia jego wykonania (ewentualne skrócenie terminu zgodnie z ofertą Wykonawcy).
· W przypadku wykonania oznakowania poziomego w ilości powyżej 5 000 m2 - termin wykonania 30 dni od daty zlecenia jego wykonania (ewentualne skrócenie terminu zgodnie z ofertą Wykonawcy).
Terminy realizacji poszczególnych zleceń liczone będą zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Rozpoczęcie wykonywania zlecenia następuje w dniu następnym po dniu otrzymania zlecenia relacji.

Zamówione przez Zamawiającego w ramach niniejszej umowy ilości robót w poszczególnych asortymentach wynikać będą z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w okresie trwania umowy i mogą się różnić od ilości wykazanych w Formularzach cenowych i Przedmiarach robót.
Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie prace fizyczne związane z wykonywaniem wszystkich robót wymienionych w kosztorysie będą wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę.
III.
WYKONANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO

1.1.
Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego

1.1.1. 
Zakres robót objętych zamówieniem zawierają Formularze Cenowe na poszczególne zadania nr od 1 do 6 (Rozdział … niniejszej SIWZ) oraz Przedmiary robót na poszczególne zadania nr od 1 do 6.
1.1.2.
Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót przedstawione są w Specyfikacjach Technicznych stanowiących integralną część niniejszej SIWZ.
D – 00.00.00
Wymagania ogólne

D – 07.01.01
Oznakowanie poziome

1.2.
Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego

1.2.1.
Zakres robót objętych zamówieniem zawierają Formularze Cenowe na poszczególne zadania nr od 1 do 6 (Rozdział … niniejszej SIWZ) oraz Przedmiary robót na poszczególne zadania nr od 1 do 6.
1.2.2.
Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót przedstawione są w Specyfikacjach Technicznych stanowiących integralną część niniejszej SIWZ.

D – 00.00.00
Wymagania ogólne

D – 07.01.01
Oznakowanie poziome

1.3. Likwidacja istniejącego oznakowania poziomego cienkowarstwowego

1.3.1.
Zakres robót objętych zamówieniem zawierają Formularze Cenowe na poszczególne zadania nr od 1 do 6 (Rozdział … niniejszej SIWZ) oraz Przedmiary robót na poszczególne zadania nr od 1 do 6.
1.3.2.
Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót przedstawione są w Specyfikacjach Technicznych stanowiących integralną część niniejszej SIWZ.

D – 00.00.00
Wymagania ogólne

D – 07.01.02
Oznakowanie poziome

1.4. Likwidacja istniejącego oznakowania poziomego grubowarstwowego

1.4.1.
Zakres robót objętych zamówieniem zawierają Formularze Cenowe na poszczególne zadania nr od 1 do 6 (Rozdział … niniejszej SIWZ) oraz Przedmiary robót na poszczególne zadania nr od 1 do 6.
1.4.2.
Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót przedstawione są w Specyfikacjach Technicznych stanowiących integralną część niniejszej SIWZ.

D – 00.00.00
Wymagania ogólne

D – 07.01.02
Oznakowanie poziome
IV.
POTENCJAŁ TECHNICZNY
Wykonawca musi posiadać dostęp w celu realizacji zamówienia narzędzia, wyposażenie zakładu i urządzenia techniczne, zapewniające terminowe wykonanie zamówienia na poziomie co najmniej:

	Rodzaj sprzętu:
	Ilość sztuk

	Sprzęt do wykonywania oznakowania poziomego cienkowarstwowego

	Malowarka samobieżna z elektronicznym sterowaniem znakowania z możliwością regulowania szerokości malowania pasa oraz wyposażona w system grawitacyjny lub pneumatyczny do wykonania odblasku o minimalnej wydajności dziennej 2 000 m²
	min. 2

	Malowarka do wykonywania drobnych elementów ze sterowaniem ręcznym wyposażona w system grawitacyjny lub pneumatyczny do wykonania odblasku o minimalnej wydajności dziennej 100 m²
	min. 2

	Sprzęt do wykonywania oznakowania poziomego grubowarstwowego

	Malowarka samobieżna z elektronicznym sterowaniem znakowania z możliwością regulowania szerokości malowania pasa oraz wyposażona w system grawitacyjny lub pneumatyczny do wykonania odblasku o minimalnej wydajności dziennej 2 000 m²
	min. 1

	Malowarka do wykonywania drobnych elementów ze sterowaniem ręcznym wyposażona w system grawitacyjny lub pneumatyczny do wykonania odblasku o minimalnej wydajności dziennej 100 m²
	min. 1

	Szczotka mechaniczna
	min. 1

	Sprzęt do bezinwazyjnego usuwania oznakowania cienkowarstwowego i grubowarstwowego (nie dopuszcza się frezarek do oznakowania poziomego) o minimalnej wydajności 100 m2
	min. 1


Wykonawca, który złoży ofertę na więcej niż jedno zadanie musi w ofercie wykazać się potencjałem technicznym w ilości zgodnie z wymaganiami podanymi w powyższej tabeli na każde zadanie, np. składając ofertę na dwa zadania zapewnić:

· wydajność dzienna na oznakowanie poziome cienkowarstwowe min. 8 000 m² (2 x 2 x 2 000 m²);

· wydajność dzienna na oznakowanie poziome grubowarstwowe min. 4 000 m² (2 x 1 x 2 000 m²),

· wydajność dzienna na usuwanie oznakowania poziomego min. 200 m² (2 x 100 m2).
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