**ZAŁĄCZNIK NR 6**

Wykaz wylotów do pomiarów zanieczyszczeń dla wykonania przedmiotu umowy w zakresie poprawności działania systemu odwadniającego dla II jezdni drogi ekspresowej S3 Sulechów – Nowa Sól odc. III od km 299+350 do km 316+640.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nr drogi | Lokalizacja | | Strona drogi | Urządzenie podczyszczające | Rodzaj odbiornika | Wydana decyzja, pozwolenie wodnoprawne (nr, z dnia, przez kogo wydane i data obowiązywania) |
| [km] | [m] |
| 1. | Droga ekspresowa S3 na odcinku Sulechów – Nowa Sól – odc. III od km 299+350 do km 316+640 | 302 | 912,77 | L | Separator i osadnik | Kanał Niedoradzki | Decyzja Dyrektora RZGW we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: WR.RUZ.421.33.2018.RR z 14.05.2018 r. |
| 2. | 303 | 480,68 | L | Separator i osadnik | Śląska Ochla |
| 3. | Ok. 303 | 498,00 | L | - | Śląska Ochla |
| 4. | Ok. 303 | 680,00 | L | - | Rów przydrożny |
| 5. | Ok. 303 | 710,00 | L | - | Rów przydrożny |
| 6. | Ok. 303 | 830,00 | L | - | Rów przydrożny |
| 7. | 304 | 686,23 | L | Separator i osadnik | Czarna Strużka |
| 8. | 307 | 558,17 | L | Separator i osadnik | Czarna Strużka |

UWAGA: W tabeli podano orientacyjne lokalizacje. Wykonawca zobowiązany jest do zweryfikowania możliwości i dokładnej lokalizacji miejsc poboru wód. Zaleca się przed sporządzeniem oferty dokonanie wizji w terenie.