|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZAŁĄCZNIK NR 4 DO OPZ** | | | | | | | | |
| **DOGĘSZCZENIE OGRODZENIA SIATKĄ STALOWĄ O OCZKACH 5x5mm** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Lokalizacja** | | | **Początek** | **Koniec** | **Długość** | **Początek** | **Koniec** |
| **Trasa** | **Strona** | **Rodzaj** | **[km]** | **[km]** | **[m]** | **[km]** | **[km]** |
| 1 | S-3 | prawa | na ogrodzeniu | 0+000,00 | 0+194,60 | 199,0 | 220+710,00 | 220+904,60 |
| 2 | S-3 | lewa | na ogrodzeniu | 0+000,00 | 0+126,50 | 129,5 | 220+710,00 | 220+836,50 |
| 3 | NS-L04P | prawa | na ogrodzeniu | 0+024,50 | 0+242,27 | 180,5 |  |  |
| 4 | NS-L02L | prawa | na ogrodzeniu | 0+000,00 | 0+221,00 | 169,0 |  |  |
| 5 | S-3 | lewa | na ogrodzeniu | 0+755,45 | 0+923,20 | 147,0 | 221+465,45 | 221+633,20 |
| 6 | S-3 | prawa | na ogrodzeniu | 0+926,80 | 0+939,90 | 19,0 | 221+636,80 | 221+649,90 |
| 7 | ZI-03/1 | prawa | na ogrodzeniu | 0+787,00 | 0+871,00 | 249,5 |  |  |
| 8 | S-3 | lewa | na ogrodzeniu | 0+926,80 | 0+939,40 | 19,5 | 221+636,80 | 221+649,40 |
| 9 | S-3 | prawa | na ogrodzeniu | 1+600,00 | | 10,0 | 222+310,00 | |
| 10 | S-3 | lewa | na ogrodzeniu | 1+600,00 | | 10,0 | 222+310,00 | |
| 11 | DS-1/06 | prawa | samodzielna | 0+300,70 | 0+357,50 | 59,5 |  |  |
| 12 | S-3 | prawa | na ogrodzeniu | 3+169,60 | 3+187,20 | 21,0 | 223+879,60 | 223+897,20 |
| 13 | S-3 | lewa | na ogrodzeniu | 3+213,90 | 3+225,20 | 10,0 | 223+923,90 | 223+935,20 |
| 14 | DW293 | prawa | samodzielna | 0+239,50 | 0+358,70 | 118,5 |  |  |
| 15 | S-3 | lewa | na ogrodzeniu | 3+350,50 | 3+375,20 | 27,0 | 224+060,50 | 224+085,20 |
| 16 | S-3 | lewa | na ogrodzeniu | 4+000,00 | | 11,0 | 224+710,00 | |
| 17 | S-3 | prawa | na ogrodzeniu | 4+000,00 | | 11,0 | 224+710,00 | |
| 18 | S-3 | lewa | na ogrodzeniu | 4+718,50 | 5+048,00 | 185,0 | 225+428,50 | 225+758,00 |
| 19 | S-3 | prawa | na ogrodzeniu | 4+718,50 | 5+050,50 | 138,5 | 225+428,50 | 225+760,50 |
| 20 | DS-1/08 | lewa | samodzielna | 0+577,50 | 0+677,00 | 100,5 |  |  |
| 21 | S-3 | prawa | na ogrodzeniu | 5+193,20 | 5+374,60 | 69,5 | 225+903,20 | 226+084,60 |
| 22 | S-3 | lewa | na ogrodzeniu | 5+191,40 | 5+420,00 | 198,0 | 225+901,40 | 226+130,00 |
| 23 | DS-1/08 | lewa | samodzielna | 0+911,00 | 0+994,00 | 84,0 |  |  |
| 24 | S-3 | lewa | na ogrodzeniu | 5+544,00 | 5+765,00 | 232,5 | 226+254,00 | 226+475,00 |
| 25 | S-3 | lewa | na ogrodzeniu | 5+765,00 | 6+006,00 | 98,0 | 226+475,00 | 226+716,00 |
| 26 | S-3 | prawa | na ogrodzeniu | 5+510,70 | 6+050,00 | 396,0 | 226+220,70 | 226+760,00 |
| 27 | S-3 | prawa | na ogrodzeniu | 7+424,50 | 7+732,00 | 300,0 | 228+134,50 | 228+442,00 |
| 28 | S-3 | lewa | na ogrodzeniu | 8+195,80 | 8+204,00 | 15,5 | 228+905,80 | 228+914,00 |
| 29 | S-3 | prawa | na ogrodzeniu | 8+193,75 | 8+204,00 | 21,0 | 228+903,75 | 228+914,00 |
| 30 | S-3 | lewa | na ogrodzeniu | 8+216,00 | 8+508,20 | 61,0 | 228+926,00 | 229+218,20 |
| 31 | S-3 | prawa | na ogrodzeniu | 8+216,00 | 8+520,50 | 74,0 | 228+926,00 | 229+230,50 |
| 32 | S-3 | lewa | na ogrodzeniu | 9+031,00 | 9+129,40 | 32,0 | 229+741,00 | 229+839,40 |
| 33 | S-3 | prawa | na ogrodzeniu | 9+031,00 | 9+100,00 | 62,5 | 229+741,00 | 229+810,00 |
| 34 | S-3 | lewa | na ogrodzeniu | 9+373,70 | 9+436,25 | 28,5 | 230+083,70 | 230+146,25 |
| 35 | S-3 | prawa | na ogrodzeniu | 9+372,70 | 9+435,00 | 25,5 | 230+082,70 | 230+145,00 |
| 36 | DS-1/15 | lewa | samodzielna | 0+181,00 | 0+270,50 | 93,5 |  |  |
| 37 | DS-1/15 | prawa | samodzielna | 0+181,00 | 0+265,60 | 82,0 |  |  |
| 38 | S-3 | lewa | na ogrodzeniu | 9+671,50 | 9+771,80 | 102,5 | 230+381,50 | 230+481,80 |
| 39 | S-3 | prawa | na ogrodzeniu | 9+673,40 | 9+773,40 | 103,0 | 230+383,40 | 230+483,40 |
| 40 | S-3 | lewa | na ogrodzeniu | 9+934,22 | 10+035,80 | 103,0 | 230+644,22 | 230+745,80 |
| 41 | S-3 | prawa | na ogrodzeniu | 9+932,50 | 10+034,30 | 105,0 | 230+642,50 | 230+744,30 |
| 42 | S-3 | prawa | na ogrodzeniu | 11+360,00 | 11+460,00 | 121,0 | 232+070,00 | 232+170,00 |
| 43 | S-3 | lewa | na ogrodzeniu | 11+660,00 | 11+769,00 | 70,0 | 232+370,00 | 232+479,00 |
| 44 | S-3 | prawa | na ogrodzeniu | 11+700,00 | 11+766,00 | 26,5 | 232+410,00 | 232+476,00 |
| 45 | S-3 | lewa | na ogrodzeniu | 12+700,70 | 12+717,00 | 27,5 | 233+410,70 | 233+427,00 |
| 46 | S-3 | prawa | na ogrodzeniu | 12+710,00 | | 10,0 | 233+420,00 | |
| 47 | S-3 | lewa | na ogrodzeniu | 13+292,80 | 13+513,30 | 222,5 | 234+002,80 | 234+223,30 |
| 48 | S-3 | prawa | na ogrodzeniu | 13+855,80 | 14+055,00 | 207,5 | 234+565,80 | 234+765,00 |
| 49 | S-3 | prawa | na ogrodzeniu | 15+501,00 | 15+643,00 | 67,0 | 236+211,00 | 236+353,00 |
| 50 | S-3 | lewa | na ogrodzeniu | 15+503,00 | 15+567,00 | 31,5 | 236+213,00 | 236+277,00 |
| 51 | S-3 | lewa | na ogrodzeniu | 15+721,00 | 15+929,00 | 183,0 | 236+431,00 | 236+639,00 |
| 52 | S-3 | prawa | na ogrodzeniu | 15+664,40 | 15+922,00 | 201,0 | 236+374,40 | 236+632,00 |
| **Razem** | | | | | | **5 270** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |  |  |
| **WYGRODZENIA NAPROWADZAJĄCE DLA PŁAZÓW Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH BETONOWYCH** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Lokalizacja** | | **Początek** | **Koniec** | **Długość** | **Początek** | **Koniec** |
| **Trasa** | **Strona** | **[km]** | **[km]** | **[m]** | **[km]** | **[km]** |
| 1 | DS-1/03 | lewa | 0+123,80 | 0+152,55 | 31,0 |  |  |
| 2 | DS-1/03 | lewa | 0+187,50 | 0+222,00 | 37,0 |  |  |
| 3 | DS-1/06 | prawa | 0+249,60 | 0+298,00 | 51,0 |  |  |
| 4 | S-3 | lewa | 0+825,00 | 0+902,50 | 27,5 | 221+535,00 | 221+612,50 |
| 5 | S-3 | lewa | 0+939,40 | 0+974,80 | 38,0 | 221+649,40 | 221+684,80 |
| 6 | S-3 | lewa | 1+550,00 | 1+650,00 | 91,5 | 222+260,00 | 222+360,00 |
| 7 | S-3 | prawa | 1+550,00 | 1+650,00 | 91,0 | 222+260,00 | 222+360,00 |
| 8 | S-3 | prawa | 3+125,00 | 3+225,00 | 87,5 | 223+835,00 | 223+935,00 |
| 9 | S-3 | lewa | 3+171,30 | 3+306,80 | 137,5 | 223+881,30 | 224+016,80 |
| 10 | S-3 | lewa | 3+950,00 | 4+050,00 | 90,5 | 224+660,00 | 224+760,00 |
| 11 | S-3 | prawa | 3+950,00 | 4+050,00 | 89,5 | 224+660,00 | 224+760,00 |
| 12 | S-3 | lewa | 4+675,00 | 5+092,00 | 238,0 | 225+385,00 | 225+802,00 |
| 13 | S-3 | prawa | 4+675,00 | 5+092,00 | 279,0 | 225+385,00 | 225+802,00 |
| 14 | S-3 | prawa | 5+150,00 | 5+417,50 | 219,0 | 225+860,00 | 226+127,50 |
| 15 | S-3 | lewa | 5+150,00 | 5+243,40 | 80,0 | 225+860,00 | 225+953,40 |
| 16 | S-3 | lewa | 5+831,50 | 6+050,00 | 193,0 | 226+541,50 | 226+760,00 |
| 17 | S-3 | prawa | 5+831,50 | 5+993,50 | 152,0 | 226+541,50 | 226+703,50 |
| 18 | S-3 | lewa | 8+029,50 | 8+520,50 | 416,0 | 228+739,50 | 229+230,50 |
| 19 | S-3 | prawa | 8+033,50 | 8+493,50 | 393,0 | 228+743,50 | 229+203,50 |
| 20 | S-3 | lewa | 8+990,00 | 9+083,50 | 82,0 | 229+700,00 | 229+793,50 |
| 21 | S-3 | prawa | 8+990,00 | 9+127,60 | 112,0 | 229+700,00 | 229+837,60 |
| 22 | S-3 | lewa | 9+327,60 | 9+478,25 | 131,0 | 230+037,60 | 230+188,25 |
| 23 | S-3 | prawa | 9+327,50 | 9+477,75 | 130,0 | 230+037,50 | 230+187,75 |
| 24 | S-3 | lewa | 11+716,40 | 11+809,80 | 83,0 | 232+426,40 | 232+519,80 |
| 25 | S-3 | prawa | 11+660,00 | 11+796,30 | 117,0 | 232+370,00 | 232+506,30 |
| 26 | S-3 | prawa | 12+660,50 | 12+759,60 | 91,0 | 233+370,50 | 233+469,60 |
| 27 | S-3 | lewa | 12+676,00 | 12+760,50 | 74,5 | 233+386,00 | 233+470,50 |
| 28 | S-3 | prawa | 15+459,60 | 15+782,00 | 214,0 | 236+169,60 | 236+492,00 |
| 29 | S-3 | lewa | 15+474,80 | 15+778,00 | 248,0 | 236+184,80 | 236+488,00 |
| **Razem** | | | | | **4 025** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa zbiornika** | **Lokalizacja w km drogi S-3** | **Lokalizacja w km docelowym drogi S-3** | **Strona drogi S-3** | **Typ zbiornika** |
| 1 | ZI-01/1 | 0+035 | 220+745 | lewa | Retencyjno-infiltracyjny |
| 2 | ZI-02/1 | 0+085 | 220+795 | prawa | Retencyjno-infiltracyjny |
| 3 | ZI-03/1 | 0+831 | 221+541 | prawa | Retencyjno-infiltracyjny |
| 4 | ZR-04/1 | 5+592 | 226+302 | lewa | Retencyjny |
| 5 | ZR-05/1 | 11+417 | 232+127 | prawa | Retencyjny |
| 6 | ZI-06/1 | 13+389 | 234+099 | lewa | Retencyjno-infiltracyjny |
| 7 | ZI-07/1 | 13+926 | 234+636 | prawa | Retencyjno-infiltracyjny |