**Zestawienie siatki dogęszczającej i innych zabezpieczeń zastosowanych**

**w ciągu autostrady A2 Świecko – Nowy Tomyśl (stan na dzień 31.01.2017 r.).**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zabezpieczenie** | **Obiekty** | **Kilometraż przejść** | **Strona** | **Wyszczególnienie.** |
| brak siatki polimerowej | przepust dla małych zwierząt | **3+719** | L | Brak siatki polimerowej |
| siatka polimerowa | P | Długość siatki 220 m (110 m i 110 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla małych zwierząt |  **4+785** | L | Długość siatki 200 m (100 m i 100 m). |
| P | Długość siatki 240 m (130 m i 110 m). |
| siatka polimerowa | przejście górne dla dużych zwierząt | **6+828** | L | Długość siatki 250 m (140 m i 110 m). |
| P | Długość siatki 270 m (130 m i 140 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla małych zwierząt | **8+119** | L | Długość siatki 220 m (110 m i 110 m). |
| P | Długość siatki 220 m (110 m i 110 m). |
| siatka polimerowa | przejście górne dla dużych zwierząt | **9+088** | L | Długość siatki 300 m (150 m i 150 m). |
| P | Długość siatki 330 m (180 m i 150 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla małych zwierząt | **9+629** | L | Długość siatki 220 m (110 m i 110 m). |
| P | Długość siatki 220 m (110 m i 110 m). |
| siatka polimerowa | przejście górne dla dużych zwierząt | **10+618** | L | Długość siatki 220 m (100 m i 120 m). |
| P | Długość siatki 320 m (130 m i 190 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla płazów | **11+569, 11+619** | L | Siatka od 11+450 do 12+200 (750 m). |
| P | Siatka od 11+450 do 12+200 (750 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla małych zwierząt | **11+829** | L | Siatka od 11+450 do 12+200 (750 m). |
| P | Siatka od 11+450 do 12+200 (750 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla płazów | **12+019, 12+059** | L | Siatka od 11+450 do 12+200 (750 m). |
| P | Siatka od 11+450 do 12+200 (750 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla małych zwierząt | **12+799** | L | Długość siatki 240 m (120 m i 120 m). |
| P | Długość siatki 250 m (120 m i 130 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla małych zwierząt | **13+749** | L | Długość siatki 220m (110 m i 110 m). |
| P | Długość siatki 220m (110 m i 110 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla małych zwierząt | **14+249** | L | Długość siatki 220m (110 m i 110 m). |
| P | Długość siatki 220m (110 m i 110 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla małych zwierząt | **15+099** | L | Długość siatki 600 m (100 m i 500 m). |
| P | Długość siatki 600 m (100 m i 500 m). |
| siatka polimerowa | przejście dolne dla dużych zwierząt | **17+528** | L | Długość siatki 200 m (100 m i 100 m). |
| P | Długość siatki 220 m (110 m i 110 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla małych zwierząt, na cieku | **18+554** | L | Długość siatki 220 m (110 m i 110 m). |
| P | Długość siatki 200 m (100 m i 100 m). |
| siatka polimerowa | przejście górne dla dużych zwierząt | **19+100** | L | Długość siatki 200 m (100 m i 100 m). |
| P | Długość siatki 200 m (100 m i 100 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla małych zwierząt, na cieku | **19+987** | L | Długość siatki 220 m (110 m i 110 m). |
| P | Długość siatki 220 m (110 m i 110 m). |
| siatka polimerowa | przejście dolne dla dużych zwierząt | **20+430** | L | Długość siatki 230 m (130 m i 100 m). |
| P | Długość siatki 210 m (110 m i 100 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla małych zwierząt | **21+300** | L | Długość siatki 240 m (120 m i 120 m). |
| P | Długość siatki 210 m (110 m i 100 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla małych zwierząt | **22+200** | L | Długość siatki 280 m (120 m i 160 m). |
| P | Długość siatki 220 m (110 m i 110 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla małych zwierząt | **23+750** | L | Długość siatki 220 m (110 m i 110 m). |
| P | Długość siatki 210 m (110 m i 100 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla małych zwierząt | **24+400** | L | Długość siatki 240 m (130 m i 110 m). |
| P | Długość siatki 210 m (110 m i 100 m). |
| siatka polimerowa | przejście dolne dla średnich zwierząt | **25+060** | L |  Długość siatki 350 m (120 m i 230 m). |
| P | Długość siatki 200 m (100 m i 100 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla małych zwierząt | **26+750** | L | Siatka od km 25+500 do 26+800 (1300 m). |
| siatka polimerowa, geotkanina | P | Siatka od km 25+500 do 26+800 (1300 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla małych zwierząt | **29+450** | L | Długość siatki 200 m (100 m i 100 m). |
| P | Długość siatki 260 m (110 m i 150 m). |
| Ogrodzenie z płyt z PE | Zbiornik kompensacyjny | **30+500** | L | Ogrodzenie w postaci płyt z PE. |
| siatka polimerowa | przepust dla małych zwierząt | **31+250** | L | Długość siatki 200 m (100 m i 100 m). |
| P | Długość siatki 230 m (130 m i 100 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla małych zwierząt | **31+650** | L | Długość siatki 200 m (100 m i 100 m). |
| P | Długość siatki 200 m (100 m i 100 m). |
| siatka polimerowa | przejście dolne dla dużych zwierząt | **32+540** | L | Długość siatki 260 m (120 m i 140 m). |
| P | Długość siatki 210 m (100 m i 110 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla małych zwierząt | **33+115** | L | Długość siatki 200 m (100 m i 100 m). |
| P | Długość siatki 230 m (120 m i 110 m). |
| siatka polimerowa | przejście dolne dla dużych zwierząt | **34+260** | L | Siatka od km 34+100 do 34+750 (650 m). |
| P | Siatka od km 34+100 do 34+750 (650 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla płazów | **34+500, 34+550, 34+600**  | L | Siatka od km 34+100 do 34+750 (650 m). |
| P | Siatka od km 34+100 do 34+750 (650 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla małych zwierząt | **34+650** | L | Siatka od km 34+100 do 34+750 (650 m). |
| P | Siatka od km 34+100 do 34+750 (650 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla małych zwierząt |  **35+600** | L | Długość siatki 240 m (120 m i 120 m). |
| P | Długość siatki 220 m (110 m i 110 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla małych zwierząt | **36+130** | L | Długość siatki 220 m (110 m i 110 m). |
| P | Długość siatki 220 m (110 m i 110 m). |
| siatka polimerowa | przejście dolne dla dużych zwierząt | **36+670** | L | Długość siatki 200 m (100 m i 100 m). |
| P | Długość siatki 280 m (180 m i 100 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla małych zwierząt | **37+050** | L | Długość siatki 230 m (120 m i 110 m). |
| P | Długość siatki 200 m (100 m i 100 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla małych zwierząt | **38+200** | L | Siatka od km 38+000 do 39+700 (1700 m). |
| P | Siatka od km 38+000 do 39+700 (1700 m). |
| siatka polimerowa | przejście górne dla dużych zwierząt | **39+600** | L | Długość siatki 200 m (100 m i 100 m). |
| P | Długość siatki 200 m (100 m i 100 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla małych zwierząt | **40+200** | L | Długość siatki 200 m (100 m i 100 m). |
| P | Długość siatki 220 m (120 m i 100 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla małych zwierząt | **42+700** | L | Długość siatki 220 m (120 m i 100 m). |
| P | Długość siatki 220 m (120 m i 100 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla małych zwierząt | **43+750** | L | Długość siatki 200 m (100 m i 100 m). |
| P | Długość siatki 200 m (100 m i 100 m). |
| siatka polimerowa | przejście górne dla dużych zwierząt | **44+980** | L | Długość siatki 200 m (100 m i 100 m). |
| P | Długość siatki 200 m (100 m i 100 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla małych zwierząt | **45+300** | L | Długość siatki 200 m (100 m i 100 m). |
| P | Długość siatki 200 m (100 m i 100 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla płazów | **46+060, 46+110** | L | Siatka od km 45+600 do 47+200 (1600 m). |
| P | Siatka od km 45+600 do 47+200 (1600 m). |
| ekran akustyczny, siatka polimerowa | przepust dla małych zwierząt | **46+400** | L | Głównym zabezpieczeniem jest ekran akustyczny, a siatka polimerowa jest zamontowana jedynie w postaci naprowadzeń do przepustu. |
| siatka polimerowa | P | Siatka od km 45+600 do 47+200 (1600 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla płazów | **46+640, 46+690** | L | Siatka od km 45+600 do 47+200 (1600 m). |
| P | Siatka od km 45+600 do 47+200 (1600 m). |
| siatka polimerowa | przejście dolne dla dużych zwierząt | **46+860** | L | Siatka od km 45+600 do 47+200 (1600 m). |
| P | Siatka od km 45+600 do 47+200 (1600 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla małych zwierząt | **47+625** | L | Siatka od km 47+500 do 47+900 (400 m). |
| P | Siatka od km 47+500 do 47+900 (400 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla płazów | **47+675, 47+725, 47+775** | L | Siatka od km 47+500 do 47+900 (400 m). |
| P | Siatka od km 47+500 do 47+900 (400 m). |
| siatka polimerowa | przejście dolne dla średnich zwierząt | **48+250** | L | Długość siatki 240 m (140 m i 100 m). |
| P | Długość siatki 240 m (140 m i 100 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla małych zwierząt | **48+750** | L | Długość siatki 240 m (140 m i 100 m). |
| P | Długość siatki 200 m (100 m i 100 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla małych | **50+730** | L | Długość siatki 230 m (130 m i 100 m). |
| P | Długość siatki 200 m (100 m i 100 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla małych zwierząt | **52+460** | L | Długość siatki 240 m (120 m i 120 m). |
| P | Długość siatki 240 m (120 m i 120 m). |
| siatka polimerowa | przejście dolne dla średnich zwierząt | **53+750** | L | Długość siatki 200 m (100 m i 100 m). |
| P | Długość siatki 300 m (190 m i 110 m). |
| siatka polimerowa, geotkanina | przepust dla małych zwierząt | **56+150** | L | Długość siatki 200 m (100 m i 100 m). |
| siatka polimerowa | P | Długość siatki 200 m (100 m i 100 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla małych zwierząt | **56+800** | L | Długość siatki 210 m (100 m i 110 m). |
| P | Długość siatki 260 m (160 m i 100 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla małych zwierząt | **57+435** | L | Siatka od km 57+350 do km 57+900 (550 m). |
| P | Siatka od km 57+350 do km 57+900 (550 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla płazów | **57+485, 57+535, 57+585** | L | Siatka od km 57+350 do km 57+900 (550 m). |
| P | Siatka od km 57+350 do km 57+900 (550 m). |
| siatka polimerowa | przejście dolne dla dużych zwierząt | **57+800** | L | Siatka od km 57+350 do km 57+900 (550 m). |
| P | Siatka od km 57+350 do km 57+900 (550 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla małych zwierząt | **58+470** | L | Długość siatki 240 m (120 m i 120 m). |
| P | Długość siatki 200 m (100 m i 100 m). |
| ekran akustyczny, siatka polimerowa | przepust dla małych zwierząt | **60+050** | L | Siatka od km 59+800 do km 60+600 (800 m). |
| P | Siatka od km 59+800 do km 60+600 (800 m). |
| Ogrodzenie z płyt z PE | Zbiornik kompensacyjny | **60+200** | P | Ogrodzenie w postaci płyt z PE. |
| ekran akustyczny, siatka polimerowa | przepust dla płazów | **60+430** | L | Siatka od km 59+800 do km 60+600 (800 m). |
| P | Siatka od km 59+800 do km 60+600 (800 m). |
| ekran akustyczny, siatka polimerowa | przepust dla małych zwierząt | **60+455** | L | Siatka od km 59+800 do km 60+600 (800 m). |
| P | Siatka od km 59+800 do km 60+600 (800 m). |
| Ogrodzenie z płyt z PE | Zbiornik kompensacyjny | **60+500** | P | Ogrodzenie w postaci płyt z PE. |
| ekran akustyczny, siatka polimerowa | przepust dla małych zwierząt | **60+505** | L | Siatka od km 59+800 do km 60+600 (800 m). |
| P | Siatka od km 59+800 do km 60+600 (800 m). |
| siatka polimerowa | przejście dolne dla średnich zwierząt | **61+225** | L | Siatka od km 61+100 do km 61+700 (600 m). |
| P | Siatka od km 61+100 do km 61+700 (600 m). |
| Geowłóknina | Zbiornik kompensacyjny | **61+500** | P | Ogrodzenie w postaci płotków naprowadzających z geowłókniny.  |
| siatka polimerowa | przejście dolne dla średnich zwierząt | **61+596** | L | Siatka od km 61+100 do km 61+700 (600 m). |
| P | Siatka od km 61+100 do km 61+700 (600 m). |
| siatka polimerowa | przejście górne dla dużych zwierząt | **62+500** | L | Długość siatki 200 m (100 m i 100 m). |
| P | Długość siatki 200 m (100 m i 100 m). |
| siatka polimerowa | przejście dolne dla średnich zwierząt | **64+200** | L | Długość siatki 200 m (100 m i 100 m). |
| P | Długość siatki 200 m (100 m i 100 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla płazów | **64+725, 64+775, 64+825** | L | Siatka od km 64+650 do km 65+000 (350 m). |
| P | Siatka od km 64+650 do km 65+000 (350 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla małych zwierząt | **64+875** | L | Siatka od km 64+650 do km 65+000 (350 m). |
| P | Siatka od km 64+650 do km 65+000 (350 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla małych zwierząt | **65+400** | L | Siatka od km 65+300 do km 66+550 (1250 m). |
| P | Siatka od km 65+300 do km 66+550 (1250 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla małych zwierząt | **67+250** | L | Siatka od km 67+150 do km 67+950 (800 m). |
| P | Siatka od km 67+150 do km 67+950 (800 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla płazów | **67+300, 67+350, 67+400** | L | Siatka od km 67+150 do km 67+950 (800 m). |
| P | Siatka od km 67+150 do km 67+950 (800 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla małych zwierząt | **67+825** | L | Siatka od km 67+150 do km 67+950 (800 m). |
| P | Siatka od km 67+150 do km 67+950 (800 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla małych zwierząt | **69+330** | L | Długość siatki 240 m (110 m i 130 m). |
| P | Długość siatki 220 m (110 m i 110 m). |
| siatka polimerowa | przejście dolne dla dużych zwierząt | **70+045** | L | Długość siatki 230 m (110 m i 120 m). |
| P | Długość siatki 210 m (110 m i 100 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla małych zwierząt | **71+100** | L | Długość siatki 230 m (110 m i 120 m). |
| P | Długość siatki 210 m (110 m i 100 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla małych zwierząt | **72+038** | L | Długość siatki 200 m (100 m i 100 m). |
| P | Długość siatki 200 m (100 m i 100 m). |
| siatka polimerowa | przejście dolne dla dużych zwierząt | **72+360** | L | Długość siatki 340 m (2200 m i 120 m). |
| P | Długość siatki 200 m (100 m i 100 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla małych zwierząt | **72+857** | L | Długość siatki 230 m (120 m i 110 m). |
| P | Długość siatki 230 m (120 m i 110 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla małych zwierząt | **73+497** | L | Długość siatki 340 m (220 m i 120 m). |
| P | Długość siatki 390 m (220 m i 170 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla małych zwierząt | **73+980** | L | Długość siatki 200 m (100 m i 100 m). |
| P | Długość siatki 200 m (100 m i 100 m). |
| siatka polimerowa | przejście dolne dla dużych zwierząt | **78+305** | L | Siatka od km 77+700 do km 80+000 (1200 m). |
| P | Siatka od km 77+700 do km 80+000 (1200 m). |
| Ogrodzenie z płyt z PE | Zbiornik kompensacyjny | **79+200** | P | Ogrodzenie w postaci płyt z PE. |
| siatka polimerowa | przepust dla małych zwierząt, na cieku | **79+317** | L | Siatka od km 77+700 do km 80+000 (1200 m). |
| ekran akustyczny, siatka polimerowa | P | Siatka od km 77+700 do km 80+000 (1200 m). |
| Ogrodzenie z płyt z PE | Zbiornik kompensacyjny | **79+700** | P | Ogrodzenie w postaci płyt z PE. |
| siatka polimerowa | przepust dla małych zwierząt | **81+150** | L | Długość siatki 200 m (100 m i 100 m). |
| P | Długość siatki 220 m (110 m i 110 m). |
| siatka polimerowa | przejście górne dla dużych zwierząt | **82+000** | L | Długość siatki 210 m (110 m i 100 m). |
| P | Długość siatki 210 m (100 m i 110 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla małych zwierząt | **83+540** | L | Długość siatki 320 m (210 m i 110 m). |
| P | Długość siatki 230 m (110 m i 120 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla małych zwierząt | **86+380** | L | Długość siatki 210 m (100 m i 110 m). |
| P | Długość siatki 210 m (100 m i 110 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla małych zwierząt | **86+830** | L | Długość siatki 200 m (100 m i 100 m). |
| P | Długość siatki 200 m (100 m i 100 m). |
| siatka polimerowa | przejście górne dla dużych zwierząt | **88+260** | L | Długość siatki 200 m (100 m i 100 m). |
| P | Długość siatki 260 m (160 m i 100 m). |
| siatka polimerowa | przejście dolne dla średnich zwierząt | **89+200** | L | Siatka od km 89+100 do km 90+500 (1400 m). |
| P | Siatka od km 89+100 do km 90+500 (1400 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla małych zwierząt | **89+423** | L | Siatka od km 89+100 do km 90+500 (1400 m). |
| P | Siatka od km 89+100 do km 90+500 (1400 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla płazów | **89+470, 89+520** | L | Siatka od km 89+100 do km 90+500 (1400 m). |
| P | Siatka od km 89+100 do km 90+500 (1400 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla małych zwierząt | **89+570** | L | Siatka od km 89+100 do km 90+500 (1400 m).  |
| P | Siatka od km 89+100 do km 90+500 (1400 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla małych zwierząt | **89+950** | L | Siatka od km 89+100 do km 90+500 (1400 m). |
| P | Siatka od km 89+100 do km 90+500 (1400 m) są naprowadzenia do przepustu, nie zanotowano uszkodzeń w siatce |
| siatka polimerowa | przepust dla małych zwierząt | **90+200** | L | Siatka od km 89+100 do km 90+500 (1400 m). |
| P | Siatka od km 89+100 do km 90+500 (1400 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla płazów | **90+975** | L | Siatka od km 90+800 do km 91+450 (650 m). |
| P | Siatka od km 90+800 do km 91+450 (650 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla małych zwierząt | **91+000** | L | Siatka od km 90+800 do km 91+450 (650 m). |
| P | Siatka od km 90+800 do km 91+450 (650 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla płazów | **91+230, 91+280** | L | Siatka od km 90+800 do km 91+450 (650 m). |
| P | Siatka od km 90+800 do km 91+450 (650 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla małych zwierząt | **91+330** | L | Siatka od km 90+800 do km 91+450 (650 m). |
| P | Siatka od km 90+800 do km 91+450 (650 m). |
| siatka polimerowa | przejście dolne dla dużych zwierząt | **92+496** | L | Długość siatki 200 m (100 m i 100 m). |
| P | Długość siatki 200 m (100 m i 100 m). |
| prefabrykaty betonowe, siatka polimerowa | przepust dla małych zwierząt | **92+975** | L | Naprowadzenia do przepustu w postaci bloków betonowych, siatka polimerowa poprowadzona jest przy siatce standardowej nad przepustem, siatka od km 92+000 do km 93+700 (1700 m) |
| siatka polimerowa | P |  Siatka od km 92+000 do km 93+700 (1700 m). |
| Prefabrykaty betonowe | Zbiornik kompensacyjny | **93+250** | L | Ogrodzenie z prefabrykatów betonowych. |
| siatka polimerowa | przejście górne dla dużych zwierząt | **93+600** | L |  Siatka od km 92+000 do km 93+700 (1700 m). |
| P |  Siatka od km 92+000 do km 93+700 (1700 m). |
| Siatka polimerowa |  Zbiornik kompensacyjny w km 93+850 P | **93+800 do 94+000** | L | Siatka. |
| P | Siatka. |
| Siatka polimerowa | Droga pod wiaduktem autostradowym | **94+220** | L | Siatka od km 94+100 do km 94+550 (450 m). |
| P | siatka od km 94+100 do km 94+550 (450 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla małych zwierząt i płazów | **94+292** | L | siatka od km 94+100 do km 94+550 (450 m). |
| P | siatka od km 94+100 do km 94+550 (450 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla płazów | **94+300** | L | siatka od km 94+100 do km 94+550 (450 m). |
| P | siatka od km 94+100 do km 94+550 (450 m). |
| Siatka polimerowa | Przejście dolne dla zwierząt | **94+442** | L | siatka od km 94+100 do km 94+550 (450 m). |
| P | siatka od km 94+100 do km 94+550 (450 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla małych zwierząt | **95+025** | L | Długość siatki 220 m (110 m i 110 m). |
| P | Długość siatki 220 m (110 m i 110 m). |
| siatka polimerowa | przejście górne dla dużych zwierząt | **95+630** | L | Długość siatki 240 m (120 m i 120 m). |
| P | Długość siatki 230 m (120 m i 110 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla małych zwierząt | **97+300** | L | Siatka od km 97+000 do km 97+600 (600 m). |
| P | Siatka od km 97+000 do km 97+600 (600 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla małych zwierząt | **98+330** | L | Długość siatki 400 m (300 m i 100 m). |
| P | Długość siatki 400 m (300 m i 100 m). |
| siatka polimerowa | przejście górne dla dużych zwierząt | **99+600** | L | Długość siatki 350 m (250 m i 100 m). |
| P | Długość siatki 350 m (250 m i 100 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla małych zwierząt | **100+750** | L | Siatka od km 100+600 do km 102+750 (2150 m). |
| P | Siatka od km 100+600 do km 102+750 (2150 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla małych zwierząt i płazów | **102+170** | L | Siatka od km 100+600 do km 102+750 (2150 m). |
| P | Siatka od km 100+600 do km 102+750 (2150 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla płazów | **102+195, 102+215, 102+235** | L | Siatka od km 100+600 do km 102+750 (2150 m). |
| P | Siatka od km 100+600 do km 102+750 (2150 m). |
| siatka polimerowa | przejście dolne dla dużych zwierząt | **102+354** | L | Siatka od km 100+600 do km 102+750 (2150 m). |
| P | Siatka od km 100+600 do km 102+750 (2150 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla płazów | **102+560, 102+591, 102+623** | L | Siatka od km 100+600 do km 102+750 (2150 m). |
| P | Siatka od km 100+600 do km 102+750 (2150 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla małych zwierząt i płazów | **102+655** | L | Siatka od km 100+600 do km 102+750 (2150 m). |
| P | Siatka od km 100+600 do km 102+750 (2150 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla małych zwierząt | **103+840** | L | Długość siatki 240 m (130 m i 110 m). |
| P | Długość siatki 220 m (110 m i 110 m). |
| siatka polimerowa | przejście górne dla dużych zwierząt | **104+190** | L | Siatka od km 104+050 do km 104+800 (750 m). |
| P | Siatka od km 104+050 do km 104+800 (750 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla małych zwierząt | **104+680** | L | Siatka od km 104+050 do km 104+800 (750 m). |
| P | Siatka od km 104+050 do km 104+800 (750 m). |
| siatka polimerowa | przepust dla małych zwierząt | **105+610** | L | Długość siatki 200 m (100 m i 100 m). |
| P | Długość siatki 200 m (100 m i 100 m). |