OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot umowy
[bookmark: _GoBack]Celem przedmiotu zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z realizacją na jej podstawie robót budowlanych dla obiektu:
- Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP kat. I), pn.: „Stożne Wschód” i „Stożne Zachód” przy drodze ekspresowej S3 w km ok. 279+300 (pierwszego odcinka drogi S3 Sulechów – Nowa Sól).

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę, wybudowanie, uzyskanie decyzji dopuszczenia do użytkowania oraz oddanie do użytkowania obiektu budowlanego objętego przedmiotem zamówienia. 

Przedmiot zamówienia stanowi element drogi ekspresowej S3  w km ok. 279+300 (pierwszego odcinka drogi S3 Sulechów – Nowa Sól) i obejmuje w szczególności następujące elementy:

a) Jezdnie manewrowe i miejsca postojowe, w tym: parkingi dla samochodów osobowych, parkingi dla samochodów ciężarowych, parkingi dla autokarów, stanowiska dla samochodów z ładunkiem niebezpiecznym, miejsce wykonywania kontroli ruchu i transportu drogowego, przeznaczone w szczególności do ważenia pojazdów, zlokalizowane przy wlocie na teren MOP,  

b) Urządzenia i rozwiązania techniczne zabezpieczające ruch (m.in. bariery ochronne, oznakowanie poziome i pionowe),

c) Wolnostojący budynek toalety (WC) – należy opracować w oparciu o projekt typowy pn.: „Projekt typowego obiektu budowlanego toalety wolnostojącej na obszarze Miejsca Obsługi Podróżnych kat. I”,

d) Zadaszenia miejsc wypoczynku, które formą i kolorystyką powinny być dopasowane do budynku WC,

e) Elementy małej architektury, które formą i kolorystyką powinny być dopasowane do budynku WC,

f) Hydranty dla potrzeb Straży Pożarnej,

g) Zbiornik przeciwpożarowy,

h) Stanowisko dla zrzutu ścieków z autokarów,

[bookmark: _Toc348960828]i) Zadaszone miejsce śmietnik na kontenery na śmieci oraz 3 zestawy śmietników pozwalających na segregację odpadów, rozmieszczone w każdej ze stref oraz przy toalecie,

j) Instalacja elektryczna,

k) Oświetlenie terenu MOP,

l) Kanalizacja deszczowa i sanitarna wraz ze zbiornikiem bezodpływowym o poj. ok V=30 m3 (dla budynku WC i stanowiska zrzutu ścieków dla autokarów) lub wraz z przyłączeniem do sieci kanalizacyjnej,

m) Zieleń,

n) Miejsce pod kolumnę alarmową,

o) sieć wodociągowa zaopatrująca obiekty MOP-ów w wodę na cele socjalno – bytowe,

p) Monitoring wizyjny.

2 Szczegółowy zakres prac i robót objętych niniejszym zamówieniem oraz zasady ich odbioru zawarte zostały w PFU wraz z załącznikami – stanowiący Opis Przedmiotu Zamówienia.
Uwaga! 
MATERIAŁY WYJŚCIOWE nie zobowiązują Wykonawcy do uzyskania na ich podstawie decyzji zezwalającej na budowę są jedynie materiałami poglądowymi. Rolą i ryzykiem Wykonawcy jest wybór właściwego trybu postępowania, który doprowadzi do zrealizowania celu przedmiotu zamówienia.

3 TERMIN WYKONANIA: 
3.1.	Termin zakończenia prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji ZRID to maksymalnie 15 miesięcy od dnia podpisania przez Strony Umowy, w tym 2 miesiące od dnia podpisania przez Strony Umowy na opracowanie i przedstawienie Konsultantowi i Zamawiającemu do zatwierdzenia koncepcji zagospodarowania terenu MOP.
3.2.	Termin zakończenia prac projektowych o których mowa w ust. 3.1 oraz zakończenia robót, w tym uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie: łącznie maksymalnie 27 miesięcy od dnia podpisania przez Strony Umowy.

Uwaga! 
Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe.
Do czasu realizacji robót budowlanych objętych niniejszą umową nie wlicza się okresów zimowych. Przyjmuje się, że okres zimowy trwa 3 miesiące (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

4 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
PFU wraz z załącznikami:
Załącznik nr 1 – Plan orientacyjny 
Załącznik nr 2 – Plan sytuacyjny
Załącznik nr 3 – Budynek WC – dokumentacja wzorcowa
Załącznik nr 4 – Elementy Projektu Budowlanego
Załącznik nr 5 – Elementy Projektu Wykonawczego
Załącznik nr 6 - Decyzje
Załącznik nr 7 - OPF MOP KAT I Stożne Wschód
Załącznik nr 8 - OPF MOP KAT I Stożne Zachód
Załącznik nr 9 – Kanał technologiczny
Załącznik nr 10 – Umocnienie terenu
Załącznik nr 11 – rozpoznanie warunków gruntowych

5 Gwarancja i rękojmia:
Wykonane prace podlegają gwarancji i rękojmi:
- zieleń: 3 lata;
- na oznakowanie poziome grubowarstwowe: 4 lata;
- na pozostałe roboty: min. 5 lat, maks. 8 lat.

6 Zamawiający wymaga, aby prace fizyczne, wykonywane przez pracowników fizycznych na placu budowy,  związane z budową elementów MOP wymienionych w PFU:
a) Jezdnie manewrowe i miejsca postojowe,  
c) Wolnostojący budynek toalety (WC) 
d) Zadaszenia miejsc wypoczynku
g) Zbiornik przeciwpożarowy,
h) Stanowisko dla zrzutu ścieków z autokarów,
j) Instalacja elektryczna,
k) Oświetlenie terenu MOP,
l) Kanalizacja deszczowa i sanitarna wraz ze zbiornikiem bezodpływowym,

były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wymóg dotyczy również podwykonawców dalszych podwykonawców.

7 Przekazanie terenu MOP
Zamawiający informuje, że teren obejmujący MOP Stożne Wschód i Stożne Zachód zostanie przekazany Wykonawcy po uprawomocnieniu się decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót.

8 Normy, przepisy i wytyczne
Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów.

9 Logo 
Zamawiający wymaga, aby wszelkie dokumenty wykonywane na etapie realizacji umowy były opatrzone poniższymi znakami:
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