Uzupełnienia do ogłoszenia:

1.Pełny numer postępowania jest następujący: GDDKiA-O/Ł.2200.1/ **277-II** /2014

2. Informacja o prognozowanym natężeniu ruchu na obu jezdniach drogi ekspresowej S8.

Poniżej podany został prognozowany średniodobowy ruch pojazdów samochodowych dla obu relacji drogi na odcinkach międzywęzłowych przy których usytuowane są MOP-y.

Pierwsza wielkość dotyczy prognozy po oddaniu do ruchu całego odcinka drogi ekspresowej S8 od węzła Wieluń do węzła Łódź Południe a druga tego samego docinka w rok 2028

w. Wieluń – w. Złoczew - MOP Chojny I i II - 13 438 SRD/26 976 SRD

w. Złoczew – w. Sieradz Południe - MOP Dąbrowa Wielka I i II – 19 545 SRD/34 213 SRD

w. Zduńska Wola – w. Karsznice - MOP Paprotnia I i II - 19 595 SRD/34 942 SRD

w. Karsznice – w. Łask - MOP Sięganów I i II - 21 754 SRD/38 219 SRD

w. Pabianice Południe – w. Rzgów – MOP Guzew I i II – 20 531 SRD/29 229 SRD