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Tom III
Opis Przedmiotu Zamówienia
(OPZ)


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont i utrzymanie MOP-ów kat. I:
Moczydła – A2 Obwodnica Mińska Mazowieckiego
Jędrzejów – A2 Obwodnica Mińska Mazowieckiego

Do kompleksowego utrzymania zespołu nieruchomości MOP-ów zlokalizowanych na odcinku autostrady A2 obwodnica Mińska Mazowieckiego zalicza się:
· MOP Moczydła – A2 obw. Mińska Maz.
· MOP Jędrzejów – A2 obw. Mińska Maz.
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Oba MOP-y połączone są kładką dla pieszych nad autostradą A2 w km 537+233,57.
1.1. MOP Moczydła
Położony jest w pasie drogowym autostrady A2 – obwodnicy Mińska Mazowieckiego w km 537+000 po stronie północnej.
Na terenie MOP znajdują się następujące obiekty:
· Zadaszone miejsca piknikowe – 162 m2
· 12 kpl (stolik + dwie ławki)
· kosze 6 szt.
· Budynek sanitariatów – powierzchnia zabudowy 115,1 m2
· WC dla kobiet
· umywalki 4 szt.
· kabiny z miskami ustępowymi 5 szt.
· WC dla mężczyzn
· umywalki 4 szt.
· pisuary 3 szt.
· kabiny z miskami ustępowymi 3 szt.
· WC dla niepełnosprawnych 
· umywalka 1 szt.
· brodzik prysznicowy dla użytkowników wózków inwalidzkich 1szt.
· stanowisko do przewijania niemowląt 1 szt. 
· miska ustępowa 1 szt.
· Pomieszczenie obsługi
· Pomieszczenie instalacyjno – gospodarcze 
· zlew przyścienny 1 szt.
· Budynek sanitariatu wyposażony jest w:
· suszarki do rąk 4 szt.
· dozowniki do mydła 9 szt. 
· lustra stalowe 9 szt.
· pojemniki na ręczniki papierowe z koszem na odpady 5 szt.
· podajnik papieru toaletowego 9 szt.
· przegrody pisuarowe 2 szt.
· oznaczenie budynku WC
· wieszaki w kabinach 
· wentylatory mechaniczne 3 szt. 
· Stanowisko do kontroli pojazdów ciężarowych 1 szt.
· Miejsce postojowe dla Inspektora Transportu Drogowego 1 szt.
· Miejsce zrzutu nieczystości z autobusów 1 szt.
· punkt czerpalny wody
· Miejsca postojowe samochodów osobowych 48 szt.
· Miejsca postojowe dla samochodów ciężarowych 17 szt.
· Miejsca postojowe dla autobusów 8 szt.
· Miejsca postojowe dla pojazdów niebezpiecznych 2 szt.
· Miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych 2 szt. 
· Zbiornik ppoż. 1 szt.
· nasady ppoż. ze zbiornika 2 szt.
· hydrant ppoż. 1 szt.
· Drogi manewrowe oraz piesze
· Powierzchnie dróg manewrowych i miejsc postojowych:
· powierzchnia parkingów – 3085,0 m2
· powierzchnia chodników – 1020,0 m2
· powierzchnia drogi manewrowej – 6555 m2
· powierzchnia trawników i powierzchni zieleni – 22990 m2
· powierzchnia skarp – 10390 m2
Ścieki z budynku oraz stanowiska zrzutu nieczystości z autobusów odprowadzane są do zbiornika bezodpływowego (SZAMBO).
1.2. MOP Jędrzejów
Położony jest w pasie drogowym autostrady A2 – obwodnicy Mińska Mazowieckiego w km 537+000 po stronie południowej.
Na terenie MOP znajdują się następujące obiekty:
· Zadaszone miejsca piknikowe – 216 m2
· 16 kpl (stolik + dwie ławki)
· kosze 8 szt.
· Budynek sanitariatów – powierzchnia zabudowy 126,4 m2
· WC dla kobiet
· umywalki 5 szt.
· kabiny z miskami ustępowymi 6 szt.
· WC dla mężczyzn
· umywalki 5 szt.
· pisuary 4 szt.
· kabiny z miskami ustępowymi 4 szt.
· WC dla niepełnosprawnych 
· umywalka 1 szt.
· brodzik prysznicowy dla użytkowników wózków inwalidzkich 1szt.
· stanowisko do przewijania niemowląt 1 szt. 
· miska ustępowa 1 szt.
· Pomieszczenie obsługi
· Pomieszczenie instalacyjno – gospodarcze 
· zlew przyścienny 1 szt.
· Budynek sanitariatu wyposażony jest w:
· suszarki do rąk 5 szt.
· dozowniki do mydła 11 szt. 
· lustra stalowe 11 szt.
· pojemniki na ręczniki papierowe z koszem na odpady 7 szt.
· podajnik papieru toaletowego 11 szt.
· przegrody pisuarowe 3 szt.
· oznaczenie budynku WC
· wieszaki w kabinach 
· wentylatory mechaniczne 3 szt. 
· Stanowisko do kontroli pojazdów ciężarowych 1 szt.
· Miejsce postojowe dla Inspektora Transportu Drogowego 1 szt.
· Miejsce zrzutu nieczystości z autobusów 1 szt.
· punkt czerpalny wody
· Miejsca postojowe samochodów osobowych 64 szt.
· Miejsca postojowe dla samochodów ciężarowych 25 szt.
· Miejsca postojowe dla autobusów 7 szt.
· Miejsca postojowe dla pojazdów niebezpiecznych 2 szt.
· Miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych 3 szt. 
· Zbiornik ppoż. 1 szt.
· nasady ppoż. ze zbiornika 2 szt.
· hydrant ppoż. 1 szt.
· Drogi manewrowe oraz piesze
· Powierzchnie dróg manewrowych i miejsc postojowych:
· powierzchnia parkingów – 3626,0 m2
· powierzchnia chodników – 1620,0 m2
· powierzchnia drogi manewrowej – 7670 m2
· powierzchnia trawników i powierzchni zieleni – 29205 m2
· powierzchnia skarp – 6025 m2
Ścieki z budynku oraz stanowiska zrzutu nieczystości z autobusów odprowadzane są do zbiornika bezodpływowego (SZAMBO).
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Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie realizacji przedmiotu Umowy, osoby wykonujące następujące czynności:
· Dozór fizyczny, 
· Pielęgnacja zieleni,
· Wykonujące czynności z zakresu utrzymania terenu oraz urządzeń i obiektów objętych przedmiotem umowy.
Powyższy wymóg dotyczy również podwykonawców, za pomocą których będzie realizowany przedmiot umowy.
[bookmark: _Toc508368481][bookmark: _Toc508965872]UTRZYMANIE MOP-ÓW
[bookmark: _Toc508965873]ZAKRES CZYNNOŚCI I OBOWIĄZKÓW DOZORU I OCHRONY OBIEKTÓW DLA MOP-ów MOCZYDŁA I JĘDRZEJÓW
1.1. Zamawiający zapewnia tymczasowe pomieszczenie dla pracowników do pełnienia dozoru, przechowywania sprzętów i środków czystości.
1.2. Przedmiotem dozoru są wszystkie elementy znajdujące się na terenie MOP-ów łącznie z ogrodzeniem oraz roślinnością.
1.3. Dozorowanie obiektu odbywa się całodobowo, siedem dni w tygodniu.
1.4. Wykonawca musi posiadać koncesję, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydaną na podstawie ustawy z dnia 22.08.97 r. o ochronie mienia (Dz.U. z 2017 r. poz. 2213) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej.
1.5. Służbę pełnią pracownicy Wykonawcy, na zmianę zgodnie z aktualnymi przepisami prawa w tym zakresie. W przypadku nieobecności pracownika dozoru z powodu choroby, urlopu, Wykonawca zapewnia zastępstwo.
1.6. Osoba pełniąca służbę (dozór) w czasie pełnienia służby musi posiadać telefon komórkowy pozwalający na łączenie w razie potrzeby z jednostkami ratunkowymi oraz wskazanymi pracownikami GDDKiA Oddziału w Warszawie, numer telefonu zostanie podany przez Wykonawcę z chwilą przekazania przez Zamawiającego obiektu. 
1.7. Usługa dozoru i ochrony realizowana na terenie MOP-ów Moczydła i Jędrzejów polega prowadzeniu dozoru fizycznego oraz na całodobowym monitoringu terenu MOP Moczydła oraz MOP Jędrzejów wraz z kładką łączącą oba obiekty, w tym:
a) monitoringu wizyjnego terenu MOP-ów włącznie z kładka łączącą oba obiekty oraz z wjazdem i wyjazdem na teren MOP Jędrzejów i Moczydła, 
b) powiadomienie odpowiednich jednostek ratunkowych oraz wskazanych pracowników GDDKiA Oddziału w Warszawie sytuacjach alarmowych.
c) obejściu dozorowanego obiektu
1.8. Osoba pełniąca służbę (dozór) będzie dokonywała obejścia dozorowanego obiektu wielokrotnie i w zależności od potrzeb (minimum raz na dwie godziny), szczególnie zwracając uwagę na urządzenia zamontowane na terenie MOP-u, będzie wyłączała pozostawione światło, sprawdzała stan urządzeń. W przypadku stwierdzenia awarii zabezpieczy miejsce awarii (wygrodzenie miejsca awarii, wyłączenie prądu, zamknięcie wody, zabezpieczenie ogrodzenia przed wtargnięciem zwierzyny itp.) usunie usterkę oraz powiadomi pracownika GDDKiA.
1.9. Monitoring wizyjny prowadzony będzie w systemie całodobowym z ciągłą rejestracją oraz archiwizacją danych przez okres 3 miesięcy z wyjątkami zdarzeń wskazanych przez Zamawiającego w których przypadku okres archiwizacji może być dłuższy. Monitoring będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi wideonadzór.
1.10. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o przerwach technicznych spowodowanych wykonywaniem czynności konserwacyjno-naprawczych.
1.11. Wykonawca zapewnia:
a) całodobowy monitoring monitorowanie i rejestrowanie sygnałów wideo 
b) zaplecze techniczne pozwalające na serwisowanie systemu monitoringu
c) instalację systemu monitoringu wizyjnego, z przekazaniem do zaakceptowania Zamawiającemu wykazu kamer i ich rozmieszczenia.
1.12. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o zakłóceniu funkcjonowania systemu alarmowego w szczególności gdy zakłócenie uniemożliwia prawidłowy odbiór sygnałów z monitorowanego obiektu.
1.13. Zabrania się otwierania bram do użytku publicznego oraz prowadzenia działalności gospodarczej na terenie parkingu (z wyłączeniem wskazań w pkt. 2.23.).
1.14. Pracownik dozoru będzie prowadził dziennik przebiegu służby, gdzie odnotowywane będą między innymi dane personalne pracownika, czas pracy, zdarzenia zaistniałe w czasie służby, fakt przekazania obiektu kolejnej zmianie. W dzienniku przebiegu służby ma prawo dokonywać wpisów w zakresie prawidłowości pełnienia dozoru również przedstawiciel Zamawiającego.
1.15. MOP-y wraz z wyposażeniem podlegają gwarancji generalnego Wykonawcy drogi A2. Wszystkie zauważone usterki przez pracowników Wykonawcy muszą być odnotowane i natychmiast pisemnie zgłoszone Zamawiającemu. 
1.16. Wykonawca odpowiada za sprawność techniczną wszystkich urządzeń obsługujących MOP-y.
1.17. Osobie pełniącej dozór zostaną powierzone klucze do pomieszczeń zamykanych w budynku sanitariatów, klucze mogą zostać wydane jedynie osobą uprawnionym np. konserwatorzy urządzeń, osoby sprzątające, przedstawiciele Zamawiającego. 
1.18. W przypadku stwierdzenia pożaru, awarii sieci wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, ciepłowniczej lub innych zdarzeń losowych, należy natychmiast powiadomić telefonicznie odpowiednią jednostkę (pogotowie ratunkowe, straż pożarną, pogotowie energetyczne itp.) oraz Zamawiającego (nie później niż dzień po wystąpieniu zdarzenia losowego). W przypadku awarii zabezpieczyć miejsce jej wystąpienia. Wykazy numerów telefonów zostaną przekazane przez Zamawiającego z chwilą przejęcia terenu MOP przez Wykonawcę.
1.19. Wykonawca odpowiada za przekazane mienie, tzn. ponosi koszty z tyt. uzupełniania, odtworzenia skradzionego i zdewastowanego mienia w okresie wykonywania nadzoru. Wszystkie akty kradzieży, wandalizmu Wykonawca zgłosi zdarzenie właściwej terenowo komendzie Policji oraz Zamawiającemu nie później niż dzień po wystąpieniu zdarzenia i przywróci do stanu pierwotnego na własny koszt.
1.20. Dopuszcza się prowadzenie działalności gospodarczej (obiekty małej gastronomii) na terenie parkingu.
1.21. Obiekty nie mogą wpływać negatywnie na estetykę MOP-ów oraz utrudniać dostępu do elementów ich wyposażenia.
1.22. Lokalizacja oraz charakter prowadzonej działalności musi zostać uzgodniony z Zamawiającym.
1.23. Zamawiający dopuszcza prowadzenie działalności zajmującej powierzchnię, nie większą niż 50 m2.
1.24. W przypadku konieczności podłączenia do sieci energetycznej, wymagane jest założenie dodatkowego licznika przeznaczonego wyłącznie pod daną działalność.
1.25. Zamawiający nie dopuszcza sprzedaży lub udostępniania napojów alkoholowych w jakiejkolwiek formie.
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Do zadań Wykonawcy należy całodobowe utrzymanie czystości sanitariatów polegające na:
1. 
2. 
2.1. Bieżącym sprzątaniu i dezynfekowaniu sanitariatów, w zależności od potrzeb, minimum 4 razy na dobę, zgodnie z harmonogramem
2.2. Myciu umywalek i urządzeń sanitarnych odpowiednimi przeznaczonymi do tych celów środkami czystości.
2.3. Utrzymaniu w bezwzględnej czystości pojemników, półek, drzwi i luster.
2.4. Myciu posadzki podłogowej, kafelek oraz wywabianiu wszelkich zażółceń i zanieczyszczeń środkami do tych celów przeznaczonymi.
2.5. Usuwaniu pajęczyn, kurzu itp.
2.6. Opróżnianiu koszy.
2.7. Zakładaniu środków dezynfekcyjnych w miskach ustępowych.
2.8. Bieżącym uzupełnianiu mydła w płynie.
2.9. Bieżącym uzupełnianiu papieru toaletowego.
2.10. Bieżącym uzupełnianiu ręczników papierowych.
2.11. Sprawdzaniu, czy wszystkie urządzenia zamontowane w toaletach są sprawne. W przypadku stwierdzonych usterek należy je niezwłocznie usunąć natomiast konieczność naprawy gwarancyjnej urządzeń należy niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu.
2.12. Wymianie baterii zasilających baterie umywalkowe i inne urządzenia sanitarne na bieżąco.
2.13. Do wykonania w/w prac Wykonawca zabezpiecza osoby wykonujące prace porządkowe w potrzebne narzędzia pracy i materiały służące do utrzymania czystości oraz zabezpiecza toalety w papier toaletowy, mydło w płynie, worki na śmieci oraz środki dezynfekcyjne.
2.14. Wykonawca ma obowiązek dokonania przynajmniej raz w miesiącu weryfikacji stanu czystości tj. jakości świadczenia usługi utrzymania MOP-ów przez osobę sprawującą bezpośredni nadzór nad realizacją zamówienia.
2.15. Stan czystości i utrzymania będzie podlegał weryfikacji przy udziale Wykonawcy. Wszelkie ewentualne kary dot. Utrzymania nałożone np. przez Sanepid ponosi Wykonawca.
2.16. Zabrania się:
· pobierania opłat za korzystanie z toalet,
· pobierania wody przez kierowców w kanistry,
· adaptowania pomieszczeń toalet na schowki.
2.17. Oferowane/dostarczane i stosowane artykuły higieniczne, gospodarcza winny charakteryzować się wysoką jakością i datą produkcji zbliżoną do daty dostawy. Powinny posiadać atesty wydane przez stosowne Instytucje dopuszczające do użytku. 
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Do zadań Wykonawcy utrzymującego czystość na terenie parkingu i terenów przyległych należy:
3. 
3.1. Sprawdzenie zamknięcia bram wjazdowych oraz siatki ogrodzeniowej na terenie całego parkingu.
3.2. Bieżące opróżnianie koszy przy miejscach postojowych.
3.3. Bieżące zbieranie wszelkich zanieczyszczeń z terenu parkingu i trawników.
3.4. Zamiatanie chodników i jezdni przy krawężnikach.
3.5. Utrzymania ścieżek i miejsc postojowych (usunięcie traw i chwastów tam rosnących, likwidacja kolein na trawnikach poprzez wyprofilowanie, ewentualne uzupełnienie i obsianie trawą).
3.6. Koszenie trawy i pielęgnacja roślinności na całym terenie. Maksymalna wysokość trawy nie może przekroczyć 15cm.
3.7. Sprawdzenie czy wszystkie urządzenia zamontowane na  parkingach są sprawne i estetyczne, w przypadku stwierdzenia usterek należy je usunąć np.:
· zniszczone kosze na śmieci w razie potrzeby wymienić, naprawić, pomalować,
· zniszczone elementy ławek w razie potrzeby wymienić, naprawić, pomalować,
· zniszczone elementy w miejscach wypoczynku w razie potrzeby wymienić, naprawić, pomalować.
3.8. Opróżnianie szamb, każdorazowo przy ich zapełnieniu, znajdujących się na terenie MOP-ów. Opróżnianie szamba należy wykonywać z taką częstotliwością aby nie dopuścić do jego wylania, czy zamknięcia toalet.
Okres zimowy:
3.9. Bieżące odśnieżanie oraz likwidacja gołoledzi chodników, dróg dojazdowych i manewrowych, miejsc postojowych dla samochodów osobowych i ciężarowych oraz pozostałych elementów parkingu. 
3.10. Do wykonania w/w prac Wykonawca zabezpiecza osoby wykonujące prace porządkowe w potrzebne narzędzia pracy i materiały służące do utrzymania czystości oraz w okresie zimowym w sprzęt do zimowego utrzymania: materiały przeciw gołoledziowe, mieszankę piaskowo-solną, oraz pojemniki na mieszankę.
3.11. Okres zimowy rozpoczyna się od każdorazowo od 01.10 i trwa do 15.03
3.12. W przypadku wystąpienia opadów śniegu, gołoledzi lub innych poza okresem zimowym, Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania wg pkt. 3.9..
 
[bookmark: _Toc508965876]WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH
Wykonawca zobowiązany jest do wywozu śmieci z terenu parkingu. W tym celu należy ustawić kontenery na zbiórkę śmieci pochodzących z terenu parkingu oraz sanitariatów. Zabrania się składowania śmieci wokół kontenerów.
Transport i unieszkodliwienie należy powierzyć firmie posiadającej decyzję na wytwarzanie odpadów komunalnych. Wykonawca ma obowiązek przechowywania wszelkich dokumentów dotyczących gospodarki odpadami w czasie trwania umowy. Po zakończeniu umowy Wykonawca przekaże powyższe dokumenty Zamawiającemu.
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Wykonawca zapewnia całodobowy serwis awaryjny sieci i urządzeń:
· elektrycznych,
· kanalizacyjnych,
· wodociągowych,
· armatury sanitarnej oraz pozostałych stanowiących wyposażenie MOP-ów.

Do zadań Wykonawcy w zakresie czynności remontowych należy odnowienie obiektów, urządzeń oraz infrastruktury na terenie MOP-u wymagających poprawy w funkcjonowaniu bądź estetyki. 

Wykonawca w zakresie usług konserwatorsko – utrzymaniowych zobowiązany jest zapewnić prawidłową eksploatacje i sprawności urządzeń oraz ciągłości korzystania z MOP-ów. 
Do zadań Wykonawcy będzie należeć również utrzymywanie obiektów, urządzeń oraz infrastruktury na terenie MOP-u w należytym stanie oraz sprawdzenie czy wszystkie urządzenia zamontowane na parkingach są sprawne. W przypadku wystąpienia usterek należy je niezwłocznie usunąć.

W przypadku powstania awarii należy zabezpieczyć (wygrodzić, wyłączyć prąd, zamknąć wodę, uniemożliwić dostęp, oznakować miejsce awarii itp.)

Szczegółowy zakres prac w poszczególnych asortymentach obejmuje:

1. Roboty remontowe MOP Moczydła i MOP Jędrzejów (załącznik zdjęciowy):
· odnowienie lub wymiana stolarki budowlanej (ławki, stoły, zadaszenia) w miejscach wypoczynku podróżnych, wymieniane elementy muszą charakteryzować się takimi samymi wymiarami i jakością wykonania.
· zabezpieczenie przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych stolarki budowlanej (ławki, stoły, zadaszenia) w miejscach wypoczynku podróżnych, poprzez zastosowanie środków stosowanych do pielęgnacji na zewnątrz np. bejca do drewna, olej do drewna, farba antykorozyjna itp.
· naprawa uszkodzeń oraz uzupełnienie ubytków w elewacji budynku sanitariatów – usunięcie spękań tynków, odmalowanie całej elewacji budynku kolorem zbliżonym do obecne, uzupełnienie ubytków płytek okładzinowych w elewacji budynku oraz usunięcie spękanych płytek okładzinowych i zastąpienie ich nowymi, nowe elementy elewacji powinny być zbliżonego koloru i faktury oraz paskować wyglądem i estetyką do nie remontowanych elementów budynku.
· naprawa słupów z cegły – rozbiórka i wymurowanie nowych słupów z cegły o takich samych wymiarach i z materiału nie gorszego niż rozebrane słupy, oraz regulacja wysokościowa nawierzchni chodników w obrębie słupów i budynku sanitariatów,
· naprawa uszkodzonych parapetów zewnętrznych poprzez ich całkowite usunięcie i zastąpienie nowymi parapetami, które powinny być zbliżonego koloru i faktury oraz pasować wyglądem i estetyką wykonania do nie remontowanych parapetów i elementów budynku,
· montaż gniazdach elektrycznych wyposażonych w uziemienie oraz klapkę, wymiary boku pojedynczego kwadratowego gniazda wraz z ramką powinny mieścić się w przedziale 7-8 cm. 
· naprawa posadzek w budynku sanitariatów, użyte materiały muszą charakteryzować się takimi samymi wymiarami oraz nie gorszymi parametrami i jakością jak obecnie zamontowane,
· naprawa izolacji dachowej z papy termozgrzewalnej,
· wymiana uszkodzonych szyb lub całego okna. Wymiary wymienianej/ego szyby/okna muszą odpowiadać wymiarami zastępowanych elementów, pasować do pozostałych nie wymienianych okien lub szyb oraz nie mogą być gorszej jakości niż obecnie zastosowane,
· zakup i montaż 14 koszy na śmieci w rejonie miejsc postojowych dla samochodów osobowych i ciężarowych, autobusów oraz pojazdów z  materiałami niebezpiecznymi,
charakterystyka koszy:
kosz stalowy o pojemności 50 l, montowany na słupku na wysokości 1m (+- 5 cm)  od poziomu terenu, zakotwionym w podłożu na głębokości min. 45 cm, posiadający metalowy daszek oraz papierośnice, kolorystyką zbliżony do obecnie zamontowanych koszy na śmieci na MOP-ach Jędrzejów i Moczydła.
Rozmieszczenie nowych koszy na śmieci powinno nastąpić w taki sposób by razem z obecnie istniejącymi pokryły one obszar w rejonie miejsc postojowych dla samochodów osobowych i ciężarowych, autobusów oraz pojazdów z materiałami niebezpiecznymi równomierną siatką,
· uruchomienie istniejących punktów czerpalnych wody poprzez sprawdzenie ich prawidłowego działania i w razie wykrytych usterek wykonanie niezbędnych napraw hydrauliki punktów czerpalnych wody,
· ustawienie oznakowania miejsc, w których zlokalizowane jest szambo, poprzez instalacje znaku ostrzegawczego wykonanego z żółtej płyty PCV o grubości min 1 mm i wymiarach 420 x 300 mm +- 10 mm, z umieszczonym czarnym czytelnym napisem „UWAGA SZAMBO !” , znak powinien być zamontowany na słupku o długości 1 m (+- 5 cm) zakotwiczony w gruncie na głębokości min 25 cm,

Wykonanie powyższych czynności powinno zostać wykonane w ciągu 2 miesięcy od daty przekazania terenu, na którym realizowana będzie Umowa. Dostarczony przez Zamawiającego przedmiar i kosztorys inwestorski elementów wymagających remontu ma charakter orientacyjny, cena ofertowa powinna obejmować całkowity koszt oraz wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu prac remontowych. Wykonawca w celu weryfikacji uszkodzeń podlegających pracom remontowym powinien wykonać wizję lokalną we własnym zakresie. Okres na wykonanie remontu (2 miesiące) może zostać przedłużony w przypadku wystąpienia zastrzeżeń u Zamawiającego do wykonanego remontu (wymienionych w protokole częściowego odbioru robót), jednakże nie dłużej niż na okres niezbędny do usunięcia wymienionych zastrzeżeń.

2. Roboty ogólnobudowlane w zakresie usług konserwatorsko – utrzymaniowych w tym:
· naprawa stolarki budowlanej (ławki, stoły, zadaszenia) w miejscach wypoczynku podróżnych,
· naprawa stolarki okiennej,
· naprawa koszy na śmieci,
· naprawa drzwi i zamków,
· mocowanie umywalek, misek ustępowych, pisuarów, kranów, desek sedesowych, pojemników na mydło i ręczniki.
Wymieniane elementy muszą być tej samej klasy i jakości co zastępowane elementy i zapewnić co najmniej taką samą funkcjonalność użytkowania. 
3. Roboty elektryczne w zakresie usług konserwatorsko – utrzymaniowych w tym:
· wymiana baterii zasilających fotokomórki,
· wymiana żarówek,
· wymiana świetlówek, lamp,
· naprawa wyłączników,
· usuwanie awarii sieci wewnętrznej na terenie MOP-u,
· usuwanie awarii instalacji elektrycznej wewnątrz budynków sanitariatów.
Wymieniane żarówki, świetlówki i lampy muszą być dostosowane do instalacji elektrycznej i zapewnić przynajmniej taką samą skuteczność świetlną.
4. Wymiana żarówek w wewnętrznych i zewnętrznych punktach świetlnych należy do obowiązków Wykonawcy.
5. Zakup zniszczonych lub uszkodzonych elementów należy do Wykonawcy. Zakupione elementy muszą być zaakceptowane przez zamawiającego oraz po zamontowaniu oznaczone jako własność GDDKiA
6. Utrzymanie i konserwacja urządzeń elektrycznych oraz sieci wewnętrznych i zewnętrznych MOP-ów (sieć zasilająca oświetlenie zewnętrzne) należy do obowiązków Wykonawcy.
7. Utrzymanie instalacji i urządzeń sanitarnych
· kontrola stanu sieci kanalizacyjnej,
· nadzór nad funkcjonowaniem systemu odprowadzania ścieków (szamba),
· kontrola opróżniania szamba (kontrola i wywóz szamba należy do Wykonawcy, który zawrze indywidualną umowę z koncesjonowaną firmą),
· czyszczenie kanalizacji zewnętrznej (od pierwszej studzienki do odbiornika ścieków) oraz wewnętrznej w budynkach sanitariatów,
· nadzór nad spuszczaniem nieczystości z autokarów oraz opróżnianie zbiornika po jego zapełnieniu.
8. Utrzymanie instalacji i urządzeń wodociągowych 
· usuwanie awarii sieci wodociągowej wewnętrznej w budynkach sanitariatów i zewnętrznej na terenie MOP-ów.
9. Utrzymanie kanalizacji deszczowej
· kontrola prawidłowości działania systemu odwodnienia i usuwanie awarii. Utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie MOP-ów należy do wykonawcy.
10. Utrzymanie nawierzchni dróg, miejsc postojowych i chodników na terenie MOP-ów w zakres którego wchodzi:
· uzupełnianie ubytków w nawierzchni dróg, miejsc postojowych i chodników,
· wymiana uszkodzonych odcinków krawężników i spływów przy-krawężnikowych,
11. Utrzymanie oznakowania na terenie MOP-ów.
12. Utrzymanie elewacji budynków sanitariatów w należytym stanie estetycznym i funkcjonalnym.
· naprawa lub wymiana zniszczonych elementów elewacji polegająca na usunięciu pęknięć i ubytków tynku, płytek okładzinowych, cegieł, parapetów i innych elementów, które uległy uszkodzeniu podczas eksploatacji budynku. 

[bookmark: _Toc508965878]KONTROLA USŁUGI
Wykonawca ma obowiązek dokonania przynajmniej 1 raz w miesiącu kontroli stanu czystości tj. jakości świadczenia usługi utrzymania MOP-ów przez osobę sprawującą bezpośredni nadzór nad realizacją zamówienia. 
1. Zamawiający na po wykonaniu remontu i renowacji dokona kontroli należytego wykonania na podstawie, której zostanie sporządzony protokół odbioru wykonanych robót.
2. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego wad/usterek do, Wykonawca wykona poprawki wadliwe wykonanych elementów, zgodnie ze spisanym protokołem zgłoszenia wad/usterek,
3. Wywiązanie się z zapisów pkt. 6.2 umożliwi spisanie protokołu o którym mowa w pkt 6.1
4. Wykonawca dostarcza „Książkę kontroli”, w której Zamawiający będzie zamieszczał bieżące uwagi o jakości wykonywanych usług.
5. Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgłaszane przez Zamawiającego uwagi w ciągu 24 godzin. Spostrzeżenia z oględzin i ewentualne polecenia dla osób sprzątających należy odnotować w „Książce kontroli”.
6. Na podstawie „Książki kontroli” oraz wizualnym sprawdzeniu jakości wykonanych usług przez Zamawiającego, zostanie sporządzony miesięczny protokół odbioru ilościowo – jakościowego, będący podstawą do wystawienie faktury VAT za wykonane usługi.
7. Zarówno „Książka kontroli” powinna zawierać:
· pieczęć Wykonawcy,
· nazwę i adres jednostki w której wykonywane są usługi,
· liczbę porządkową,
· datę przeprowadzonej kontroli wykonanych usługi,
· zakres przedmiotowy przeprowadzenia kontroli, uwagi, termin wykonania zaleceń pokontrolnych, wyniki kontroli dot. „Książki kontroli”,
· podpisy – osoby nadzorującej ze strony Zamawiającego,
· podpisy – osoby ze strony Wykonawcy.
8. Wykonawca każdorazowo wskaże z imienia i nazwiska personel, który będzie świadczył usługi. 

[bookmark: _Toc508965879]TERMIN REALIZACJI UMOWY
1. Termin realizacji umowy wynosi 48 miesięcy od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego terenu, na którym realizowana będzie umowa, w tym:
1) Wykonanie remontu zgodnie z OPZ – 2 miesiące od daty przekazania terenu, na którym będzie realizowana umowa.
2) Wykonanie usługi utrzymania MOP-ów zgodnie z OPZ – 48 miesięcy od daty przekazania terenu, na którym realizowana będzie umowa.
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy terenu, na którym realizowana będzie umowa w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.
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