OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn.:
„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubuskim na DK 29 na odcinku Urad - Cybinka w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych polegająca na zaprojektowaniu i wybudowaniu ścieżki rowerowej”
2. Zakres prac obejmuje:
Zaprojektowanie i wybudowanie dwukierunkowej ścieżki rowerowej po prawej stronie drogi krajowej nr 29 wraz z kanałem technologicznym, na odcinku od m. Urad do m. Cybinka (połączenie ze zrealizowaną ścieżką rowerową w m. Cybinka) od km 17+310 do km 20+456,60 oraz od km 20+793,70 do km 23+423,30.

Zakres robót budowlanych:
· wyznaczenie trasy, zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, rozbiórka obiektów budowlanych oraz elementów dróg i ulic, usunięcie drzew i krzewów oraz karczy;
· wykonanie wykopów i nasypów;
· wykonanie przepustów z rur tworzywowych wraz z umocnieniem ścianek brukiem;
· tam gdzie będzie konieczne wykonanie rowów krytych;
· wykonanie przepustów pod zjazdami;
· kanału technologicznego; 
· umocnienie powierzchniowe skarp;
· wykonanie ograniczenia ścieżki z obrzeży betonowych o wym. 8*30cm na ławie betonowej z oporem z betonu min. C12/15.
· profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z CBGM, podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego 0/31,5mm, oczyszczenie warstw konstrukcyjnych;
· wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego;
· frezowanie nawierzchni asfaltowych;
· ustawienie innych dodatkowych krawężników, obrzeży betonowych oraz ścieków ulicznych z elementów betonowych;
· tam gdzie będzie wymagane, budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, łącznie z oznakowaniem poziomym, pionowym i ogrodzeniami szczególnie gdy ścieżka będzie wyniesiona ponad teren przyległy oraz urządzeń uniemożliwiających wjazdu pojazdami mechanicznymi na ścieżkę od strony każdego zjazdu.
· jeśli będzie konieczne przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i naziemnej,
· udrożnienie i oczyszczenie istniejących urządzeń melioracyjnych, jeśli będzie 
to wymagane stosownymi decyzjami,
· tam gdzie będzie konieczne, odtworzenie rowów lub wykonanie nowych;
· po zakończeniu budowy wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecze techniczne, oraz wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę 
w czasie budowy do stanu przynajmniej przed rozpoczęciem robót,
· wszelkie roboty wynikające z podłączenia odcinka ścieżki rowerowej do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań;
· wszelkie inne roboty, jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy zakres robót budowlanych znajduje się w programie funkcjonalno-użytkowym. 

Dodatkowo w celach poglądowych Zamawiający udostępnia projekt architektoniczno-budowlany z 2009 r.

3. Wykonane prace podlegają:
- 12. miesięcznej gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe,
- min. 36. – maks. 60. miesięcznej gwarancji na pozostałe roboty.

4. UWAGI:
4.1. Gdziekolwiek w Przedmiocie Zamówienia, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach technicznych powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów.
4.2. Gdziekolwiek w dokumentacji projektowej występuje wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia materiału lub urządzenia, Zamawiający dopuszcza składanie ofert produktów równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w SIWZ konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zatwierdzić u Zamawiającego wszystkie materiały, które zamierza wbudować.

4.3. Wykonawca zobowiązany jest oznakować roboty zgodnie z zatwierdzonym przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze projektem czasowej organizacji ruchu.
4.4. Wykonawca powiadamia na piśmie Rejon GDDKiA Słubice o terminie przystąpienia do robót.
W piśmie należy podać:
- przewidywaną datę rozpoczęcia i zakończenia robot,
- nr oraz datę zatwierdzonego czasowego projektu organizacji ruchu,
- imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego kierownika budowy lub osoby odpowiedzialnej za oznakowanie robót.

[bookmark: _GoBack]4.5. Elementy stalowe z rozbiórki i inne nadające się do ponownego wykorzystania są własnością Zamawiającego. Należy je odwieźć w uzgodnieniu z Inżynierem do Obwodu Drogowego w Rzepinie. Pozostałe elementy z rozbiórki wywieźć na składowisko Wykonawcy 
i poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
                
6. Zamawiający wymaga aby wszystkie czynności wymienione w PFU związane 
z budową ścieżki rowerowej i kanału technologicznego tj. roboty polegające na:
- robotach przygotowawczych,
- robotach ziemnych,
- wykonaniu podbudowy,
- wykonaniu nawierzchni,
- robotach wykończeniowych,
- wykonaniu elementów BRD,
- wykonaniu elementów ulic,
- wykonaniu kanału technologicznego,
były wykonane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę.
Wymóg dotyczy również podwykonawców.
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